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九年级物理一轮复习——机械效率、机械能

知识再现（自学）：

1、机械效率

（1）基本概念：
对人们有用的功叫       ，并非我们需要但又不得不做的功叫       ，有用功加额外功或动力所做的功叫         。机械效率指                     。

（2） 注意：因为                ，所以机械效率总小于1。通常用百分数表示。某滑轮机械效率为60%表示有用功占总功的60%。
（3）滑轮组机械效率的测量：
 ①原理：[image: image6.png]



 ②应测物理量：钩码重力G、钩码提升的高度h、拉力F、绳的自由端移动的距离S。
 ③器材：除钩码、铁架台、滑轮、细线外还需       、          。
 ④步骤：必须      拉动弹簧测力计使钩码升高。
 ⑤结论：影响滑轮组机械效率高低的主要因素有：
A、动滑轮越重，个数越多则额外功相对就     。B、提升重物越重，做的有用功相对就     。 C、摩擦，若各种摩擦越大做的额外功就    。
　　绕线方法和重物提升高度对滑轮机械效率     影响。　

　2、机械能

（1）能量：一个物体能够做功，我们就说这个物体具有       。

（2）机械能的知识结构：
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（3）探究决定动能大小的因素： 

方法：控制变量；        

如何判断动能大小：看小球能推动木快的        
     如何控制速度不变：使钢球和木球从相同高度滚下，目的是                   

      如何改变钢球速度：使钢球从不同度滚下目的是                       
得出结论：物体动能与    和    有关；速度越大动能    ，质量越大动能    。

（4）动能和势能的转化：动能和势能是可以相互转化的。例如卫星由近地点向远地点运行时    能减小，      能增大，   能向      能转化。直到远地点时，动能最     ，重力势能      。卫星由远地点向近地点运行时，       能向    能转化。在卫星运行过程中，不断地有动能和势能的相互转化。
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展示部分（点拨）：

【例一】如图1所示用滑轮组提升重物时，已知物重G，拉力为F，若重物上升的高度为h，则绳子自由端被拉下的距离为S=    ，有用功可表示为W有用＝     ,总功W总=FS=     。机械效率[image: image2.png]



【例二】跳伞运动员在匀速下落过程中它的（　 ）

A、势能增大，动能减小，机械能不变
B、势能减小，动能不变，机械能减小

C、势能减小，动能增加，机械能不变 

D、势能增大，动能不变，机械能增大。

体验成功：

1、鸽子和麻雀在空中飞行，如果它们具有的动能相等，那么鸽子比麻雀飞得______；如果它们具有的重力势能相等，那么鸽子比麻雀飞得______。(选填"快"或"慢"、"高"或"低")

2、洒水车沿街道匀速行驶，将水洒向地面，在此过程中洒水车的动能将          ，这是因为                  。

3、如图2所示,滚摆在下降的过程中越转越快,它下降的过程中（    ）

   A、动能增加,势能增加      B、动能增加,势能减少

   C、动能不变,势能减少      D、动能减少,势能增加

4、下列说法中正确的是：（  ）

A、机器的功率越大，做的功越多；

B、机器的功率越大，效率越高；

C、机器的效率越小，做的有用功在总功中占的百分比越小；

D、机器的功率越小，效率越低。

5、如图3所示，物重360N,小刚用滑轮组将重物在10s内匀速提升2m，小刚所用拉力为200N，则小刚所做的有用功为      J，总功为     J，小刚所做功的功率为         W，该滑轮组的机械效率为      。
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定义：物体由于       而具有的能量。





决定其大小的因素：
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定义：         的物体具有的能量。





决定其大小的因素：
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定义：物体由于     而具有的能量





决定其大小的因素：
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