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九年级物理一轮复习导学案——《了解电路》

知识梳理：

1、日常生活中，当空气干燥时用塑料梳子梳头发，会出现什么现象？

2、如果我们身上穿了几件化纤毛衣，在晚上脱衣时，有时会发出响声，甚至出现火花。你有过这种体会吗？

3、物体带电与使物体带电的方法是什么? ________________________________

4、用在头皮上摩擦过的梳子或直尺、铅笔、圆珠笔、钢笔靠近小纸屑，你会发现什么现象？________________

5、用毛皮摩擦橡胶棒，然后把橡胶棒靠近纸屑，能观察到什么现象？说明什么问题？

6、用丝绸摩擦玻璃棒，然后将玻璃棒靠近纸屑，能观察到什么现象？________________说明什么问题？________________

7、将被毛皮摩擦过的橡胶棒悬挂在支架上，用另一根被毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近它。你会发现_________.将被丝绸摩擦过的玻璃棒悬挂在支架上，用另一根被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它，你会发现_________.。将被毛皮摩擦过的橡胶棒悬挂在支架上，用被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它，你会发现_________.。

8、电荷间的相互作用规律：______________________________________________ 

9、电路的组成：_________、____________、 _______________、__________________。

（1）开关：观察开关在电路中所起的作用？你还搜集了或还能列举出日常生活中有哪些开关？
(2)电源：观察电池在电路中所起的作用？你知道电池的构造吗？你知道日常生活中还有哪些电池吗？除了电池，还有什么也是电源，它们有什么共同特点？
(3)用电器：这小灯会一直这么亮吗？说明什么？生活中还有哪些用电器？它们有什么共同特点？ 

(4)导线：拔去导线、断开开关或有些地方接触不良会出现什么情况？说明什么？

10、电流是_________________    电流的方向__________________________。

11、认真观察课本50页图22和图23这两个电路的区别在哪儿？

12、连接过程中应注意哪些问题                                              
制                ，支路上的开关控制                             。

知识点拨：

一、识别串联电路和并联电路
例题一 ：  在图1所示的电路中，三盏灯属于串联的是（
    ）；并联的是（     ）
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【分析】串联电路和并联电路的识别是学习电学的基础，识别电路，要根据电路的基本特点去判断，不能只从电路的形状上去判断，对于较复杂的电路，要根据电路的特征、开关的控制作用、用电器的工作状态等判断，常用的识别电路的方法是：

（1）定义法：分析电路中各元件的连接方式，逐个顺次连接的是串联，并列接在电路两点间的是并联。

（2）电流法：凡是同一电流所流经的所有元件，电路无分支，则一定是串联。如果电路出现分支，电流从正极流出后有“分”、有“合”，“并排”流过各支路上的元件，再回到电源负极，则各支路上的元件是并联。

（3）拆除法：去掉电路中一元件出现开路是串联；去掉电路中某一元件，其他仍能正常工作则是并联。

（4）节点法：也叫等效电路法。就是在识别不规范电路时，不论导线有多长，只要期间没有电源、用电器等，导线两端均可以看成同一个点，从而找出各用电器两端的公共点。
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对应训练：分析如图所示电路，当开关S1、S2都断开时，三个小灯泡是怎样连接的；当开关都闭合时，三个小灯泡又是怎样连接的。
          
二、电路图与实物图的互化

例题二：根据下图所示的电路图把右图中的元件连成电路。
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[分析]

电路图是用来表示实物连接情况的符号图示，它与实物图有着对应的关系，可以用下列方法实现电路图与实物图的互化。

1、通常情况下串联电路的连接简单而单一，只要对照电路图，从电源正极出发，逐个顺次地将实物图中的各个元件连接起来即可。

2、对于复杂的实物图连接，可分以下三步完成：

（1）在电路图中任选一条单一回路，并对照这个回路在实物图中将相应的元件连接好。

（2）对照电路图，把所选回路以外的元件分别补连到实物图的相应位置。

（3）适当调整连接，要注意实物图中的连接顺序必须与电路中各元件的顺序一致。

3、说明：

①实物图中的导线不必用直线表示；

②一般应严格按照电路图来连接实物，比如电路图中开关S1与电源正极相连，就不能把它接到电源负极一端；

③连接所用的导线数尽量少，导线两端接在接线柱上；

④连接导线尽可能不要交叉。

三、按要求设计简单电路
例题三：例：A、B两个办公室相距较远。试设计一个电路图，要求两办公室任何一方按电钮，都能使对方电铃发声，电池组装在B办公室。

分析及解答：

[分析]

这种类型题一般应先按要求确定需要哪些元件，然后分析元件的连接方式，最后再画出电路图。需要注意的是，大多数电路设计题都与实际应用有关，因此电路图在形式上要接近生活实际。比如例题中分A、B两个办公室，就要把电路左右拉长，若是前、后两部分的，就把电路上、下拉长，明显区分开两部分电路。

展示部分：

图中所示电路要使L1、L2两盏灯都发光，下面说法中正确的是：
[image: image8.png]st




A．闭合S1，断开S2和S3 
B．闭合S1和S2，断开S3
C．闭合S2和S3，断开S1
D．闭合S1和S3，断开S2

体验成功：

1.同用丝绸摩擦过的玻璃棒相吸引的带电体必是同用毛皮摩擦过的橡胶棒相                ， 这个现象说明了自然界中只存在         种电荷。
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2.已知A球带正电，从图所示现象可知，B球带          电，C 球可能带        电，也可能          ( 填 “带 ” 或 “不带 ”) 电 。
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3、如图3-1所示，要使灯L1、L2串联应闭合开关________，要使L1、L2并联应闭合开关________，为了保护电路，不能同时闭合开关_________。
4、一节干电池电压        伏，家庭电路电压是                     

伏，对人体安全的电压是        伏

5、在串联电路中，开关的位置改变了，它对电路的控制作用        （填“改变”或“不变”），在并联电路中可以控制整个电路的开关一定连在          上.
6、用跟毛皮摩擦过的橡胶棒接触带电的验电器的金属球，发现验电器的金属箔先合拢后又张开，则　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（   ）

    A．验电器原来带负电，后来带正电   B．验电器原来带正电，后来带负电

    C．验电器先后都带正电             D．验电器先后都带负电
7、下面的几种叙述中，哪一种是并联电路的特征　　（　　）

　　A. 电路中每一处电流都相等　　　

　　B. 电路中任何一处断开都会引起断路

　　C. 各条支路上的电压都相等

　　D. 电路上各部分电路电压之和等于总电压

8．如图所示，当开关S闭合时，有可能造成电流表和电源都损坏的电路是（　）
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9．如右上图所示，下列说法正确的是　　（   ） 

  　A.甲是电压表，乙、丙是电流表    B.甲是电流表，乙、丙是电压表
 　 C.乙是电流表，甲、丙是电压表    D.丙是电压表，甲、乙是电流表

10、如图所示电路，当开关S闭合后，两表均有示数。过一会儿发现电压表示数突然变大。下列故障判断可能的是   　　　　　（   ）

A. L1灯短路　　　　B. L2灯短路

C. L1灯丝断开　　　D. L2灯丝断开

11、某同学在使用电流表测量电路中的电流时，发现指针只是稍微偏转了一点，其原因可能是(      )

A．电路中的某处短路    　　　B．电路中的某处开路

C．电流表的量程选择太小了　　D．电流表的量程选择太大了

12、有28只小灯泡串联后接在220V电路里作节目彩灯。使用时，由于某一灯泡的灯丝烧断开而使全部小灯熄灭，因为彩灯上染着颜色，无法辨别哪一只小灯泡的灯丝断路。（1）现给你一只电压表，如何查找故障？

（2）如只给你一只电流表，如何查找故障？
13、正在运汽油的汽车尾部常拖一条铁链，链子一端与金属车皮相连，另一端拖在地上，试说明拖这一条铁链的作用。
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