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电、磁、能

1. 选择题：

1.关于电路的说法错误的是(   )
  A．电源是提供电能的装置           B．只有电路闭合时，电路中才有电流

[image: image12.wmf]  C．电流沿着“正极→用电器→负极”的方向流动

  D．用电器是将其他形式的能转化为电能的装置

2.一种声光报警器的电路如题4-1图所示．闭合开关S1和S2后，会出

    现的现象是(   )

   A．灯亮，铃不响    B．灯不亮，铃不响                             图4-1
[image: image13.wmf]   C．灯亮，铃响      D．灯不亮，铃响                            

3. 如图4-2所示，当开关闭合，L1、L2都发光，过一段时间后其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，产生这一现象的原因是：(   )

A．L1短路     B.L2短路   C．L1断路    D．L2断路                      图4-2

[image: image14.png]


4.如图4-3所示，在探究串联电路中的电压关系时，小华同学用电压表                   测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac=4V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是 (   )
A．整理器材，结束实验

B．分析数据，得出结论

C．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

D.换用电压表的另一量程，再测出一组电压值                  图4-3                              
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5. 在图4-4所示的电路中，闭合开关S后，灯泡Ll和L2都不亮，电压表有示数，其故障原因可能是: (   )
  A．Ll断路  B．Ll短路  C． L2断路    D．L2短路
7. 下列有关说法错误的是(   )
A．电源是提供电压的装置              B．电压是形成电流的原因

C．电流是电荷的定向移动形成的        D．电路两端只要有电压就一定有电流

8. 关于电流、电压和电阻，下列说法正确的是    (     )

  A．只要将导体连人电路，电路中就有电流B. 导体中通过的电流越大，它的电阻越小
  C．有电流通过的小灯泡，其两端不一定有电压

D．导体两端电压越大，通过该导体的电流就越大
9. 根据欧姆定律 I=U/R，下列说法正确的是(   )
A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小
B. 导体两端的电压越高，这段导体的电阻就越大
C. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比
D. 导体两端的电压越高，通过这段导体中的电流就越大
10. 一根铝导线电阻是R，要使连入电路的导线电阻变大，可采取的办法是(  )

A．将这根铝导线拉长后接入电路
B．将这根铝导线对折后接入电路
C．由公式R=U/I可知，增大导线两端的电压或减小通过导线的电流
D．用长度、横截面积相同的铜导线代替这根铝导线接入电路
11. 下列有关家庭电路的说法中正确的是(   )
 A.人与零线接触，一定会触电　　　　　B．电灯开关应接在火线与电灯之间

 C.家庭电路中的用电器都是串联的　　　D.电能表计量的是家庭用电器的总功率

12. 下列有关家庭用电的说法中正确的是(   )
 A.人站在地上用手接触火线是非常危险的  

B.使用测电笔时，不可用手接触笔尾金属体

 c.大功率用电器的金属外壳不必接地      D.选用的保险丝的额定电流越大越安全
13. 小刚利用电能表测某家用电器的电功率．当电路中只有这个用电器工作时，测得在

15min内，消耗电能0.3 KW·h，这个用电器可能是(   )
A．空调器           B．电冰箱           C．电视机         D．收音机

14. 当温度降到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种物质叫超导体。当电流通

过超导体时不发热，故超导体的应用具有十分诱人的前景。假如科学家已研制出室温下

就能使用的超导体，你准备将它用来制作(   )
    A．家用保险丝     B．白炽灯泡的灯丝     C．电炉的电热丝      D．输电导线

二.填空题：

16.蓄电池是化学电池，放电后可以再充电，它在放电过程中将_____能转化为_____能。

17. 家庭电路中的电冰箱、电视机、电灯等用电器的连接方式是______联；开关和被控制的用电器是______联；为了防止因漏电而造成触电事故，家用洗衣机的外壳一定要_______。

18. 甲、乙两个灯泡分别标有“220V，40W”、“220V，60W”字样，并联在220V电源上，通过灯丝电流强度大的是______灯泡，灯丝电阻较大的是______灯泡．如果两灯泡钨丝长短一样，则钨丝较粗的是________，使用相同时间，甲、乙两灯消耗的电能之比是________．
19. 额定电压为6V的用电器与4Ώ的电阻串联后，接入电源，它正常工作，此时电路电流为O．5A，则用电器的电阻为__________Ώ，电源电压为_________V。
20. 某导体的电阻是2Ω，通过它的电流为1A，通电1min时，导体上产生的热量是_______J，它消耗的电功率是_______W。

21. 有这样集中物质:硅、铝、橡胶、锗、干布、铜、陶瓷,其中_____________是导体,_________是半导体,________是绝缘体（每类答出一种即可）.
22. 电能表是用来测量________的仪表。小红所在的学校有40W电灯125盏，如果每天晚自习课后能及时关灯，平均每天每盏少开灯0.5h ，每月（按22天计）可节约电能________kW·h。 

23. 大量事实表明，          的电压才是安全电压。当因出汗或其他因素导致双手潮湿时，人若接触较高的电压，发生危险的可能性     (选填“变大”或“变小”)，这是因为此时人的电阻明显      (选填“变大”或“变小”)。

24. 小刚学习了“欧姆定律”之后，为了了解铅笔芯电阻的大小，他在一支铅笔芯两端加了3V电压，测出通过铅笔芯的电流是150mA．则该铅笔芯电阻为___________Ω；若加在这支铅笔芯两端的电压增加到6V时．通过它的电流又是_____________mA．
25. 我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是     (选填“导体”或“绝缘体”)，若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变    (选填“强”或“弱”)，这样可能使电脑无法识别。

三.作图、实验与探究题：

[image: image16.png]


26.在图4-7所示电路中，当S闭合后，为使两灯均能发光，甲、乙两处分别接入电流表或电压表。
[image: image17.wmf]image17.wmf




图4-7                                                           图4-8

27. 小明要研究小灯泡的亮度与流过小灯泡电流的关系，他已连接的部分电路如图4-8所示，请你用画线代表导线，将电路连接完整，并在方框内画出对应的电路图．

28. 小明同学在实验室找到了几根锰铜合金丝和镍铬合金丝，其规格如下表所示。他想在不剪断合金丝的前提下，比较锰铜合金丝和镍铬合金丝这两种材料的导电性能。请你利用学过的知识帮助小明设计实验方案。
⑴ 实验中应选编号为      的锰铜合金丝和编号为      的镍铬合金丝进行研究。
	编号
	材 料
	长 度
	横截面积

	A
	锰铜合金
	0.5m
	2.0mm2

	B
	锰铜合金
	1.5m
	1.5mm2

	C
	锰铜合金
	1.8m
	1.0mm2

	D
	锰铜合金
	2.0m
	0.5mm2

	E
	镍铬合金
	0.3m
	2.0mm2

	F
	镍铬合金
	1.3m
	1.5mm2

	G
	镍铬合金
	1.5m
	1.0mm2

	H
	镍铬合金
	2.0m
	0.5mm2


⑵ 请在下面的虚线框内画出实验电路图。（实验过程中不允许拆卸元件，只能通过开关改变电路连接情况）

[image: image18.png]



⑶ 请根据你设计的实验电路简要说明比较两种材料导电性能的方法。

29.为探究电流与电压、电阻的关系，小星将实物连接成如图4-923甲所示。
（1）请你指出图4-9甲中连接的错误之处：①_______；②_______。
（2）请你将正确的电路图画在虚线框内。
[image: image19.png]



图4-9

（3）电路连接正确后，在研究电流与电阻的关系时，更换阻值不同的定值电阻后，应调节_______，使定值电阻两端的电压_______。
（4）图乙是实验中电流表的某次示数，则电流是_______A。要使电路中的电流增大，根据你所画的电路图，滑动变阻器的滑片应向_______移动。
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30. 在“探究影响电流热效应的因素”活动中,小洋同学为了研究通电导体电阻的大小对产生热量多少的影响,设计的正确方案是:选择两个阻值        (相等/不等)的电阻丝，控制通过两个电阻丝的电流        （相等/不等），通电时间相等，比较产生热量多少。于是他找来两段材料、粗细相同，长短不同的电阻丝分别绕制成两个外形相同，长度不同的电阻圈串联在电路中，同                                                      

图 4-10

时将火材棒分别插入两个电阻圈中，如图4-10所示，他想通过火材被点燃的先后来比较产生热量多少。当电路接       

通后，他发现两根火材几乎同时被点燃，于是得到电阻大小对产生热量多少没有影响的结论。你根据掌握的知识，判断他的结论是        （正确/错误）的，请分析他实验时火材被同时点燃的主要原因

[image: image21.wmf]是                                  。
31. 在“测量小灯泡电功率”的实验中．已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2．5V。

  (1)连接电路时．开关应           。
  (2)请你用笔画线代替导线将图4-11中的电路连接完整。
  (3)闭合开关前，应先将滑动变阻器的滑片移到      端(选填“A”或“B”)。   图4-11

闭合开关后．发现小灯泡不亮，电流表指针偏转，电压表示数为0，产生故障的原因可能是                                           。
(4)排除故障后，实验得到的数据如下表。在第1次实验中，小灯泡两端电压为2V时，电流表示数如图26所示，则通过小灯泡的电流为    A，此时小灯泡的实际功率为

      W。

 (5)由上表可知，小灯泡的额定功率为         W；小灯泡的实际功率随实际电压的增大而             (选填“增大”或“减小”)。
四.应用与实践：

33.有一种太阳能路灯（电路如图4-13），光控开关S1白天与触点a 接触，太阳能电池板为蓄电池充电，晚上，与触点b 接触，给路灯供电。时控开关S2晚上12 点前与触点c 接触，主灯发光，12 点后与触点d 接触，副灯发光。主灯为“24V 15W ”的节能灯，副灯为“24V　10W ”的节能灯，平均每天各工作6 小时。
（1）路灯正常工作一天消耗的电能是多少干瓦时？

（2）已知太阳能电池板的面积为0.5m2，每平方米平均收集功率为1.5KW ，若太阳光照射10 小时能使路灯正常工作5 天，求太阳能电池板光电转化效率。                                     图4-13

（3）请举出这种太阳能路灯的两个优点。
参考答案：

1. D   2.A  3.D  4.C  5. A 6. D  7. D  8. D  9.D 10.A 11.B 12.A 13.A  14. D15.D

16.化学，电17.并，串，接地  18.乙，甲，乙，2/3  19.12，8  20. 120，2  21.铝或铜，硅或锗，干布或陶瓷   22.电能多少，55    23.不高于36，变大，变小   24.20，300

25.导体，弱      26.甲是电流表，乙是电压表     27.图略     28.（1）D  H  （2）图略   （3）将电源、开关、小灯泡和被检测的导体分别串联，观察小灯泡的亮度，如果亮度有差异，那么灯泡较亮时串联的导体导电性能较好。29.（1）电流表正负接反，电压表没有并联在定值电阻两端。（2）图略（3）滑动变阻器，不变（4）0.2  30.不等，相等，错误，两个电阻的差别太小。

31.断开，A，小灯泡被短路， 0.2，0.4，0.55，增大

32.人体与防电墙串联
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33.(1)主灯、副灯一天消耗的电能各是：[image: image6.wmf] 

    
路灯正常工作一天消耗的电能为0.15KWh

(2)一天收集的太阳能：

[image: image7.wmf]
路灯正常工作5天消耗的电能：

[image: image8.wmf]
电池板光电转化效率
[image: image9.wmf]
 (3)太阳能路灯的优点：①采用太阳能电池可以节约电能
  ②主灯和副灯切换工作，也节约电能
③太阳能零排放、无污染、取之不尽等。
