初中物理总复习提纲（一） 声学 5. 一切正在发声的物体都在振动，振动停止，发声停止. 6. 声音靠介质传播, 声音在 15℃空气中的传播速度是 340 米/秒, 真空不能传声. 热学 7. 物体的冷热程度叫温度, 测量温度的仪器叫温度计, 它的原理是利用了水银、 酒精、煤油等液体的热胀冷缩性质制成的. 8. 温度的单位有两种: 一种是摄氏温度, 另一种是国际单位, 采用热力学温度. 而摄氏温度是这样规定的： 把冰水混合物的温度规定为 0 度, 把一标准大气压下 的沸水规定为 100 度, 0 度和 100 度之间分成 100 等分, 每一等分为 1 摄氏度. － 6℃读作负 6 摄氏度或零下 6 摄氏度. 9. 使用温度计之前应: (1)观察它的量程; (2)认清它的最小刻度. 10. 在温度计测量液体温度时, 正确的方法是: (1)温度计的玻璃泡要全部浸入被 测液体中; 不要碰到容器底或容器壁; (2)温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一 会儿, 待温度计的示数稳定后再读数; (3)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中, 视线与温度计中的液柱上表面相平. 11. 物质从固态变成液态叫熔化(要吸热), 从液态变为固态叫凝固(要放热). 12. 固体分为晶体和非晶体, 它们的主要区别是晶体有一定的熔点, 而非晶体没 有. 13. 物质由液态变为气态叫汽化(吸热), 气态变为液态叫液化(放热). 汽化有两 种方式: 蒸发和沸腾. 沸腾与蒸发的区别是: 沸腾是在一定的温度下发生的, 在 液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象, 而蒸发是在任何温度下发生的, 只 在液体表面发生的汽化现象. 14. 要加快液体的蒸发, 可以提高液体的温度, 增大液体的表面积和加快液体表 面的空气流动速度. 15. 液体沸腾时的温度叫沸点, 沸腾时只吸收热量，温度不变，有时因为液体中 含杂志沸点会有适当变化，水的沸点是 100℃. 16. 要使气体液化有两种方法: 一是降低温度, 二是压缩体积. 17. 物质从固态变为气态叫气化(吸热), 从气态变为液态叫液化(放热). 光学 18. 光在均匀介质中是沿直线传播的.光在真空(空气)的速度是 3×100000000 米 /秒. 影子、日食、月食都可以用光在均匀介质中沿直线传播来解释. 19. 光的反射定律：反射光线与入射光线、法线在同一平面内, 反射光线与入射 光线分居法线两侧, 反射角等于入射角. 20. 平面镜的成像规律是: (1)像与物到镜面的距离相等; (2)像与物的大小相等; (3)像与物的连线跟镜面垂直，（4）所成的像是虚像。 21. 光从一种介质斜射入另一种介质, 传播方向一般会发生变化, 这种现象叫光 的折射. 22. 凸透镜也叫会聚透镜，如老花镜. 凹透镜也叫发散透镜, 如近视镜. 23. 照相机的原理是:凸透镜到物体的距离大于 2 倍焦距时成倒立、缩小的实像. 24. 幻灯机、投影仪的原理：物体到凸透镜的距离在 2 倍焦距和一倍焦距之间时 成倒立、放大的实像. 25. 放大镜、显微镜的原理是：物体到凸透镜的距离小于焦距时，成正立、放大 的虚像. 26.天文望远镜分托普勒望远镜和伽利略望远镜。托普勒望远镜的原理是目镜焦 距小， 物镜焦距大， 物镜呈倒立缩小的实像几乎在焦点上， 从而显倒立缩小实像， 目镜在此基础上呈放大的虚像，即 f1+f2。伽利略望远镜目镜呈放大虚像，即 f1 －f2. 力与运动 2. 长度的测量工具是刻度尺, 主单位是米. 3. 物体位置的变化叫机械运动, 最简单的机械运动是匀速直线运动. 4. 速度是表示物体运动快慢的物理量,速度等于运动物体在单位时间内通过的 路程. 用公式表示: V=S/t ,速度的主单位是米/秒. 26. 物体中含有物质的多少叫质量.质量的国际主单位是千克，测量工具是天平. 27. 天平的使用方法：(1)把天平放在水平台上，被测物放在左盘里，砝码放在 右盘里. 28.某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度.密度的国际主单位是千克/米 3 , 计算公式是 ρ= .密度是物质本身的一种属性，它不随物体的形状、状态而改 变，也不随物体的位置而改变.一杯水和一桶水的质量不同，体积不同，但密度 是相同的.1 升=1 分米 3，1 毫升=1 厘米 3，1 克/厘米 3=1000 千克/米 3. 29. 水的密度是 1.0×103 千克/米 3, 它表示的物理意义是：1 米 3 的水的质量是 1.0×103 千克. 30. 用量筒量杯测体积读数时，视线要与液面相平. 31. 力的作用效果：一是改变物体的运动状态, 二是使物体发生形变。 32. 力的单位是牛顿，简称牛. 测量力的工具是测力计，实验室常用的是弹簧秤. 弹簧秤的工作原理是：弹簧的伸长跟所受的拉力成正比. 33. 力的大小、方向和作用点叫力的三要素。用一根带箭头的线段表示力的三要 素的方法叫力的图示法。 34. 力是物体对物体的作用，且物体间的力是相互的。力的作用效果是①改变物 体的运动状态，②使物体发生形变。 35. 由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力，重力的施力物体是地球。 36. 重力跟质量成正比，它们之间的关系是 G=mg，其中 g=9.8 牛/千克. 重力在 物体上的作用点叫重心，重力的方向是竖直向下. 37. 求两个力的合力叫二力合成。若有二力为 F1、F2，则二力同向时的合力为 F=F1+F2 ，反向时的合力为 F=F 大－F 小 。 1. 一切物体在没有受到外力作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态，这 就是牛顿第一定律. 2. 物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质叫惯性.所以牛顿第一定 律又叫惯性定律. 一切物体都有惯性. 3. 利用惯性解释：①先描述物体处于什么状态，②再描述发生的变化，③由于 惯性，所以物体仍要保持原来的状态. 4 . 两力平衡的条件是：①作用在一个物体上的两个力，②如果大小相等，③方 向相反，④作用在同一直线上，则这两力平衡. 两个平衡的力的合力为零. 5. 两个相互接触的物体，当它们要发生或已经发生相对运动时，在接触面上产 生一种阻碍相对运动的力叫摩擦力. 摩擦分为滑动摩擦和滚动摩擦，滚动摩擦比 滑动摩擦小. 滑动摩擦力的大小既跟压力的大小有关，又跟接触面的粗糙程度有 关. 我们应增大有益摩擦，减小有害摩擦. 6. 垂直压在物体表面上的力叫压力. 压力的方向与物体的表面垂直. 压力并不 一定等于重力. 只有物体水平放置且无其他力时，压力才等于重力。 7. 物体单位面积上受到的压力叫压强. 压强的公式是 P= .压强的单位是“牛/米 2”，通常叫“帕”. 1 帕=1 牛/米 2，常用的单位有百帕（102 帕），千帕（103 帕）， 兆帕（106 帕）. 8. 液体对容器底和侧壁都有压强，液体内部向各个方向都有压强. 液体的压强 随深度增加而增大. 在同一深度，液体向各个方向的压强相等；不同液体的压强 还跟密度有关. 用来测量液体压强的仪器叫压强计. 9. 公式 p=ρgh 仅适用于液体. 该公式的物体意义是：液体的压强只跟液体的密 度和深度有关，而与液体的重量、体积、形状等无关. 公式中的“h”是指液体中的 某点到液面的垂直距离. 另外，该公式对规则、均匀且水平放置的正方体、园柱 体等固体也适用. 10. 上端开口、下部相连通的容器叫连通器. 它的性质是：连通器里的液体不流 动时，各容器中的液面总保持相平. 茶壶、锅炉水位计都是连通器. 船闸是利用 连通器的原理来工作的. 11. 包围地球的空气层叫大气层，大气对浸入它里面的物体的压强叫大气压强. 托里拆利首先测出了大气压强的值. 之后的 11 年，即 1654 年 5 月，德国马德 堡市市长奥托·格里克做了一个著名的马德堡半球实验，证明了大气压强的存在. 12. 把等于 760 毫米水银柱的大气压叫一个标准大气压，1 标准大气压 ≈1.01×105 帕 （P=ρgh =13.6×103 千克/米 3×9.8 牛/千克×0.76 米≈1.01×105 帕） . 1 标准大气压能支持约 10.3 米高的水柱，能支持约 12.9 米高的煤油柱. 13. 大气压随高度的升高而减小. 测量大气压的仪器叫气压计. 液体的沸点跟气 压有关. 一切液体的沸点，都是气压减小时降低，气压增大时升高. 高山上烧饭 要用高压锅. 14. 活塞式抽水机和离心式水泵、 钢笔吸进墨水等都是利用大气压的原理来工作 的. 15. 浸在液体中的物体,受到向上和向下的压力差.就是 液体对物体的浮力(F 浮 =F 下—F 上). 这就是浮力产生的原因. 浮力总是竖直向上的. F 浮 G 物 物体下 沉；F 浮 G 物 物体上浮； 物体悬浮、漂浮时都有 F 浮 =G 物，但两者有区别 （V 排不同） . 16. 阿基米德原理：浸入液体里的物体受到向上的浮力，浮力的大小等于它排开 的液体受到的重力. 公式是 F 浮 =G 排 =ρ 液 gV 排 . 阿基米德原理也适用于气 体. 通常将密度大于水的物质（如铁等）制成空心的, 以浮于水面. 轮船、潜水 艇、气球和飞艇等都利用了浮力. 17. 一根硬棒，在力的作用下如果能绕着固定点转动，这根硬棒叫杠杆. 分清杠 杆的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂. 18. 杠杆的平衡条件是：动力×动力臂= 阻力×阻力臂 公式是 F1L1=F2L2 或 = 19. 杠杆分为三种情况：①动力臂大于阻力臂，即 L1 L2，平衡时 F1 F2，为省 力杠杆；②动力臂小于阻力臂，即 L1 L2，平衡时 F1 F2，为费力杠杆；③动力 臂等于阻力臂，即 L1 = L2，平衡时 F1 = F2，既不省力也不费力，为等臂杠杆， 具体应用为天平. 20. 许多称质量的秤，如杆秤、案秤，都是根据杠杆原理制成的. 21. 滑轮分定滑轮和动滑轮两种. 定滑轮实质是个等臂杠杆,故定滑轮不省力,但 它可以改变力的方向;动滑轮实质是个动力臂为阻力臂二倍的杠杆,故动滑轮能省 一半力,但不能改变力的方向. 22. 使用滑轮组时，滑轮组用几段绳子吊着物体，提起物体所用的力就是物重的 几分之一 . 且物体升高“h”，则拉力移动“nh”，其中“n”为绳子的段数. 23. 力学里所说的功包括两个必要的因素：一是作用在物体上的力，二是物体在 力的方向上通过的距离. 功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积. 公式 是 W=FS. 功的单位是焦，1 焦=1 牛·米. 24. 使用任何机械都不省功. 这个结论叫功的原理. 将它运用到斜面上则有： FL=Gh. 或：F= G . 25. 克服有用阻力做的功叫有用功，克服无用阻力做的功叫额外功. 有用功加额 外功等于总功 . 有用功跟总功的比值叫机械效率. 公式是 η= . 它一般用百分比 来表示. 机械效率总小于 1。 26. 单位时间里完成的功叫功率. 公式是 P= . 单位是瓦,1 瓦=1 焦/秒，1 千瓦 =1000 瓦.另 外，P= = = F·v, 公式说明：车辆上坡时，由于功率(P)一定，力(F)增大, 速度(v) 必减小. 初中物理总复习提纲（二） 机械能 分子动理论 内能 1. 一个物体能够做功， 我们就说它具用能. 物体由于运动而具有的能叫动能. 动 能跟物体的速度和质量有关，运动物体的速度越大、质量越大，动能越大. 一切 运动的物体都具有动能. 2. 势能分重力势能和弹性势能. 举高的物体具有的能叫重力势能. 物体的质量 越大， 举得越高， 重力势能越大. 发生弹性形变的物体具有的能， 叫弹性势能. 物 体弹性形变越大，它具有的弹性势能越大. 3. 动能和势能统称为机械能. 能、功、热量的单位都是焦耳. 动能和势能可以相 互转化. 分子动理论的基本知识：①物质由分子组成，分子极其微小. ②分子做 永不停息的无规则运动. ③分子之间有相互作用的引力和斥力. 4. 不同的物质在互相接触时，彼此进入对方的现象，叫扩散. 扩散现象说明了 分子做永不停息的无规则运动. 5. 物体内所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和，叫物体的内能. 一 切物体都有内能. 物体的内能跟温度有关. 温度越高，物体内部分子的无规则运 动越激烈，物体的内能越大. 温度越高，扩散越快. 6. 物体内大量分子的无规则运动叫热运动，内能也叫热量. 两种改变物体内能 的方法是：做功和热传递. 对物体做功物体的内能增加，物体对外做功物体的内 能减小；物体吸收热量，物体的内能增加，物体对外放热，物体的内能减小. 7. 单位质量的某种物质温度升高（或降低）1℃吸收（或放出）的热量叫这种物 质的比热容，简称比热. 比热的单位是焦/(千克·℃). 水的比热是 4.2×103 焦/(千 克·℃). 它的物理意义是：1 千克水温度升高(或降低)1℃吸收(或放出)的热量是 4.2×103 焦. 水的比热最大. 所以沿海地方的气温变化没有内陆那样显著. 8. Q 吸=cm(t - t0)；Q 放=cm(t0 - t)；或合写成 Q=cm?t. 热平衡时有 Q 吸=Q 放 即 c1m1(t - t01)=c2m2(t02 - t). 9. 能量既不会消失，也不会创生，它只会从一种形式转化成为其他形式，或者 从一个物体转移到另一上物体，而在转化的过程中，能量的总量保持不变. 这个 规律叫能量守恒定律. 内能的利用中，可以利用内能来加热，利用内能来做功. 10. 1 千克某种燃料完全燃烧放出的热量，叫做这种燃料的热值. 热值的单位是： 焦/千克. 氢的热值(最大)是 1.4 ×108 焦/千克，它表示的物理意义是：1 千克氢 完全燃烧放出的热量是 1.4 ×108 焦. 电 学 1. 摩擦过的物体有了吸引轻小物体的性质，就说物体带了电. 用摩擦的方法使 物体带电，叫摩擦起电. 2. 自然界存在着两种电荷，用绸子摩擦的玻璃带正电；用毛皮摩擦的橡胶棒带 负电. 同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引. 3. 电荷的多少叫电量. 电荷的符号是“Q”，单位是库仑，简称库，用符号“C”表示. 4. 摩擦起电的原因是电荷发生转移. 电子带负电. 失去电子带正电； 得到电子带 负电. 5. 电荷的定向移动形成电流. 把正电荷移动的方向规定为电流的方向. 能够提 供持续供电 的装制叫电源. 干电池、铅蓄电池都是电源. 直流电源的作用是在电源内部不断 地使正极聚 集正电荷，负极聚集负电荷. 干电池、蓄电池对外供电时，是化学能转化为电能. 6. 容易导电的物体叫导体. 金属、石墨、人体、大地以及酸、碱、盐的水溶液 等都是导体；不容易导电的物体叫绝缘体. 橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等是绝 缘体. 导体和绝缘体之间没有绝对的界限. 金属导电，靠的就是自由电子导电 . 7. 把电源、用电器、开关等用导线连接起来组成的电流的路径叫电路. 接通的 电路电通路； 断开的电路电开路； 不经用电器而直接把导线连在电源两端叫短路. 用符号表示电路的连接的图叫电路图. 把元件逐个顺次连接起来组成的电路叫 串联电路. 把元件并列地连接起来的电路叫并联电路. 8. 电流强度等于 1 秒钟内通过导体横截面的电量 . "I"表示电流, "Q"表示电量, "t"表示时间， I= . 1 安=1 库/秒. 1 安 则 （A） =1000 毫安(mA)； 毫安(mA)=1000 1 微安(?A)； 9. 测量电流的仪表叫电流表. 实验室用的电流表一般有两个量程和三个接线 柱，两个量程分别是 0～0 .6 安和 0～3 安；接 0～0 .6 安时每大格为 0.2 安， 每小格为 0.02 安；接 0～3 安时每大格为 1 安，每小格为 0.1 安. 10. 电流表使用时：①电流表要串联在电路中；②“+”、“－”接线柱接法要正确； ③被测电流不要超过电流表的量程； ④绝对不允许不经用电器而把电流表直接连 到电源的两极上. 11.电压使电路中形成电流. 电压用符号“ U”表示，单位是伏，用“ V”表示. 1 千伏 (kV)=1000 伏(V); 1 伏(V)=1000 毫伏(mV)； 毫伏(mV)=1000 微伏(?V). 一节干 1 电池的电压为 1.5 伏 ， 电子手表用氧化银电池每个也是 1.5 伏， 铅蓄电池每个 2 伏 ，家庭电路电压为 220 伏 ，对人体的安全电压为不超过 36 伏. 12. 测量电压的仪表叫电压表. 实验室用的电压表一般有两个量程和三个接线 柱，两个量程分别是 0～3 伏和 0～15 伏；接 0～3 伏时每大格为 1 伏，每小格 为 0.1 伏；接 0～15 伏时每大格为 5 伏，每小格为 0.5 伏. 13. 电压表使用时： ①电流压表要并联在电路中； ②“+”、 “－”接线柱接法要正确； ③被测电压不要超过电压表的量程. 14. 导体对电流的阻碍作用叫电阻. 电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定 单位是“欧姆”， 单位符号是“ ”. 导体的材料、 长度和横截面积. 电阻的符号是“R”， 1 兆欧(M )=1000 千欧(k )；1 千欧(k )=1000 欧( ). 15. 变阻器的作用是：改变电阻线在电路中的长度，就可以逐渐改变电阻，从而 逐渐改变电流. 达到控制电路的目的. 16. 导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比. 这个结论 叫欧姆定律. 用公式表示是:I= . 17. 电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的电压、电路中的电流和通 电时间的乘积. 公式是 W=UIt. 电功的单位是“焦”.另外， 度=1 千瓦时=3.6×106 1 焦, “度”也是电功的单位. 18. 电流在单位时间内所做的功叫电功率. 公式是 P=UI. 用电器正常工作时的 电压叫额定电压，用电器在额定电压下的功率叫额定功率. 如"PZ220V 100W" 表示的是额定电压为 220 伏，额定功率是 100 瓦. 19. 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比， 跟导体的电阻成正比， 跟 通电时间成正比，这个结论叫焦耳定律. 公式是 Q=I2Rt . 热量的单位是“焦”. 电 热器是利用电来加热的设备. 如电炉、电烙铁、电熨斗等. 20. 家庭电路的两根电线，一根叫火线，一根叫零线. 火线和零线之间有 220 伏 的电压，零线是接地的. 测量家庭电路中一定时间内消耗多少电能的仪表叫电能 表. 它的单位是“度”. 21. 保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成. 它的作用是：在电路中的电 流达到危险程度以前，自动切断电路. 更换保险丝时，应选用额定电流等于或稍 大于正常工作时的电流的保险丝. 绝不能用铜丝代替保险丝. 22. 电路中电流过大的原因是：①发生短路；②用电器的总功率过大. 插座分两 孔插座和三孔插座. 23. 测电笔的使用是：用手接触笔尾的金属体，笔尖接触电线，氖管发光的是火 线，不发光的是零线. 24. 安全用电的原则是：不接触低压带电体；不靠近高压带电体. 特别要警惕不 带电的物体带了电，应该绝缘的物体导了电. 电 磁 1. 永磁体包括人造磁体和天然磁体. 在水平面内自由转动的条形磁体或磁针， 静止后总是一端指南（叫南极），一端指北（叫北极）. 同名磁极相互排斥，异 名磁极相互吸引. 原来没有磁性的物质得到磁性的过程叫磁化. 铁棒磁化后的磁 性易消失，叫软磁铁；钢棒磁化后的磁性不易消失，叫硬磁铁. 2. 磁体周围空间存在着磁场. 磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的 作用, 因此可用小磁针鉴别某空间是否存在磁场. 3. 人们为了形象地描述磁场引入了磁感线(实际并不存在)。 （采用了模型法）磁 感线的疏密表示该处磁场的强弱，磁感线的方向（即切线方向）表示该处磁场方 向。 在磁体外部磁感线从北极出发回到南极， 在磁体内部磁感线从南极指向北极。 磁感线都是闭合曲线。 4．可以用安培定则（右手螺旋定则：右手握住导线，让伸直的大拇指方向跟电 流方向一致，那么弯曲的四指所指的方向就是磁场方向）来判定电流产生的磁场 方向。对于通电螺线管，用右手四个手指的环绕方向表示螺线管上的电流方向， 则大拇指指向即为通电螺线管的 N 极。 5．电磁铁与永磁体相比有很多优点，它可以通过调整电流的有无、强弱、方向， 达到控制磁场的有无、强弱、方向。利用电磁铁做成的电磁继电器（电铃）在自 动控制和远距离操纵上常有应用。 通电导体在磁场中会受到力的作用， 受力方向跟电流方向和磁感线方向有关。 6． 7．直流电动机就是利用通电线圈在磁场里受到力的作用发生转动而制作的。在 这一过程里把电能转化为机械能。 在直流电动机里利用换向器改变线圈中电流方 向，使线圈在磁场力作用下持续沿同一方向转动。 8．闭合回路的一部分导体，在磁场中作切割磁感线运动时，导体中会产生感应 电流，这就是电磁感应现象。产生感应电流的条件是：一是电路闭合；二是导体 做“切割”磁感线运动，即导体运动方向不能与磁感线平行。 9．发电机是利用闭合线圈在磁场中作切割磁感线转动时，产生感应电流的原理 制成的，它是把机械能转化为电能的装置。 10.电池分化学电池（正极是铜帽碳棒）、水果电池、伏打电池（有里程碑意义， 是真正意义上的电池）、蓄电池（有铅和硫酸，污染大）、太阳能电池（无污染， 利用可再生能源），燃料电池 发电厂发电有以下几种方式：火力发电，水利发电，风力发电，核能发电，潮汐 发电等

