苏科版《6.2用天平测物体的质量》课时卷
班级________  学号________  姓名________  评价________  

	课题
	用天平测物体质量
	日期
	3.6  
	主备人
	殷长军
	审核人
	王笃勇

	1.天平使用前的调节和称量时步骤有如下几项:

A.调节天平平衡螺母,使横梁平衡      B.把天平放在水平台上    

C.将游码移到标尺的0刻度线处     D.将被测物体放在天平左盘,进行称量

合理的顺序是:                                     

2.如何用天平测出1cm2扬子晚报的质量,自己选择合适的器材,要求:写出所需补充的器材,以及测量的步骤.

3.某同学使用天平测量物体的质量,按照常规操作步骤如下:

a.将天平放于水平桌面上;b.将游码移至横梁标尺“0”点,调节平衡螺母;

c.将被测物体放在右盘中,用镊子在另一盘中加减砝码并移动游码,使天平再次平衡;

d.计算盘中砝码总质量再加上游码指示的质量值,则为被测物体质量;

e.整理器材.

以上步骤中有一个步骤有遗漏,有一个步骤有错误,请在下列括号中填上该步骤的字母代号,并在横线上补充和改正.

①有遗漏是步骤(   ),补充:                                          

②有错误的步骤(   ),改正:                                          

4.某实验室有一架托盘天平(带有一个砝码盒),横梁上的平衡螺母已“滑丝”无法移动,其它部件均保持完好,天平的等臂性也没有改变,将它放在水平桌面上,观察横梁平衡时,指针总偏向分度盘的左端,调换左右盘的位置也无法改变这种情况.请你使用这架天平,测出一个小金属块的质量,要求简述测量过程(可以选用生活中常见的材料),表达出测量的结果.

5.以下是用天平称量某一烧杯中的水的质量的有关操作步骤.

A.用天平称量装水烧杯的总质量   B.用天平称量空烧杯的质量

C.计算出水的质量               D.调节天平横梁右端的平衡螺母,使横梁平衡

E. 将天平放在水平台上             F.用镊子将标尺上的游码移回0刻度线处

上述实验操作步骤的正确的顺序是                                  . 

6.小明使用已调节好的天平测量某个零件的质量,该天平配置的最小的砝码的数值是1g.

(1)小明按正确方法测量时,测得零件的质量为39.70g,则小明在天平的    盘放了

    砝码,其质量数值由大到小依次是        .

(2)若小明使用这架调好的天平测量一个物体质量时,误将被测物体放在天平的右盘,按正常方法读出物体的质量为32.40g,则这个物体的实际质量为      .
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