欧姆定律习题

1．如图1为研究电流、电压、电阻三者关系时常用的两个电路图。在进行实验时，你采用的是哪个电路图？你是怎样改变电阻两端的电压（即电压表的示数）的？你是怎样改变电阻的？你认为哪种设计更合理、调节和控制更方便？
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图1

2．下表是小刚和小明同学研究电流、电压、电阻三个物理量关系时测得的实验数据：

	实验次数
	I/A
	U/V
	R/Ω

	1
	0.29
	3
	10

	2
	0.4
	2
	5

	3
	0.3
	6
	20

	4
	0.21
	3
	15


分析比较这些数据，你能发现什么规律？

3．小明在研究如图2电流、电压、电阻三个物理量关系时选择了如图所示的器材，请你帮他连接电路（用铅笔画线代替导线），并根据你的连接画出电路图。要求当滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表的示数减小。
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图2

4．小刚家有一个电热毯，为了保证一定的加热效果，通过电阻丝的电流应为0.45 A。如果电阻丝的电阻为484 Ω，则应将电热毯接入电压为多大的电源上？

5．细心的小明发现实验用的小灯泡上标有“2.5 V  0.3 A”的字样。他不明白这是什么意思，于是向小红请教。小红告诉他，这分别表示小灯泡正常发光时的电压值和电流值。小明想：这个小灯泡正常发光时灯丝的电阻是多大呢？你能帮他解决这个问题吗？

6．调查常见的用电器（如电视机、电冰箱、复读机、收音机、电子表、石英钟等）的额定电压，并列表把它们记录下来。

参考答案

1．略   2．I=
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   3．略   4．218 V   5．8 Ω

6．（答案可能有多种，主要是锻炼收集数据和列表记录数据的能力，养成观察生活实际的习惯）
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