北师大版《7.2 力的测量》节节练及答案

1.填空题：
（1）为了准确地知道力的大小，要对力进行测量．在物理学中，我们利用力产生的________的大小来测量力．国际上通用力的单位叫做________，简称________．用符号________表示． 

（2）测量__________的工具叫测力计．在物理实验室经常使用弹簧秤，它的核心部分是          ，它是利用__________这个道理制成的．
（3）如图所示的弹簧秤的最小刻度是_______牛，它的测量范围是_______牛，用这个弹簧秤不能测量超过_______牛的力．图中弹簧秤对物体A的拉力为_______牛．　　
（4）在使用弹簧秤测量之前，最好轻轻来回拉动它的挂钩几次，这样做的好处是_________． 

（5）弹簧不挂物体时长为0.1米，受10牛的拉力时长为0.15米，这时没有超过它的量程，如果受6牛的拉力，弹簧的伸长量为_______厘米，这时弹簧的长度为_______厘米．　
（二）.选择题：　　
（6）下列力中，最接近1牛顿的是（　　　）

　　A．运动员举起杠铃的力　　B．拿起一个大西红柿的力

　　C．人扛起一袋大米的力　　D．一只蚂蚁对地的压力

（7）使用弹簧秤测量之前，如果零点没有校正，指针指在零点的上方，则测量力的大小的读数比真实值将（　）

　　A．偏大　B．不变　C．偏小　D．无法确定

（8）在弹性限度内，下列说法正确的是：（     ）

　A．弹簧的长度跟受到的拉力成正比．   B．弹簧的伸长量跟受到的拉力成正比．

C．弹簧受到的拉力跟它的长度成正比． D．弹簧的伸长量跟受到的重力成正比．

（9）用来测力的工具有（      ）

A、杆秤，B、弹簧测力计，C、握力计，D、台秤．

（10）中学生的头发拉断时所需用的力大约是（　　　）

　　A．0.9N　B．1.7N　C．9N　D．17N

三、间答题

（11）仔细观察弹簧秤的刻度是否均匀，这说明弹簧的伸长量与所受拉力的比例关系是怎样的？

　　
（12）现有一个弹簧秤，秤是好的，但无法调零，当它未测力时，指针已指0.1牛，能不能用这只弹簧秤测力？说明如何测量力？
参考答案： 

（1）效果、牛顿、牛、N　  （2）力的大小，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长越长  （3） 0.2,0-5,2.4    （4）减小弹簧和外壳间的阻力   　（5） 313    （6）B　 （7）C　（8）B  （9）BC  (10)B   （11）弹簧秤的刻度是均匀的，这说明弹簧的伸长与拉力成正比　　（12）能用这只弹簧秤测力．用它测力时把指针所指的示数（F－0.1）牛即为所测力的数值．
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