电磁继电器扬声器

1．如图所示的自动控制电路中，当开关S断开时，工作电路的情况是
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A.灯亮，电动机转起来，电铃响

B.灯亮，电动机转起来，电铃不响

C.灯不亮，电动机不转，电铃响

D.灯亮，电动机不转，电铃响

2．利用电磁继电器控制电动机的电路包括_______和______两部分，控制电路由_________、________和______组成，工作电路由__________、______和________组成。

3．如图是控制两个电动机的继电器工作原理图，当手控开关闭合时，电动机________开始工作，当手控开关断开时，电动机_______工作。
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4．使用电磁继电器可以利用_______电压、______电流控制________电压、______电流的工作电路，还可以实现______。

5．电磁继电器的工作原理：电磁铁通电把______吸下来，使______和______接触，工作电路闭合.电磁铁断电时，失去______，弹簧把______拉起来，切断工作电路，电磁继电器就是利用______控制工作电路通断的开关。

6．扬声器是把______转化成______的一种装置。

7．扬声器通电时，______运动并发出声响；改变电流方向，通电时______运动并发出声响。

8．电铃的工作原理是

A.电流的磁效应



B.电流的热效应

C.电流的化学效应



D.以上说法均不对

9．有关电磁继电器的说法，正确的是

A.电磁继电器中的电磁铁的铁芯是一个永磁体，衔铁是由软磁性材料制成的

B.电磁继电器中的电磁铁的铁芯和衔铁都是由软磁性材料制成的

C.使用电磁继电器时，电磁铁中可以通入直流电，也可以通入交流电

D.使用电磁继电器时，电磁铁中能通入直流电，而且电流的方向不能改变

10．给你图中各元件，请画出温控报警器的电路图。
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参考答案：

1．B 
提示：当开关S闭合时，电磁铁通电，有磁性，吸引衔铁，电铃就响了。反之，当开关S断开时，电磁铁断电，没有磁性，衔铁弹起，使上面电路接通，灯亮，电动机也转起来，所以选项B正确。

2．控制电路；工作电路；低压电源；开关；电磁铁；高压电源；触点；用电器

3．乙；甲

4．低；弱；高；强；远距离操作和自动控制

5．衔铁；动触点；静触点；磁性；衔铁；电磁铁

6．电信号（强弱变化的电流）；声信号（机械振动）

7．线圈受磁体吸引带动锥形纸盒向里（或向外）；线圈受磁体排斥带动锥形纸盒向外（或向里）

8．A

9．B

提示：具有磁性的物体，能长期保持磁性的磁体叫永磁体，而不能长期保持磁性的磁体叫软铁，电磁铁要求通电时有磁性，断电时无磁性，所以铁芯用软性材料制成。衔铁也必须是软性材料，只有这样电磁继电器才能正常工作，所以选项B正确。

10．如图
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提示：当温度升高，管内水银柱上升，当与上边金属丝接触，电路接通，电磁铁有磁性，吸引衔铁，这时右边电路接通，电铃就响起来。
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