2008新沪粤版《15.4电磁继电器与自动控制》课堂测评题及答案
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1.发挥你的想象，设想电磁继电器的一些创造性应用（必要时可以通过画图说）。

2．如图15-22所示，利用电磁继电器控制电动机工作，下列说法正确的是（   ）

A．开关S断开时，电动机A、B都不工作
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B．开关S闭合时，电动机A、B都工作C．开关S闭合时，只有电动机B工作

D．开关S闭合时，只有电动机A工作

3．图15-23所示是小强同学在研究性学习活动中为某仓库设计的一种防盗报警器，其踏板放在仓库的门口，电铃和灯泡放在值班室内。试说明这个报警器的工作原理。

4．请你设计养鸡场用的鸡房温度自动报警器。所给主要器材：电磁继电器、温控开关、电源导线。需满足：鸡房温度正常时，监测室的信号灯亮；温度升高超过限度时，监测室信号灯熄灭，同时电铃发出报警信号。

5．如图15-24所示是某位同学课外活动时,制作水塔水位自动控制装置模型所用的基本器材.A、B是导线相连的金属块,L是小灯泡. 要求:当水位沿未达到金属块A的高度时,电动机带动水泵向水塔中注水；当水位升高到A时,电动机停止工作,灯泡亮.请按要求在图中连接好电路.

6．如图15-25所示装置为一监测锅炉内压力大小的报警器，在压力小于安全值时，绿灯常亮；当压力超过安全值时，红灯亮、电铃响报警。试说明其工作原理。

7．某农场菜地经常遭到大牲畜的破坏，为此，农场的师傅用导线绕菜地一周，并利用电磁继电器设计了一个电路。当大牲畜撞坏导线进入菜地时，房间内电铃就会发出报警信号。请你根据以上所述，完成如图15-26所示的电路。

[image: image3.jpg]Fe=TTT T T

i i 2%





【参考答案】
1.提示：主要引导学生根据电磁继电器的基本原理，设计一些自动控制方面的应用。体现电磁继电器自动控制的思想即可，不必要求过高。

2. C

3．工作原理为：当有人踩踏板时控制电路闭合，电磁铁有磁性，将上端衔铁吸下来，铃响灯不亮。当无人踩踏板时控制电路断开，电磁铁无磁性，弹簧将衔铁拉起，使衔铁与静触点相连，铃不响灯亮

4．答案如图15-27所示。

5．答案如图15-28所示
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6．压力小于某个安全值时,T形开关K断开,控制电路不工作,常闭开关闭合,绿 灯常亮；当压力超过这个安全值时,T形开关K被弹簧推向左边,使控制电路接通, 电磁铁有磁性,将衔铁吸了下来,绿灯熄灭,红灯亮、电铃响而报警。

7．具体连接情况如图15-29所示。
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