2011～2012学年度第一学期期末考试九年级物理试卷
命题人：徐祥美      审核人：朱菊兰
   说明：1．本试卷共6页，满分100分.考试时间100分钟.
   2．考生必须在答卷纸上指定区域内作答，在本试卷上和其他位置作答一律无效.
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个
选项正确）
1．如图所示，起瓶器开启瓶盖时，可看作是
   A．以B点为支点的费力杠杠           B. 以B点为支点的省力杠杠
   C. 以A点为支点的费力杠杠            D. 以A点为支点的省力杠杠

2．如图所示的均匀木条AOB，AO=OB，在O点系一绳并挂起，先使AO保持水平，然后放手，则在刚放手的瞬间，木条将会    
   A．A端向上运动     B．A端向下运动     C．保持平衡不动    D．不能确定
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    （第1题图）                 （第2题图）                 （第3题图）
3．利用如图所示的甲、乙两个滑轮组，在相同的时间内用大小相同的力F1和F2分别把质量相等的重物G1和G2提升到相同的高度，则   
   A、甲滑轮组的机械效率高           B、乙滑轮组的机械效率高
   C、F2做功的功率大                 D、F1、F2做功的功率一样大

4．我国研制成功的超音速反舰导弹速度极快，故很难拦截导弹发射后，若敌舰侥幸将其拦截击中，但导弹的残骸仍能以极高的速度横扫敌舰，给其重创，高速飞行的导弹残骸能有这么大的威力是因为它们具有
  A、较大的质量      B、较大的势能     C、较大的动能     D、较大的密度
5．一只普通家用白炽灯正常发光时，通过它的电流约为

A．20A 
　　 　 B．2A 
      C．0. 2 A 
　      D．2×10－2 A 

6．LED光源因具有节能、环保、安全等优点而被广泛应用，如某公司招牌的每个字背后就是由许多LED灯串组成的，王师傅在调试电路时断开某处，招牌的这个字立即熄灭，其它字均正常发光，根据这一现象，对发光字背后的灯串之间的连接方式判断正确的是
A．这个字与其它字之间一定是串联的     B．这个字与其它字之间一定是并联的
C．这个字的笔划之间一定是串联的       D．这个字的笔划之间一定是并联的
7．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是    
A．灯泡变暗，电压表示数变大              B. 灯泡变亮，电压表示数不变 
C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变 
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D. 电路消耗的总功率变大，电压表示数变大  
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（第7题图）                              （第8题图）
8．如图所示电路，两个灯泡完全相同，闭合开关，电压表示数是4V. 关于电源电压和灯L2两端的电压，下列说法正确的是
  A、4V   4V         B、2V  4V       C、4V   2V      D、8V   4V
9．给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系.利用上述实验器材，可以完成的研究课题是                                              
A.只有①        B.只有②         C.①和②       D.①、②和③
10．小明在研究通过导体的电流时，根据测量数据绘制出如图所示的I-U图像.对此作出的判断中，错误的是：
A．通过R1的电流与它两端所加电压成正比
B．通过R2的电流与它两端所加电压不成正比
C．将它们串联接入到同一电路中时，通过R1的电流较小
D．将它们并联连接到两端电压为1.5V的电路中时，通过干路的电流大约是0.46A
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            （第10题图）                                   （第11题图）
11.如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1后，当开关S2由1位置转换到2位置时，电压表和电流表的示数变化情况是 

A．电压表示数不变，电流表示数变大       B．电压表示数变大，电流表示数不变
C．电压表示数不变，电流表示数变小       D．电压表示数变小，电流表示数变小
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12. 如图所示R0阻值已知，Rx未知，电源电压未知，下图不能测出Rx阻值的是
二、填空题（本题共11小题，每空1分，共28分）  
13.在生产和生活中，经常见到这样的情形，用木板搭斜坡将货物推上汽车车厢，修盘山公路使汽车驶上高耸的山峰等.从物理学的角度分析，它们的物理模型属于同一种简单机械，即        ，这种简单机械的优点是                .
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14．在水平地面上，用60N的水平推力推重为200N的箱子，在10s内前进了10m，推力做功的功率为         W，重力所做的功为         J.
15．如图所示，轻质杠杆OA的中点悬挂一重G＝80N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则F＝　　N.保持F的方向不变，在将杠杆从A位置匀速提到B位置的过程中，力F将　　　　　（选填“变大/不变/变小”）
16．爆米花是同学们喜爱的小食品之一.爆玉米花时，将玉米粒放入铁锅内加热，玉米粒中的水分受热后，温度升高，内能       ；水变成水蒸气后体积迅速增大，将厚实的壳涨破，此过程中内能转化为_________能.汽油机的工作循环中________冲程能量转化与此相同.
17．北方地区冬季房屋内多靠“暖气”取暖.“暖气”中用水做输运能量的物质，是因为水的_______大；改用煤气做燃料来给水加热，是因为煤气的____________高，且清洁污染小.
18．用煤气灶把1kg、初温为20℃的水烧到70℃，消耗了10g煤气.已知水的比热容是4.2×103J/(kg•℃)，煤气的热值为4.2×107J/kg，则水吸收的热量为       J，煤气完全燃烧放出的热量为        J.
19．如图所示，通过灯泡L1、L2中的电流分别为0.4A和0.3A，电源电压保持不变，L1的电阻为15Ω，则干路电流为    A，电源电压是    V，L2的电阻为     Ω．
20．家庭中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是    联在电路中的.小林家4月底电能表读数为2698.7 kW·h，5月底电能表读数如图7所示，那么5月份他家消耗了      kW·h的电能.
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21.如图，已知R1、R2串联，且R1=5R2，通上电流后，则在相同的时间内电流做功之比W1:W2是：           
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（第19题图）            （第20题图）        （第21题图）       （第22题图）
22．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为8V，电流表示数为0.8A，断开S2后，电压表示数变为2V，则电源电压为_______和R2的电阻为_________；若R1两端电压变为0V，则此时它的电阻为＿＿＿＿Ω.
23.一只小灯泡两端电压为10V,正常发光时通过它的电流为0.5A,现将该小灯泡接在12V的电源上,为使其正常发光,应______联一个_________Ω的电阻.
24．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S后，当滑片P向右移动时，电流表示数将_________ (选填“变大”、“变小”或“不变”).当滑片P分别在滑动变阻器的两个端点a和d、中点c和图中b位，电压表从小到大顺序分别为0V、2V、3V和4V，则在图示c位置时电压表示数应为______ V.
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25．学校实验室有一只标有“10Ω、1.5A”的指示灯和一只标有“20Ω、2A”的滑动变阻器，一位同学把它们并联后接在电路中.指示灯正常工作的电压是       V，此时干路中允许通过的最大电流为     A .
三、解答题（本题共5小题，共48分．解答30、31、32题时应有解题过程）
（7分）26.（1）如图所示的弯曲杠杆A端吊一个重物G，要想在B端加一最小的力F，使AO(O为支点)保持水平平衡，试画出此力的方向和力臂.（2分）
（2）如图，L是灯泡，且两灯均正常发光，在“○”里填电流表、电压表测量电路中的电流、电压.（3分）
（3）．如图所示实物图.（2分）
经检查线路，发现有两处明显错误，它们分别是：
a                                     b                                    
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 （第26--1题图）           （第26--2题图）                     （第26--3题图）
（6分）27．如图甲所示，用电流表测电流．（左上为L1，右下为L2）
（1）若将线头M、N都接到电流表为“0．6”接线柱上，此时电流表的示数如图乙所示．则电流表测的是        （L1或L2或干路）的电流，大小为        A．
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（2）将线头M接      、N接      ，才能使电流表的示数最大？若此时，电流表的示数如图丙所示，则两次电流表示数相减，可得流过       （L1或L2）的电流，大小为        A．
（6分）28.如图为测量滑轮组机械效率的实验装置，钩码总重3.6N.     
（1）实验时要竖直向上      拉动弹簧测力计，由图可知拉力大小为       N，该滑轮组的机械效率为      . （4分）
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（2）若仅减少钩码的个数，该滑轮组的机械效率将    .（选填：“增大”、“减小”或“不变”） （2分）
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（9分）29．在学习“串联电阻的总电阻与各串联电阻之间关系”的时候，小强和小刚利用滑动变阻器（铭牌上标有20Ω   1A）、两个定值电阻（5Ω  10Ω）、电压表、电源等器材对此进行了探究.他们设计了如下图甲所示的电路图.
（1）根据电路图，请你在上图乙中用笔画线代替导线，将没有连接完的实物电路连接好（导线不允许交叉且电流表的量程选取适当）.（2分）
（2）请你根据电路图分析：在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到________（填“A”或“B”）端.（1分）
（3）上表是小强和小刚在这次实验中所记录的数据.请你根据他们三次测量的数据进行分析，可以得出的结论是：（2分）
________________________________________________________.
（4）若闭合开关后发现电流表有示数，而电压表无示数，则出现该现象的原因可能是下面哪一种情况？_______（只填字母序号即可）.（2分）
A.滑动变阻器某处断路         B.只有R1被短路
C.只有R2被短路              D.电压表的某一个接线柱接触不良
(5)在这次实验中，滑动变阻器的作用是：（2分）
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（8分）30.在如图所示电路中，小灯泡上仅看见“6V”字样，滑动变阻器上标有最大阻值20Ω，当闭合S，且将滑片P移至最左端时，小灯泡正常发光，电流表的示数为0.6A（设灯丝电阻不变），求： 

（1）电源电压（2分）

（2）小灯泡的灯丝电阻（2分）

（3）将滑片移至变阻器的最右端时，电路消耗的总功率.（4分）
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（6分）31.如图所示的电路中电源电压保持不变，R3＝10 Ω，当开关S1、S2都断开时，电流表的示数为0.6A，电压表示数是3V，   （1）求电源电压. （2分）
（2）S1、S2都闭合时，电流表示数为2.8A，求R1、R2的阻值？（4分）
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（6分）32．如图1所示电路是在环境温度为10℃左右的条件下工作的某自动恒温箱原理简图. 箱内电阻Rl=5kΩ,R2为热敏电阻，其阻值随温度变化的图线如图2所示，电源电压为12V.当电压鉴别器的两接入点a,b间的电压Uab小于2V时，鉴别器将使开关S接通，使恒温箱内的电热丝通电而发热，从而使箱内温度升高；当Uab大于4V时，鉴别器将使S断开，停止加热.
(1)、从图2中读出环境温度为5℃时的热敏电阻R2为        kΩ.（2分）
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(2)、通过计算判定该恒温箱内的温度将保持在怎样的范围？（4分）
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