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 2011-2012学年度第一学期九月调研
九年级物理
考试时间：90分钟               试卷满分：100分  

 
命题：辛建军
审核：张家华
一、选择题（每题3分，共42分，将正确选项的序号填入表格）

1、下图所示的简单机械，在使用中属于费力杠杆的是：                 （    ）
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2、如图所示，杠杆AOB的A端挂重为G。的物体，B端挂重为G的物体，杠杆平衡时AO处于水平位置，若AO=BO，杠杆自重不计，则GA和GB的大小关系是： （   ）
A．GA>GB     B．GA=GB     C．GA<GB       D．无法比较
3、旗杆顶上的滑轮，其作用叙述正确的是              （ 　  ）

A．省力杠杆，可改变力作用方向     B．费力杠[image: image37.png]


杆，可改变力作用方向
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C．等臂杠杆，可改变力作用方向     D．以上说法[image: image2.png]


都正确

4、园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时，常把树枝

尽量往剪刀轴O靠近，这样做的目的是为了（     ）

A．减小阻力              B．增大动力臂，从而更省力

C．减小阻力臂，从而更省力      D．更省距离   
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5、轻质等臂杠杆两端分别挂上一个不同的实心金属球，左端为铜球，右端为铝球，此时杠杆平衡，若将两金属球分别同时浸没到水中，则杠杆将(     )

A．左端下沉
  B．右端下沉
C．仍保持平衡
D．无法确定
6、如图所示的是用定滑轮匀速提起重物的三种拉法，

所用的拉力分别以F1、F2、F3表示，下列说法中正确的是（　）　　

A.拉力F1最小           B.拉力F2最小  

C.拉力F3最小           D.三种拉法所用拉力一样大

7、下面几种情况下,力做了功的是(     )

A 用力把杠铃举在空中不动     B 用力提着水桶水平匀速移动

C 用力在斜面上拉车前进       D 物体在光滑的平面上运速移动
8、重力为G的物体在水平地面上受水平向右的恒定拉力F作用时，由A移动到B，又移动到C，如图所示。已知AB段较粗糙，BC段较光滑，且[image: image3.wmf]BC
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。设拉力F在A→B的过程中做功W1，在B→C的过程中做功W2，则关于W1、W2大小关系正确的是(    )
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A．W1：W2＝l：l                  
B．W1：W2＝1：2
[image: image12.png]


C. W1：W2＝2：1                  
D．少条件，不好判断大小关系

9、大伟同学用一个距离手3m高的定滑轮拉住重100N的物体，从滑轮正下方沿水平方向匀速移动4m，如图所示，若不计绳重和摩擦，他做的功为 （    ）
A．300J        B．400J       C．500J          D．大于500J

10、李明同学把掉到地面上的物理课本捡起来，放回到桌面上。根据你平时对物理课本的重力和桌面高度的观察与了解，估算李明同学捡回课本时手克服课本的重力所做的功为                                                              (    )
A．0.02 J         B．0.2 J          C．2 J           D．20 J
11、甲、乙两同学进行爬杆比赛．爬到杆顶时，甲用了9s，乙用了10s，甲、乙两人质量之比是5：6，则他们爬竿的功率之比P甲：P乙等于(    )．

A．3：4       B．27：25     C．25：27 [image: image5.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




    D．4：3

12、两辆功率相等的汽车，如果在相等的时间内匀速通过的路程之比为2：1，那么（    ）

　　　A.　它们的牵引力之比为1：2　　B.　它们的牵引力之比为2：1

C.　它们做的功之比为1：2　　　D.　它们做的功之比为2：1

13、小华同学骑着自行车在平直公路上以正常速度匀速行驶时的功率约为100W，则他骑车时所受的阻力约为                                                 （    ）

    　A．2000N  　　　　  B．200N  　　　　C．20N  　　　　  D．2N  
14、如图，用滑轮或滑轮组提起同一重物，其中机械效率最高的是             (   )                                         
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          A             B            C            D          
15、用如图3所示的滑轮组把重100N的物体匀速提升0.5m，所用的拉力是80N，下列说法正确的是                                         （    ）

A．总功是50J，有用功是80J    B．有用功是50J，额外功是20J

C．总功是100J，有用功是80J     D．总功是80J，机械效率是62.5%
二、填空题：（每空1分，共25分）
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16、如图5,轻质均匀杠杆AO长为L,当物体M从O逐渐向右移动到达B点时,绳AC恰好被拉断,已知物重1000牛,AB= EQ \F(1,8) L,则悬绳AC所能承受的拉力是_____牛.
17．上图是一辆行李的手推车，当前轮遇到障碍物A时，推车人向下压扶手，这时手推车可看作杠杆，支点在      （填字母）。当后轮遇到障碍物时，推车人向上提扶手，这时支点是        点，与前轮遇到障碍物时相比，此时较      力（选填“省”或“费”）。

[image: image16.png]


18、如图所示，用1．2N的拉力沿竖直方向匀速拉起重为2N的物体，物体上升0.1m所用时间为4s。(1)此过程中拉力的功率为       W，动滑轮的机械效率为       。(2)将物重由2N不断逐次增大，假设动滑轮始终能正常工作，此过程中，它的机械效率范围是           。

19、在体育达标“跳绳项目”测试中，燕燕同学1min跳了120次，每次跳起的高度约为4cm；若她的体重为500N，则她跳一次做的功约为＿＿＿J，她跳绳的平均功率约为＿＿＿＿W．

20、常人的心脏推动血液流动的功率约1.5W，那么在一天时间内心脏做功    J，这些功可以把一个质量为60 kg的人匀速举高             m。
[image: image17.png]


21、一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比较，做的有用功         ，总功           。、

22、某人将一只重为50N的箱子拎起0．5m高，然后沿水平方向行走10m。则该人对箱子共做          J的功，其中沿水平行走10m所做的功为       。

23、如图所示，用滑轮组将重为900N的物体匀速提升2m，不计摩擦和滑轮重，所施加的拉力F=_______N，这一过程中拉力F做功______J。

24、有报道说，台湾一家厂商发明了一种“手机自生能”技术，装上特制电池，以一定的速度上下左右摇晃，即可产生电能，每摇一分钟可通话两分钟．如果将手机上下摇动一次，相当于将200g的重物举高10cm，每秒约摇一次，则根据报道可知该手机每摇动一次做功          J，使用时的功率约为         W．(g取10N／Kg)
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25、如图所示，斜面高为1m，长为3m,工人用400N沿斜面方向的力将重为840N的箱子推到车上，在这过程中推力做了_________J的功，机械效率为_________.
26、如图所示，密度均匀的直尺AB放在水平桌面上，尺子伸出桌面的部分OB是全尺长的三分之一，当B端挂5N的重物G时，直尺的A端刚刚翘起，则此直尺的重力为        。                     
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27、开瓶时使用的开瓶器(图a)，可以简化成不计重力的省力杠杆(图b)，O为支点。若动力F1和阻力F2都与杠杆垂直，且AO=6cm，BO=1cm，F1=25N，则F2=       N。

28、如图所示，在水平地面上有一密度和粗细均匀的木棍质量为2Kg，现在A端施加一始终与杠杆垂直的力F，当A端刚刚离开地面时，F=     N，在将杠杆缓慢由水平拉至竖直位置的过程中，拉力F的             。

[image: image21.png]


三、作图题（每题3分，共9分）
29、在下图中，画出动力F1的力臂和阻力F2的示意图, 以及阻力臂
[image: image22.jpg]


30、下图所示的曲棒ABC可绕A点的转轴转动，请画出要使曲棒ABC在图中位置保持平衡时所需最小力的示意图。
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31、用滑轮组提升重物，请在下图中画出拉力F＝G/3的绳子的绕法。（不计动滑轮、绳重和摩擦）
      第29题图                 第30题图                      第31题图
四、实验题（7+5+4+5=21）

32、在“探究杠杆的平衡条件”实验中，应先调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在          位置平衡，这样做是为了便于测量             ；如发现杠杆左端偏高，则可将右端的平衡螺母向            调节，或将左端的平衡螺母向              调节.
[image: image25.png]



上图是小明同学三次实验的情景，实验时所用钩码重0.5N，杠杆上每一格长5cm，部分实验数据已记录在下表中
	实验次数
	动力F1 / N
	动力臂L1 / cm
	阻力F2 / N
	阻力臂L2 / cm

	1
	1.5
	10
	1
	

	2
	1
	20
	
	10

	3
	1
	20
	1.5
	10


 (1)将表格中的实验数据补充完整.

(2) 小明的第3次实验存在错误，其错误是                

[image: image26.png]NS



33、如图是小亮测定斜面机械效率的装置图。每次实验时，被拉的小车沿同一斜面匀速向上运动。下表是小亮设计的记录数据的表格.

[image: image6.jpg]aHm| #
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(1)“较陡”时，做的有用功为       J；总功为          J；机械效率为        ；

(2)分析表格中的实验数据，你能得到结论：                                    。
[image: image27.png]
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34、如图5所示是“测量滑轮组机械效率”的实验装置，钩码总重6N。[image: image29.jpg]


 实验时要竖直向上    拉动弹簧测力计，由图可知拉力大小为    N，若钩码上升的高度为8cm，则弹簧测力计向上移动     cm，该滑轮组的机械效率为         （结果保留一位小数）。

35、“滑轮组的机械效率究竟与哪些因素有关”？某实验小组的同学对同一滑轮组进行实验探究，得到了下表中的数据
	
	1
	2
	3

	钩码重／N
	4
	6
	8

	钩码上升高度/m
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力／N
	1.8
	2.4
	3

	绳端上移的距离／m
	0.3
	0.3
	0.3

	机械效率
	74%
	83%
	


（1）将表中数据补充完整。

（2）请在方框中画出进行第一次实验的装置图(每个钩码重2N)。

（3）分析比较表中的数据，你认为同一滑轮组机械效率发生变化的主要原因是　　　　　　　。
六、计算：（3+4+8=15）
36、小文同学在“测定滑轮组机械效率”的实验中，用如图所示的装置匀速吊起钩码，并记录了如下实验数据。

[image: image30.jpg]



根据实验数据，小文同学计算机械效率的过程如下：

有用功      W有用=(G1+G2)h=(4十0.4) ×0.1J=0.44J

[image: image31.jpg]


总功        W总=FS= 1. 6 ×0.3J=0. 48J

机械效率：

答：当匀速吊起4N重的钩码时，该滑轮组的机械效率约为91.7％。

    小文同学的计算过程是否正确？如有错误，请在下方空白处写出错误之处并对滑轮组的机械效率作出正确解答。

37、如右图，一圆柱形油桶，重900N，油桶的底面直径0.6m, [image: image32.jpg]


                                         

高0.8m,现在A处施加一个力F,欲将其推倒.

若沿水平方向用力,需用多大的力?

[image: image33.jpg]_ Wi g _0 44
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38、如图22所示装置[image: image34.jpg]WEE ShEeE WA WHEARE | WAHBIER
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 ，绳重及摩擦不计。装卸工人将重为800N的货物提至高处，人对绳的拉力F1为500N，货物在1min内匀速上升了5m。 

（1）请在图上画出绳子的绕法；

（2）求滑轮组的机械效率；

（3）如果重物是600N，要把重物提升5m，求拉力做的功。

[image: image35.png]


 2011-2012学年度第一学期九月调研
九年级物理答题纸
一、选择题（每题2分，共30分，将正确选项的序号填入下面表格）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	选项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题：（每空1分，共25分）

16、       ；17、       、         、        ； 18、      、         、       ；
19、       、         ；20、        、          ；21、       、          ；
22、       、         ；23、       、           ；24、       、          ；
25、       、         ；26、        ；27、         ；
28、       、         ；
三、作图题（每题3分，共9分）

  第29题图                 第30题图                      第31题图

[image: image36.png]



四、实验题（7+5+4+5=21）

32、       、      、      、       
（1）          、（2）                  。
33、（1）          、      、         ；

（2）                                           。
34、           、            、              、                 。                                                               

35、（1）             （2）、
   （3）                   。

五、计算题：（3+4+8=15）
36、 

37、


38、
图20
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