2011—2012学年度第一学期期末学情分析
九年级物理试卷

（考试时间：100分钟，本卷满分100分）

同学们，物理试题都来自你的生活，你若能仔细审题，规范作答，认真而不失沉稳．定会有出色的表现!
一、选择题(本题共12小题，每小题2分，共24分)每小题给出的四个选项中只有一个选项正确，请将正确选项填在答题卡上．
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１．如图所示的常用工具中，属于费力杠杆的是                                        

２．一台电风扇和一个电熨斗，如果使用时电流做功相同，电能转化为内能

  A．一样多
B．电风扇较多
C．电熨斗较多
D．无法比较

３．关于公式
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，下列说法正确的是


A．导体的电阻与导体两端的电压成正比


B．导体的电阻与通过导体的电流成反比


C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比


D．导体的电阻与导体两端的电压和通过导体的电流都无关
４．当温度降低到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种现象叫超导．常温超导体的应用有着十分诱人的前景．下面的几个电路元件可用超导体制作的是


A．电阻箱的电阻丝             
B. 电动机的线圈


C．电炉的电热丝               
D. 白炽灯泡的灯丝
５．下列说法中正确的是


A．只要物体吸收了热量，温度就一定升高


B．只要物体的内能增加了，就一定是吸收了热量


C．只要物体的温度保待不变，就一定没有吸热也没有放热


D．物体的温度虽然没有变化，但它的内能有可能增加

６．下述各种现象中，属于做功改变内能的是    
（1）锯条锯木头，锯条发烫             （2）擦划火柴，火柴头着火

（3）冬天对着手呵气，手变暖           （4）电流通过导体，导体会发热


A．(1)（2）   
B．（2）（3）    
C．（1）（2）（3）  
D．（1）（2）（4）
[image: image10.jpg]


７．如图所示是气体酒精浓度测试仪原理图，用于现场测试司机是否酒醉驾车．其中电源电压保持不变，R为定值电阻，R(为二氧化锡半导体型酒精气体传感器，其阻值随气体酒精浓度的增大渐减小．若某次测试中电流表示数较大，则说明  


A．气体的酒精浓度较大，R(阻值较小



B．气体的酒精浓度较大，R(阻值较大



C．气体的酒精浓度较小，R(阻筑较小



D．气体的酒精浓度较小，R(阻值较大

８．家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作．下图电路中符合要求的是
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             A                 B                  C                 D

9．一只“10V  5W”的甲灯和一只“6V  1.8W”的乙灯串联接入电路，两灯均能发光，则关于两灯实际亮度的说法正确的是(不计温度对电阻的影响)

A．甲灯较亮    B．乙灯较亮   C．两灯亮度相同    D．以上三种情况均有可能
10．小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内消耗的电能为0.8kW·h，那么这一个用电器可能是
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A．家庭电扇     B．笔记本电脑        C．台灯          D．电饭锅
[image: image13.jpg]


11．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向右移动．电表的变化情况是

A．电压表和电流表示数都变小

B．电压表和电流表示数都变大

C．电压表示数变大，电流表示数变小

D．电压表示数变小，电流表示数变大

12．滑轮组在建筑中应用广泛，如图所示为建筑工人自制的滑轮组．某工人用此滑轮组将质[image: image14.png]4
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量为900N的重物匀速提高5m，所用的拉力是600N（不计滑轮
和绳之间的摩擦）．关于滑轮组的说法正确的是

A．工人通过滑轮组所做的有用功6000J


B．滑轮组的机械效率83.3％

C．若匀速提升1500N重物，滑轮组的机械效率75％

D．若匀速提升1500N重物，需用拉力为900N
二、填空题(本题共10小题，每空1分，共29分) [image: image15.jpg]



13．如图所示的电路中，电源电压为2V保持不变，

电阻R1＝5Ω，R2＝10Ω．当开关S断开时，电流表

A1的示数是  ▲ A；当开关S闭合时，电流表A2的

示数是  ▲ A．
14．唐诗中有“黄河远上白云间”和“不尽长江滚滚来”的诗句,从机械能的角度看,前一句生动形象地表明黄河水存储着大量的  ▲  能,后一句表明长江水具有大量的  ▲  能． 
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15．如图甲所示装置，在透明塑料盒的底部钻一个
孔，把电子式火花发生器的放电针紧紧地塞进
孔中，打开塑料盒盖，向盒内滴入数滴酒精，
再将盒盖盖紧，然后揿动电火花发生器的按钮，
随着“呯”的一声响，看到盒盖向外飞出，在
此过程中，酒精燃烧后的燃气的   ▲   能转
化为塞子的   ▲   能．图   ▲   中（选填“乙”或“丙”）汽油机的工作过程与这一实验过程中能量的转化是一致的.如果该汽油机飞轮转速是1800r/min，则它每秒钟内对外做功   ▲   次.

16．在①人、②大地、③塑料、④金属、⑤油、⑥橡胶、⑦玻璃、⑧陶瓷、⑨盐水等物质中，通常情况下属于导体的是   ▲   （选填序号），导电性能介于导体和绝缘体之间的物体叫做   ▲   .   
17．在做眼保健操时，各教室的有线扬声器是同时开播，也是同时停播的.它们的连接方式是
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  ▲  联，原因是它们  ▲  (选填“能”或“不能”)独立工作. 
18．如图所示，是小敏同学在某次实验探究中连接的电路．

开关S2控制的是灯   ▲   ，电流表测量的是   ▲   的
电流．
19．2011年，句容市争创国家级生态城市，全力打造“绿色城
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市”．如图所示是句容市为迎接国家级生态城市而改造的街道路灯．灯杆顶端是太阳能电池板，是将  ▲  能转化为  ▲  能的装置，并向灯杆下方
的蓄电池充电，供夜晚路灯照明．若在一定时间内，太阳光
辐射到该太阳能电池板的能量为2.1×107J，这与完全燃烧
  ▲  kg的煤放出的热量（相当煤的热值为3.0×107J/kg）；
这些能量经转化后，可供功率为30W的路灯工作70h，则该
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太阳能路灯的能量转化效率是   ▲   ． 

20．从如图家用电能表的盘面可知，电路中允许接入用电器的最大

总功率为  ▲  W；若某个电热水器单独使用时，转盘在300s

内转了210转，则热水器消耗的电能是　 ▲  J，热水器的功

率是   ▲   W．
21．如图所示为冬天人们常用的一种电热暖手宝，其内部液体通常采用水，这是利用水的
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  ▲   的属性，使保暖时间更长．当袋内0.5kg的水由0℃加热至
80℃，需要吸收的热量为  ▲  J，该电热暖手宝正常工作时功率为
600W，不计热量损失，产生这些热量需要的时间为   ▲  秒．为了
使用时更加安全，它的内部采用了双重温控保护开关，两个温控开
关是  ▲   （选填“串联”或“并联”）起来使用的．[c水=4.2×103J/（kg·℃）]
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22．如图所示，电源电压不变，R1=6Ω，R2=4Ω．

 (1)当开关S1闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.6A，
电路总电阻是  ▲   Ω，电源电压为  ▲   V．
(2)当开关S1、S2和S3都闭合时，电流表示数为l.5A，此
时通过R1的电流是   ▲   A，10s内电流通过灯泡L
做的功为   ▲   J．

三、综合应用题(本大题共10小题，共47分) 
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23．（2分）如图所示，当人曲臂将重物端起时, 人的前臂可以看作一个杠杆．请在示意图上画出F1和F2的力臂．
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（第23题图）                                    （第24题图）

24．（2分）在学校传达室安装一个电铃、一个电灯和一个电池组，并在前后门各装一个开    关．要求：前门来人按下开关电铃响，后门来人按下开关电灯亮．请设计一个电路，并按设计连接图中对应的实物图．
25.（4分）用定值电阻做实验，探究通过导体的电流与导体两端电压的关系．
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（1）如图甲所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整，使滑动变阻器接入电路的阻值最大．

[image: image25.png]


（2）调节滑动变阻器，把测量的数据填入下表，其中电流表示数为0.5A，时电压表示数如图乙所示，其值为  ▲  V．此时对应所测电阻
的阻值  ▲  Ω

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	－
	3.0

	电流I/A
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6


（3）在丙图中作出通过导体的电流与导体两端电压的
关系图线．
26.（4分）了解到“重力势能”知识的小东同学，想用身边的器材（铅球），来探究影响重力势能大小的因素，其探究程序如下：[image: image2.png]



(1) 猜想：影响重力势能大小的因素可能有： [image: image3.png]



        ①重力势能大小可能与物体的质量有关[image: image4.png]


；②重力势能大小可能与物体的高度有关.
  (2) 实验提供的实心铅球有A球质量2kg、B球质量2kg、C球质量3kg各一个，细沙(足够多)、刻度尺、两个相同大纸盒，请你利用上述器材，帮他设计实验方案、验证猜想、完成实验步骤：[image: image5.png]



a.将适量的沙子放进大纸盒里拨平；[image: image6.png]



b.取球    ▲    (填球的代号)，将两球分别对准纸盒位置提高到相同高度然后放手，用刻度尺量出铅球所砸沙坑的深度进行比较；[image: image7.png]



c.取球    ▲    (填球的代号)，将两球分别对准纸盒位置提高到不同高度然后放手，用刻度尺量出铅球所砸沙坑的深度进行比较. [image: image8.png]



(3) 通过对该实验的探究，b步骤得到的结论是：重力势能跟    ▲    有关；C步骤得出的结论是：重力势能跟     ▲     有关.
[image: image26.jpg]


27.（4分）如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置．

   （1）图中虚线框内的装置相当于简单机械中的    ▲   ； 
   （2）油量表是用   ▲   表改装的；
   （3）当油箱中的浮标向上运动时，R的电阻值将  ▲  ，
此时电路中的电流将    ▲    .(选填“增大”或
“减小”)
28．（6分)小明在“测滑轮组机械效率”的实验中,用如图甲所示的滑轮组进行了三次实验，实验数据如下表：

	实验

次数
	物重

G/N
	物体上升的高度h/cm
	测力计的示数F/N
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测力计移动的距离s/cm

	1
	6
	3
	2.5
	9

	2
	6
	5
	2.5
	17

	3
	6
	8
	2.5
	24


（1）分析表中数据，回答以下问题：

①表中有一个数据的记录是错误的，该错误数据是  ▲   ；

②第3次实验中滑轮组的机械效率是    ▲    ；

③滑轮组的机械效率与        ▲        无关.
（2）小红在小明实验的基础上多使用一个滑轮也做了实验，如图乙所示.

       ①小红多使用一个滑轮，目的是为了改变       ▲       ；
②两位同学使用各自的滑轮组提升相同的重物（不计绳重及摩擦），那么所测机械效率是否相同：   ▲   ，理由是：       ▲       .
29．（8分)小明按右图所示电路图做“测量灯泡的电功率”的实验．实验室可提供下列器材:
[image: image28.png]


A．电流表

B．电压表

C．滑动变阻器R(阻值0〜20Ω)

D．电阻为6Ω的待测灯泡L(电阻不随温度变化)

E．电源E(电压4.5V并保持不变）

F．开关S及导线若干
(1)根据电路图和实验室提供的器材，可判断出：实验时通过灯泡的最小电流为 ▲ A；

加在灯泡两端的最大电压为   ▲   V；

(2)若小明所选电压表的量程为0～3V、电流表的量程为0～0.6A，实验要求测量时通过灯泡的电流至少为电流表满刻度的三分之一，则测出的灯泡的功率范围只能是  ▲ 
(允许最小值)—  ▲  (允许最大值)；
(3)小明按电路图连接好电路后进行实验，由于电路中某一处有故障，当闭合开关时电压表无[image: image9.png]


示数，为查出电路故障，小明进一步观察并检查电路．当检查到电源、开关、电压表、电流表、导线及其连接都完好时，小明结合前面的现察，就可判断出电路的故障：

如果小明观察到电流表有示数，则故障是         ▲          ；

如果小明观察到电流表无示数，则故障是         ▲          ．
(4)排除故障后,小明继续进行实验,在对测量数据的记录和处理时,他设计了如下表格．你认为这张表格的设计是    ▲    (“正确”或“错误”）的理由是    ▲    ．
	次数
	U/V
	I/A
	P/W
	平均值P/W

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


30．（5分）如图所示的滑轮组，小李用750N的拉力将重为1200N
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的物体在10s内匀速提高2m．（不考虑绳重及摩擦）.

求：（1）拉力做的功；
（2）拉力做功的功率；
（3）滑轮组的机械效率．
31.（5分）人类正面临能源危机，为选用节能交通信号灯的灯源，实验室通过实验发现下表中的LED灯和白炽灯在正常工作时，光照强度相同有关数据如下表
	二种灯
	LED灯
	白炽灯

	发光原理
	二极管发光
	钨丝高温发光

	额定电压
	24伏
	220伏

	响应时间
	10-9秒
	10-3秒

	额定功率
	12瓦
	100瓦


（1）请根据以上材料说明使用LED灯的两个优点①      ▲     ；②      ▲      
（2）LED灯正常工作时的电流是多少？
(3)每天正常工作10小时，使用LED灯比使用白炽灯可节约多少电能？（单位可用KW.h）
32.（7分）如图所示是小明利用所学物理知识设计的电子秤的示意图．托盘、弹簧上端和金属滑片P固定在一起，定值电阻R0=5Ω，ab是一根长为5cm的均匀电阻丝，总电阻R=20Ω；电源电压U=3V保持不变，电流表量程为0～0.6A．（弹簧的电阻不计，P与R间摩擦不[image: image30.emf]计，g取10N／kg）求：
（1）电阻R0在电路中作用：     ▲     .
（2）在托盘中无物体时，使金属滑片P处于R最上端，闭合开关后，电流表读数为多少？
（3）该电子秤测量最大质量时电流表的示数是多少？
（4）已知该弹簧压缩的长度△L与所受压力F的关系如下表所示．开关S闭合后，当电流表指针指在0.2A处时，托盘中物体的质量为多少？

	△L/cm
	0
	0.5
	1
	1.5
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5

	F/N
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50


九年级物理期末试卷参考答案

一、选择题（每题2分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	B
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	D
	C
	D


二、填空题(每空1分)
13. 0.4   0.6             14. 势能   动能    15. 内   机械     乙   15次

16. 1249   半导体         17. 并    能
18. L2   干路中或总电流    19. 太阳  电  0.7  36%
20. 2200W ；2.52×105 J ； 840W
21. 比热容较大  1.68×105   280    串联
22. (1)10  6    (2)1  30

三、解答题

23—24. 作图省略    25.（1）答案甲图． （2）2.5  5（3）答案见丙图
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26.（1）A C；（2）A B  (3) 质量（4）高度

27.（1）杠杆    （2）电流    （3）减小    增大

28.（1）①17  ② 80℅  ③上升的高度

   （2）①拉力的方向   ②相同   滑轮组提升的重物和动滑轮重相同

29.（1）0.173   4.5    

（2）0.24W ～ 1.5 =2.5Kg          1分 
－
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