2010----2011学年度第二学期期中学业水平测试

九年级物理试题（卷一）2011、4   命题人：曹爱丽
一、单项选择题（共12小题，每题2分）
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1、如图1所示的编钟是我省出土的春秋战国时代的乐器。下列关于编钟的说法中，正确的是
A．它发出的悦耳声能在真空中传播

B．它发声的音色与其它乐器的音色是一样的

C．它发出的悦耳声是它的振动产生的

D．敲击大小不同的钟能发出相同的音调

2、在题图2所示的简单机械中，属于费力杠杆的是
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A．翘棒          B．镊子        C．铡刀         D．开瓶器
3、小雨同学通过绳子拉着一个石块，使石块在水平面上匀速转动，他想若石块受到的力都消失了，石块将
 A．立即停止运动   B．落到地面   C．继续匀速转动  
D．做匀速直线运动   
4、在水平路面上一辆匀速行驶的洒水车正在洒水，下列对它的分析错误的是
A．洒水车对路面的压强逐渐减小
B．以洒水车为参照物，路边的树木是运动的

C．洒水车的动能始终保持不变

D．洒水车发动机用水作冷却剂是由于水的比热容较大

5、 如图所示电路，闭合开关S，电压表V1的示数是6V、V2的示数为4V，那么下列说法正确的是         [image: image2.jpg]L




A.电源电压为10V                         B．L1两端电压为4V

C．将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D．将电压表换成V2电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

6、国庆阅兵前，在北京南苑机场，中国人民解放军先进的直9武装直升机成为国庆飞行演练场上一道靓丽的风景线，如图是直9武装直升机在起飞时的情景，关于此直升机，下列说法中正确的是：                                  [image: image3.jpg]



A．飞机水平前进时，螺旋桨受到的升力对飞机做功

B．为了提高此直升机的抗打能力，制造时选用了密度很大的材料

C．飞机悬停在空中某一位置时，飞行员相对于空中的白云一定是静止的

D．飞机竖直匀速上升时，飞机的机械能增加
7、如图所示，把螺线管沿东西方向水平悬挂起来，然后给导线通电，通电螺线管会发生现象是：                                        [image: image4.jpg]



A. 保持静止不动

B. 发生转动但能在任意位置静止

C. 转动至A端指向南，B端指向北

D. 转动至B端指向南，A端指向北
8、与图3所示实验电路相对应的电路图是图4中的
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9、如图所示是一个水位自动报警器的原理图。水位没有到达金属块A时，绿灯亮；水位到达金属块A时，红灯亮。下列关于它的
工作原理的讨论中，正确的是

A．容器中的水不能导电

B．电磁铁有无磁性与水位有关

C．红、绿灯是串联的 

D．衔铁是永磁体
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10、电路图正确的是
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11、如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是

Ａ．灯泡变暗，电压表示数变大

Ｂ． 灯泡变亮，电压表示数不变 
Ｃ．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变

Ｄ． 电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

12、 下列说法正确的是 （      ）

A．冰在熔化过程中，比热容、内能、温度都不变
B．高压锅是利用液体的沸点随气压增大而降低的原理工作的

C．将湿衣服晾到向阳、通风的地方，目的是为了加快液体蒸发

D．燃料的热值与燃料的质量无关，热值越大含有的热量越
 二、填空题(每空1分，共16分)
13、如果没有好的用眼习惯，容易使眼睛近视。近视眼看不清远处的物体，来自远处某点的光会聚在视网膜___（选填“前”或“后”）。其矫正方法是配戴___透镜。老花眼戴___透镜来矫正。
14、在太阳内部，氢原子核在超高温下发生________，释放出巨大的核能；核电站利用的是核反应堆内的铀核发生______时所释放的核能来发电的  
15、在2011年4月份的巨野县运动会中，小雨同学百米赛跑的成绩是15s，则他的平均速度是             m/s，[image: image6.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




由于            ，他到达终点后无法立即停下来．
16、根据以下各图回答问题：
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其中，做法不符合安全用电的是图               ；利用惯性的是图               ；利用伯努利原理的是图                  。
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17、2009年5月15日，陈家冲垃圾卫生填埋场启动点火，实现了我省首个填埋气体发电，从而减小了填埋气体对周围地区的      污染。该项目一年大约可以燃烧108kg填埋气体，如果这些填埋气体的热值约为2×107J/kg，那么这些气体完全燃烧可以产生约        J的热量以供发电。

18、工人用动滑轮将重400N的木箱匀速向上提升，不计摩擦和滑轮重，在此过程中，工人用的拉力为             N，木箱的重力势能            （选填“增大”．“减小”或“不变”）．
19、市面上有一种如图所示的“一拖五耳机分线器”，它可以让MP3输出的音乐同时供五个人聆听，这五幅耳机的连接方式是        ；我们常用的耳机（动圈式）的工作原理是                    。
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2010----2011学年度第二学期期中学业水平测试（卷二）
九年级物理试题答题卷     2011.04

	题号
	一
	二
	三
	四
	总分

	得分
	
	
	
	
	


一、单项选择题（共12小题，每小题2分、共24分）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题（共 7小题， 每空1分，共16分）
13、                        14、                   

15、              16、                            
17、                        18、                        
 19、                          

三、实验探究（共3小题，20题6分,21题2分,22题6分，共14分）

20、如图，是初中物理光学研究中的几个典型实验。其中甲、乙、丙分别研究的物理知识分别是：


⑴甲研究的是：                       ⑵乙研究的是：                       

⑶丙研究的是：                       ，该规律的三个典型应用
是：             、             、                 。
21、在如图所示的家庭电路中，以笔画线代替导线，将一个带按钮开关的节能灯接入电路。


22、小明用下列器材探究小灯泡亮度与实际功率的关系．其中的小灯泡上标有“2．5V”字样．
（1）请你用笔划线代替导线，在图14中将电路连接完整．

(2）小明一连接好电路后一闭合开关，发现电压表指针反偏，原因是                ．
（3）小明改正了连接错误后继[image: image8.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




续实验．移动滑动变阻器的滑片，看到电压表和电流表的示数如图15所示，此时小灯泡消耗的实际功率为         W．

（4）要想测小灯泡的额定功率，电压表的示数应是         
（5）实验中，小明想用伏安法测定值电阻，也要多次移动滑动变阻器的滑片，但目的和这次不同．测电阻时移动滑片的目的是为了                       ．
四、计算题（共16分）
23、 “武汉号”导弹驱逐舰在亚洲处于领先水平，参加了我国海军首批赴亚丁湾、索马里海域的护航任务。“武汉号”的排水量为7000t，是一种防空、反潜、反舰能力均衡的远洋驱逐舰。（海水的密度为1.03×103kg/m3，g取10N/kg）

（1）满载时，“武汉号”受到的浮力有多大？

（2）若舰底某处距海面的深度为8m，则该处受到海水的压强是多少？

（3）“武汉号”在巡航时，通过舰载雷达发现了目标。若雷达发出电磁波经2×10-4s收到了回波，则目标距军舰的距离是多少？

24.小刚家买了一个电磁炉，铭牌如下．小刚对加热效率在95％以上有些怀疑．他用专用的铁锅盛3kg、20℃的自来水，放在电磁炉上．用额定功率Ⅱ挡进行加热l0min．水就烧开了，已知水的比热容为4.2×103J／(kg·℃)，大气压为一标准大气压。求：(1)加热过程中水吸收的热量； (2)电磁炉的加热效率；(3)如果用这台电磁炉烧开水．用功率I挡还是用功率lI挡?为什么?

	额定电压
	220V

	I挡额定功率
	l000W

	Ⅱ挡额定功率
	1800W

	加热效率
	95％以上


物理试题答案
一、选择题：1.C 2.B  3.D 4.C 5.C  6.D 7.D 8.D 9.B 10.C 11.B  12.C 二．填空题：13、前、凹、凸14.、聚变  裂变15、6.67  惯性 16、（1）（2）（4）   17、大气（或“空气”）  2×1015  18、200 增大 19、并联、磁场对电流有力的作用 
三．实验探究题
20（1）光的反射定律   （2）平面镜成像规律    （3）照相机、投影仪、放大镜。
21、
22、（1）略（2）电压表的正负接线柱接反(3) 0.69W （2分）
(4)2.5V(5)多测几次电阻，求平均值

四、计算题

23、解：（1）
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24、（1）1.008×106J     (2) 约93.3%   (3)应该用功率lI挡，因为它加热时间短，热散失相对较少。
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