景泰三中2011--2012学年度第一学期期末测试卷
九年级物理（无答案）
一．单项选择（20分）
1.一个小朋友从滑梯上匀速滑下来的过程中，下列说法正确的是（   ）

A.动能减小，重力势能减小，机械能减小　

B.动能减小，重力势能增大，机械能减小

C.动能不变，重力势力减小，机械能减小 

 D.动能不变，重力势能减小，机械能不变

2.一支蜡烛在燃烧的过程中，它的： （    ）

A.质量变小，比热容变小，热值变小　B.质量变小，比热容变小，热值不变　

C.质量不变，比热容不变，热值变小　D.质量变小，比热容不变，热值不变　

3.下列事例中属于机械能转化为内能的是（    ）
A.夏天路边的石头在太阳底下晒得烫手。B.水沸腾时，水蒸气将壶盖顶起。

C.汽车急刹车时，汽车的制动系统温度升高。D.将铁块放在火炉中烧红。

4.关于电阻，下列说法中正确的是(    )
A．铜导线的电阻比铁导线的电阻小

B．导体的电阻越大，电流通过导体产生的热量越多  

C．某学校教学楼中，同时发光的电灯越多，电路的总电阻越小 

D．导体两端的电压越大，导体的电阻越大
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5.一种声光报警器的电路如图所示，各元件均能正常工作，对可能出现的现象描述正确的是（     ）

A．灯亮，铃一定            B.铃响，灯一定亮

C．灯亮，铃一定不响        D.铃响，灯一定不亮

6.甲、乙两个小灯泡串联在电路中，发现甲灯比乙灯亮，下面说法正确的是

A．通过甲灯的电流比乙灯大         B．乙灯两端的电压比甲灯低

C．甲灯的额定功率比乙灯大         D．乙灯对电流的阻碍作用比甲灯大

7.从欧姆定律可以导出公式R=U/I，下列说法中正确的是(    )。

A．当电压增大2倍时，电阻R增大2倍     B．当电流增大2倍时，电阻R减小2倍

C．当电压为零时，电阻R为零          D．不管电压或电流为多少，电阻的阻值不变

8.在图中所示的电路图中，能用电压表正确测出灯Ll两端电压的是（    〕
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9.关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是
A．温度低的物体可能比温度高的物体内能多    B．物体内能增加，温度一定升高
C．物体内能增加，一定要从外界吸[image: image12.png]


收热量      D．物体温度升高，它的热量一定增加
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10.如图所示的电路中，两个相同的小灯泡L1与L2串联，当开关闭合时，一盏灯亮，一盏灯不亮，且电压表有示数，则电路发生的故障是
（
）A．灯L1短路
 B．灯L2短路
C．灯L1断路 
D．灯L2断路

11.把标有“36V15W”的甲灯和标有“36V5W”的乙灯串联在电压为36伏的电路中，则（    ）
A. 因为甲灯额定功率较大，所以甲灯较亮 
 B. 因为通过它们的电流相等，所以一样亮

 C. 因为甲灯的电阻较小，所以甲灯较亮 
 D. 因为乙灯的实际功率较大，所以乙灯较亮
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关于安全用电的说法正确的是（    ）

A.控制灯泡的开关应串联在火线和灯泡之间

B.使用测电笔时手不要接触笔尾金属体，以防触电

C.家里的保险丝熔断，一定是电路发生了短路 
  D.在卫生间洗手后顺便用湿手按开关

二．填空（30分）
13.水的比热为_______________;其物理意义为________________________________.

14.________定向移动形成电流。规定________________________为电流方向。__________叫导体；导体容易导电的原因是________________________________。

15．家中用电器的额定电压一般是____V，通常情况下它们以_______的连接方式接入电路，用电饭锅煮饭是因为电流具有_____效应，如果你家中的用电器突然全部停止工作，经检查发现是空气开关掉闸了，你认为原因可能是_________________。（说出一种即可）

16．滑动变阻器滑动头上有一个铭牌，铭牌上面标有“50Ω 1.2A”字样，其中50Ω表示                   ；1.2A表示                     。

17．电灯泡上标着“PZ220-40”，这里的“220”表示灯泡的________，“40”表示的是灯泡_______.此灯泡正常工作时的电流为_____A,1度电可供它正常工作_______小时。
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18．甲乙两个灯泡上标有“6V 3W”和“3V 1W”的字样，要使他们串联在电路中，若只有一个灯正常发光，则应使______灯正常发光，此时电源电压为______。若把它们并联，则干路电流为______A。

19．如图所示，电阻R1=R2=4Ω，电源电压保持不变。当S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.75A，此时电路是_____联电路，电路的总电阻是______Ω．当S1闭合、S2断开时，电路的总电阻是______Ω，电流表的示数是______A.

20．使用电流表、电压表时，都应预先估计被测量电流或电压的大小，然后选用合适的量程。若不能预先估计，则应从电表          （选填“较大”或“较小”）的量程起，并采用         法来判断被测量值是否大于电表的量程。

21．小名家的电度表上标有“2500R/kwh”字样，当小名家里只有一盏电灯工作时，3min内转盘正好转过5圈，则该灯泡消耗的电能是_____J，它的电功率是_____W。
22.某工厂开发研制了一种高、中、低三档家用电火锅，观察其内部结构发现是由两个相同的发热电阻丝构成．改变档位就是改变电热丝连入电路的方式．研究发现：旋动开关，当转换开关在中档位置时，发热功率为600W，这时只有一个电阻丝连入电路．那么，当转换开关分别处于高、低两档位置时，其发热功率分别为           W和           W。
23.摩托车上的热机工作时提供动力的冲程是_____冲程；该冲程的能量转化为________.

三．作图与实验（22分）
24．图15所示，是家庭电路的连接示意图， A是火线，B是零线，为了用电安全，将插座和电灯及开关接入电路。
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25.王强同学在做研究电流与电压和电阻关系的实验中，得到两组实验数据，如表一、表
  二所示。

分析表一数据可以得到_______________________________________.（2分）

分析表二数据可以得到_______________________________________.（2分）

26.要测量一只额定电压为2.5V小灯泡的电阻（电阻大约在6～ 10Ω之间），刘星同学连接了如图所示的电路.
（1）请用笔画线将图中的电路连接完整.

（2）在连接电路时，开关应      （选填“断开”或“闭合”），滑片应移到       （选填“A”或“B”）处.

（3）闭合开关后，刘星发现电压表、电流表均有示数，但小灯泡不亮，经检查，电路连接无误，各元件完好那么可能的原因是______________，为了能使小灯泡发光，下一步应进行的操作_______________________________.

（4）实验完成后，刘星将有关数据和现象填在表格里：由此可知，小灯泡在正常发光时的电阻是_____________.（保留一位小数）从表中数据可知，灯丝的电阻随两端电压的增加而_______（选填“变大”或“变小”），电阻变化的本质是灯丝的电阻随_________而增大.
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（5）从表中数据可发现小灯泡的亮暗主要与_______________________有关。

27.要测一个标有“3.8V”字样小灯泡的电阻，除电源导线开关外：
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（1）你选择的仪器还有________________________________。

（2）在虚线框中画出电路图

（3）若连接好电路闭合开关后，发现灯泡很亮，但随即又熄灭，造成这种现象的原因可能是___________________________________________。

四．计算题（28分）
28．如图所示，R1的电阻为20Ω，当开关S闭合后电流表A的示数为2.7A，电流表A1的示数为1.8A。求：（1）电源电压；（2）电阻R2的阻值；

29.某校教学大楼有教室24间，每间教室装有“PZ220-40”白炽灯6只。（1）求引入大楼照明线中的电流；（2）若平均每日用电3h，每月以30日计，每月耗电多少度？ 
30.小丽家新买了一台电热水器，下表是该热水器的一些技术参数。

	型号
	FED—H50
	额定电压
	220V

	最大水量
	50kg
	额定功率
	2000W


现将水箱中装满水，通电后正常工作40min，水温从25℃上升到45℃．在此过程中，求：

(1)热水器中电热丝的电阻：(2)水所吸收的热量[c水=4.2×103J／(kg·℃)]；

(3)热水器的效率．      

31．如图14甲所示电路，电源电压为6V不变，滑动变阻器的滑片P从a端移动到b端，定值电阻R1两端的电压随滑动变阻器R2阻值变化的图像如图14乙所示。问：
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（1）当R2为10Ω时，电压表的示数是多少？（2）当电压表示数为2V时，R1的阻值是多少？

（3）滑动变阻器的滑片P在b端时，电阻R1的功率是多少？





























































第25题图
































