常熟市2012~2013学年第一学期期中考试试卷

初三物理                                                                                                                                       

（考试时间：100分钟，总分100分）

第Ⅰ卷（选择题共24分）

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的．）

1、关于电路的说法错误的是

A．电源是提供电能的装置
B．只要有电压，电路中就一定会有电流

C．电路接通后,电流从电源的正极通过用电器流向电源的负极

D．给电瓶车充电，就是将电能转化为化学能的过程

2、由于水的比热容比沙石或干泥土的比热容大，所以在沿海地区陆地表面的气温比海面的气温昼夜变化显著。因此 
   A．白天的海风多是从陆地吹向海面，夜晚的海风多是从海面吹向陆地

   B．白天的海风多是从海面吹向陆地，夜晚的海风多是从陆地吹向海面

   C．白天和夜晚的海风多是从陆地吹向海面

   D．白天和夜晚的海风多是从海面吹向陆地
3、 夹子是我们生活中经常使用的物品，下左图给出了用手捏开和夹住物品时的两种情况．下列说法中正确的是 
[image: image1.jpg]


A．当我们用手将其捏开时．它是费力的

B．当我们用其夹住物品时，它是费力的

C．无论用手将其捏开还是夹住物品时．它都是省力的

D．无论用手将其捏开还是夹住物品时，它都是费力的

4、水是生命之源，节约用水，从点滴做起．下列关于水的理解正确的是

A．0℃的水内能为零                      B．水温升高，内能一定增大

C．水变成冰后，体积变大、密度变大       D．30℃的水比20℃的水所含的热量多
5、下列四个电路图中与右边实物图相对应正确的是
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6、四个同学在虞山进行登山比赛。如果规定功率最大者获胜，那么最后胜出者一定是

A. 体重最大的一个                       B. 时间最短的一个

[image: image7]C. 速度最大的一个                       D. 做功最快的一个
7．如图是小文同学研究串联电路的实物连接图，当开关闭

   合时，灯L1亮，灯L2不亮，电流表有读数，则故障原因

   可能是

   A．L1断路              B．L1短路

   C．L2断路              D．L2短路

8、下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况.关于对图中①②③④的补充正确的是

[image: image8]
A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能

B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能

C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能

D．①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能
9、下列四种现象中，只发生能的转移而不发生能的转化的过程是  (    )

    A．冬天，用手摸户外的金属杆时手感觉到冷

  B．闭合开关后，灯泡发光

    C．烧水时，水蒸气顶起壶盖

    D．给电动自行车的蓄电池充电

10、如图的电路中，电流表测量的是
A．通过灯L1的电流           　　　   B．通过灯L2的电流

C. 通过灯L1和灯L2的电流之和　　　　　 D．电源供给电路的总电流
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11、在如图4所示的电路中，电源电压为3V，当开关S1、S2都闭合时，则
A．电压表的示数为3V　　B．电流表将被烧坏
C．灯L1不亮，灯L2亮　　D．两只灯泡都将被烧坏
[image: image11.png]


12、如图所示，为一可绕O点转动的杠杆，在A端通过绳作用一竖直向下的拉力F使杠杆平衡，此时AB部分水平，保持重物静止不动，而使绳绕A点从图所示的位置沿图中的虚线CD转动，则

A．沿垂赢于OA方向的力F1最小

B．沿垂直于OB方向的力F2最小

C．沿垂直于AB方向力F3最小

D．无论什么方向，用的力一样大
第Ⅱ卷  （非选择题共76分）

二、填空题（本题共11小题：每空1分，共26分．）

13、一节新干电池两极间的电压大约是        V；一款移动电话的待机电流为15mA

＝        A．

14、九月我校进行了安全教育演练，演示了灭火器的使用．如图所示，灭火器放在烈日下温度会__     _(选填“升高”或“降低”)，这是通过          的方法使其内能增加，具有一定的危险性，为了安全，灭火器应存放在阴凉干燥处．
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          第14题图

15、如图11所示的电路中，开关S1、S2、S3都处于断开位置，若只闭合开关    ，则灯L1和L2串联；若只闭合           ，灯L1和L2并联；此电路中不能同时合上开关         。

16、有甲、乙两个同种材料组成的物体，质量之比为2:1，升高的温度之比为3:2，则它们的比热容之比为        ，吸收的热量之比为           ．

17、星期天，小明同学在父母的协助下，从早上七点开始每隔半小时对他家附近的气温和一个深水池里的水温进行测量，并根据记录的数据绘成温度—时间图象，如图所示．从图线可以看出乙的温度变化幅度小，是_         _(选填“气温”或“水温”)的图线，温度变化幅度小的原因是                ．
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18、“汽车不但要吃油，有时也要喝水”，用水冷却发动机是因为水的       　大，在发动机开始工作后一段时间内，水箱中水的内能会       　（填“增加”或“减少”），这是通过　     　　方式来改变内能的．一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是30r/s，则汽油机每秒对外做功         次．

19、小明沿水平方向用力推静止在水平地面上的桌子，但没有推动，此时他对桌子的推力

      （大于／小于／等于）桌子所受到的阻力，此过程中小明    （有／没有）做功．

20、如图甲所示的电路，电流表a与b的指针的位置如图乙所示，电流表b读数是     A，

通过L2的电流是        A．
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21、体育测试立定跳远项目中，体重为500N的某同学从最高点到落地点的过程中，重心下降的最大距离为0.3m，用时0.5s，轨迹如图．则此过程重力做的功为        J，重力的功率为        W．
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         第21题图                                  

22、各式各样的剪刀都是一对对的杠杆．如图所示，要剪开铁皮，应该用        最合适；剪纸或布时，应该用        最合适．(选填标号)

23、如图所示，是家用电冰箱及其部分电路图．冰箱压缩机由温控开关自动控制，冷藏室照明灯由冰箱门联动开关控制．冰箱门关闭后，联动开关应该处于________状态，当冰箱里的温度升高到一定程度时，温控开关会自动________（选填“断开”或“闭合”），压缩机工作，此时压缩机两端的电压是         伏．

三、解答题（本题共12小题，共50分，第26、27题时应有解题过程，只写出最后答案的不能得分．）

24、（8分）按照题目要求作图

（1）图1所示，用螺丝刀撬起图钉．请在图上画出螺丝刀受到图钉阻力F2的力臂；并画出作用在螺丝刀柄上A点的最小动力F1的示意图．
（2）图2所示的电路中，开关S闭合时，灯泡L1和L2正常发光．请你在图中的圆圈内填上合适的电表符号．

（3）一只玩具猫外形如图3所示，猫体内有电池，猫手相当于一开关，向下压猫手，猫脸上的两个小电灯会一齐发光．把你猜想的猫体内的电路图画在方框内．
[image: image17.png]e




（4）图为小明连接的电路，在方框内画出该电路的电路图。
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 图3
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25、（4分）将重物从长2m、高0.5m的斜面底部匀速推上斜面顶端．已知沿斜面所用的推力是300N，斜面的机械效率是75%，则：

（1）推力做的有用功是       J

（2）物体受到的摩擦力等于        N．

26、（6分）小高家里原来用液化石油气烧水，每天用60℃的热水100kg。她参加“探究性学习”活动后，在老师和同学的帮助下，制造了一台简易的太阳能热水器。

（1）若用这台热水器每天可将100kg的水从20℃加热到60℃，这些水吸收的热量是多少？

（2）若液化石油气燃烧放出的热量有70%被水吸收，她家改用太阳能热水器后平均每天可节约液化石油气多少kg？（液化石油气的热值是8.0×107J/kg）

（3）请你说出太阳能热水器的优点。（至少说出两条）

27、（6分）一列质量为1×103t的火车，以180km/h的速度在平直轨道上匀速行驶，整列火车受到的阻力是9×103N。 

（1）火车的牵引力多大? 

（2）火车行驶1 min时间内，机车牵引力做了多少功?
（3）牵引力的功率多大?
[image: image23.png]


28、（2分）掉在水平地面上的弹性小球会跳起，而且弹跳的高度会越来越

低．如图所示是小球弹跳的频闪照片，小球在l、2位置的高度一

样．下面说法正确的是

   A．小球在l、2位置的动能相同，机械能也相同

   B．小球在2位置的动能较小，机械能也较小

   C．小球在1、2位置的机械能相同，2位置的动能较小

   D．小球在1、2位置的动能相同，2位置的机械能较小

29、（2分）小明家台灯的插头插在如图所示的插座上，插座上有一个开关和一个指示灯（相当于灯泡）．若插座开关和指示灯用S1、L1表示，台灯开关和灯泡用S2、L2表示．小明断开或闭合Sl、S2时，记录现象如下表，则符合事实的电路图是
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30、（2分）每到傍晚，公路旁的路灯就一起亮起来；第二天天亮，它们又一起熄灭．根据你的理解，你认为同一条公路上的各个路灯的连接方式应是   　　 联（选填“串”或“并”），理由是：        　　　                          　　　　       ．
31、（4分）某学生在做“研究杠杆平衡条件”的实验中，进行了如下实验步骤：

 A、把杠杆的中点支在支架上；

[image: image24.png]


 B、照右图所示那样把钩码挂在杠杆两边，改变钩码的位置，使杠杆在水平位置平衡；

 C、记下两边钩码重力，并用尺量出它们的力臂，分别填入实验数据表格内；

 D、改变力和力臂的数值，做三次实验。

 E、求出各次实验中动力乘动力臂和阻力乘阻力臂的数值。

试回答下列问题：

（1）该学生在      步骤前漏掉了一个重要步骤？这一步要做什么？

答：                                           。

（2）如果实验正确无误，本实验所得的结论是什么？

答：                                          。

（3）做实验时，下图中所示的两个状态均表示杠杆已达到平衡。当杠杆由图甲的位置变成图乙的位置时，弹簧秤的示数将           。（填“变大”、“变小”或“不变”）
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32、（6分）甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处．当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图(a)、(b)、(c)所示的三种情况．请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上．
  
甲同学的问题：_________________________________   _________；
   乙同学的问题：_____________________________________________；
   丙同学的问题：__________________________________     ______．

33、（2分）阅读下列短文，完成文后问题

荧光灯比白炽灯省电的原因

　　荧光灯，其管壁上涂有荧光物质。管内装了一些氮和水银蒸气。当电流通过时，这些气体就发出了人眼看不见的紫外线，紫外线射到荧光粉上就发出可见光。日光灯就是一种荧光灯，其正常发光时的温度大约４０℃到５０℃，而白炽灯需要电流把灯丝加热到２５００℃左右才发光，其中大约只有８%的能量转变成可见光。

（1）紫外线虽然看不见，但它在日常生活中有很多应用，试举一例：                
（2）从能量转化的角度说明荧光灯比白炽灯省电的原因：　　            
34、（4分）水果含有果酸。如图所示在水果中插入两片不同金属制成的极板，就组成了一个水果电池。某科学兴趣小组对影响水果电池电压大小的因素进行了实验研究。
  (1)在水果中插入不同金属制成的极板，并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变，用电压表直接测量两块极板之间的电压，结果如下表：    

	
	铁——锌
	铁——铜
	铜——锌

	苹果
	0.55伏
	0.60伏
	0.95伏

	梨
	0.40伏
	0.50伏
	0.90伏

	菠萝
	0. 50伏
	0.55伏
	1.00伏

	橙
	0.70伏
	0.78伏
	1.05伏


分析实验数据可以得出：在上述条件下，水果电池的电压不仅跟极板所选的       有关，还跟水果的         有关。

(2)若该小组的同学选用一只橙子并用铜一锌做极板，研究水果电池的电压跟极板与水果的接触面积之间的关系时，应控制           不变；

(3)关于影响水果电池电压大小的因素，你还可以研究的问题是                     。(写出一个)

35、（4分）小丽用有0～0．6 A和0～3 A两个量程的电流表，研究图(a)所示电路中通过
[image: image5.wmf]a

、b两点的电流大小关系(电流大小相等) ．电流表接在
[image: image6.wmf]a

点时，指针位置如图(b)，电流表接在b点时，指针位置如图(c) ．

(1)两次测量指针的位置不同的原因是_____________________          ______．
(2)电路中的实际电流以_    _(b／c)表的读数为准，这是因为______     ______．
  (3)电路中的实际电流是______A．

常熟市2012~2013学年第一学期期中考试试卷
初三物理答案

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	B
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	D
	A
	B
	B
	A


二．填空题：（每空1分，共26分）

13、 1.5 ， 0.015   14、  升高 ， 热传递         15、  S2  ，  S1、S3 ，S2、S3  

16、 1:1， 3:1  17、 水温 ， 水的比热容大  18、 比热容 ， 减少 ，热传递，  15  
19、  等于  ， 没有  20、  1.2 ，  0.9     21、  150 ，  300 
22、  乙  ，  甲  23、   断开    ，   断开   ，   220    

三、解答题：（共50分）

24、（8分）按照题目要求作图（略）

25、（4分）（1） 450 J     （2）  75  N．

26、（6分）（1）1.68×107J   （2）0.3kg      （3）清洁无污染、能量巨大

27、（6分）（1）9×103N     （2）2.7×107J   （3）4.5×105W

28、（2分）  B  
29、（2分）  C  

30、（2分）  并 联（选填“串”或“并”），理由是：  一盏路灯坏了，其余路灯仍能发光 ．

31、（4分）

（1） B ,   调节平衡螺母使杠杆水平平衡 。

（2）   动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂        。

（3）  不变   （填“变大”、“变小”或“不变”）

32、（6分）

甲同学的问题：__电流表正负接线柱接反__；
   乙同学的问题：__电流表选用了大量程___；
   丙同学的问题：___电流表选用了小量程___．

33、（2分）

（1）   验钞机  （2）　荧光灯电能转化为光能比白炽灯多   
34、（4分）

(1)  材料 ,  种类 (2)   两极板之间的距离  (3) 水果电池电压大小是否与极板在水果中插的深度有关 （只要合理即正确）  

35、（4分）

(1) ___两电流表选用的量程不同____．
(2) _ b _(b／c)，__电路中电流较小，选用小量程测量误差小__．

(3) _0.48_A．

           不用注册，免费下载！     
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