2012–2013学年度第一学期期末考试试卷
　　　     　  九年级物理　　　    　2013.1.10
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题只有一个选项正确）
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1、如图的几种用电器正常工作时的电流接近4A的是

[image: image13.bmp]
2、下列所示工具中，使用时不能省力但能省距离的是（    ）
[image: image14.png]®£20ME




A．动滑轮          B．订书机                C．羊角锤              D．镊子
3、四个同学在公园进行登山比赛。如果规定功率最大者获胜，那么最后胜出者一定是（   ）
A. 体重最大的一个      B. 时间最短的一个   
C. 做功最快的一个      D.速度最大的一个    
4、关于温度、内能和热量，下列说法正确的是 （   ）                                 
A．物体的温度越高，它含有的热量越多     B．物体的内能增加，一定要吸收热量
C．物体的内能越多，放热一定越多         D．物体的温度升高，它的内能一定增加
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5、如图，一块厚度、密度均匀的长方形水泥板放在水平地面上，用一竖直向上的力，欲使其一端抬离地面。则（   ）
A．F甲>F乙，因为甲方法的动力臂长    B．F甲<F乙，因为乙方法的阻力臂长
C．F甲>F乙，因为乙方法时阻力臂短    D．F甲=F乙，因为动力臂都是阻力臂的2倍
[image: image16.png]


6、1964年，人类制成了世界上第一盏用海浪发电的航标灯，它的气室示意图如图5所示，其工作原理是利用海浪上下起伏的力量将空气吸入气室，压缩后再推入工作室，然后推动涡轮机带动发电机发电，那么   

A．当海水下降时，阀门K1开启，阀门K2关闭    

B．当海水上升时，阀门K1关闭，阀门K2开启

C．航标灯消耗的电能是空气的机械能转化来的    

D．航标灯消耗的电能是海水的机械能转化来的
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7、如图所示电路，下列说法正确的是  （   ）
A．L1、L2串联             B．开关S只控制L2
C．电流表测干路中的电流  D．电流表测L1中的电流
[image: image18.jpg]


8、在图所示的实验装置图中，能够说明电磁感应现象的是 （   ）   
[image: image19.jpg]


9、小明观察了市场上的自动测高仪后，设计了四个电路（其R＇是滑动变阻器，R是定值电阻，电源两极间电压恒定），如图，其中能实现身高越高，电压表示数越大的电路是（  ）
10、城市居民集中区，在晚上用电高峰时，用户的电灯没有正常发光时亮．以下有关原因的分析正确的是（   ）
    A．用户电灯获得的电压低了         B．供电干线上的电流小了

    C．用户电灯的电阻小了             D．发电厂提供的电能少了
[image: image20.jpg]


11、如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变．闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法正确的是                                 
A．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大
B．电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大
C．电压Vl与电压表V2的示数之和保持不变
D．电压表V2与电流表A的示数之比保持不变
[image: image21.jpg]


12、如图的电路中，灯L标有“3V 1.5W”、滑动变阻器R上标有“50Ω 1A”的字样，电压表量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A，电源电压恒为4.5V。为了保证电路中各元件安全工作，下列说法正确的是（设灯丝的电阻保持不变）

A. 通过电路中的最大电流为0.6A

B. 通过电路中的最小电流为0.25A

[image: image22.jpg]


C. 变阻器允许接的最小阻值为4Ω

D. 变阻器允许接的最小阻值为6Ω
二、填空题（本题共11小题，每空1分，共31分）
13、截至目前，中国第一大地热发电站西藏羊八井地热电站已累计发电超过24亿千瓦时．分析右图，从地下井→汽轮机→发电机，其能量转化过程是：内能→  ▲  能→ ▲ 能。

14、汽油机的一个工作循环中对外做功   ▲   次．在压缩冲程中，气体的温度升高，这是通过   ▲   的方式增加内能．为了不让汽油机在工作时温度升得太高，在设计制造时，汽缸外有一个水套，让汽缸被水包围着，这是通过   ▲    的方式减少汽缸内能．用水来冷却汽缸是因为水的   ▲   较大。

15、现在有一种“手机自生能”技术。手机上装上特制电池，上下左右摇晃手机即可产生电能，每摇一分钟可通话两分钟。如果将手机上下摇动一次，相当于将200g的重物举高l0cm，每秒约摇一次。由此可知，每摇一次可以获得的电能为______▲____J,该手机使用时的功率约为       ▲     W。
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16、白炽灯的灯丝通电后温度升高而发光，灯丝有时会在电网电压突然升高或在____▲____(开灯瞬间／长时间开灯)时烧断，电路烧断不一定总是无用的，实际电路中人们就利用烧断现象制造了________▲______(举一例)。
17、如图，滑轮重小于物重（绳重、摩擦不计）,若匀速提升相同的重物，则F甲____▲____F乙机、械效率η甲____▲____η乙（“<”／“=”／“>”）。
18、如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是转动式变阻器，它的金属滑片P是杠杆的一端，则电表应是___▲____表（选填“电压”或“电流”），油量减少时，电表示数__▲____。（填“变大”、“变小”或“不变”）[image: image39.png]
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19、小明利用标有“6V 6W”的灯泡L1和标有额定电压为6V的L2进行实验：[image: image2.png]



（1）分别对通过L1和L2中的电流和两端电压进行测量，绘制了电流随两端电压变化曲线图甲所示，A、B分别对应L1和L2,则L2的额定功率为
_▲   
W。
（2）现将两灯连入图乙所示电路。实验过程中，小明不慎把电路中的L2的玻璃泡打碎了（碰巧灯丝没有断），此时他惊奇的发现：这个小灯泡几乎不发光，可另一个灯L1反而更亮了。[image: image3.png]


①你认为L2变暗的原因是：____________▲____________________。[image: image4.png]



②此时电路消耗的总功率与原来相比将_▲__。（选填“变大”、“变小”或 “不变”）

（3）小明用一只新的同样规格的L2将打碎玻璃泡的灯更换后，要使其中一只灯泡正常发光，此时电源电压为
   ▲ 
V。[image: image5.png]



20、直流电动机是根据       ▲            的原理制成的.有一台额定电压为220V的电动机，正常运转时通过的电流是50A，线圈电阻是0.4Ω，电动机正常工作10min消耗的电能是      _▲    J，电流产生的热量是   _▲         J.
	光强E/cd
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	光敏电阻R/Ω
	18
	9
	6
	4.5
	3.6
	3


21、将光敏电阻R和定值电阻R0、电流表、电压表连成如图所示电路，接在9V的电
源上，光敏电阻阻值随光强变化关系如下表：(“光强”表示光强弱程度的物理量，符号为E，单位坎德拉(cd))
若电流表的示数增大，表明光强在  _▲    ，电压表的示数将   _▲  。(“增大”、“减[image: image25.png]


小”或“不变”)。分析表中数据可知光强E=1.8cd时，光敏电阻的阻值R=   ▲    Ω，此时电流表的示数为0.5A，则通电1分钟R0上产生的热量为_▲   J。
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22、有一电热水壶的铭牌如右表所示．如果此电热水壶的效率为70%，用它把一满壶20℃的水加热到100℃，水需要吸收   ▲    J的热量，需要加热      ▲    min?[C水=4.2×103J／(kg·℃)]

[image: image27.jpg]


23、如图所示，是演示巨磁电阻(GMR)特性的原理示意图．开关S1、S2闭合时，向左稍微移动滑动变阻器的滑片P，指示灯的亮度明显变亮。
(1)滑动变阻器的滑片向左移动，电磁铁周围的磁场  ▲  (选填“增强”、“减弱”或“不变”)

(2)指示灯的亮度明显变亮，表明电路中GMR的阻值显著  ▲  (选填“增大”或“减小”)，引起GMR阻值变化的原因是  ▲    。
三、解答题（共45分．解答27、28、29题时应有解题过程）
24、（2分）站在地面上的人想用尽可能小的力提升水桶．请在图中画出滑轮组绳子的绕法．
25、（2分）一根均匀直杆可绕点O转动，其中点A处挂一重物，如图请根据要求作图：
（1）画出A点所受力的力臂． 
（2）作出杠杆在如图位置平衡时作用在B点上最小力的示意图．
[image: image28.jpg]


26、（2分）根据安全用电的要求，将图中的电灯、开关和插座连入电路。
[image: image29.png]



27、（6分）如[image: image6.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




图甲所示是工人利用滑轮组从竖直深井中提取泥土的情形，所用动滑轮和筐受到的总重力为20N。某次操作中，将重423N的泥土以0.4m/s的速度匀速提起，在此过程中工人的拉力F所做的功随时间变化的图像如图乙所示。细绳的质量忽略不计。

求：（1）拉[image: image7.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




力F[image: image8.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




做功的功率
（2）利用该装置提升泥土的机械效率；
（3）在提起泥土上升3m的过程中，拉力F克服摩擦力做的功。
[image: image30.png]


28、（6分）如图所示，电源电压为12V，且保持不变，已知滑动变阻器R3的最大阻值为20Ω，定值电阻R1=10Ω，R2=15Ω，电流表的量程为0.6A。

（1）S、S1闭合，S2断开时，要使电流表的示数最小，则滑动变阻器的滑片P应滑到何处?此[image: image9.png]2R (ZXXK.COMRBL T




时电压表的示数为多少?10min内电流通过R1产生的热量是多少?

（2）S、S2闭合，S1断开时，求电路允许消耗的最大功率。

29、（6分）小明家电热吹风机的铭牌如表格（甲）所示，其工作原理如图（乙）所示．由于使用了多年，吹风机中的电热丝明显氧化导致其电阻发生了变化，电动机性能仍保持不变．为准确测量氧化电热丝的实际电阻值，小明在家中把该吹风机单独接入家庭电路并使其吹热风，发现电能表的转盘6min内转过132圈，电能表规格如图（丙）所示．问：

[image: image31.png]



（1）氧化电热丝的实际电阻值是多少？

（2）为恢复电热吹风机的铭牌功率，应与氧化电热丝串联还是并联一段新电热丝？

（3）新电热丝的阻值是多少？

30、（5分）小明猜想：动能的大小可能与物体的质量和速度有关。因此，他设计了如下两种实验方案：

A．让同一辆小车分别从同一斜面的不同高度由静止开始下滑，与放在水平面上的木块相碰，比较木块在水平面上移动的距离（如图甲所示）；

B．让不同质量的小车分别从同一斜面的不同高度由静止开始下滑，与放在水平面上的木块相碰，比较木块在水平面上移动的距离（如图乙所示）。


[image: image10]
上述两种实验方案中：

（1）A方案是为了探究动能大小与_____▲______关系，若木块被撞后移动的距离越远，说明小车对木块的推力______▲_____越多，小车撞击木块时的动能____▲______.

（2）小明想用B方案探究动能大小与质量的关系，该方案是否合理？____▲_______，理由是_____▲_____.  
[image: image32.png]


31、（6分）小明同学想探究“一段电路中的电流跟电阻的关系”，设计了如图甲所示的电路图（电源电压恒为6V）。

（1）根据小明设计的甲图，用铅笔连线将乙图的实物图连接完整。（2分）
	实验序号[来源
	电压/V
	电阻/Ω
	电流/A

	1
	4
	10
	0.4

	2
	
	20
	


（2）小明将第一次实验得到的数据填入了右边表格中，然后将E、F两点间的电阻由10Ω更换为20Ω，调节滑动变阻器的滑片P向___▲_____移动（A／B），直到___▲____为止。此时电流表的指针位置如图丙所示，请把测得的电流数值填入上表。

（3）小明根据实验数据得到如下结论：电流与电阻成反比。请你对以上的探究过程做出评价，并写出两点评价意见：__________▲______________；（2分）
[image: image33.png]


32、（5分）如图24是小明探究电流产生的热量与哪些因素有关的装置：在两个相同的烧瓶中装有质量___▲____（选填“相等”或“不等”）的___▲___（选填“同种”或“不同”）液体，瓶中各放置一根电阻丝，且R甲大于R乙，这样的装置可以研究电流产生的热量与____▲__的关系；实验中通过观察_______▲______来比较电阻丝发热量的多少；如果所用液体仅水或煤油，为使实验现象明显些，应选择_____▲____来进行实验。
33、（5分）根据古文《论衡•是应篇》中的记载：“司南之杓（用途），投之于地，其柢（握柄）指南”，学术界于1947年想象出司南的模样并印刷在邮票上．

[image: image11.png]H
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（1）如图（甲）所示，当磁勺在正确指南时，其A 端为该磁体的　▲　（N/S）极．

（2）1952年，中国科学院物理研究所尝试制作一具司南．如（乙）所示，制作人员根据天然磁石的磁感线分布，将磁石的　▲　（B/C/D/E）处打磨成磁勺的A 端．

（3）把天然磁石按照正确方法打磨成磁勺后，放在粗糙的木盘上，使磁勺水平自由转动直至最终静止，但磁勺A 端总不能正确指南．将粗糙木盘换成较光滑的青铜盘才略有改善．这是因为磁勺和盘子之间的　▲　力影响了实验效果．

（4）为达到理想的指向效果，制作人员将磁勺靠近一电磁铁，如图（丙）所示．闭合开关S，磁勺和电磁铁相互吸引，由此增加[image: image12.png]Sk B 2 ELM (ZXXK.COM)




磁勺的磁性．H为电源的　▲　极．

（5）历史上真有这样的司南吗？仍是众说纷纭．一种观点认为或许古代的磁勺比中国科学院物理研究所制作的磁勺要更　▲　（轻/重），从而有更好的指向效果；另一种观点认为除非今后出土了司南实物，才能真正下结论．
A.家庭电扇             B.笔记本电脑              　C.台灯              　D.电饭锅
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