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2012年九年级上学期物理期末考试

    注意事项：

1．答第I卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在第I卷机读卡上。 2．选择题选出答案后，必须用2B铅笔把机读卡上对应题目的答案标号按．图示规范填涂。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。不能答在试题卷上。 

一、选择题：（每题3分，共36分，请将正确答案的序号填入相应的位置。）
	题号
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12

	答案
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1．如图1所示是当今流行的环保驱蚊用品——电热液体蚊香器．蚊香器通电后其内部的发热部件对驱蚊液加热，过一会儿，可见其顶部有“白气”飘出，房间里弥漫着驱蚊液的清香，起到驱蚊和灭蚊的作用．下列说法正确的是：

A．“白气”是驱蚊液先汽化后液化产生的

B．“白气”是驱蚊液先液化后汽化产生的

C．蚊香器工作时是将内能转化为电能

D．房间里清香四溢说明分子间存在相互作用力                                  

2．图2所示图像中，能描述晶体凝固过程的是： 
[image: image4.png]


                          

3．在相同的日光照射下，沙地比水田的温度升高得快，主要是由于:

A.沙地吸收的热量多      

B.水田不容易吸收热量

C.水的比热大，在吸收相等的热量后，升高的温度比沙地少，故水田温度升高得慢                

D.沙地和水田的质量不一样

4．对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量电阻”的这两个实验，下列说法不正确的是：
A.它们都是采用控制变量的研究方法

B.它们的实验电路在教科书中是相同的

C.前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D.后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差。
5. 在去年理化生实验技能测试中，在做测电阻的实验时，小明在连接电路过程中，由于疏忽，把电压表和电流表的位置给颠倒了，其它连接正确无误．这个电路闭合开关后所产生的现象是：    

    A．电流表有读数，电压表的读数几乎为零    B．电压表将被烧坏

    C．电压表有读数，电流表的读数几乎为零    D．电流表将被烧坏
6.将规格都是“220V  100W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁分别接入家庭电路中，通电时间相同，下列有关说法中，错误的是：  
A．三个电器消耗的电能一样多     B．电流通过三个电器做功一样多

C．三个电器产生的热量一样多     D．电烙铁产生的热量最多
7． 清华大学的虞昊教授致力于第三代照明技术—LED灯的普及工作。LED灯的能耗小，造价低廉，使用寿命长。虞昊自制的LED台灯，用电压为6伏的电源供电，正常工作电流为300毫安。那么，此LED台灯正常工作时的功率为：    

A．1800瓦    B．180瓦    C．18 瓦    D．1.8瓦

8.如图3所示，通电螺线管左端小磁针N极指向正确的是:

[image: image5.jpg]


[image: image1.png]] U =g

A





9.有两盏灯，甲灯上标有“36V 60W”的字样，乙灯上标有“220V 60W”的字样，当它们分别在其额定电压下发光时，会看到:

A．甲灯比乙灯更亮
  　 B．乙灯比甲灯更亮     

C．两盏灯一样亮    　　 D．无法确定哪盏灯更亮

10.下列关于电磁现象的说法中，正确的是：

A、玩具电动车的电动机工作时，是将机械能转化为电能

B、发电机是利用电磁感应现象制成的

C、闭合电路的部分导体在磁场中运动时，一定产生感应电流

D、通电导体在磁场中的受力方向只与电流方向有关

11.小明在使用手电筒时发现小灯泡不亮，进行检修前，他对造成该现象的直接原因进行了以下几种判断，其中不可能的是：


A． 小灯泡灯丝断了        B．开关处出现短路

    C．小灯泡接触不良         D．电池两端电压过低

12.下列能决定导体电阻大小的物理量是：

A．导体两端的电压         B．导体的材料     

C．导体中的电流           D．导体实际消耗的电功率

二、填空题：（每空2分，共16分 ）

13.上海世博园启动了雾森降温系统以缓解暂时的闷热，该系统自动向空气中喷洒水雾，水雾在       (填写物态变化名称)过程中      （填“吸收”或“放出”）大量的热，导致周围温度明显       。(填“升高”或“降低”)。

14．在进行英语听力测试时，各考场的有线扬声器是同时开播，也是同时停播的.它们的连接方式是              联，原因是它们_______(选填“能”或“不能”)独立工作。

15.白炽灯灯泡长期使用后，钨丝因升华变细，导致灯丝电阻变　    　，升华后的钨又　　　　（填物态变化名称）使灯泡内壁变黑。

16. [image: image6.png]#9284 A



如图4所示，光滑地面上有一小车，其上放

一条形磁体，左侧地面固定一螺线管，当开关

闭合时，小车将向     运动。
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三、实验探究题（17题9分，18题12分，共21分）
17.如图5所示，在探究电流与电阻关系的实验中，

先把5Ω的电阻接入M、N之间，滑片P滑到某一位

置，此时电流表的示数为0.6A；再分别把10Ω和

15Ω的电阻换接在M、N之间，接下来请你完成实验。

(1) 分别换接10Ω和15Ω的电阻后，滑片P应向           调节。

(2) 要读取对应的电流表的示数，必须保持电压表示数为        V不变。

(3)  实验结论是：                                              。    
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18.小丽做测量小灯泡电功率的实验（小灯泡标有“2.5V”字样）．

（1）如图6甲所示，小丽

所接的实验电路存在连接

错误，但只需改动一根导

线，即可使电路连接正确．

请你在应改动的导线上打

“×”，并用笔画线代替导

线画出正确的接法．

（2） 电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数。接下来应进行的操作是:(   )

A．更换小灯泡   B．检查电路是否断路 

C．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

（3）实验过程中，当电压表示数为      V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙所示，其值为      A，小灯泡的额定功率为       W．

四、计算：（19题12分，20题15分，共27分）

19.电动自行车已是我们生活中必不可少的交通工具（如图7所示）。电动骑行时，蓄电池给车上的电动机供电，为车提供动力。下表是某种型号电动自行车主要的技术参数。

问：（1）该电动自行车以额定功率行驶时的工作电流是多大？

（2）“36V/10Ah”中的“10Ah”表示的那个物理量？（        ）

A.电流     B.电荷量      C.电能       D.电功率

	整 车
	质    量
	35kg

	
	最高车速
	30km/h

	
	轮胎限压
	2×105Pa

	
	最大噪声
	62dB

	电池
	36V／10Ah

	电动机
	额定电压
	36V

	
	额定功率
	240W

	
	电动机效率
	80%




（3）从环保的角度与摩托车相比，电动自行车有什么优点？（列举两条）

20.如图8所示的装置很有创意—它将比较耗水的洗衣机和同样耗水但不太讲究水质的马桶连在一起：上部是洗衣机（有关技术参数见铭牌），下部是马桶，中间设有贮水箱．洗衣机还设有加热功能，洗涤前先将水加热到适宜温度．可以提高洗涤效果。

	××滚筒式洗衣机

	电压/V
	220

	洗衣功率/W
	200

	脱水功率/W
	330

	最大洗涤容量/kg
	5

	水加热功率/W
	2000


（1） 求脱水时的正常工作电流:

（2） 某次洗衣时，首次进水量为10L，正常加热10min水温达到设定要求,若加热时电能全部转化为水的内能，求水升高的温度．

参 考 答 案

一、选择题：（每题3分，共36分）
	题号
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12

	答案
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	B


二、填空题：（每空2分，共16分）
13.汽化（或蒸发）     降低 

14.并联    能

15.变大     凝华

16. 右
三、实验探究题（17题9分，18题12分，共21分）

17.(1)右（或b）   (2)   3V   (3) 电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比（或:电压一定，电阻越大导体中的电流越小）

                      -----------------每小题3分，（本题9分）

18.（1）略  （2）C  （3）2.5   0.24   0.6

（1）4分（打“×”处2分，划线2分）   （2）2分    （3）6分   

（说明：本题共6处答案，每处按2分，本题共12分）
四、计算：（19题12分，20题15分，共27分）

19.解：（1）根据P＝UI  得：I＝P/U＝240W/36V＝6.67A ………6分

      （2）B--------------------------------------------2分

      （3）节能、噪声小、无尾气。（按每条1分）………2分

20. 解：（1）脱水时的正常工作电流 I=P1/U=330W/220V=1.5A

                                               --------6分

（2） 水的质量 m=ρv=1.0×103kg/m3×10×10-3 m3=10kg

                                      ----------------3分

     消耗的电能 W=P2t=2000W×10×60s=1.2×106J

                                       ---------------3分

水吸收的热量 Q吸＝W=1.2×106J

     水升高的温度 

△t= Q吸/cm=1.2×106J/[4.2× l03J／(kg·℃) ×10kg]= 28.6℃

                                      --------------3分

说明：学生采用综合列式计算第（2）问，列式、代数、结果分按三个环节酌情定分。一般：列式（综合公式）5分，代数和结果各2分。

                            学校                    班级       姓名                     考号                         
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