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一．选择题（共10小题，每小题2[image: image2.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




分，共20分）

1．关于动能和势能，下列说法正确的是    (    )
A．物体没有做功，它一定不具有能      B．位置高的物体，它的势能一定大

C．质量大、速度大的物体动能一定大    D．弹簧一定具有弹性势能
2．下面是在小宇同学物理学习笔记本中的部分摘录，其中正确的是    (    )

  A.物体的温度降低，具有的热量减少     B.温度高的物体放出的热量一定多

  C.物体内能的大小只与物体的温度有关    D.物体的内能增大，温度不一定升高
3．如图所示，用电流表测量通过灯L1的电流，其中电路正确的是    (    )
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4．“早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”这句谚语反映了我国新疆的某些地区夏季昼夜温变化显著．其主要原因是砂石与水相比具有较小的    (      )

 A.热量          B．密度       C．比热容        D．内能

5．沿水平方向分别拉重1 000 N和500 N的两辆车做匀速直线运[image: image4.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




动，若两车都前进10 m．且所用水平拉力都是200 N，设拉力对较重的车做功为W1，对较轻的车做功为W2，则  (    )

  A．W1＞W2  　　 B．W1＜W2  　　C．W1＝W2  　　D．无法判断

6．下列关于电路的说法中，错误的是    (    )

  A.电源是提供电压的装置

  B．导线中电流从直流电源的正极流向负极

  C．开关是控制电路通断的装置

  D．用电器是将其他形式的能转化为电能
7．甲、乙、丙为三根锰铜合金丝，甲、乙粗细相同，但甲较长；乙、丙长度相同，但丙较粗．则这三根合金线的电阻值相比较    (    )

  A甲最大   　　　　 B．乙最大 　　   C．丙最大  　  D．一样大
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8．如图对盛水试管加热，不一会儿软木塞被冲开，产生这种现象的原因是（      ）
A．压缩空气做功，使水蒸气的内能增加

B．克服摩擦做功，使水蒸气的内能增加

C．水蒸气膨胀做功，使水蒸气的内能减少

D．水蒸气膨胀做功，使水蒸气的内能增加
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 9如图，当开关S闭合，两只灯泡均发光，两电表均有示数.一段时间后，发现电压表示数为零，电流表示数增大，经检查除小灯泡外其余器材连接良好，造成这种情况的原因可能是（      ）

A．灯L1断路           B.灯L2短路

C．灯L1短路        [image: image5.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




   D.灯L1、L2都断路

10．下列说法中正确的是    (    )

  A．机械效率越高．机械做功一定越快    B．做功越多的机械，机械效率一定越高

  C．功率越大的机械做功一定越多    [image: image6.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




　　D．做功越快的机械，功率一定越大

二．填空题（每空1分，共24分.）

11．“嫦娥一号”在一个绕地椭圆轨道上运动的过程中，由远地点向近地点运行时，动能       ，势能         (选填“增大”、“减小”或“不变”)．“嫦娥一号”卫星在绕月飞行的一年时间里，可能会遭遇两次日食，日食期间没有太阳光照射，卫星表面的温度会急剧下降，内能        ，这是通过        的方式改变物体的内能．
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12．一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是1 200 r／min，该汽油机每秒钟内完成     个冲程，做功      次．
13．重500 N的物体在水平面上受50 N水平作用力时，恰能以20 cm／s的速度做匀速运动，则在l0 s内，拉力做功_______J，拉力功率为_______W，重力在此过程中做功_______J。
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14.下列三组常用物品：①塑料尺、铅笔、橡皮；②木桌子、钢卷尺、透明胶带；③乒乓球、橡胶棒、玻璃杯．通常情况下全部属于绝缘体的一组是           (填序号)．
15．如图15所示电路中，当_______闭合时，L1，L2并联；当_______闭合时．电路会发生短路，损坏电源。

16．在如图16所示的电路中，闭合S1和S2，A1的示数为0.32 A，A2的示数是0.56 A，则A4的示数是_______A。如图17所示，已知电源为四节新的干电池串联而成，电压表V1的读数为3.8V，那电压表V2的读数是_______V。[image: image7.png]



17．如图所示，大李和小李用一根均匀的木棒抬重物。大李为了减轻小李的负担，他可以____________

___________(写出一种合理的做法)；假如大李要承担3／5的力，那么，小李的肩头到重物挂点O的距离与大李的肩头到重物挂点O的距离之比是        。

18．小丽要自制滑动变阻器，老师向她提供了下表所示的几种材料及相关数据，她应选取       材料做电阻丝，因为在相同条件下，这种材料的电阻     (选填“较大”或 “较小”)．如图所示，AB和CD是[image: image8.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




用她所选的材料制成的两根粗细一样的电阻丝，用图示的装置可以研究导体电阻的大小跟        的关系．
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19．电阻箱这种变阻器虽然不能在阻值范围内连续不间断地改变电阻的大小，但它比滑动变阻器优越的地方是能读出电阻值，如图，电阻箱的示数是        Ω。如右图所示，用灵敏度好、量程合适的电流表和电阻箱R可以粗略[image: image10.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




地测出未知电阻Rx的阻值，请完成下面的操作步骤：A．断开开关，连接好实物图，将电阻箱的阻值调到最大；B．先闭合开关        ，读出电流表的示数I；

C．                                            。 （2分）
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三．[image: image12.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




作图与实验题：（6分+18分，共24分）
20.按下图所示的电路图，把右图中的实物元件连接起来
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21．如图所示，图中A点画出使杠杆OA平衡时最小动力F1的方向和阻力F2的力臂l2．

22．楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。科研人员利用光敏材料制成“光控开关”，天黑时自动闭合；天亮时自动断开。利用声敏材料制成“声控开关”，当有人走动发出声音时，自动闭合；无人走动时，自动断开。若将这两个开关配合使用（如下图），就可以使楼道灯变得“智能化”。请把图中的器材连接成符合要求的电路。
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23. 如图所示，是研究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验装置，实验中让同一钢球M从斜面上不同的高度由静止滚下，碰到同一木块上。请回答以下问题：
[image: image15.png]



[来源:学|科|网]
（1）设计实验的目的是研究钢球动能的大小与              的关系。
（2）实验是通过观察                                         来说明钢球对木块做功的多少，从而得出结论的。

（3）若水平面为光滑的，该实验还能得出结论吗?                          ，理由是：                                              。

24．如图所示，将一个薄壁金属筒固定在桌面上，筒里放一些乙醚，用塞子将筒口塞紧。拿一根绳子在筒外绕几圈并迅速来回拉动，将会看到塞子跳离筒口。这个现象

说明         能和     能可以相互转化，       可以改变物体的内能；改变物体内能的方式还有      。
25．在研究电流与电阻和电压关系的实验中：   

(1)闭合开关前，滑动变阻器应处于____________，目的是：_____[image: image16.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




_______________。

(2)小敏同学按图甲的电路原理图连接了图乙实物电路，其中有两个元件连接错误它们分别是_[image: image17.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




[image: image18.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




_________和__________．(只需填写连错的元件)

(3)重新连接电路后，用开关S进行试触，如果电流表指针向左偏转，说明电流表的__________；如果电流表指针向右偏转超过刻度盘，应换用较__________量程。

(4) 在探究“电流与电压关系”的实验过程中，调节滑动变阻器,测出通过电阻R的电流和对应的电压值如下表：[image: image19.png]&
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试分析：小敏实验时所选用电阻R的阻值为      Ω[image: image20.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




，表格中所缺的数据应为______A，得出的结论是                                         .
(5)在探[image: image21.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




究“电流与电阻关系”的实验过程中，小莉的部分实验步骤如下：
A．先用5Ω的电阻作为R接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器，读取相应的电流值；

B．再将10Ω的电阻替换5Ω的电阻接入电路中，读取相应的电流值；
……

上述实验步骤中，存在的主要问题是：                                    ．
四．计算题：（22分）

26.（8分） 当通过导体的电流为0.6A，[image: image22.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




导体两端电压为9V时，该导体的电阻值多大？若通过该导体的电流为0.3A时，则该导体的电阻值多大？导体两端电压应为多少伏 

27. （6分） 氢气的[image: image23.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




热值为1.4×l08J/kg，比煤和石油要高出许多，且燃烧后的产物是水蒸气，排放到大气中不会造成污染。

（1）10kg氢气完全燃烧放出的热量是多少？

（2）若这些热量的50%被水吸收，能使多少千克的水温升高50℃？（已知C水=4.2×103J/(kg·℃)

[来源:Z_xx_k.Com]
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．(8分)如图所示，工人师傅用一个定滑轮和动滑轮组成滑轮     组，把重为500N的箱子匀速提升5m，动滑轮的质量为8kg，不计绳重和摩擦，取g=10N/kg．

(1)在图中用笔画线代替细绳组装滑轮组．（2分） 
(2)在向上提升箱子的过程中，人对绳子的拉力为多大?（3分）

(3)在向上提升箱子的过程中，滑轮组的机械效率为多少?（3分）
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