北京市西城区2011—2012学年度第一学期期末试卷（北区）
    九 年 级 物 理         2012.1
	考

生

须

知
	1．本试卷共8页，五道大题，37道小题，满分100分。考试时间120分钟。

2．考生应在试卷、机读卡和答题卡上准确填写学校名称、班级、姓名和学号。

3．选择题在机读卡上作答；其他试题在答题卡上作答。在试卷上作答无效。
4．选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 

5．考试结束时，请将本试卷、机读卡、答题卡和草稿纸一并交回。


一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共24分，每小题2分）
1．在国际单位制中，电功率的单位是

A．安培（A）       B．伏特（V）      C．欧姆（(）     D．瓦特（W）
2．下列用品中，通常情况下属于导体的是 

A．陶瓷碗           B．塑料盆         C．电炉丝         D．玻璃杯

3．在图1所示的四种家用电器中，利用电流热效应工作的是
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[来源:Z§xx§k.Com]
A．电[image: image1.png]2R (ZXXK.COM) R BT




冰箱          B．笔记本电脑       C．排风扇         D．电饭锅
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4．下列关于家庭电路[image: image2.png]2R (ZXXK.COM) R BT




和安全用电说法，其中正确的是
A．在家庭电路中装有保险盒或空气开关
B．控制电灯的开关与这个电灯是并联的
C．人跟零线接触，一定会发生触电事故
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D．用湿布擦插座或用电器的开关不会触电
5．图2为四冲程汽油机工作过程中某一冲程的示意图，它表示的是

A．吸气冲程         B．压缩冲程
C．做功冲程         D．排气冲程

6．下列关于分子动理论及有关现象的叙述，其中正确的是
A．扩散现象表明不同物质分子间存在相互作用的引力 

B．用手很难拉断钢丝，说明分子间存在相互作用的斥力 

C．木块很难被压缩，说明木块分子间存在相互作用的斥力 

D．水和酒精混合后体积变小，说明分子在不停地做无规则运动
7．下列关于电流和电压的说法，其中正确的是
A．电荷定向移动的方向为电流方向

B．电路中有电流，电路两端就一定有电压
C．电路两端有电压，电路中就一定有电流
D．导体两端的电压越低，通过导体的电流就越大
8．关于公式 R＝
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，下列说法中正确的是
A．导体的电阻由它两端的电压和通过它的电流决定

B．导体的电阻等于导体两端的电压跟通过它电流的比值
C．导体两端的电压一定时，导体的电阻跟通过它的电流成反比

D．通过导体的电流一定时，导体的电阻跟它两端的电压成正比

9．如图3甲所示，小明家客厅的吊灯由六盏灯组成，其中每盏灯的额定电压均为220V。六盏灯由两个开关控制，每个开关各控制三盏灯。在图3乙所示的四个电路图中，符合上述要求的是
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10．关于物体的内能，下列说法正确的是

A．温度为0℃的物体的内能为零
B．温度高的物体比温度低的物体内能大
C．温度相同的两块铁，它们具有的内能也相同
D．温度和质量都相同的两杯水具有的内能也相同
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11．图4所示电路中，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。闭合开关S后，在滑片P向右滑动的过程中，下列判断正确的是

A．电流表A示数变小，电压表V1示数变小，V2示数变大

B．电流表A示数变小，电压表V1示数变大，V2示数不变

C．电流表A示数变大，电压表V1示数变小，V2示数不变

D．电流表A示数变小，电压表V1示数不变，V2示数变小
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12．图5所示电路中，电源两端电压为U，且保持不变。R1、R2和R3为三个定值电阻，已知R1＝5Ω。当只闭合开关S2时，电流表的示数为0.3A，电路消耗的总功率为P；当三个开关都闭合时，电流表的示数变化了1.95A，电路消耗的总功率为P′。当只断开开关S1时，电流表的示数为0.45A，电路消耗的总功率为P′′。下列判断正[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) R BT




确的是
A．U＝6V，R2＝20Ω
B．U＝9V，R3＝30Ω
C．R3＝10Ω，P∶P′′＝3∶2
D．R2＝20Ω，P∶P′＝2∶15
二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）
13．用锰铜合金制成甲、乙两段电阻丝，它们长度相同，但是甲比乙细。若将它们连接在同一电路中，通过甲、乙两段电阻丝的电流分别为I甲、I乙；甲、乙两段电阻丝两端的电压分别为U甲、U乙。下列关系可能成立的是
A．I甲＝I乙      B．I甲＞I乙      C．U甲＞U乙      D．U甲＝U乙
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14．在如图6所示的实验中，用酒精灯给试管加热，试管内水的温度逐渐升高直至沸腾。水沸腾后，橡胶塞从试管口飞出，试管口附近有“白气”产生。关于上述过程中能量的变化情况，下列说法正确的是
A．酒精燃烧的过程，是化学能转化为内能的过程

B．水升温的过程，是通过热传递使内能增加的过程

C．试管口附近出现“白气”的过程，是内能增加的过程[来源:学|科|网]
D．活塞飞出的过程，是通过做功使内能转化为机械能的过程
15．水的比热容是煤油比热容的二倍。对于质量均为100g、初温均为20℃的水和煤油，下列判断正确的是
A．水和煤油升高相同的温度，水吸收的热量是煤油吸收热量的二倍
B．水和煤油降低相同的温度，煤油放出的热量是水放出热量的二倍 

C．水和煤油放出相同的热量，煤油降低的温度是水降低温度的二倍

D．水和煤油吸收相同的热量，煤油的末温是水末温的二倍
16．把标有“PZ220V  15W”和“PZ220V  40W”的甲、乙两个灯泡串联在家庭电路中，设灯丝的电阻不变，下列判断正确的是
A．甲、乙两灯消耗的电功率之比为3∶8
B．甲、乙两灯消耗的总电功率小于12W 
C．甲灯消耗的电功率一定大于7.5W
D．乙灯消耗的电功率一定大于4W 
三、填空题（共14分，每小题2分）
17．经验证明，只有不高于((((((((V的电压对人体才是安全的。
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18．图7所示为电热水壶的三脚插头，其中脚((((((((与电热水壶的金属外壳相连。（选填“A”、“B”或“C”）
19．在家庭电路中，当发生短路故障或电路中用电器的((((((((过大时，均可由于干路电流过大而导致空气开关“跳闸”。
20．氢气是无污染的环保燃料，而焦炭燃烧时会产生有害气体。已知氢气的热值为1.4×108J/kg，焦炭的热值为3.0×107J/kg。完全燃烧3kg氢气放出的热量，跟完全燃烧((((((((kg焦炭放出的热量相等。
21．在某个雷雨天，一次雷电的放电电压为5×108V，放电电流为1×105A，放电时间为0.01s，这次闪电释放出((((((((J的电能。
22．图8甲所示为通过小灯泡L的电流随它两端电压变化的图像。将小灯泡L接入图8乙所示电源两端电压不变的电路中。闭合开关S后，小灯泡L实际消耗电功率为2W；再闭合开关S1后，电流表的示数为0.6A。可知电阻R的阻值为((((((((Ω。
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23．图9所示电路中，电源两端电压不变，电阻R1的[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




阻值为10Ω。开关S闭合后，将滑动变阻器R3的滑片P从一点移至另一点，使变阻器R3接入电路的电阻值变为原来的一半时，电压表的示数从2V变为3V，电阻R2消耗的电功率变化了0.25W。电源两端电压为((((((((V。
四、实验与探究题（共34分。24、25题各2分、32⑵题2分、34题6分。其他小题每空1分，每图1分）
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24．如图10所示，电阻箱的示数为((((((((Ω。
25．如图11所示，电能表的读数是((((((((kW·h。
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26．如图12所示，在厚壁玻璃筒中放入一个小棉球，用力迅速压下活塞，可以观察到小棉球燃烧。这是由于活塞对密闭在玻璃筒内的((((((((做功，使其内能((((((((，温度((((((((，小棉球被点燃。
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27．为了比较豆浆和牛奶的吸热能力，小刚在家中进行了如下的实验：如图13所示，在两个相同的塑料瓶中分别装入质量相同、初温都是室温的豆浆和牛奶，两瓶中各装有一支相同的温度计，然后将两个塑料瓶同时浸入热水中。观察现象发现：加热相同的时间，豆浆的温度升高较多。
⑴要使牛奶和豆浆升高相同的温度，应对((((((((加热的时间长些。这说明它们升高相同的温度，豆浆吸收的热量比牛奶吸收的热量(((((((。
⑵小明利用实验数据大致描绘出豆浆和牛奶的温度随时间变化的图线，如图14所示，则图线((((((((应代表豆浆。
28．在上海世界博览会的中国国家馆内，“水的流动”贯穿了展览的各个层面。目前，水资源的利用已成为各国探讨的热点。请回答以下问题：

⑴水具有的动能属于((((((((再生能源。（选填“可”或“不可”）
⑵水具有比热容大的特点。以下现象中能用此特点解释的是((((((((。（选填序号）[来源:学科网]
A．可以用循环流动的水冷却汽车发动机
B．寒冬季节，放在室外装满水的玻璃瓶会破裂
C．0℃的冰熔化成0℃水的过程中要吸收大量的热
29．在学习了有关电阻的知识后，物理兴趣小组的同学们在研究食盐水的导电性能时，提出以下猜想：食盐水的导电性能①与食盐水的浓度有关；②与两金属片在食盐水中的距离有关；③与两金属片进入食盐水中的深度有关。
[image: image58.png]



为了验证上述猜想，同学们利用稳压电源、定值电阻、电流表、金属片和浓度不同
的食盐水等设计了如图15所示的装置。将电路中的两金属片a和b依次放入甲、乙、
丙、丁食盐水中图示的位置，食盐水的导电性能由电路中电流表示数的大小来判断。

⑴为了验证猜想①，应比较金属片在((((((((两图所示位置时电流表的示数；

⑵金属片在乙、丙两图所示位置时，若两次电流表的示数不同，就验证了猜想((((((((是正确的。

30．图16所示的电路中，R1和R2是两段电阻丝，且电阻值R1＞R2。在两段电阻丝上各
夹一根火柴，移动滑动变阻器的滑片P，使滑动变阻器接入电路的电阻值比较小，然后闭合开关S，经过时间t，电阻丝R1上的火柴先被点燃。这说明在通电时间和
((((((((相同时，电流通过导体产生热量的多少与((((((((的大小有关。
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31．小华根据实验数据绘制了电阻R2随电阻R1变化的图像，如图17所示。请你根据该图像和已有知识判断：当电阻R1＝74Ω时，
电阻R2＝((((((((Ω。
32．小明想利用一块已经调好的电压表和阻值已知

的电阻R0等符合实验要求的器材，测量电阻RX的电阻值。他连接的部分电路如图18所示。
⑴请你添加两根导线，把开关S2和S3连入电路，完成实验电路连接。

⑵开关S1、S3闭合，S2断开时，电压表的示数为U1；开关S1、S2闭合，S3断开时，电压表的示数为U2。请你利用U1、U2和R0表示Rx。RX＝((((((((。
33．在探究“通过导体的电流跟导体电阻的关系”实验中，小亮根据实验目的[image: image7.png]2R (ZXXK.COM) R BT




设计出实验电路图，并按电路图连接实验器材如图19所示。
⑴请你根据实物电路连接情况画出小亮设计的实验电路图。
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⑵当电阻箱的示数为10Ω时，闭合开关S后，电压表的示数为12V，电流表无示数。无论小亮怎样移动滑动变阻器的滑片P，电压表和电流表的示数都无变化。经检查，电压表和电流表均完好。小华提醒小亮，电路中有故障。小亮排除了电路故障后，保持电阻箱的示数为10Ω，并将滑动变阻器的滑片P移至A端，闭合开关S后，电流表的示数为0.2A。则滑动变阻器的最大阻值为((((((((Ω。
⑶在实验中，当电阻箱接入电路的阻值改变后，移动滑动变阻器的滑片P，可使电阻箱两端的电压保持6V不变。当小亮将电阻箱的阻值由20Ω调为30Ω时，为保持电阻箱两端电压不变，应将滑动变阻器的滑片向((((((((端移动。（选填“A”或“B”）
⑷当电阻箱接入电路的阻值为60Ω时，小亮发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电压表的示数始终无法达到6V。此时小亮应采取的措施是((((((((。（选填序号）
A．更换一块新的电压表

B．调节电源的输出电压到16V

C．用“1A  100Ω”的滑动变阻器替换原来的滑动变阻器
⑸在实验中，当电阻箱的阻值调节为某一值时，电流表的示数如图20所示，请在表格中填写此时电阻箱接入电路的电阻值和电路中的电流值。
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⑹请根据表格中的数据归纳通过导体的电流跟导体电阻的关系：在((((((((的条件下，I＝((((((((。
34．实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源一个、已调零的电流表和电压表各一块、开关一个、各种阻值已知的定值电阻和导线若干。请你利用上述器材设计一个实验证明：“当通过电阻的电流保持不变时，电阻消耗的电功率与[image: image8.png]2R (ZXXK.COM) R BT




该电阻的阻值成正比”。要求：⑴画出实验电路图；⑵写出实验步骤；⑶设计出实验数据记录表。
五、计算题（共16分，35题3分，36题6分，37题7分）
35．某种电热暖手宝中装有质量为0.5kg的水，通电后水的温度从10℃升高到70℃。求：水吸收的热量。[水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]
36．某种型号的电热饮水机如图21甲所示。图21乙是它的电路原理图，其中电热丝R1与R2的阻值不变。温控开关S可以根据热水箱中水的温度，自动控制饮水机处于加热状态或是保温状态。下表是这台电热饮水机的铭牌。请画出相关电路状态的等效电路图，并求：
⑴在加热[image: image9.png]2R (ZXXK.COM) R BT




状态下，饮水机正常工作时电路中的电流；
⑵饮水机在加热状态下正常工作15min所[image: image10.png]2R (ZXXK.COM) R BT




消耗的电能为多少度；[来源:学科网ZXXK]
⑶电热丝R1、R2的电阻值。
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37．如图22所示的电路图中，电源两端电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值为R3。若只闭合开关S1，将滑动变阻器的滑片P置于A端时，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2；若此时将滑动变阻器的滑片P移至B端，电压表V1的示数变为U1′，电压表V2的示数变为U2′，电流表A1的示数为0.4A。
已知U1∶U1′＝1∶2，U2∶U2′＝3∶1，R2＝3[image: image11.png]2R (ZXXK.COM) R BT




(。求：
⑴电阻R1的阻值；
⑵电源两端电压U；
⑶当开关都闭合，滑动变阻器的滑片P置于B端时，电流表A2的示数。
北京市西城区2011—2012学年度第一学期期末试卷（北区）
九年级物理参考答案及评分标准  2012.1
一、单项选择题（共24分，每小题2分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	答案
	D
	C
	D
	A
	B
	C

	题号
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	B
	B
	A
	D
	B
	D


二、多项选择题（共12分，每小题3分。全对得3分，不全得2分，错选不得分）

	题号
	13
	14
	15
	16

	答案
	ACD
	ABD
	AC
	BC


三、填空题（共14分，每空2分）

	题号
	答    案
	题号
	答    案

	17
	36
	21
	5×1011 

	18
	A
	22
	40

	19
	总功率
	23[来源:Z#xx#k.Com]
	9

	20
	14
	
	


四、实验与探究题（共34分。24、25题各2分、32⑵题2分、34题6分。其他小题每空1分，每图1分）
24．8532（2分）
25．250[image: image12.png]2R (ZXXK.COM) R BT




8.6（2分）
26．气体（空气）；增加；升高

27．⑴牛奶；少；⑵A
28．⑴可；⑵A
29．⑴甲乙；⑵②
[image: image67.png]


30．电流；电阻
31．6
32．⑴见右图；⑵
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R0（2分）
33．⑴见右图；
⑵50；
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⑶A
⑷C
⑸15；0.4
⑹电压不变（一定）；
[image: image14.wmf]R

V

6


34．⑴实验电路如下图：（1分）     
[image: image69.png]



⑵实验步骤：（4分）
① 按电路图连接电路。

将R1、R2、R3、R4、R5和R6这六个电阻的阻值记录在表格中。
② 闭合开关S，用电流表测量电路中的电流I，将测量数据记录在表格中。
③ 断开开关S，把电压表依次并联在电阻R1、R2、R3、R4、R5和R6两端，闭合开关S，用电压表依次测量它们两端的电压U1、U2、U3、U4、U5和U6，将测量数据记录在表格中。
④ 利用[image: image15.png]2R (ZXXK.COM) R BT




公式P＝UI和测量数据，分别计算出6个电阻消耗的电功率P1、P2、P3、P4、P5和P6，将计算结果记录在表格中。
⑶实验数据记录表：（1分）（说明：表格中1、2行可颠倒）
	R/Ω
	
	
	
	
	
	

	I/A
	

	U/V
	
	
	
	
	
	

	P/W
	
	
	
	
	
	


五、计算题（共16分，35题3分，36题6分，37题7分）
35．Q吸＝c水m水(t－t0)    ………………………[image: image16.png]2R (ZXXK.COM) R BT




…………………………1分
＝4.2×103J/(kg·℃)×0.5kg×(70℃－10℃)  ……………………1分
＝1.26×105J  ………………………………………………………1分
36．当开关S闭合时，只有电阻R2接入电路。等效电路如图甲所示，此时饮水机处于加热状态。当开关S断开时，电阻R1和R2串联接入电路。等效电路如图乙所示。此时饮水机处于保温状态。
[image: image70.png]220v
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………………1分
⑴饮水机处于加热状态时的电流

I加＝
[image: image17.wmf]U

P

加

＝
[image: image18.wmf]220V

440W

＝2A  ……………………………………………1分
⑵加热状态下正常工作15 min消耗的电能
W电＝P加t＝0.44kW×0.25h＝0.11kW·h＝0.11度  ………………2分
⑶饮水机处于加热状态时，电阻R2单独接入电路
R2＝
[image: image19.wmf]加
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[image: image20.wmf]W
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＝110Ω  ………………………………………1分
饮水机处于保温状态时，电阻R1和R2串联接入电路

R1＝
[image: image21.wmf]保
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[image: image22.wmf]W

40

V

220

2

）

（

－110Ω＝1100Ω   ………………………1分
37．只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P置于A端时，电阻R1和R2串联接入电路。如图甲所示。若将滑动变阻器的滑片P移至B端，电阻R1、R2和R3串联接入电路。如图乙所示。
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……………………………………1分

⑴甲、乙两图中，电阻R2一定；
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  ………………………1分
甲、乙两图中；
[image: image26.wmf]3

1

1

R

R

R

＋

＝
[image: image27.wmf]1

1

U

U

¢

×
[image: image28.wmf]I

I

¢

＝
[image: image29.wmf]2

1

×
[image: image30.wmf]3

1

＝
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电源两端电压U一定
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R1＝
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2＝
[image: image39.wmf]3
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⑵R3＝5R1＝5×2(＝10(
乙图中；电源两端电压
U＝I(×(R1＋R2＋R3)＝0.4A×(2(＋3(＋10()＝6V  ………………1分
⑶当开关都闭合，滑动变阻器的滑片P置于B端时，电阻R1、R2和R3并联接入电路。如图丙所示。电流表A2测量通[image: image40.png]2R (ZXXK.COM) R BT




过R2和R3的电流。…………………………1分
I23＝I2＋I3＝
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