2013-2014年茂租中学九年级AB班物理

期末检测试题

姓名：          班级：          学号：

满分：100分   时间:120分钟

一、单项选择题：（下列各小题的四个选项中，只有一个符合题意，请将正确选项的代号填在括号里。每小题3分，共24分）
（将正确答案序号填入下面表格）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	


1、把额定电压相同的甲、乙两灯串联后再接到某电路中，甲灯比乙

灯亮。则甲乙两灯的额定功率比较（   ）

A、 甲灯大   B、乙灯大   

  C、一样大     D、无法比较。

2.下列现象中，利用做功使物体内能增加的是                       (    )
A.铁块放在炉火中烧红了        B.烧开水时，壶盖被水蒸气顶起来
C.木工用锯锯木条时，锯条发烫  D.冬天，人们在太阳光下取暖
3.一杯酒精减少一半后，则                                (    ) 

A．热值和比热容都不变     B．热值减半、比热容不变 

C．热值和比热容都减半     D．热值不变、比热容减半    
4．如图所示是某同学研究串联电路中电流、电压特点的电路图。当开关闭合时，灯L1、L2都不亮，电流表无示数，但电压表示数较大，则故障原因可能是（   ）
[image: image5.png]


A．L1断路          B．L1短路          C．L2短路           D．L2断路
[image: image6.png]



5．小明在研究通过导体的电流时，根据测量数据绘制出如图所示的I-U图像。对此作出的判断中，错误的是（   ）
A．通过R1的电流与它两端所加电压成正比
B．通过R2的电流与它两端所加电压不成正比

C．将它们串联接入到同一电路中时，通过R1的电流较小
D．将它们并联连接到两端电压为1.5V的电路中时，通过干路的电流大约是0.46A
6.用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近甲、乙两个轻小物体，结果甲被排斥、乙被吸引。由此我们可以判定                                            （    ）                                                                  

A．甲带正电，乙带负电            B．甲带负电，乙带正电                      

C．甲带负电，乙不带电或带正电       D．甲带正电，乙不带电或带负电

7. 将甲、乙两个导体接入同一电路中，现测得通过甲、乙的电流相等，则这两个导体在电路中的连接方式（      ）

A  一定是并联的






B  有可能是并联,也有可能是串联的

   C  一定是串联的






D  以上都不正确
8.如图4所示的电路中，电源电压恒定不变，当开关S闭合时             （     ）                                           

A.电压表示数变小，电流表示数变小，灯变暗
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B.电压表示数变大，电流表示数变大，灯变亮

C.电压表示数不变，电流表示数变小，灯变暗
D.电压表示数不变，电流表示数不变，灯的亮度不变         第8题图

二、填空题（每空1分，共24分）
10.水的比热容是           ，它的物理意义是                          。
11.把一小滴红墨水滴入一杯清水中，过了一会儿，整杯水都红了，这种现象叫做          现象。
12.在热传递过程中，传递_______的多少叫做热量，热量单位是_______；热传递可以改变物体的_______，物体吸收热量，_______增加。

13.电路由这些部分组成：          、          、           和导线等。

   14.计算器中的电流很小，大约100μA，也就是     A .雷电是一种常见的自然现象，发生雷电时的  电  电流高达2×105A，相当于       mA.
15. “低碳生活”是当今社会所倡导的绿色生活方式。利用太阳能将2000 kg的水从15℃加热到45℃，可以至少节约        kg无烟煤.[无煤的热值为3.4×107 J / kg℃，水的为4.2×103J/(kg℃)]

16． 教室中电风扇正常工作时电压为_____V；对人体安全的电压是        V；家里的电灯、电视、电冰箱等家用电器的连接方式是         的（填“串联”或“并联”）。
17.一个导体两端电压为6伏时，通过导体的电流是0.3安，导体的电阻是________欧, 导体两端电压为3伏时， 通过导体的电流是_______安, 导体两端电压为0时，导体的电阻是_______欧, 通过导体的电流是_______安。

18.滑动变阻器是靠改变接入电路中电阻丝的      来改变电阻，从而改变电路中      ，一个滑动变阻器上标有“30Ω，2A”的字样，其中“30Ω”表示                        ，“2A”表示                              。

三、识图作图题（19题每空2分，20题5分，共11分）

19.如下图甲所示的电路图，L1和L2是________联的。开关闭合时，两个电流表的示数分别如图乙和图丙， A2表的读数是_________；流过灯L2的电流大小是          。（6分）

[image: image1.jpg]



20.根据下图的电路在右边的方框内画出电路图。（5分）
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四、实验探究题（共23分）
21.（12分） 做“决定电阻大小的因素”的实验，器材如图21，其中1、3为锰铜丝，2、4为镍铬丝，它们中的第3根横截面积为2S，其它根横截面积为S。
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为了研究电阻与导体材料有关，应将导线______和导线_____先后接入电路A、B两

（2） 为了研究电阻与导体的长度有关，应将导线______和导线_____先后接入电路A、B两点间。

（3） 为了研究电阻与导体_________的关系,  应将导线1和导线_____先后接入电路A、B两点间。

22．（11分）小明探究“电流跟电阻的关系”的实验电路如图甲所示。
（1）下图中的a是       表，b是     表。

（2）连接电路后，闭合开关，两表均有示数，但无论怎样调节滑动变阻器的滑片，两电表示数均保持不变，其原因可能是                     （写出一个即可）。（2分）

（3）排除故障后继续实验。闭合开关，移动滑动变阻器滑片，当5Ω的电阻两端电压为1.5V时，电流表的示数（如图乙所示）为         A。

（4）小明再分别换接10Ω、15Ω的电阻，重复上述实验，得到表中的实验数据，分析数据可得出结论：当保持电压不变时，   通过导体中的电流跟导体的电阻成          比。
	电阻R/Ω
	5
	10
	15

	电流I/A
	
	0.15
	0.10




（5）滑动变阻器在此实验中的主要作用是                   。（2分）
（6）利用此实验电路图，还可以完成的实验探究有：           （写出一个即可）。（2分）
5、 综合计算题。（每大题6分，共计18分）

23.(6分）安全、清洁、方便的太阳能越来越受到人们的重视和广泛利用，一太阳能热水器内装有质量为250kg，温度为20℃的水，阳光照射一段时间后，水温升高到80℃［c水=4.2×103J/(kg・℃)］
（1）水吸收的太阳能是多少?

（2）这些能量相当于完全燃烧多少千克干木柴放出的热量? [q干木柴=1.2×107J/kg]

24．（6分）如图所示电路,当S断开时电压表的示数为6伏, 电流表的示数为1A；S闭合时，电流表的读数为1.5A，求：（1）灯泡L1的电阻 ⑵灯泡L2的电阻。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



25．（6分）半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大，如图甲所示是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图象。根据这种半导体材料电阻的特性，某物理兴趣小组的同学设计了如图乙所示的电路，用来测量某一环境的温度，已知定值电阻R0＝10Ω，电源电压保持不变。（1）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，电源电压是多少？（2）电流表的示数为0.4A时，当时的环境温度是多少？
 SHAPE \* MERGEFORMAT 
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