2013－2014学年度第一学期九年级物理期末试卷
班级                      姓名       
（考试时间90分钟  满分85分）

一．选择题（每小题3分，共21分）

	题号
	1   
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	答案
	
	
	
	
	
	
	


1、一根钢棒很难被压缩，也很难被拉长，其原因是                          （    ）

  A．分子太多                       B．分子间没有空隙 

  C．分子间有引力和斥力             D．分子在不停地运动着

2.（13乐山）下列现象中，利用做功使物[image: image1.png]


体内能增加的是（   ）
 
A. 木工用锯锯木条时，锯条发烫           B. 烧开水时，壶盖被水蒸气顶起来

C. 铁块放在炉火中烧红了                 D. 冬天，人们在太阳光下取暖
3.（10日照） 如图4所示的四种情景中，属于内能转化为机械能的是（   ）[image: image2.png]¥ ol o




4．在图3所示的为滑动变阻器的结构和连入电路情况示意图，当滑片向右滑时，连人电路的电阻变小的为    (    ) 
[image: image7.png]


    

[image: image8.png]



5.图11所示的电路中， eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)表示的是电流表或电压表，
当开关S1  、S2都闭合时，灯正常发光，各电表均正常工作。
下列说法正确的是（      ）

A． eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)都是电压表 ；   

B． eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)都是电流表 ；     

C． eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)是电流表 eq \o\ac(○,c)是电压表 ；    

[image: image9.png]A B C D



D． eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)是电压表  eq \o\ac(○,a)是电流表。

6.如图10所示电路，闭合开关后，将滑动变阻器滑 片P由a端向
b端滑动过程中，图中电压表和电流表的示数变化正确的是（  ）                              
A．电压表示数不变，电流表示数变大；
B．电压表示数变小，电流表示数变大；
C．电压表示数不变，电流表示数变小；
D．电压表示数变大，电流表示数变小。 
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7.（12安顺）某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的I​-R图
像，下列结论与图像相符的是（  ）  
A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大
B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大
C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小
D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小
二．选择说明题（每小题5分，共10分）

8.在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是（  ）

   A.改变电路中的电流      B.  改变被测电阻两端的电压

   C.改变被测电阻的阻值    D.保护电路
  选择理由：



                                             

9.甲乙两盏白炽灯并联在电路中，两灯都正常发光，且甲灯比乙灯亮，则下列回答错误的是（   ）

   A.甲灯两端的电压比乙灯的大    B. 甲灯的电阻比乙灯的小

   C.通过甲灯的电流比乙灯的大    D. 在相同的时间内，甲灯消耗的电能比乙灯的多 
选择理由：



                                                  

三.填空题（每空1分，共20分）
10.（11张家界）冬天，双手反复摩擦，手会感到暖和；用嘴对着双手“呵气”，手也会感到暖和。前者是利
       方式增加了手的内能，后者是利用
      方式增加了手的内能。
11.在封闭的场所里，只要有人吸烟，场所内的其他人就会闻到烟味，从而损害他人健康。从物理学角度来看，场所里烟雾弥漫属于

现象，这个现象表明



。

12、水的比热容是

   J／（kg. ℃）， 2千克的水温度降低5[image: image3.wmf]C

°

，水放出的热量为
           焦，水的比热容在常见的物质中是比较       的，因此沿海地区昼夜温差比同纬度的内陆地区        （均选填“大”或“小”）。
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13.在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示。则由图可知,元件A的电阻为  ____Ω；将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则通过A和B的总电流是  ___  A。

14.家庭电路中电流过大的两个原因是         和用电器的        过大，为了避免由于电流过大而发生事故，电路里必须安装            
15保险丝的特点是              和                 
16. 焦耳定律的内容是：电流通过导体产生的热量跟                  成正比，跟              成正比，跟            成正比，表达式是             
17. 某定值电阻两端电压增加1V，流过的电流[image: image4.png]


就增大0.1A，该电阻阻值为____Ω，如果改变该电阻两端的电压，该电阻阻值将______。（选填“变大”、“不变”或“变小”）

四.识图作图实验探究题（每空1分，共22分）

18.如下图甲所示的电路图，L1和L2是________联的。开关闭合时，两个电流表的示数分别
如图乙和图丙， A2表的读数是_________；流过灯L2的电流大小是          。
[image: image5.jpg]



19.根据下图的电路在右边的方框内画出电路图。（2分）

[image: image12.jpg]


[image: image6.jpg]



20.（6分） 做“决定电阻大小的因素”的实验，器材如图21，其中1、3为锰铜丝，
    2、4为镍铬丝，它们中的第3根横截面积为2S，

其它根横截面积为S。

（1） [image: image13.png]


为了研究电阻与导体材料有关，应将导线______和导线_____先后接入电路A、B两

（2） 间。

（3） [image: image14.png]


为了研究电阻与导体的长度有关，应将导线______和导线_____先后接入电路A、B两点间。

（4） 为了研究电阻与导体_______________的关系,  应将导线1和导线_____先后接入电路A、B两点间。

21．（9分）在“测量小灯泡的电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω，
电源为2节干电池，实验电路图如右图所示。
[image: image15.png]


（1）根据电路图，用笔画线代替导线将图中的电路连接完整。（2分）
（2）该实验原理是________   ；

（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于_______端
（选填“A”或“B”）1分。

（4）当小灯泡正常发光时，电压表的时数为____V，

[image: image16.png]


（5）该实验中滑动变阻器的作用是为                  
（6）若某次实验中为电压表的示数2.2V，电流表的示数

为0.2A，则此时小灯泡的实际功率为_______W。
（7）小勇同学在实验中连好电路，闭合开关，移动

变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，

电流表无示数，原因可能是                                               
（8）小华同学连好电路，闭合开关，无论怎样移动变阻器滑片P，发现小灯泡一直很亮且亮度不变，电压表和电流表示数不变，原因可能是                   
五.计算题（22题6分，23题6分，共计12分）
22. 铭牌上标有“6V  10Ω”的电铃，要串联一个多少欧姆的电阻，才能在9V的电压下正常工作？

23. 在图1电路中，R1=2Ω，R2=4Ω，电压表示数为3V.求：
[image: image17.png]


(1)电阻R2上每分钟放出的热量.

(2)电路每分钟消耗的电能.　  
　
六.附加题（10分）

[image: image18.jpg]


25. （8分）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当S断开时，电流表的示数为2安，这时电阻R1消耗的电功率为12瓦，当S闭合后，电流表的示数为3安，问：
（1）电阻R1、R2的阻值是多少？
（2）当开关S闭合后，电阻R2在5分钟内产生的热量是多少？
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