2013－2014学年度第一学期九年级物理期末训练试卷（2）

一、选择题

1、一根钢棒很难被压缩，也很难被拉长，其原因是                          （    ）

  A．分子太多        B．分子间没有空隙    C．分子间有引力和斥力    D．分子在不停地运动着

2. 把阻值分别为R1、R2的两个电阻并联接在电压为U的电路里，这时通过R1的电流为I1，通过R2的电流为I2，且I1＞I2；若将R1、R2串联后仍接在电压为U的电路里。则R1两端的电压U1和R2两端电压U2的关系是(      )

A  U1＝U2。       B  U1＜U2。    C  U1>U2。        D  无法比较。

3. 如图4所示的四种情景中，属于内能转化为机械能的是[image: image22.png]



4.两个相同的烧杯装有质量和初温都相同的水和食用油，用相同的电加热器分别给它们加热相同的时间，则下列说法中正确的是（     ）A．水吸收的[image: image2.png]


热量多       B．水上升的温度较高   C．它们吸收的热量相同   D．它们上升的温度相同
5、甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的（　　）

A. 两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多  B. 两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻 

C. 两灯串联在220伏的电路中，甲灯比乙灯亮. D. 将乙灯接入110伏电路中，它的实际功率为50瓦
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6．如图2所示是汽车油量表工作原理的示意图，油量表实质是一个电[image: image3.png]


流表，当油量减少时  (     )
A.电路上电阻增大，电流减小 B.电路上电阻增大，电流增大  C.电路上电阻减小，电流减小 D.电路上电阻减小，电流增大

7.如图10所示电路，闭合开关后，将滑动变阻器滑 片P由a端向b端滑动过程中，图中电压表和电流表的示数变化正确的是：                              
A．电压表示数不变，电流表示数变大；    B．电压表示数变小，电流表示数变大；
C．电压表示数不变，电流表示数变小；    D．电压表示数变大，电流表示数变小。
8，.关于温度、内能、热量的说法中，正确的是    (    )
A．温度高的物体具有的热量多             B．温度高的物体内能大   
C．物体的温度升高，一定是吸收了热量     D．物体的温度升高，它的内能一定增大
9，把标有“8V 16W”的灯泡L1和“12V 36W”的灯泡L2串联后接在电源两端，其中一只灯泡正常发光，另一只没有达到其额定功率，则(      )。
A．电源电压为20V    B．电路中电流为3A  w C．两灯泡的总功率为32
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6.如图2所示，开关闭合后，电压表V1的示数为2.4V，电压表V2的示数为6V，则灯L1两端的电压为        V，灯L2两端的电压为         V。
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7.在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压　的关系如图所示。则由图可知,元件A的电阻为  ____Ω；将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则通过A和B的总电流是  ___  A。

8.电视机的遥控器由两节干电池供电，其工作电压为        V。电视机的荧光屏上常常带有灰尘，这是因为电视机工作时，荧幕上带有    而具有了吸引轻小物体的性质。  
9、滑动变阻器是靠改变接入电路中电阻丝的      来改变电阻，从而改变电路中      ，一个滑动变阻器上标有“30Ω，2A”的字样，其中“30Ω”表示                        ，“2A”表示                              。

三.实验探究题

1.某同学在做“比较不同物质的吸热能力”的实验时，使用相同的电加热器给水和煤油加热，得到的实验数据如下表：
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（1）实验中，记录加热时间的目的是：_______________。
（2）分析第1、2次或第3、4次实验数据，可以得出的初步结论是：同种物质升高相同温度时，吸收热量的多少与物质的______________有关；分析第1、3次或第2、4次实验数据，可以得出的初步结论是：升高相同的温度时，_______________吸收的热量不同。
（3）如果加热相同的时间，质量相同的水和煤油，__________温度升高的多。
（4）该实验采用了控制变量法，下列探究过程中不是采用了一这方法的是（   ）A．探究 并联电容的电路规律B．探究探究电流与电压和电阻关系C．探究电阻与与哪些因素有关   D.探究电热效应与哪些因素有关
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2，小明和小亮探究“并联电路电压的关系”，小明先按图15甲所示电路图连成图15乙的实物图（电压表尚未连接）
（1）小亮一眼就看出了小明连接的错误，并指出如果直接闭合开关将出现         （选填“开路” 或“短路”）现象，小灯L1、L2都不会亮，还可能造成变阻器                         或         损坏．
（2）小亮只更改跟L1、L2的四个接线柱A、B、C、D相连的某根导线的一端，就使电路连接正确了．他的做法可能是                   （指出一种即可）．
（3）接下来，他们按图15丙所示电路图连接了三个电压表．实验过程中，通过调节滑动变阻器使电压表V1的示数如图16所示，则电[image: image5.png]


压表V的示数是      V．
（4）他们在电路中串联滑动变阻器的作用是                 ．闭合开关前，变阻器的滑片P应置于       端（选填 “左”或“右）
3，实验课上，同学们把两个相同规格的小灯泡连接在如图甲所示的
电路中，闭合开关后，两灯发光．此时，一同学不小心把L1的玻璃外壳打破了，结果L1熄灭，L2却更亮了。这是为什么呢？他们提出猜想：       猜想一：可能L1处发生开路；     猜想二：可能L1处发生短路。
（1）根据         （填“串联”或“并联”）电路的特点．可知猜想一是不正确的。
（2）针对猜想二，同学们找了一只电压表，分别并联在L1，L2两端，如图乙所示，假如猜想二成立，则两次读数有何特点？              。实验发现两次电压表均有明显读数，且L1两端电压比L2两端电压小。说明猜想二也不正确．你认为L1熄灭、L2更亮的原因可能是              。   A．L1电阻变大   B．L1电阻变小  C．L2电阻变小    D．L1功率变大
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4.在“测量小灯泡的电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω，电源为2节干电池，实验电路图如上图所示。

（1）根据电路图，用笔画线代替导线将图中的电路连接完整。

（2）若在实验中电流表、电压表都正常工作且都有示数，灯泡能发光，滑动变阻器也能正常工作，但无论怎样调节动滑动变阻器，电压表示数都低于2.5V，则原因可能是（只写出一条即可）                                 ，改变这种现象可以采取的相应措施__________________。

（3）小强排除故障后闭合开关，移动滑片P到某处，电压表的示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      端滑动（选填“左”或“右”）；
五.计算题与简答题
1.每到夏收季节，大量农作物秸秆在田间被随意焚烧，这不仅造成资源浪费、环境污染，而且极易引发火灾等.为解决这一问题，现已研制出利用秸秆生产的节能环保型燃料——秆浆煤.若燃烧秆浆煤(热值为2.4×1O7J／kg)使50kg、20℃的水温度升高到80℃.求：(1)水需要吸收的热量.
(2)如果秆浆煤燃烧释放的热量有30％被水吸收，需要完全燃烧多少千克秆浆煤？

2.（10扬州） (7分)如图所示，电源电压为12V，且保持不变，己知滑动变阻器R3的最大阻值为20Ω，定值电阻R1 = 10Ω，R2= 15Ω，电流表的量程为0.6A。 
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(l)S，S1闭合，S2断开时，要使电流表的示数最小，则滑动变阻器的滑片P应滑到何处?此时电压表的示数为多少? 10min内电流通过R1产生的热量是多少? 

(2)S、S2闭合，S1断开时，求电路允许消耗的最大功率。 

24．交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图所示，电源电压恒为9 V。图中R1为酒精气体传感器，它的实质是一个电阻值随酒精气体浓度增大而减小的可变电阻。当酒精气体的浓度为0时，R1的阻值80Ω，电压表的示数为1 V。求：（1）此时电路中的电流是多少？（2）R2的阻值是多少？（3）某驾驶员对着测试仪吹气10 s，若电压表的示数达到3V，就表明驾驶员醉驾。此时酒精感器R1的阻值多大？ SHAPE \* MERGEFORMAT 
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