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2013-2014学年度新兴中学九年级物理

第三次月考试题
试卷满分：120分    考试时间：90分钟
一.填空题：（每空1分，共28分）

1.将一铜块放在炉子上加热，在铜块温度升高的过程中，它的内能_______、比热容_______。

（以上两空选填“增大”“减小”或“不变”）
2.随着人民生活水平的不断提高，汽车走进很多家庭。小汽车的发动机是汽油机，汽油机工作
时，将机械能转化为[image: image33.png]


内能的是________冲程。小汽车用汽油做燃料，加油时能闻到汽油的气味，
这是________现象。
3．家庭电路里的电视机、电冰箱、电灯等用电器的连接方式是     联；开关和被控制的用电器是     联；用丝绸摩擦过的玻璃棒与橡胶棒摩擦过的毛皮相互靠近，会相互       。
4.已知水的比热容C=4.2×103J/(kg·℃)，要把2kg的水从20℃加热到100℃，至少要供给的热量为


J，若用额定电压为220V，额定功率为1000W的电热水器加热，产生的热量全部被水吸收，则正常工作时需要的时间为

s。

5．质量为80kg的运动员在某次训练中排汗0.7kg，假如汗水均从身上蒸发掉而没有流掉，这将导致运动员的体温       约       ℃，内能改变了          J．人体主要成分是水，可认为人的比热容和水的相等，每千克汗水汽化所要吸收的热量为2.4×106J． 
6.科学家发明了一款单缸六冲程内燃机，它每一个工作循环的前四个冲程与单缸四冲程内燃机相同，在第四冲程结束后，立刻向汽缸内喷水，水在高温汽缸内迅速汽化成高温、高压水蒸气，推动活塞再次做功，水蒸气温度________（选填“升高”、“降低”或“不变”），其内能________（选填“增大”、“减小”或[image: image2.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




“不变”），这样燃烧同样多的燃料获得了更多的机械能，提高了热机的________，为进入下一个工作循环，这款内燃机的第六冲程是__________冲程。

7.电阻R1、R2串联在电路中，已知R1:R2=3:2，则通过两电阻的电流之比I1:I2=_________，电阻两端的电压之比U1:U2=_________,两电阻消耗的电功率之比P1:P2=________。

8.如图所示电路，电阻R1=R2=4Ω,电源电压保持不变，当S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.75A，此时电路是______联电路，电路的总电阻是_______Ω；当S1闭合、S2断开时，电路的总电阻是______Ω，电流表的示数是_________A。

9.图甲的电路中，电源电压恒为12V，滑动变阻[image: image3.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




器的铭牌上标有“100Ω  0.5A”字样，图乙为R1的I-U图像，R1的阻值为______Ω。当电路中电流为0.2A时，滑动变阻器R2接入电路的阻值为_______Ω。为了不损坏滑动变阻器，R2接入电路的阻值应不小于____Ω。
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10.下课后王老师去关闭微机房的总电闸时，发现如图所示的电能表转盘在缓慢转动，他利用手表估测了一下，2min转盘转动了5转，那么2min内消耗了________J电能；经检查发现，原来机房内还有20台型号相同的电脑显示器处于待机状态。则一台电脑显示器的待机功率约为​​​​​​​​​​​​​​_______W。
[image: image17.emf]
二、选择题（本题包括9个小题，其中11～16小题为单选题，每小题2分；17～19小题为多选题，每小题3分，对于多选题，漏选得2分，错选、不选得0分，共21分）
	题 号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	选 项
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（    ）

A、物体内能增大，一定从外界吸收热量  B、汽油机在做功冲程中把机械能转化为内能

C、物体内能减少时，温度可能不变      D、锯条锯木板时，锯条的内能增加，木板的内能减少

12.下列现象中，不能用静电知识解释的是（    ）

A、晚上脱化纤毛衣时会有火花产生         B、油罐车尾部常拖一条铁链

C、通信卫星采用硅光电池板提供电能       D、电视机屏幕上会吸附灰尘
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13．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光，当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数的变化情况是（    ）

A、L1亮度不变，电流表示数变小

B、L1亮度不变，电流表示数不变

C、L1亮度增大，电流表示数不变

D、L1亮度增大，电流表示数变小

14．下列情况中不属于防止电热危害的是（   ）

A .电视机的后盖有很多孔       B．电脑机箱内有小风扇

C．发动机外壳有许多散热片     D．家电长时间停用，隔一段时间应通电一段时间

15．甲、乙两盏灯分别标有“220V 60W”、“220V 25W”字样，下列说法正确的是（    ）

A．两灯并联接入家庭电路中，
[image: image4.wmf]I
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      B．两灯并联接入家庭电路中，乙灯较亮

C．两灯串联接入家庭电路中，
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甲

<
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乙

    D．两灯串联接入家庭电路中，甲灯较亮
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16．关于生活中的一些电路连接，下列判断不正确的是（    ）

A．由于台灯短路使保险丝熔断，其他所有用电器都不能工作，因此保险丝是接在干路上的

B．小明家中的电视机与空调的工作互不影响，因此它们是并联的

C．马路上的路灯，晚上同时亮，早晨同时灭，因为它们是串联的

D．教室墙上的三孔插座和日光灯是并联的
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17．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向上移动时，下列判断不正确的是（    ）

A．两只电流表的示数都变化，电压表V示数不变
B．电路中总电阻在减小

C．电流表
[image: image8.wmf]1

A

的示数变小，
[image: image9.wmf]2

R

消耗的功率会减小

D．电流表
[image: image10.wmf]1

A

、
[image: image11.wmf]2

A

的示数都变小，电表V的示数不变

18、下列现象中不属于通过热传递改变物体内能的是（    ）

A、反复弯折后，铁丝的温度升高      B、火车经过后，铁轨的温度升高

C、用火炉烧水，水的温度升高        D、两手相互搓揉，手掌发热
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19、小灯泡L上标有“2.5V”字样，它的电阻随它两端电压变化的图像如图甲所示。将小灯泡L和电阻R0接入图乙所示的电路中，电源电压为6V，且保持不变。当开关S闭合时，小灯泡L恰好能正常发光。下列说法正确的是（    ）

A、开关S断开时，小灯泡L的电阻为0Ω

B、开关S闭合时，小灯泡L的电阻为10Ω

C、小灯泡L的额定功率为0.625W

D、电阻R0的阻值[image: image12.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




为14Ω

三、作图题（每小题3分，共9分）
20.将如图所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上。
21.在现代生活中，人们节能意识越来越高，其中楼道里的“智能化”电灯就是利用“光控开关”和“声控开关”设计的，当天黑时“光控开关”自动闭合，天亮时自动断开，“声控开关”当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时，自动断开。若将这两个开关配合使用，使楼道灯变得“智能化”，请你在虚线框内设计出正确的电路，并标明开关的名称。
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22.如图所示，有灯泡L1和L2、开关S、电源、电压表、电流表、滑动变阻器和导线若干，            要求：L1、L2并联，开关控制整个电路，电流表测总电流（约为0.5A），电压表测L1的电压，滑动变阻器改变灯L2的亮度，且滑片P向右移动时灯L2 的亮度变亮。请根据要求连接实物图。
四、简答题（4分）
23.电水壶装满水接通电源，过一会水被烧开，并观察到壶盖被顶起。请你说出这一过程中所包含[image: image24.png]R/Q
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的能量转化情况。
（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
五、计算题（共22分，要求写出必要的文字说明、公式、计算过程、数值、单位和答）

24、（6分）小明同学家原来用液化石油气烧水，每天约用60℃的热水100kg。他参加“探究性学习”活动后，在老师指导和同学帮助下，制作了一台简易的太阳能热水器。

（1）若这台热水器夏天平均每天可将100kg的水从20℃加热到60℃，吸收的热量为多少？ 

（2）若液化石油气燃烧放出的热量有70%被水吸收，他家改用太阳能热水器后，平均每天可节约液化石油气多少千克？（液化石油气的热值为8.0×107J/kg）
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25、（8分）如图甲所示电路，电源电压为9V且保持不变，小灯泡标有“6V 6W”的字样，小灯泡的电流随电压的变化曲线如图乙。求：
（1）小灯泡正常发光时电阻为多少欧？

（2）当电流表的示数为0.7A时，小灯泡的电功率为多少瓦？

（3）当电压表的示数为2V时，整个电路10s内消耗的电能是多少焦？

[image: image25.jpg]



26.（8分）下表是小明家电热水壶的铭牌。
求：（1）电热水壶的电阻；

（2）将一满壶的水从20℃加热到100℃，水吸收的热量；
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（3）若电热水壶的效率为80﹪，要放出这些热量，电热水壶正常工作的时间[c水=4.2×103J/(kg·℃)]
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六、实验、探究题（共36分）
27．（6分）某同学在做“比较不同液体吸热能力”的实验时，使用相同的电加热器给液体甲和乙加热如图所示．

	液体
	次数
	质量m/kg
	升高的温度△t/℃
	[image: image27.png]


加热的时间t/min

	甲
	1
	0.1
	5
	1

	
	2
	0.1
	10
	2

	
	3
	0.2
	10
	4

	乙
	4
	0.1
	10
	1

	
	5
	0.1
	20
	2

	
	6
	0.2
	20
	4


（1）分析第1、4次，第2、5次或第3、6次实验数据，某同学认为：加热相同的时间时，乙升高的温度高一些，这说明乙吸收的热量多一些．这位同学的判断是否正确？请说明理由．
____________________________________________________________________________（2分）
（2）分析第2、3次或第5、6次实验数据，可以得出的初步结论是：同种物质升高相同温度时，物质的　　　越大，吸收的热量就越　　　．（选填：“多”或“少”）

（3）通过比较第2、4次实验数据可知，液体吸收的热量多少与液体的　　　_________有关，
　　　的吸热能力更强（选填“甲”或“乙”）． 
28.（8分）在探究“电流与电阻的关系”的实验中，
（1）连接电路时，开关应当__________。

[image: image28.png]


（2）小新将实物连接成如图所示电路，其中有一处连线错误，请你在连接错误的导线上画“×”并进行改正。

（3）将电路连接正确后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为2V，电流表示数如图所示，为_______A，则R的阻值为_________Ω。

（4）换上10Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将__________（选填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向________(选填“A"或“B”)端移动，使电阻两端电压为_______V。

（5）小芳同学正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，发现电流表无示数，电压表有示数，其原因可能是______________________________。

29.（6分）物理学习小组在“测量定值电阻阻值”的实验中：

（1）请用笔画线代替导线，将图中实物连接完整。

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应移到           端（选填“A”或“B”）。
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（3）小组同学在连线时，不小心将线连错了，开关闭合后，移动滑动变阻器的滑片P时，发现电流表示数变大，电压表示数却变小，产生这一现象的原因是                           。纠正错误后，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为3V时，电流表的示数如上图，则该定值电阻阻值为      Ω。他们认为这个结果就是定值电阻的准确阻值，你认为合理吗?          ，理由是                                                。

[image: image30.png]


30、（8分）某实验小组的同学用伏安法测量小灯泡电功率，待测小灯泡额定电压为3.8V，小灯泡的额定功率估计在1W左右。

（1）连接电流表时应选用___________的量程。

（2）请用笔画线代替导线，完成图甲所示实物
电路的连接（要求：连线不得交叉）。

（3）检查电路连接无误，闭合开关后，灯泡不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不动，产生

这一现象的原因可能是                                             。
（4）故障排除后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，请读出电流表的示数，并填入表格中。

（5）实验中，同学们记录了多组小灯泡两端的电压及对应通过小灯泡的电流值，但表格中仍有不完整的地方，请将所缺内容填写完整。
	电压U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.8
	4.0

	电流I/A
	0.18
	0.2
	0.22
	0.25
	0.28
	
	0.32

	电功率P/
	0.18
	0.3
	0.44
	0.625
	0.84
	
	1.28

	灯泡发光情况
	很暗→暗→正常发光→很亮


（6）小组同学们分析了实验数据得出：小灯泡的发光亮度是由灯泡的____________决定的，且_____________________，灯泡发光越亮。
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31.（8分）用如图所示的实验装置探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”。

（1）实验中通过观察                 来比较电流产生的[image: image13.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



热量的多少。

（2）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，选用煤油而不是用水，主要是由于

______________________________________________________________。[来

（3）为了便于比较两种电阻丝通过电流后产生热量的多少，甲乙两瓶中要装入           、           [image: image14.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



的同种液体。
（4）为达到实验目的，选用的两电阻丝的阻值不能            。
（5）实验结论是                                       。

（6）该实验装置还可以研究通电时间一定时导体产生的热量与        [image: image15.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



    的关系。

你还需要的操作是　　　　　　　　　　　______________________________________________

[image: image31.jpg]ke
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第三次月考物理参考答案
一．填空题：（每空1分，共28分）

1. 增大 、 不变  
2. 压缩 、 扩散

3.并、串、排斥

4. 6.72×105 、672

5. 下降 、5 、1.68×106

6.降低、减小、效率、排气

7.1:1、3:2、3:2

8.并、2、4、0.75

9.20、40、4

10.7.2×103、3

二．选择题：（21分）
	题 号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	选 项
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	ABD
	ABD
	BCD


三．作图题（9分）
20.略

21略

22.略

四．简答题：（4分）

23.答：（1）电热水壶烧水，是将电能转化为内能　
（2）水烧开时，顶起壶盖，是将内能转化为机械能
五．计算题：（22分）

24.（6分）（1）1.68×107J   （2）0.3kg
25.（8分）（1）6Ω  （2）2.1W  （3）45J
26.（8分）（1）48.4Ω；（2）3.36×105J；（3）420s．
六．实验题（36分）

27.（6分）（1）不正确．因为完全相同的加热器，加热相同的时间，放出的热量相同．所以甲、乙两种液体吸收的热量相等．（2分）　

（2）质量、多
（3）种类、甲
28.（8分） (1)断开    (2)略    (3)0.4 、 5   (4)变大、 A 、 2  
 (5)定值电阻断路(答案科学合理即可) 
29.（6分）⑴ 略    ⑵ B  
⑶ 电压表与滑动变阻器并联了、10、不合理、没有多次测量取平均值

30.（8分）（1）0～0.6A   （2）略   （3）小灯泡断路   （4）0.32
（5）W，1.216
（6）实际功率、实际功率越大
31.（8分）（1）温度计示数的变化    （2）煤油的比热容小，吸热升温快

（3）质量相同  初温相同     （4）相同 
（5）在电流、通电时间一定时，电阻越大，产生的热量越多        [image: image16.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



（6）电流大小、移动滑动变阻器的滑片，比较通电时间相同时，甲（或乙）烧瓶中温度计示数的变化。
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产品型号 EL—8952


额定功率 220V


频    率 50HZ


额定功率 1000W


容    量 1.0L








（10题图）


























（9题图）





（8题图）
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