   初三物理欧姆定律单元测验卷      
                        班级          姓名                
一、选择题(本题包括14小题．每小题2分，共28分)．

  1．小明的铅笔盒里有：①铅笔芯，②金属刀片，③塑料三角板，④塑料笔套，⑤橡皮等物品，其中属于绝缘体的是                                         (    )

     A．③④和⑤        B．②④和⑤       C．①③和⑤        D．①②和④

  2．导体的电阻大小与下列哪个因素无关                                   (    )

     A．导体的材料                        B．导体的横截面积

     C．导体的长度                        D．导体中的电流

  3．如图所示，当将滑动变阻器的滑片P向右移动时，变阻器连人电路部分的电阻  (    )

A．增大            B．减小           C．不变            D．都有可能

[image: image117.png]



4．如图所示是R1和R2两个电阻中的电流随它们两端的电压变化的I—U图像．从图像

   可知                                                                 (    )

   A．R1＞R1          B．R1>R2        C．R1一R2        D．无法比较

5．如图所示，电流表读数为I，电压表的读数为U，则                        (    )

   A．U=0，R=0                           B．U变大时，
[image: image2.wmf]U

I

变大

  C．I变大时，
[image: image3.wmf]U

I

变小                    D．U变大时，
[image: image4.wmf]U

I

不变

6．电阻R
[image: image5.wmf]1

、R
[image: image6.wmf]2

串联在电路中，已知R
[image: image7.wmf]1

：R
[image: image8.wmf]2

=4：l，则通过R
[image: image9.wmf]1

、R
[image: image10.wmf]2

的电流和它们两端的电压之比分别是                                                     (    )

   A．1：1和4：1                          B．4：1．和1：1

   C．1：1和l：4                           D．1：4和4：1

7．两个电阻R1=4
[image: image11.wmf]W

，R2==8
[image: image12.wmf]W

，把它们并联起来接在电路中，通过R1的电流是0．8A，则通过R2的电流是                                                    (    )

   A．0．8 A            B．0．4 A          C．3．2 A           D．6．4 A

8．某同学想用一只电阻为5 
[image: image13.wmf]W

、正常工作时电压为1．5 V的小灯泡制作一个简易手电筒，采用电压为6 V的蓄电池作电源．为了保证小灯泡在使用时不至于因为电压太大而烧毁，该同学又从实验室里找到了一捆标有“1
[image: image14.wmf]W

／cm”的电阻线．该同学应如何利用这捆电阻线才能保证小灯泡正常发光              (    )

   A．应并联一段20 cm长的电阻线         B．应串联一段20 cm长的电阻线

   C．应并联一段15 cm长的电阻线         D．应串联一段15 cm长的电阻线
9．如图所示的电路，电源电压不变，当开关S断开时电流表的示数为0.6 A，当S闭合时电流表的示数是1 A，则电阻R1、R2的阻值之比是                      (    )

   A．3：2             B．2：3          C．5：3            D．3：5

[image: image15.png]



10．如图所示的电路，三个电阻的阻值都是R
[image: image16.wmf]0

，当开关闭合时，电流表A1、A2、A3
  的读数分别为I1、I2、I3，则它们三者之间的关系是                        (    )

   A．I
[image: image17.wmf]3

=
[image: image18.wmf]3

2

I
[image: image19.wmf]2

        B．I
[image: image20.wmf]3

=
[image: image21.wmf]3

2

I
[image: image22.wmf]1

        C．I
[image: image23.wmf]3

=I
[image: image24.wmf]2

=I
[image: image25.wmf]1

        D．I
[image: image26.wmf]3

= 2I
[image: image27.wmf]2


11．若R0已知，利用图中各电路图，不能求出小灯泡电阻的是               (    )

[image: image28.png]



12．小明设计了如图所示的压力测量仪，可以反映弹簧上方的金属片受到压力的大小，其中R′是标有“1 A  20 
[image: image29.wmf]W

”的滑动变阻器，R是一个5 
[image: image30.wmf]W

的定值电阻，电源电压恒为10 V，下列有关说法错误的是                                       (    )

   A．压力表实际是电压表 


B．当金属片受到压力增大时，变阻器阻值变大

   C．当压力最大时，电路中的电流为0.4 A

   D．当压力最大时，定值电阻R两端的电压为0 htt p://
[image: image31.png]



13．如图所示，滑动变阻器R，的最大值为300 
[image: image32.wmf]W

，电阻R2的阻值是200 
[image: image33.wmf]W

，电源电压为20V保持不变．当滑动变阻器的滑片P由
[image: image34.wmf]a

向b移动时，电压表的示数变化范围是                                       
  A．0~20 V       B．8~20 V        C．0~8 V           D．6~20 V          (    )

14．图示为小明做“伏安法测电阻”的实验电路图，图中有电流表(量程0～0.6 A，0~3 A)、电压表(量程0～3 V，0~15 V)，滑动变阻器(阻值变化范围0～12
[image: image35.wmf]W

)、 被测电阻Rx(约6
[image: image36.wmf]W

，按6
[image: image37.wmf]W

计算)及由三节新于电池串联组成的电源．若实验要求电表指针不超过量程，且几次测量指针都偏过电表刻度盘的中线，则变阻器连入电路的阻值至少为(    )

  A．1.5
[image: image38.wmf]W

      B．2 
[image: image39.wmf]W

          C．2.5 
[image: image40.wmf]W

         D．3
[image: image41.wmf]W


二、填空题(本题包括10小题．每空1分，共21分)

15．小王家建了新房子，准备购买安装电灯用的电线，到了商店发现有同样粗细的铜导线
和铝导线．你认为，从导电能力方面应选________导线；从价钱方面应选______导线．

16．电视机、收音机、复读机上的“音量Volume"旋钮，能够控制声音响度．它的实质是
一个____________；几个导体串联时，总电阻比任何一个导体的电阻要大，是因为
导体串联起来相当于增加了导体的______________．

17．某段导体两端的电压为3 V时，通过它的电流为0.6 A，则该导体的电阻为_________
[image: image42.wmf]W

；当导体两端的电压减小一半时，该导体的电阻为___________
[image: image43.wmf]W

．
18．一个滑动变阻器上标有“20 
[image: image44.wmf]W

 2 A”的字样，“20 
[image: image45.wmf]W

”表示这个变阻器的_______
____________________；当滑动变阻器的电阻调到10 
[image: image46.wmf]W

时，两端允许加的最大

    电压是_____________V．

19．家庭照明用的电灯，常温下它的电阻比正常发光时要__________，所以闭合开关的瞬
间通过灯丝的电流要比正常发光时要_____________．

20．如图，电源电压保持不变，电阻R1=R2=R3=10Ω．要使R2、R3并联，应闭合开关
___________，此时电路的总电阻是_____________
[image: image47.wmf]W

．

[image: image48.png]



21．如图所示的电路中，电源电压不变，S断开时，电灯L正常发光．当S闭合时，电灯L__________(能／不能)正常发光，图中电流表的示数将________(增大／不变／减小)，电压表的示数将___________(增大／不变／减小)．

22．在如图所示的电路中，电阻R
[image: image49.wmf]1

=32 
[image: image50.wmf]W

，通过R
[image: image51.wmf]1

的电流是R
[image: image52.wmf]2

中电流的
[image: image53.wmf]1

4

．当电流表示数为1 A时，电压表的示数为________V，R
[image: image54.wmf]2

的阻值为____________
[image: image55.wmf]W

．   

23．如图(a)所示电路中，R为滑动变阻器，R0为定值电阻，电源两端的电压不变，改变R的滑片位置，电压表示数随电流变化的图线画在图(b)的坐标系中，则根据以上条件可知R0的阻值为__________
[image: image56.wmf]W

，电源电压为____________V．
[image: image57.png][ i e i T
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24．两个定值电阻，甲标有“18 
[image: image58.wmf]W

 1.5 A”，乙标有“22 
[image: image59.wmf]W

 1 A”．现把它们串联起来，则该串联电路允许通过的最大电流是______A，两端允许加的最高电压是_____V．
三、解答题(本题包括8小题，共51分)

  25．(2分)如图所示，电学黑箱中有两个阻值均为R的电阻，它们和盒外的接线柱相连．现

[image: image1.png]


测得A、B间电阻为R，B、C问的电阻为2R；若用导线连接C、D，测得A、B间的电阻为0.5R．请在黑箱中画出这两个电阻的连接图．   

26．(5分)在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，某老师引导学生作了如下的

    猜想：

    猜想1：导体的电阻可能跟导体的横截面积有关；

猜想2：导体的电阻可能跟导体的长度有关；

    猜想3：导体的电阻可能跟导体的材料有关．

    如图是他们进行实验探究的器材，演示板上固定了四条金属电阻丝，
[image: image60.wmf]a

、b、c三条长度均是1 m，d的长度是0．5 m；
[image: image61.wmf]a

、b的横截面积相同，材料不同；
[image: image62.wmf]a

、c的材料相同，但c的横截面积大于
[image: image63.wmf]a

；
[image: image64.wmf]a

、d的材料和横截面积都相同．

    (1)在探究电阻跟横截面积的关系时，可依次把M、N跟________两端连接，闭合开

       关，记下电流表的示数，分析比较这两根金属丝电阻的大小．

    (2)依次把M、N跟
[image: image65.wmf]a

、d的两端连接，闭合开关，记下电流表示数，分析比较
[image: image66.wmf]a

、d两根金属丝电阻的大小，可探究电阻跟__________的关系，其结论是___________

____________________________________________________________________．

(3)研究电阻与材料有关的方法是_____________________________________________

_____________________________________________________________________．

[image: image111.png]


27．(10分)如图所示，是伏安法测电阻的实验器材，其中电池组电压为6 V，Rx的阻值约10 
[image: image67.wmf]W

左右．
(1)老师提醒同学们，电压表选用3 V的量程．那么，电流表应选用__________的量程．这

  样做的优点是______________________________________________________________．

(2)将图中器材连接成测定R
[image: image68.wmf]x

阻值的实验电路(要求滑动变阻器的滑片P处于最左端时，连接人电路的阻值最大)．

(3)小明同学已将前两次实验的数据记人了表格中，第3次实验的电表指示如图所示，请将读数填人表中，并完成表中的有关计算．
	[image: image112.png]5 10 1 2
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物理量

实验次数
	电压/V
	电流/A
	电阻/
[image: image69.wmf]W



	1
	2.0
	0.20
	10.0

	2
	2.5
	0.24
	10.4

	3
	
	
	

	被测电阻值R
[image: image70.wmf]x

=________________


  (4)从记录表中看出，三次实验计算所得的电阻值不完全相同，其原因是______________
______________________________________．

[image: image113.png]


 28．(4分)某同学按图所示的电路，研究通过导体的电流跟导体电阻的关系．电源电压保持不变，他不断改变R的阻值，测得相应的电流如下表．
	次数
	R/
[image: image71.wmf]W


	I/A

	1
	2
	0.40

	2
	4
	0.32

	3
	8
	0.25


分析表中数据可知：电流与电阻__________(成／不成)反比，这与欧姆定律_________

 (相符／不符)，其原因是__________________________________________________．
29．(3分)某同学想测定电阻Rx的阻值，供选择的器材有：
[image: image114.png]HE29H



一个电源(电压不变、电压数值未知)，一个已知电阻R0，电压表(最大
量程大于电源电压)，单刀双掷开关．该同学设计了如图所示的电路．

(1)要完成该实验，请你写出需要测量的物理量及操作步骤．

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(2)写出用测量的物理量和已知量计算R
[image: image72.wmf]x

的表达式：_________________．

    30．(9分)两个电阻的阻值分别是R1、R2，电路设置如图所示．
[image: image115.png]—3
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    (1)电路中R1和R2两端的_____________相等．

(2)用欧姆定律推导电路的总电阻R与R1和R2之间的关系式．
31．(9分)
[image: image73.wmf]g

如图所示电路，R2=3 
[image: image74.wmf]W

，R3=6 
[image: image75.wmf]W

．当S1、S2闭合时，电流表的示数为2 A；
当S1、S2都断开时，电流表的示数为0.5 A

    (1)求电源电压．

    (2)请用两种方法求出电阻R1的阻值(设电源电压恒定不变)．

[image: image116.png]



32．(9分)有一种半导体材料的电阻值随着温度的变化而明显改变，用这种材料制作的电

    阻称为热敏电阻．图(a)是某热敏电阻的阻值随温度变化的图像，小马同学用该热敏电

    阻和电压表设计了一只测量范围为0~100℃的水温表，图(b)是这个水温表的原理图，图中的电压表量程为0～3 V；定值电阻R0的阻值为100 
[image: image76.wmf]W

．当水温达到100℃时，要求电压表的示数达到最大值．

   (1)根据图像回答该热敏电阻在100℃时的电阻值为多大?

   (2)小马同学将电压表的刻度盘改画为指示温度的刻度盘，如果每10℃画一条刻度

     线，这个刻度盘的刻度是否均匀?

   (3)通过计算说明改画的水温表刻度盘上的0℃应该与电压表刻度盘的什么位置对应？

[image: image77.png](a)
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参考答案

一、1．A  2．D  3．A  4．A  5．D   6．A   7．B   8．D   9．A   10．A   11．D 12．D   13．B   14．D  

二、15．铜  铝  16．变阻器   长度  17．5   5   18．滑动变阻器的最大阻值是20 
[image: image78.wmf]W

 20   19．小  大  20．S
[image: image79.wmf]1

、S
[image: image80.wmf]2

   5    21．能   增大  不变  22．6．4   8   23．1 10   24．1   40

三、25．如图所示  26．(1) 
[image: image81.wmf]a

、c  (2)长度  在材料、横截面积、温度相同时，导体的长度越长，导体的电阻越大   (3)依次把M、N跟
[image: image82.wmf]a

、b两端连接，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根金属丝电阻的大小   27．(1)0～0．6A   读数准确、误差较小  (2)如图所示   (3)2．8    0．28    10．0   10．1  (4)测量有误差   28．不成   不符

没有控制电阻两端的电压不变   29．(1)①电源电压U把S接在位置1上，读出此时电压表的示数U；②R
[image: image83.wmf]0

两端的电压U
[image: image84.wmf]0

，杷S接在位置2上，读出此时电压表的示数U
[image: image85.wmf]0

   (2)R
[image: image86.wmf]x

=
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四、30   (1)电压  (2)
[image: image89.wmf]Q

电阻R
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、R
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并联，
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I=I
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     31．(1)4 V  (2)R
[image: image108.wmf]1

=2 
[image: image109.wmf]W

，解法略32．(1)100 
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   (2)不均匀  (3)1V
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