2013年绥滨五中九年物理 第16章电压电阻测试题（一）
一、填空题  （每空1分，共33分）
1．电压是使电路中_______       _的原因，提供电压的装置叫________。

2.使用电压表测量电路两端电压时，应将电压表______联在被测电路两端，要使电压表的“+”接线柱靠近                   “－”接线柱靠近                         。
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3.将学校实验室常用的电压表接入电路时，应先用     量程试触，若电压表示数小于      时，再改用电压表的       量程。测电压时，如果发现表的指针向左偏，原因是                     。
4．图1是一双量程的电压表的刻度盘。当使用较小量程时，图中指针位置的示数为      V；当使用较大量程时，图中指针位置的示数为       V；  
5.如图2所示，开关闭合后，电压表V1的示数为2.4V，电压表V2的示数为6V，则灯L1两端的电压为        V，灯L2两端的电压为

         V。
[image: image2.png]


6．图3中，灯泡L1与L2是      联，A2表测        电流，电压表测        电压。
7．研究决定电阻大小的因素时，在做研究导体的电阻与横截面积是否有关的实验时，必须选取           、           相同 ，            、不同的电阻线来做实验。
8．某滑动变阻器铭牌上标有“10Ω 1.5A ”，其中10Ω表示                       ，1.5A表示                                   。
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9．如图4所示的电路中，电压表所用的量程不明，当电路闭合后，V1和V2的示数分别如图所示，则电压表V1用的量程是________V，电压表V2用的量程是________V，小灯泡L1上的电压U1=________V。
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10．如图所示，图5电阻R和滑动变阻器组成并联电路，此电路        （填“有”或“没有”）发生短路的可能。
11．图6所示是滑动变阻器的结构示意图。若将Ａ、Ｄ接入电路中，滑片P向      端移动时，接入电路中的电阻将减小，如果将         接入电路，也能达到改变电阻大小的效果。
12.图7中M、N间接入如图６所示的滑动变阻器。当M与A、N与B相连接，滑片向右端移动，接入电路的电阻将            （选填“变大”、“变小”或“不变”），这是因为将滑动变阻器当成              接在电路中。
13．图8所示的旋盘式变阻箱，显示的阻值为  　　  Ω，该电阻箱的电阻变化范围是         　　Ω。

14.两根相同材料的导线，粗细相同，长度不同，不考虑温度的影响，则R长     R短（填写“大于”、“小于”、或“等于”），若将它们并联接入电路中，则Ｕ长　　　Ｕ短（填写“大于”、“小于”、或“等于”）。

二、选择题 （每题3分，共27分）

15．用电压表较为准确地测量一个蓄电池的电压时，正确的方法是（     ）
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A．蓄电池的两极分别接在电压表的“一”、“15”接线柱上；

B．蓄电池的两极分别接在电压表的“一”、“3”接线柱上；

C．以上两种接法效果相同；      D．以上两种接法都不行。

16．在图９所示的电路中，电源电压为6V，当开关闭合后，只有一只灯泡发光且电压表的示数为6V，产生这一现象的

原因是（     ）

A．灯L1短路； B．灯L2短路； C．灯L1断路； D．灯L2断路。

17．下列说法正确的是    (    )

 A．在并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等

 B．使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连

 C．只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过

 D．电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

18．在图10所示的为滑动变阻器的结构和连入电路情况示意图，当滑片向右滑时，连人电路的电阻变小的为    (    ) 
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19．下列关于导体的电阻对电流有阻碍作用的说法中正确的是    (    )

A．导体中有电流，导体才能有电阻     B．电阻大小取决于通过它的电流大小

C．电阻是导体本身的一种性质，与通过它的电流大小无关

D．电阻与导体的长度、横截面积无关

20．为维护消费者权益，某技术质量监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌电线中的铜芯直径明显比电线规格上标定的直径要小，引起电阻偏大。从影响导体电阻大小的因素来分析，引起这种电线电阻不符合规格的主要原因是    （     ）
A.电线的长度    B．电线的横截面积     C.电线的材料    D．电线的温度
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21．右图所示的电路中， eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)表示的是电流表
或电压表，当开关S1  、S2都闭合时，灯正常发光，各电
表均正常工作。下列说法正确的是（      ）
A． eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)都是电压表 ；   

B． eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)都是电流表 ；     

C． eq \o\ac(○,a)、 eq \o\ac(○,b)是电流表 eq \o\ac(○,c)是电压表 ；    

D． eq \o\ac(○,b)、 eq \o\ac(○,c)是电压表  eq \o\ac(○,a)是电流表。
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22.如图12所示，长度相同、横截面积不同的铁棒AB和CD连接在一起接入电路中，则下列说法中正确的是（      ）

A．ＡＢ段电阻大，电流小；　　　　　

B．ＣＤ段电阻大电流大；

Ｃ．ＡＢ段电阻大，电流与ＣＤ段相等；

Ｄ．ＣＤ段电阻大，电流与ＡB段相等。
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23、如图13所示，两滑动变阻器的滑片P1，P2都向右滑动时，下列说法正确的是（    ）
A. L1和L2都变暗
，   B. L1和L2都变亮，
C. L1变暗，L2变亮，   D. L1变亮，L2变暗。
三、实验与作图题 （24题10分、25题15分、26题9分，共34分）
24、图14是用滑动变阻器改变电流大小的电路图及有关元件示意图，用笔画线代替导线，按电路图连接对应的实物图。（为便于检查，导线最好不要交叉）
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25、两盏灯L1、L2，一只电流表、一滑动变阻器、电源及开关各一个，要求：L1和L2并联；电流表测L2的电流，滑动变阻器只控制灯L1的电流，开关能控制灯L1、L2。

（1）在实线框内画出满足要求的电路图；

（2）在图15所示的元件中，用笔画线代替导线，按电路图连接图示的实物。
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26、图16所示是某同学用电压表测灯L1两端电压的实物图，其中的三处错误是：
（1）                                ；

（2）                                                           ；

（3）                                                            。
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四、计算题（6分）

27、在班级迎新年晚会的会场布置中，某同学负责在教室照明电路中安装装饰彩灯的工作。已知每只灯泡两端能承受的电压为6V，哪么这些小灯泡应怎样连接？至少需要多少只这样的小灯泡？

第六章  电压 电阻 单元测试答案

一、填空题   1．形成电流、电源 ；  2．并、电源的正极、电源的负极；3．0～15V、3V、0～3V、正、负接线柱接反；4．0.9、4.5；5．2.4、3.6；6．并、干路、L1；7．材料、长度、横截面积；8．滑动变阻器的最大阻值为10Ω、允许通过的最大电流为1.5A；9．0—15V；0—3V、2.5；10．有；11．A、AC；12．不变、定值电阻；13．3204、0～9999；14．大于、等于。
二、选择题    15．B；16．B；17．A；18．A；19．C；20．B；21．C；22．C；23．D；
三、实验与作图题
24．略；25．略；26．（1）电压表并接在一根导线的两端；（2）正、负接线柱接反了；（3）应选用0～3V量程。27.小灯泡应串联，需要37只小灯泡。
0





5





10





15





V





0





1





2





3





图1





图3





V





A2





A1





图2





L2





L1





V2





V1





图4





� EMBED PBrush  ���





图５





C





D





A





B





P





图６





M





N





图７ 





图８





图９ 





V





S





L1





L2





图10








a





c





b





A








B





C





D











图14





+





-





图15





-





+





图16





+





-








PAGE  

_1202563508

