2013秋九年级物理第15章《电流和电路》

单元测试
一、填空题（10小题，每空1分，共26分）     

1、电荷的多少叫         ，实验室常用来检验物体是否带电的仪器叫做         ，它是利用同种电荷相互        的原理制成的。

2、电荷的            形成电流，被毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷叫做       电荷。

3、在某电路中，一灯泡的灯丝断了，另一灯泡也不能工作，则该电路是      电路，该电路至少需     个开关控制这两个灯泡。

4、电线芯用金属做的，是因为金属是       善于       ；它外面包上一层橡胶或塑料，是因为这些材料是          （填“导体”或“绝缘体”），        （填“能”或“不能”）防止触电。

5、烘托欢乐气氛的各个小彩灯属于属于           电路；家庭电路属于          电路。

6、石墨、玻璃、空气、盐的水溶液等几种物质中，属于绝缘体的有            ；属于导体的有            。

7、单位换算：0.1A=        mA=         μA 

            320μA=        mA=         A
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8、在图1中，当开关闭合时，测得通过A点和B点的电流都是0.4A，则甲图中通过C点处的电流是       A；乙图中通过C点的电流是         A。
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9、如图2所示，要使两灯串联应闭合开关         ，闭合开关S1和S3，两灯     联；为了避免电源短路，不能闭合开关          。

10、在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成下图（a）所示的电路；当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置均为图（b）所示，则灯L2的电流为       A，灯L1的电流为        A。
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二、选择题（10小题，每题2分，共20分）
11、在下图所示的四个电路中，与右边实物图4对应的是（       ）
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12、一个开关同时控制两盏灯泡的亮与灭，则这两盏灯泡（       ）

A．串联      B．并联     C．串联或并联都可以     D．无法判断

13、下列电路中不属于并联电路的是（       ）
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14、下列关于发光二极管，说法错误的是（      ）A．电视机上的指示灯，街道上的红绿灯都用到发光二极管B．发光二极管只允许电流从它的某一端流入，另一端流出C．发光二极管是一种半导体电子元件D．当将发光二极管接入电路中时，电路中电流的方向是负极→发光二极管→正极

15、在图5中，通过A1、A2、A3三个电流表的电流分别为I1、I2、I3，则它们之间的关系为（     ）

A．I1>I2>I3    B．I1=I2>I3   

 C．I3=I1+I2    D．I2=I1+I3

16、为了测量通过灯泡L1的电流，

电流表接在如图6所示电路

中的位置（        ）

A．只能在A处      B．只能在B处  

C．只能在C处      D．A、B、C三处都可以

17、 串联在电路里的两盏灯甲和乙，若甲比乙亮，则通过甲灯的电流I甲与通过乙灯的电流I乙的大小相比较是（       ） 

           A．I甲>I乙         B．I甲<I乙         C．I甲=I乙       D．无法判断

18、下列电器是我们常见的家用电器，关于我们正常工作时的电流，下列说法中最合理的是（     ）

A．电风扇约2A     B．电冰箱约1A     C．电视机约2A     D．台灯约1A

19、如图7所示，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮。某同学用一根导线探究其故障：当把导线并接在灯L1两端时发现灯L2亮，灯L1不亮；当把导线并接在灯L2两端时发现两灯都不亮，由此可知（        ）　A．灯L1短路  　 　B．灯L1断路      C．灯L2短路  　　D．灯L2断路




20、 如图8所示，开关闭合时电流表示数为0．4A，若通过L1的电流为I1，通过L2的电流为I2，则(      )   

   A．I1=I2=0.4A    B．I1=I2=0.2A     C．I1=0.4A  I2=0A    D．I1=0  I2=0.4A
三、作图题（共3题，共13分）
21、画出测量b点电流的电路图，并标明仪表的“＋”、“－”接线柱。（3分）



22、按下边的电路图连接实物。（5分）


23、某同学用如图的连线来测灯泡L1的电流。（5分）
（1）在该图中，电流表的连接有什么错误？ 

（2）现要测L2灯的电流，但只允许变动原图中一根导线中一个端点的接线位置，应如何改动


四、实验题（共3题，共19分）

24、（7分）如图所示电路中：                         

（1）若使L1、L2串联，则应闭合_________，断开________；

（2）若使L1、L2并联，则应闭合_________，断开________；

（3）如果只闭合S1而断开S2、S3，则灯_________亮；

（4）同时闭合开关_________和_________是不允许的.

25、（6分）某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图所示的位置，于是他立即断开开关.则：

（1）测量时产生这种现象的原因是__________________________

（2）该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是___________________________。 

（3）改正错误后，该同学再闭合开关，发现指针的读数是1.8A，请你在图中画出指针的位置。


26、（6分）在“组成串联电路和并联电路”的实验中

（1）连接串联电路的过程中，下列几点要求中没有必要的是（       ）

A.按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的

B.每处接线都必须接牢

C.必须从电池的正极开始依次连接开关S，灯L1和L2，最后连到电池负极

D.连接完毕，对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关

（2）在串联电路中开关的作用是____________________________________

（3）在并联电路中支路开关的作用是_________________________________。
五、综合题（共2题，共12分）

27、（7 分）在如左下图12(a)所示的电路中，电流表A1的示数是1.6A，电流表A2的示数为0.8A，通过灯泡L3的电流如图12(b)所示。则：
(1) 电流表A3的示数是多少?      (2) 通过灯泡L1和L2的电流各是多少?

28、（5分）芳芳家里有一盏电灯不亮了，是停电了还是灯泡坏了？芳芳采用了以下两种办法进行判断，请你分析每一种办法的理由：

（1）打开电视机可以正常观看电视节目，这说明：                                。

（2）取下灯泡用电池做电源连接电流表，观察电流表发现指针无偏转，

    这说明：____________________              ____________ 。
（3）如果让你来判断，你的做法是：________________________________。
电流和电路单元测试卷参考答案

一、填空题（10小题，每空1分，共26分）
1、  电荷量 、 验电器  、   排斥  ；

2、  定向移动 、  负 ； 

3、 串联 、    1    ；
4、  导体  、   导电  、  绝缘体  、   能  ；
5、   串联  、  并联 ；6、  玻璃、空气  、  石墨、盐的水溶液  ；
7、  100  、  1×105   、    0.32   、  3.2×10-4  。
8、  0.4  、   0.8   ；

9、   S2    、   并   、   S2和S3   ；10、   0.32   、    1.28   ；
二、选择题（10小题，每题2分，共20分）
	题  号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	答  案
	C
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	D


三、作图题。
21、


22、见下图。

23、 (1)“+”，“－”接线柱接反了 

    (2)把导线a连接电流表“+”接线柱的一端改接在电流表“－”接线柱上
四、实验题

24、（1）S2S1， S3       （2）S1 S3，S2        （3）L2     （4）S2 S3
25、（1）量程选错。

（2）把量程改接3A的。
（3）见右图。

26、（1）C。

（2）控制整个电路的通断
（3）控制支路的通断

五、综合题

27、

28、（1）没有停电（2）灯丝断了（3）用万用表测电阻（合理就行）
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