2013年初三物理上学期期末考试(二)

一、选择题。
1，在以下四个图示的现象中，能够说明分子间存在引力的是（   ）
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2，下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及的主要能量转化情况。下列对图中①②③④的补充正确的是（      ）

A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能

B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能

C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能

D．①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能

3，今年四月，美国《科学》杂志发表“新超导体将中国物理学家推到最前沿”的评述。这表明，在新超导体研究领域，我国取得了令人瞩目的成就。假如人们已研制出常温下的超导体，则可以用它制作（    ）
A．家用保险丝    B．白炽灯泡的灯丝  C．电炉的电阻丝    D．远距离输电导线

4，小明家装修房屋需要购买导线，关于导线种类的选择，最恰当的是（    ）
A强度大的铁丝 B细小价格较便宜的铝丝 C粗一点的铜丝 D．性能稳定的镍铬合金丝

5，关于电压下列说法错误的是（    ）
A.电压是电路中形成电流的原因          B.电源是电路中提供电压的装置

C.电路中由电流，则电路中一定有电压    D.电路中有电压则电路中一定有电流

6，关于电流表的使用方法下列说法中不正确的是（    ）

A．电流表与被测用电器是串联关系B．让电流从电流表的+接线柱流入，从—接线柱流出

C．电流表与被测用电器是并联关系D．绝 对不允许不经用电器把电流表直接接到电源的两极
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7，如图1所示，要使灯泡L1和L2组成并联电路，应（       ）
A．只闭合S2   B．只闭合S3C．只闭合S1和S3          D．只闭合S2和S3
8，如图7(a)所示的实物图．与图7(b)所示电路对应的是（    ）
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9，把“36V 40W”的灯泡接入电路时，通过它的电流为1A，此时实际电功率（     ）
A、小于40W   B、等于40W  C、大于40A.
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6，在探究“决定电阻大小因素”的实验中，运用的物理研究方法是            ；在制作导线和电阻丝时主要是根据导体的         对电阻大小的影响来选取的。

7，如图所示，甲、乙是电流表或电压表。当开关S闭合后，要使电阻R1、R2并联，甲表是      ，乙表是        。
8，甲、乙两个灯泡 “220V，40W”、“220V，60W”并联在220V电源上，通过灯丝电流大的是______灯泡，灯丝电阻较大的是_____灯泡．如果两灯泡钨丝长短一样，则钨丝较粗的是______，使用相同时间，甲、乙两灯消耗的电能之比是_  _____．
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9，标有"6V  6W”的灯泡L1和"6V  3w”的灯泡L2串联接入电路，L2的电阻是______Ω；通过两灯的电流之比是_______；相同时间消耗的电能之比_______。
三实验题

1，用图甲所示装置“比较不同液体吸热升温特点”．在两个相同烧杯中分别加入
初温、体积相同的水和食盐水，用相同酒精灯加热直到

沸腾．

（1）分别测量出水和食盐水的沸点，发现食盐水的沸点比水高．其中水沸腾时温度计的局部放大图如乙图所示，水的沸点为        ℃．

（2）实验中加热食盐水到沸腾需要的时间长，说明食盐水吸收

的热量比水       （选填“多”或“少”）．

（3）能否仅由“加热食盐水到沸腾需要的时间长”得出食盐水比热容大的结论？

答：    ；其原因是：                                   ．

2，小红和小明在做“用电流表和电压表测电阻”的实验。
（１）请你帮助他们在实物连接图22中，用笔画线代替导线将所缺的导线补上。
（２）当小红完成电路连接后就准备闭合开关，同伴小明提醒还有一处不妥当，你知道小明提醒的是什么吗?
答：                                            

（３）在某次测量中电流表示数如图23所示，则Ｉ＝    A。
（４）在实验过程中，小红突然发现电流表没有示数，而电压表有示数，且接近于电源电压，

则故障可能是：                                   
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(5)小红还准备探究“电阻并联时总电阻与各部分电阻的关系”。取来一个10Ω定值电阻和一个电阻箱([image: image3.jpg]


)。请你在下面的方框中为她设计一个实验电路图。
(6)小红将数据填入表中，分析表中数据，得出：
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。同伴小明发现：电阻并联时的总电阻比各部分电阻都要小，而且当R２远大于R1时，           。
(7)我们知道电压表也是有电阻的，当它并联在电阻两端测电压时，对原电路会造成一定的影响．如图24所示，则电压表测出的电压值比真实值要　　(大／小)，当被测电阻阻值        时，电压表的测量值更接近真实值。
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3，现有两个电压表、一个电源、一个已知阻值为R0的电阻、一个开关和一些导线，要用以上器材测出未知阻值的电阻Rx要求：
⑴在下面虚线框内分别画出两种不同方法的电路图；

⑵如果实验中电压表V1、V2的读数分别为U1、U2，请在横线写上对应的电阻Rx的表达式。
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方法一：                         方法二：


方法一的Rx＝＿＿＿＿＿＿             方法二的Rx＝________________
4，“关爱生命，安全出行，争当安全模范公民”的教育活动，在全国各地轰轰烈烈地展开．“红灯停，绿灯行”是公民的基本素质．
    交通信号灯用红、绿灯，而不用蓝色、紫色等其它颜色的灯．对此，小明、小华、小宇三位同学展开讨论．
小明说：人的眼睛对红色光、绿色光比较敏感．用红绿灯作为交通指挥灯，容易引起视觉反应，可以提高人们的警惕性，减少交通事故的发生．
    小华说：红光穿透能力比蓝色、紫色等其它的色光强，很远处就能看到；人的眼睛对
绿色光敏感． 

    小宇说：红绿灯作为交通指挥灯，是国际通用的，并不具有科学依据．
(1)雾天，小明、小华和小宇一起在远处观看路口的红绿灯，收集有关“红色光穿透能力强”
  的证据．小明和小宇看到红灯亮时，小华却认为红灯不亮．此事实说明红色光引起的视觉效果与____________________有关；三位同学向路口的红灯走近，都感到红色光强度逐渐增强，表明色光的穿透能力与_______________________________有关．影响色光穿透能力的因素还有__________________________________(至少答出一条) ．
(2)依据你的生活体验，并结合学过的物理知识，对小宇的说法作出评价：
    __________________________________________________________________．
(3)红绿色盲的人不能分辨红绿灯颜色的变换．请你描述现行交通信号灯是如何让色盲的行人做到“红灯停、绿灯行”的或提出一条合理化建议．(回答一条即可)
 ___________________________________________________________________．
(4)随着科技创新，传统的红、绿灯逐渐被超高亮度的发光二极管（LED）所替代。LED灯具有亮度高、颜色纯、耗电少、寿命长等特点，简述LED灯的广泛使用可能会给人们的生活与环境带来的影响．（回答一条即可）

5，班上有30位同学需用投票表决的方式来决定班级重大事宜，小明想设计一个表决统计器，来快速地获知投赞成票的人数。为此,小明准备了下列器材：2V电源、开关(足够多)、电流表(表盘如图)、100Ω的定值电阻(足够多)、导线若干。
(1)画出表决器的电路原理图（可用“……”省去部分重复的电路）；

(2)通过计算改画图中电流表的表盘刻度，使它能直接显示人数；

(3)写出表决器的使用方法。
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四，计算题。

1，小洋家煮饭、烧水使用的是管道天然气，已知天然气的热值为8.4×107J／m3 ，放出的热量有50％被有效利用，现要将质量为4kg，初温为25℃的水加热到100℃，需要完全燃烧多少立方米的天然气？
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2，在图18所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2 =20Ω。闭合开关S后，电流表A1的示数为0．5A，电流表A2的示数为0．3A，求：(1)电源电压；(2)电阻R1的阻值。

27.(6分)CFXB型“220V 1100W”电饭堡有两档开关，如右图9所示。档2是高温烧煮;档1是焖饭、保温。当接档“2”时，电路的功率为1100W;当接档“l”时。电路的总功率为22W。(虚线框内为电饭堡的简易原理示意图)
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求：串联电阻R的阻值
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使用方法：
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