2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

                    第十六章第3节：电阻

一、选择题

1．（13临沂）下列哪个物理量是决定导体电阻大小的因素之一A
A．导体的长度
B．导体中的电流

C．导体两端的电压
D．导体实际消耗的电功率

2．（13大连）下列做法中，使电阻丝的电阻变大的是A
A．把电阻丝拉长
B．把电阻丝对折

C．把电阻丝剪掉一段
D．把电阻丝绕成螺线管

3．（13重庆）一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是C
A．减小导线两端的电压



B．增大导线中的电流

C．将导线对折后连入电路



D．将导线拉长后连入电路

4．（13梅州）为维护消费者权益，我市某技术监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌的铜芯电线不符合规格：电线直径明显比说明书上标有的直径要小．引起这种电线不符合规格的主要原因是B 
A．电线的长度引起电阻偏大


B．电线的横截面积引起电阻偏大

C．电线的材料引起电阻偏大


D．电线的温度引起电阻偏大

5．（13龙岩）关于导体的电阻，下列说法正确的是D
A．导体的电阻与导体两端的电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体的电阻与电流、电压大小无关

6．（12怀化）以下四个物理量的单位，属于电阻单位的是D
A．V        B．J         C．
C．通过灯泡的电流要比通过玻璃芯柱的电流大
D．加热过程中，玻璃芯柱的电阻随温度升高而增大
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13．（12桂林）小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。关于此实验，下列说法正确的是：C
A．小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大
B．利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系

C．利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系

D．为了准确比较两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电压表
14．（12陕西省）在超导体研究领域，我国取得了令人瞩目的成就，关于超导状态下的超导体，下列说法中错误的是C
A．超导体的电阻为零

B．使用超导体制成的导线将降低远距离输电线中的电能损耗

C．超导体适合制作滑动变阻器中的电阻丝

D．超导体适合制作电动机的线圈
15．（12陕西省）在超导体研究领域，我国取得了令人瞩目的成就，关于超导状态下的超导体，下列说法中错误的是C
A．超导体的电阻为零

B．使用超导体制成的导线将降低远距离输电线中的电能损耗

C．超导体适合制作滑动变阻器中的电阻丝

D．超导体适合制作电动机的线圈
16．（12潜江）自动照相机能够根据光的强弱自动调整曝光量，所用的感光元件就是一个用半导体材料制成的光敏电阻。影响光敏电阻导电性能的主要因素是B
A．温度           B．光照           C．电压           D．压力

（11茂名）下列措施中，不能改变导体电阻的是D
A．改变导体的长度                  B．改变导体的材料

C．改变导体的横截面积              D．改变导体接入电路中的位置
17．（11鸡西、黑河、绥化）在下图所示的四位科学家中，以其名字命名电阻单位的是B
 [image: image87.png]a. b, cRMSESEH, dAERALEY;
a. bR RHMEAAMBMER; a. A@HRA
EERE; o, dbBEAmmiEane,



        
[image: image22]18．（11泰州）小明用如图所示的电路．探究影响金属丝电阻大小的因素．他手边除了有电路中的器材外．还有一根金属丝，则C
A．只能探究电阻与金属丝长度的关系

B．只能探究电阻与金属丝横截面积的关系

C．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都能探究

D．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都不能探究
19．（11鸡西）在下图所示的四位科学家中，以其名字命名电阻单位的是  B
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20．（11恩施州）小明家装修房屋需要购买导线，关于导线种类的选择，最恰当的是：C
A．强度大的铁丝　                     B．细小价格较便宜的铝丝

C．粗一点的铜丝                       D．性能稳定的镍铬合金丝
21．（11龙东地区）下列关于电阻的说法正确的是 B
A．滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻线的横截面积的大小来改变电阻的

B．长度和横截面积均相同的铜导线和保险丝，在同一温度下，保险丝的电阻大

C．一切导体的电阻都随着温度的升高而增大

D．当导体中电流为零时，导体的电阻也为零
22．（11盘锦）不考虑温度的影响，关于导体的电阻，下列说法正确的是D
A．通过某导体的电流为零时，该导体的电阻是零

B．导体的电阻与它两端的电压成正比，与通过它的电流成反比

C．粗细相同的两条导线，长导线的电阻较大

D．同种材料制成的长短相同的两条导线，细导线的电阻较大
23．（11崇左）为维护消费者权益，崇左市某技术监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌的铜芯电线不符合规格：①用镀铜的铝芯冒充铜芯；②电线直径明显比说明书上标定的直径要小。引起这种电线不符合规格的主要原因是(多选）B C
A．电线的长度引起电阻偏大                B．电线的横截面积引起电阻偏大    

C．电线的材料引起电阻偏大                D．电线的温度引起电阻偏大
24．（11莆田）当温度降低到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种物质叫做超导体。电流通过超导体时不发热，因此超导体的应用十分广泛。假如有室温环境中的超导体，可用它来制作D
A．家用保险丝            B．白炽灯灯丝 

C．电热丝                D．输电导线

25．（11莆田）当温度降低到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种物质叫做超导体。电流通过超导体时不发热，因此超导体的应用十分广泛。假如有室温环境中的超导体，可用它来制作D
A．家用保险丝            B．白炽灯灯丝 

C．电热丝                D．输电导线

26．（11漳州）下列物品中使用了半导体材料的是A
A．机器人    

B．白炽灯    

C．滑动变阻器    
D．机械手表

27．（11昆明）下列材料中符合大功率、远距离输送电能要求并最具有应用前景的是B
 A．铝质材料       B．超导体材料       C．纳米材料      D．半导体材料

28．(11潜江、天门、仙桃等)下列物体中，不可能应用超导材料的是C
A．输电导线
B．发电机线圈
C．电炉丝
D．磁悬浮列车

29．（11杭锦旗）今年四月，美国《科学》杂志发表“新超导体将中国物理学家推到最前沿”的评述。这表明，在新超导体研究领域，我国取得了令人瞩目的成就。假如人们已研制出常温下的超导体，则可以用它制作  D
A．家用保险丝                   B．白炽灯泡的灯丝   

C．电炉的电阻丝                 D．远距离输电导线
30．（11沈阳）材料科学的发展正在影响着我们的生活，下列关于材料应用的说法中正确的是D
A．保险丝是利用半导体材料制成的

B．利用超导材料做电热丝，电热丝会更热

C．利用钨做灯丝，是因为钨的熔点低

D．试电笔外壳是用塑料制成的，因为它是绝缘材料

31．（11清远）太阳能电池的光伏板是由非晶态硅制成的，它能把太阳能直接转化为电能，其主要材料是C
A．磁性材料   B．纳米材料    C．半导体      D．超导体
32．（11大庆）关于材料的性能或用途，下列说法不正确的是D
A．利用钢的硬度做成钢叉

B．用半导体材料制成的二极管具有单向导电性

C．用纳米材料制成的导线可以提高计算机性能

D．用超导材料制成的电阻丝发热效率更高

33．（11海南）上海交大研究团队于2011年初成功研发了百米级第二代高温超导带材，使我国跻身该技术领域国际先进行列。你认为超导材料不适合制作：A
A． 电炉丝      B． 电动机线圈       C． 计算机电子元件     D． 输电导线

34．（11南平）超导材料是一种电阻为零的材料，小欣预测超导材料将会在以下方面得到应用，你认为其中合理的是D
A．制而成电饭锅的发热体





B．制成白纸灯泡的灯丝

C．制成滑动变阻器的电阻线




D．作为远距离输电导线

35．（11南平）超导材料是一种电阻为零的材料，小欣预测超导材料将会在以下方面得到应用，你认为其中合理的是D
A．制而成电饭锅的发热体





B．制成白纸灯泡的灯丝

C．制成滑动变阻器的电阻线




D．作为远距离输电导线

36．（10成都）下列能决定导体电阻大小的物理量是C
    A．导体两端的电压   
B．导体中的电流
    C．导体的材料       
D．导体实际消耗的电功率
37．（10襄樊）下列哪个物理量是决定导体电阻大小的因素之一D
 
A．导体两端的电压   
B．导体的实际功率　　

C．导体中的电流    　
D．导体的材料

38．（10贵州崇左）小文在探究“电阻的大小与什么因素有关”的活动中，发现实验器材中电阻丝只有一根，其它器材足够，如果要他完成下面的实验探究活动，其中不可能完成的是C
A．探究导体电阻与长度的关系



B．探究导体电阻与横截面积的关系
C．探究导体电阻与材料的关系



D．探究导体电阻与温度的关系
39．（10贵州六盘水）下列物理量中，以科学家的名字欧姆作为单位的物理量是B
    A.电流    

B．电阻    

C.电压    

D．电功率

40．（10大连）下列各因素，不属于决定电阻大小的因素是 D
A．导体的长度           B．导体的横截面积

C．导体的材料           D．导体两端的电压
41．（10梧州）下列各项与导体电阻大小无关的是D
A．导体的材料        


B．导体的长度

C．导体的横截面积    


D．导体中的电流

42．（10齐齐哈尔）在农村电网改造过程中，有粗细相同的铁线和铜线可以选择，则较好的选择及原因是D
A．选铁线；电阻小        B．选铁线；坚硬便宜  
C．选铜线；美观          D．选铜线；电阻小

43．（10成都）下列关于各种材料的说法正确的是C
    A．铝、橡胶、塑料都是很好的绝缘材料

    B．超导体是一种电阻很大的材料

    C．纳米材料可以大大提高材料的强度和硬度

    D．用半导体材料可以制成性能优良的输电线

[image: image23]44．(10广州)图1所示的电子体温计通过流过半导体制成的感温头的电流来反映人的体温，这利用了半导体C
A．良好的导电特性

B．良好的绝缘特性

C．电阻随温度变化而变化的特性

D．电阻随光照变化而变化的特性

45．（10河南）关于材料的性质及其应用，下列说法错误的是B
A．有的半导体对光比较敏感，可以用来制造光敏电阻

B．铜的导电性较好，可以用来制造保险丝

C．金刚石的硬度比较大，可以用来做钻头

D．超导材料在低于临界温度时电阻为零，将来可用于远距离输电

46．（10成都）下列关于各种材料的说法正确的是C
    A．铝、橡胶、塑料都是很好的绝缘材料

    B．超导体是一种电阻很大的材料

    C．纳米材料可以大大提高材料的强度和硬度

    D．用半导体材料可以制成性能优良的输电线

47．(10咸宁)超导体若能应用到社会生活中，会给人类带来很大的好处。各国科学家一直在努力寻找能够在室温下工作的超导材料，假如科学家已研制出室温下的超导材料。你认为它可作下列哪种用途 D  


A．电炉中的电阻丝

B．白炽灯泡的灯丝


C．保险丝

D．远距离输电线

48．（10日照）随着科技发展，新材料、新技术不断服务于人们的生活，许多电子设备用到热敏电阻、光敏电阻等电路元件，它们是用下列哪种材料制成的D
 
A．导体      

B．绝缘体       C．超导体        

D．半导体
49．（10黔南州）当温度降到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种物质叫超导体。下列物体可以用超导体来制作的是D
    A．家用保险丝    
B．白炽灯泡的灯丝    C．电炉的电热丝    D．输电导线

50．（09北京市）下列物理量中，以科学家的名字欧姆作为单位的物理量是C
A.电压           
B.电流          C.电阻              
D.电功率
51．(09新疆)对于某个导体电阻的大小，以下说法正确的是D
A．加在导体两端的电压增大两倍，导体的电阻也增大两倍

B．通过导体的电流减小一半，则导体的电阻增大两倍

C．当导体的电压和通过导体的电流为零时，导体的电阻为零

D．电阻是导体本身的一种性质，与电压和电流无关

52．（09来宾）下列说法中正确的是 D 
    A．导体的电阻跟它的长度无关    B．导体的电阻跟它的横截面积无关

    C.导体的电阻跟它的材料无关     D．导体的电阻跟它两端的电压无关

53．（09大连）温度一定时，关于导线的电阻，下列说法正确的是C
A. 铁导线的电阻一定比铜导线的电阻大 

B.粗导线的电阻一定比细导线的电阻小

C.将一根导线拉长，其电阻一定变大   

D.长短、粗细都相同的两根导线，电阻一定相同

（09湖北宜昌市）当温度降到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种物质叫超导体。下列物体可以用超导体来制作的是D
A．家用保险丝     B．白炽灯泡的灯丝    C．电炉的电热丝    D．输电导线

（09湖北仙桃等市）下列关于半导体、超导体的说法中，正确的是A
A．半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间，可制作二极管

B．半导体的导电性能良好，可制作远距离输电导线

C．超导体的导电性能最好，可制作电炉丝

D．超导体的电阻为零，没有实际用途
54．（09衡阳）当温度降到很低时，某些金属的电阻会突然消失，这种现象称为超导现象．假如所有导体都没有了电阻，当用电器通电时，下列说法正确的是  B  

  
A．白炽灯仍然能发光    B．电动机仍然能转动

  
C．电饭锅仍然能煮饭    D．取暖器仍然可以发热

55．（09成都）下列物体中，用到了半导体材料的是A
    A．智能机器狗    B．白炽灯泡    C．普通干电池    D．滑动变阻器

二、填空题

1．（13绥化）将一根粗细均匀的电阻丝从中间截断，每段电阻丝的阻值和截断前相比将

；再把这两段电阻丝并联起来，并联的总阻值和截断前相比将

（均选填变大、变小或不变）。变小 变小
2．（13江西）导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小跟导体的材料、

   、


温度有关。长度  横截面积

3．（12北京）温度一定时，影响铜导线电阻大小的因素有：铜导线的横截面积和


。长度
4．（12大连）白炽灯用久后灯丝变细。灯丝变细是



现象（填物态变化名称）；灯丝变细，电阻变


。升华   大
5．（12怀化）导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的


、



和横截面积，还与导体的温度有关。材料   长度

6．（12南充）导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和_________；有两段导线甲和乙，在相同电压下，通过导线甲的电流较小，通过导线乙的电流较大，可知导线_______的电阻较大．（选填“甲”或“乙”）横截面积   甲
[image: image24]7．（12莆田）如图所示是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的


，从而减小了导线的

，以达到减小输电线上电能损失的目的。横截面积   电阻

[image: image25]8．（12威海）用电源、灯泡、导线、开关和钨丝组成如图所示的电路，闭合开关，小灯泡发光；再用酒精灯对钨丝加热，会发现灯泡亮度变_______，原因是钨丝的温度升高其电阻变_______。暗   大
8．（12哈尔滨）某同学利用如图电路，探究“导体电阻的大小与其横截面积的关系”，图中甲、乙、丙是镍铬合金丝，甲、乙长度相同，乙、丙粗细相同。实验中，根据


判断接入M、N两点间电阻的大小，选用的电阻丝是




。电流表示数大小   甲和乙
[image: image26]10．（12龙东·农垦·森工）农村电网改造过程中，将细导线换成粗导线。这种方法是通过增大导体的横截面积来_________电阻。导体电阻不仅与导体材料和横截面积有关，还与_________有关（不考虑温度对电阻的影响）。减小   长度
11．（12莱芜）如图所示，将不同导体接到电路A、B之间时，闭合开关，可通过观察、比较


来判断不同导体电阻的大小；若两个导体的电阻差异不大，则可以用

表替换灯泡作进一步的判断。灯泡亮暗   电流
[image: image27][image: image3]
12．（12齐齐哈尔）雷电是大气中一种强烈的放电现象，高大建筑物的顶端都装有

来预防电击。人体被淋湿后，人体的电阻将


（选填“变大”、“变小”或“不变”）   避雷针   变小
13．（11怀化）决定电阻大小的因素有导体的材料、__________和________。 长度  横截面积
14．（11巴彦淖尔）家庭电路中，用铜或铝制作导线而不是用价格更便宜的铁，是因为在相同条件下____________________________________。铜导线的电阻比铝导线的电阻小[image: image28]
15．（11莆田）一根粗细均匀的铜导线，电阻为R，如果把它截为长度相同的两段，每段的电阻为R1，则R1      R；如果原来的导线对折拧成一条使用，其电阻为R2，则R2      _______R。（填“＜”“＞”“＝”）<    < 
16．（11桂林）一根镍铬合金丝两端电压一定，将镍铬合金丝对折后接入原电路中，其电阻将　　　　，通过的电流将____________。（选填“变大”、“变小”或“不变”）变小    变大
17．（11鸡西）在探究“决定电阻大小因素”的实验中，运用的物理研究方法是                ；在制作导线和电阻丝时主要是根据导体的             对电阻大小的影响来选取的。  控制变量法    材料
18．（11枣庄）有A、B、C三根导线，其中A、B是铜导线，C是镍铬合金线。A、B两根导线的长短相同，A比B粗；B、C两根导线的长短、粗细都相同，则三根导线中电阻最大的是_____，电阻最小的是________。C     A

19．（11辽阳）婷婷用两节干电池和一只小灯泡连成了如图所示的电路，用来探究铅笔芯AB的导电性。闭合开关S后，发现小灯泡Ｌ能发光，这说明铅笔芯是_________（填“导体”或“绝缘体”）当滑片P向右移动时，灯泡亮度增加，说明铅笔芯接入电路的电阻________（填“变大”、“变小”或“不变”），这个实验说明导体的电阻跟导体的___________有关，在其它条件相同的情况下，导体越___________，电阻越大。导体    变小   长度    长
20．（11德州）如图是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的               ，从而减小了导线的           ，以达到减少输电线上电能损失的目的。

[image: image29]横截面积    电阻
21．（10东营）一根镍铬合金丝两端的电压一定。当镍铬合金丝被均匀拉长后，其电阻将

      ，通过它的电流将

（填“变大”、“变小”或“不变”）。 变大  变小
22．（10陕西）下表是小敏同学将几种物体依据物质的导电性进行的分类，请你在表格的空白处填上分类的物理名称．

	物理名称
	
	
	

	物体
	陶瓷

橡胶

干燥的空气
	晶体二极管

热敏电阻

光敏电阻
	铜片

铅笔芯

食盐水


	物理名称
	绝缘体
	半导体
	导体

	物体
	陶瓷

橡胶

干燥的空气
	晶体二极管

热敏电阻

光敏电阻
	铜片

铅笔芯

食盐水


[image: image30]23．（09江苏）如图所示，将导体接到电路A、B之间时，导体与灯泡是     联的．如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较     来判断不同导体电阻的大小．若两个导体的电阻差异不大，则可以用     表替换灯泡，作进一步的判断．
    串    灯泡亮度    电流
24．（11肇庆）有一种材料，它的导电性介于导体和绝缘体之间，这种材料称为_______材料，电脑的微处理器就是由成千上万个这种材料制成的元件组成；某些材料在特定温度下，电阻接近于零，这种材料物理学上称之为_______材料，此处的特定温度通常_______（选填“很高”、“接近常温”或“很低”）．半导体    超导    很低
25．（11抚顺、铁岭）计算机的发明和使用给我们的生活带来了高效和便捷，计算机集成电路里的二极管是利用_______材料制成的。计算机在使用过程中，会产生很多的热，如果能使用___________（填“纳米”或“超导”）材料制成的电子元件，就可以不必考虑散热问题。

半导体    超导
26．（11丹东）在声控和光控电灯中起到自动控制作用那部分元件，主要用________材料制成的。半导体
27．（11广东）硅、锗等半导体材料的导电能力比铜、铁等金属的导电能力____(选填“强”或“弱”)。某些物质在温度很低时，电阻变为____，这就是超导现象。如果能制造出常温下的超导体，它可以在下列哪些情境得到应用____(选填序号)。

①用作电吹风的电热丝  ②用作白炽灯的灯丝  ③用作输电线缆    弱    零    ③
28．（11东营）1911年，荷兰科学家昂内斯在低温实验中意外发现：当温度下降到-269℃时，水银的电阻突然消失了，这就是超导现象。超导现象应用于实际的好处有：__________________________________________________（写出一条即可）。

电能输送过程降低电能损耗）或“电厂发电过程降低电能损耗”、“储存电力过程降低电能损耗”、 “因不考虑散热问题，可使电子设备微型化”等）
29．（10泸州）根据材料的导电性能，材料可以分为       、半导体以及绝缘体三大类，其中     不容易导电。导体   绝缘体

30．（10西宁）有这样几种物质：硅、铝、橡胶、锗、铜、陶瓷，其中____是半导体，____是绝缘体（每类答出一种即可）

    硅（锗）      橡胶（陶瓷）
31．（09湖南娄底）节能与环保在“两型”社会的建设中起着重要作用． 在电厂发电、输送电力、贮存电力等方面若能采用超导材料，就能大大降低由于电阻引起的电能损耗． 超导材料就是在温度很低时，电阻变为               ．0
32．(09广东)．就导电性能来说，金属的导电性能一般比非金属      （选填“强或弱）；有些元素如硅、锗等的导电性能介于金属和非金属之间，常称作      。某些物质在温度极低时，电阻会变成零，这就是      现象。

强；半导体；超导

[image: image31]33．（09大连）某些物质在温度很低时，电阻就变成了_____。这就是超导现象；硅、锗等半导体材料的导电能力比铜、铁等金属的导电能力_______（填“强”或“弱”）。

34．（09凉山州）在如图所示的实验装置中，玻璃球内的导线是分开的，小磁针处于静止状态。当用酒精灯把玻璃球加热到红炽状态时，发现小磁针发生了偏转，这说明在此条件下，玻璃变成了__________。玻璃球的温度升高，内能增加是通过___________的方法实现的。  导体   热传递
三、实验探究：

1．（13威海）在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：
导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关．
实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．
	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5[来源:学。科。网]
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5


[image: image4.jpg]



（1）按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察                      来比较导体电阻的大小．
（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．

（3）分别将A和D两电阻丝接入图17电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟           有关．
（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数下图所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差          ，解决这一问题的措施是                    ．

[image: image5.png]



（1）电流表示数（或小灯泡亮度）（2）AB （3）导体的材料  

（4）偏大；电流表改用小量程

[image: image32]2．（13常州）为探究影响导体电阻大小的因素，小明找到了不同规格的导线，如表所示．

(1)要探究电阻大小与导体长度的关系，应选择     和    两根导线进行实验；

(2)要探究电阻大小与导体材料的关系， 应选择    和    两根导线进行实验；

(3)小明用A、C两根导线探究了电阻大小与导体横截面积的关系，则导线C的长度应为    ．

（1）A；B；（2）A；D；（3）L0

[image: image33]3．（13兰州）如图所示的电路，AB和CD均为镍铬合金线。闭合开关后，通过观察       ，可以比较出合金线电阻的大小，这种研究方法叫__________（填“等效替代法”或“转换法”）。这个实验装置是研究电阻大小与导体________的关系。
电流表的示数    转换法    导体横截面积
4．（12盘锦）在探究导体电阻大小与哪些因素有关的实验中，采用了“控制变量”的方法。下表是某实验小组在实验中所用导体的相关物理量的记录：

	导体编号
	A
	B
	C
	D

	长度（m）
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5

	横截面积（mm2）
	1.2
	1.2
	2.4
	1.2

	材料
	镍铬丝
	锰铜丝
	镍铬丝
	镍铬丝


（1）要探究导体电阻大小与长度是否有关，应选用



两根导体；

（2）选用A、C两根导体，探究的是导体电阻大小与导体的


是否有关。

[image: image34]（1）AD   （2）横截面积

5．（12南京）如图所示为“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，A、B间接导体．
（1）本实验是通过



来反映导体电阻大小的．

（2）小明发现手边只有一根金属丝，他可以探究导体的电阻是否与



和




有关．

（1）电流表示数（灯泡的亮度）      （2）长度   横截面积

6．（12毕节）导体的电阻与哪些因素有关？

实验小组用如图所示的装置进行探究。实验记录数据如下表。
	步骤
	材料
	长度/cm
	横截面积/mm2
	M接
	N接
	灯泡亮度

	1
	镍铬合金丝
	30
	0.5
	a
	a'
	暗

	2
	镍铬合金丝
	30
	1.0
	b
	b'
	较亮

	3
	镍铬合金丝
	15
	0.5
	c
	c'
	较亮

	4
	锰铜合金丝
	15
	0.5
	d
	d'
	亮


[image: image35][image: image6]
（1）连接电路时，开关应




；
（2）比较步骤




，得出结论：导体的电阻与材料有关；
（3）比较步骤l和2，得出结论：





；
（4）比较步骤1和3，得出结论：





；
（5）根据你掌握的电学知识，你认为电阻还与



有关；
（6）王刚同学在完成上述实验后，将M同时接到c、d，N同时接到c'、d'，此时小灯泡的亮度比步骤4的小灯泡还亮，是因为





。
（1）断开   （2）3、4   （3）导体的电阻与粗细有关  （4）导体的电阻与长度有关   （5）温度     （6）电阻并联后，总电阻减小，电流增大，灯泡变亮
7．（12安顺）小明同学想比较金属材料甲和金属材料乙哪个更容易导电。现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝，规格如下表所示
	    金属丝代号
	材料
	长度m
	横截面积mm2

	A
	金属甲
	1
	0.1

	B
	金属甲
	0.5
	0.1

	C
	金属乙
	1
	0.1

	D
	金属乙
	1
	0.2


     请你帮助小明同学完成下面的实验方案。
[image: image36]    （1）请在答题卡上面画出实验电路图（用表示金属丝）。
（2）根据实验电路，实验器材除金属丝、干电池、开关、导线外，还必须选用什么器材？
（3）为达到实验目的，写出实验应选取的金属丝（只需填字母代号）。
（4）通过实验，写出你是如何判断哪种金属材料更容易导电？
（1）如图所示
[image: image37][image: image7]
（2）电流表   （3）A、C  （4）只闭合SA，读出电流表的示数IA，只闭合SC，读出电流表的示数    IC，将IA和IC的电流大小进行比较，电流大的导电性能好。
8．（12温州）科学兴趣小组为了探究导电液体在体积相同时，其电阻与长度的关系。于是选取一段可拉伸的乳胶管（乳胶管是绝缘体），灌满某种导电液体，两端用金属塞堵住管口，形成一段长为10cm的封闭液柱。选择合适的电压表、电流表、滑动变阻器、电源等器材连接电路如图，电源电压保持12V不变。
[image: image38][image: image8]
（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处在     端。

	实验次数
	1
	2
	3
	4

	液柱长度L/cm
	10
	15
	20
	25

	液柱电阻R/Ω
	300
	670
	1204
	1870


（2）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表示数为9V时，记录第1次电流表示数并计算出液柱的电阻。将乳胶管均匀拉长，重复上述实验，数据记录如右表。实验中第1次电流表的示数应是


安。

（3）查阅资料得知：当材料和横截面积一定时，导体的电阻与其长度成正比。但是通过多次实验发现，当液柱长度变为原来2倍时，其电阻大大超过原来的2倍。请对此作出合理的解释：








。


（1）A（或左）（2）0. 03（3）乳胶管被拉长的过程中液柱的横截面积变小，而横截面积变小也会导致液柱电阻变大

9．（12潍坊）在研究性学习活动中，小美同学用如图所示的电路探究导体的电阻跟哪些因素有关。她选取了6根金属丝，其材料、规格和测得的电压、电流值如下表所示，并计算出了每一根金属丝的电阻值。

	金属丝代号
	材料
	长度L/m
	横截面积S/mm2
	电压/V
	电流/A
	电阻值R/Ω

	①
	镍铬合金
	1.80
	1.0
	l.5
	0.75
	2.0

	②
	镍铬合金
	0.90
	1.0
	1.5
	1.5
	1.0

	③
	镍铬合金
	0.45
	1.0
	1.5
	3.0
	0.50

	④
	镍铬合金
	0.90
	2.0
	1.5
	3.0
	0.50

	⑤
	镍铬合金
	0.90
	0.50
	1.5
	0.75
	2.0

	⑥
	锰钢合金
	0.90
	0.50
	1.5
	1.9
	0.79

	⑦
	镍铬合金
	3.6
	0.5
	[image: image39]
	[image: image40]
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（1）请你利用代号为①②③的三组数据，在坐标纸中画出R—L图线。

（2）金属丝代号为

的3根导线，是用来探究导体电阻与横截面积的关系．金属丝代号为


的2根导线．是用来探究导体电阻与材料的关系。

（3）根据表中数据所反映出的规律，可推知代号为⑦的金属丝的电阻值，请将结果填在表中。

（1）如下图所示

[image: image42][image: image10]
（2）②④⑤   ⑤⑥   （3）8

10．（12益阳）探究导体的电阻跟导体长度的关系的电路如图所示，通过移动导线夹可改变接入电路中电阻丝的长度。

（1）请用笔画线代替导线将电路实物图补充完整；

[image: image43][image: image11]
（2）实验采取了如下操作步骤,其合理的顺序是


（填序号）；

A、将导线夹移到某一适当位置；

B、调节滑动变阻器，使电流表和电压表的示数为某一适当值；

C、记录电流表和电压表的示数，并用刻度尺测量接入电路中电阻丝的长度；

D、连接电路；

E、将滑动变阻器的滑片移到最左端；

F、闭合开关；

G、改变接入电路中电阻丝的长度，再测量几次；

（3）某次测量时,电压表的示数如图所示，则电压为



V;

（4）将所测得的数据进行处理后,作出电阻丝的电阻与长度的关系图象如图所示。分析图象可得出,导体的电阻与长度的关系是



。
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（1）如图所示
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（2）DEFABCG  （3）0.8  （4）导体越长，电阻越大
11．（12莆田）明在科技活动中，了解到有一种半导体材料制成的热敏电阻，其电阻R随温度t变化的图像如甲图所示。
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甲                          乙

（1）热敏电阻R的阻值随温度t的增大而

  （选填“增大”或“减小”）。

（2）实验室中有两只外形完全相同的电阻R1和R2，，其中一只为热敏电阻，另一只为定值电阻（阻值不随温度的变化而变化）。为了辨别它们，小明设计了如乙图所示的电路并进行如下操作：

①闭合开关后，对其中一只电阻进行




②若电流表示数改变，则该电阻为


电阻，若电流表示数不变，则该电阻为


电阻。（选填“热敏”或“定值”）
（l）减小   （2）①加热（答案涉及“温度改变”即可）   ②热敏   定值

12．（11广安）在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中：

（1）甲同学的猜想是： ①电阻可能与导体的材料有关。

  乙同学的猜想是： ②电阻可能与导体的温度有关。

丙同学的猜想是： ③电阻可能与导体的横截面积有关。

根据你掌握的电学知识，你认为：④电阻还与        有关。

（2）现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝，规格如下表。选用导线A和B进行实验，可以探究       （选填“甲” “乙”或“丙”）同学的猜想。要想探究猜想①应该选用     （选上面表格中导线的字母代号）两根导线进行实验。

[image: image16.png]SRUMNS HH HE/m REE R
4 E=G 1 0.2
B E=G 1 0.1
c +&2 1 0.1
D +BZ 0.5 0.1





（1）长度   (2)  ③      AC
13．（11自贡）在探究导体电阻大小与那些因素有关的实验中，采用了“控制变量”的方法。下表是某实验小组在实验中所用导体的相关物理量的记录：
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（1）要探究导体电阻大小与长度是否有关，应选用____________________两根导体。

（2）要探究导体电阻大小与横截面积是否有关，应选用_____________两根导体。

（3）要探究导体电阻大小与材料是否有关，应选用_________________两根导体。

（1）A和D    （2）A和C    （3）A和B
14．（11孝感）在探究影响导体电阻大小的因素时，小兵、小红两位同学作出了如下猜想：

①导体的电阻与导体的长度有关

②导体的电阻越导体的横截面积有关

③导体的电阻与导体的材料有关

实验室提供了4根电阻丝，规格、材料如下表

	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5


为了验证上述猜想，他们设计了如下图所示的实验电路。
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（1）为了验证上述猜想①，应该选用编号为______两根电阻丝进行实验；如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想_______（填序号）；如果选用编号为A、D两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想_____（填序号）。分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：长度和横截面积相同时，________________________________。

（2）有同学认为：可以根据灯泡亮度的变化来判断接入的电阻丝的变化情况。老师指出：此实验中这种方法不可取。这是因为电源电压一定时，所选电阻丝的阻值相差太小，灯泡亮度变化________（选填“明显”或“不明显”）。

（3）在最近几年，我国城乡许多地区进行了输电线路的改造，将原来细的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，这样就________了输电线的电阻，从而可以_______输电线上的电能损失（选填“增大”或“减小”）。

（1）A、B  ②   ③  导体的电阻与导体的材料有关（2）不明显（3）减小    减小
15．（11六盘水）在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，老师引导同学们做了如下实验：

（1）猜想：导体电阻可能与导体材料、横截面积_______、_______有关。

（2）实验时，同学们用图甲的实验装置分别把a、b、c、d四根金属丝串联接入电路A、B两点之间，探究情况如下表：

	序号
	材料
	长度（m）
	横截面积（mm2）
	灯泡亮度

	A
	铜丝
	1
	1
	较亮

	B
	镍铬合金丝
	1
	0.5
	最暗

	C
	铜丝
	1
	0.5
	较暗

	d
	铜丝
	0.5
	
	最亮
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当选用______两根金属丝，可探究导体电阻跟导体横截面积的关系，得到的结论是：______________。

（3）如图乙的实验，可探究导体电阻与________的关系。

（1）长度  温度（2）a、c  当材料、长度、温度相同时，导体横截面积越小，电阻越大 （3）温度

16．（10湛江）小明通过学习得知：一般情况下，水的质量一定时，加入食盐的质量越多，溶液的浓度就越高．他想探究食盐水溶液的导电性能与什么因素有关．小明的猜想是：

a．食盐水溶液的导电性能与溶液的浓度有关．

b．食盐水溶液的导电性能与金属片之间的距离有关．

c．食盐水溶液的导电性能与溶液的温度有关．

小明利用水、食盐、烧杯、小勺子、电源、刻度尺、小灯泡、金属片、酒精灯等器材，设计了如图13的装置，进行了探究实验．他记录的实验表格如下：
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(1)比较实验次数1和2可验证猜想___________(选填“a”、 “b”或“c”) 。

(2)这个实验用到了控制变量法，我们所学的实验中，很多也用到了控制变量法，请举一例：______________________________

(3)在实验过程中，小明认为用电流表代替小灯泡也能进行实验，你认为___________(选填“可    行”或“不可行”)，理由是_____________________________。

(4)利用现有的装置和器材，请你对猜想c进行探究验证。

①实验步骤：用酒精灯加热食盐水溶液，观察小灯泡的亮度变化。

②你怎样对该实验结果进行分析判断?

(5)请你提出一个新的猜想：溶液的导电性能可能还与__________有关。

（1）a    (2)探究电流与电压、电阻的关系等（合理均可得分）   

（3）可行    电流表能测出电路中的电流大小可反映出溶液的导电性能

（4）如果小灯泡亮度发生变化，说明溶液的导电性与溶液的温度有关，否则无关。  

（5）金属片插入溶液中的深度（或金属片与溶液中的接触面积等）
17．(10宿迁)在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小明设计了如图电路．
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⑴在连接电路时发现，还缺少一个元件，他应该在电路中再接入

的元件是       ．

⑵为粗略判断a、b两点间导体电阻的大小，可观察      ．

⑶另有甲、乙两位同学分别对小明的电路作了如下的改进：甲把灯泡更换为电流表；乙在原电路中串联接入电流表．你认为      同学的改进更好一些，理由是            ．

⑴开关  ⑵灯泡的亮度  ⑶乙  灯泡能保护电路。（每空1分）
[image: image50.bmp]18．（10无锡）某物理兴趣小组的同学为探究导体电阻与导体长度和横截面积之间的定量关系，设计了如图甲所示的电路．实验时他们将所选的两种金属丝接入电路１和２的位置，通过比较电压表的示数来比较电阻丝的大小．现有几根康铜合金丝和镍铬合金丝，其规格如下表所示：

	编号
	材料
	长度(m)
	横截面积（mm2）

	A
	镍铬合金
	0.3
	0.5

	B
	镍铬合金
	0.6
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.3
	1.0

	D
	康铜丝
	0.3
	0.5

	E
	康铜丝
	0.3
	1.0

	F
	康铜丝
	0.8
	0.8


（1）在探究导体电阻与导体长度之间的定量关系时，他们将编号为

　　　　两根金属丝对应接入电路１和２的位置，当发现电压表示数U1:U2接近       时，可以初步判定：在导体的材料和横截面积相同的条件下，导体的电阻与其长度成正比．
（2）在探究过程中，如果将编号为A和C两根金属丝接入电路１和２的位置，则他们想探究的是导体电阻与　　　　　　之间的定量关系．
（3）在“交流与合作”时，有位同学提出：用如图乙所示的电路，将所选的金属丝分别接入电路M、N之间，读出电流，然后利用电流跟电阻之间的反比关系，也能探究导体电阻与导体长度和横截面积之间的定量关系．你认为他的实验方法合理吗？请说明理由．
（1）A、B(B、A)    1：2(2：10

（2）A、C（D、E）

（3）不合理    要使通过导体的电流跟电阻成反比，则要使导体两端电压保持不变，将不同金属丝接入电路M、N之间，M、N两端的电压不能保持不变。
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19．（10济宁）铅笔芯是石墨和黏土混合制成

的。不同类型的铅笔的笔芯软硬程不同，

其中6H的铅笔芯最硬，6B的铅笔芯最软，

HB的铅笔芯软硬居中。铅笔芯是导体，那么铅笔芯的电阻大小与其软硬度是否有关呢？小明用如图10所示的装置探究这个问题。他先后将6B、HB和6H的铅笔芯分别接入电路A、B两点间，通过观                     ，比较出三者电阻的大小。用此方法比较电阻大小的依据是：                                   。
他选取的这三支铅笔芯应满足的条件是：             　　。
电流表示数的大小   电压一定，电流越大，电阻越小（或欧姆定律）  粗细相同  长度相同
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20． (10咸宁)用如图16所示的实验电路来“探究——影响电阻大小的因素”，电路中a、b、c、d是四种不同的金属丝。
	编号
	材料
	长度(m)
	横截面积(mm2)

	①
	镍铬合金
	0.8
	0.8

	②
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	③
	镍铬合金
	0.3
	0.5

	④
	镍铬合金
	0.3
	1.0

	⑤
	康铜合金
	0.3
	0.5

	⑥
	康铜合金
	0.8
	0.8
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现有几根镍铬合金丝和康铜合金丝，其规格如上表所示。为了便于探究和分析，实验中要利用控制变量法，要求都相对金属丝a 进行比较，因此电路图中金属丝a 应选上表中的
        (用编号表示)，b、c、d 应分别选上表中的              (用编号表示)。 
      ③      ②④⑤（顺序可互换）
21．（10贵港）在探究“电阻的大小与什么因素有关”的实验时，如图是某实验小组进行探究的实验装置。演示板上固定了四条合金电阻线，a、b、c的长度均是lm，d的长度是0.5m；a、b、d的横截面积相同，c的横截面积比a、b的小；a、c是镍铬合金线，b、d是锰铜合金线。
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（1）依次把M、N跟b和d的两端连接，闭合开关，记下_______示数，分析比较b、d两根合金线电阻的大小，可探究电阻跟_____________________的关系，其结论是：______

__________________________________________________________.

（2）类似步骤（1），依次把M、N跟_________的两端连接，可探究电阻跟材料的关系。

（3）以上方法在研究物理问题时经常用到，称为控制变量法。试根据你学过的物理知识

再列出一个用这种方法研究的例子：________________。
（1）电流表  导体长度  在导体横截面积和材料相同的情况下，导体越长，电阻越大

（2）a和b  （3）如：探究电流跟电阻、电压的关系；探究压力的作用效果与哪些因素有关等。

22．（10三明）课堂上老师出示了“塑料棒、铅笔芯、玻璃棒、铁线”四个物体，要求同学们先判断出哪两个物体属于导体，然后利用下列实验器材设计一个实验来比较这两个导体电阻的大小。

实验器材有：电流表、电源、开关各一个、导线若干。

(1)四个物体中属于导体的是                   

(2)请在右边的虚线框中画出你设计的实验电路图；

(3)简要说明实验操作方法：                                            
(1)铅笔芯   铁线  （2）如图5（方法二：如图6） （3）按照图5连接好电路，分别将两导体接入电路中，观察比较两次电流表示数的大小。（方法二：按照图6连接好电路，分别将电流表接入电路的两个支路中，观察比较两次电流表示数的大小。）
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23．（10盘锦）实验课，老师想让同学利用如图所示的电路完成一些实验，老师提供的材料有酒精灯、火柴及下列器材：
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A．长1m、横截面积为1mm2的镍铬合金丝。
B．长1m、横截面积为1mm2的锰铜丝。
C．长1m、横截面积为2mm2的镍铬合金丝。
D．长0.5m、横截面积为1mm2的镍铬合金丝。
E．长1m、横截面积为3mm2的塑料细线。
F．螺旋形铁丝。
（1）探究电阻与长度的关系应将______（填字母）分别接入到电路中的AB之间。
（2）探究电阻与材料的关系应将______（填字母）分别接入到电路中的AB之间。
（3）若将E接入电路中的AB之间时，电流表______示数（填“有”或“无”）。
（4）将F接入电路中，利用酒精灯加热螺旋形铁丝，可探究电阻与_____的关系。
（1）AD（2）AB  （3）无（4）温度
24．（09成都）在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中。

(1)小明的猜想是：①电阻可能与导体的材料有关；
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小亮的猜想是：②电阻可能与导体的温度有关；

小敏的猜想是：③电阻可能与导体的长度有关；

根据你掌握的电学知识，你认为：④电阻还与     有关。

 (2)图15是三位同学为上述探究活

动准备的实验器材，他们已经完成了部分

实物的连接。

若电阻受温度的影响可以忽略，要探

究猜想①，应该控制                        不变；要探究猜想③，应该选用导线____和导线____（填

导线的代号字母）进行对比实验。

(1)导体的横截面积  （2）导体的长度、横截面积或导体的导体的长度、横截面积、温度  a(c)   c(a)

（09四川南充）a、b、c是三根镍铬合金丝，已知a、b长度相同，b较粗；a、c粗细相同，c较短．要求在温度不变的条件下用实验方法研究导体的电阻跟其长度和横截面积的关系，请回答下列问题：

（1）按要求完成实验，至少还需要的器材有       一个，电流表一个，电源一个，导线若干．

（2）选        两根合金丝，可研究导体的电阻跟长度之间的关系．

（3）选        两根合金丝，可研究导体的电阻跟横截面积之间的关系．

      （1）开关  （2）a、 c   （3）a、b










B





A





a





a'





b





b'





c





c'





d





d'





A





A





C





SA





SC





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





A





B





充满液体的乳胶管
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导体编号�
A�
B�
C�
D�
�
长度（m）�
1.0�
1.0�
1.0�
0.5�
�
横截面积（mm2）�
1.2�
1.2�
2.4�
1.2�
�
材料�
镍铬丝�
锰铜丝�
镍铬丝�
镍铬丝�
�
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