2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

                 第十七章第2节：欧姆定律

1、 选择题

1．（13台州）最先研究电流与电压、电阻并得出三者之间关系的科学家是A
A． 欧姆 

B．伽利略 

C．牛顿 

D．奥斯特

2．（13德阳）由欧姆定律公式I=U/R变形得R=U/I，对此，下列说法中正确的是  D
    A．加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大

    B．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

    C．当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

    D．导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

3．（13武汉） 下列图象中，能正确表示定值电阻上的电流与两端电压关系的是A
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4．（13山西）如图是某种“呼气式酒精测试仪”的原理简图，其中R2为定值电阻，R1是酒精气体传感器，其电阻随酒精气体浓度增大而减小，则 D
  
A．酒精浓度越高，电压表示数越大

B．酒精浓度越低，电流表示数越小

 
C．酒精浓度越高，电源电压与电流表示数的乘积越小

D．酒精浓度越低，电压表与电流表示数比值越小
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5．（12岳阳）从2011年5月1日起，驾驶员酒醉后驾车要负刑事责任．酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，它的原理图如图所示。图中R1为定值电阻，酒精气体传感器R2的电阻随酒精气体浓度的增大而减小．如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的B
A．电流表示数不变 

B．电流表示数变大 

C．传感器R2两端的电压变大 

D．定值电阻R1两端的电压不变 

6．（12昆明）根据欧姆定律可以得到公式[image: image2.wmf]I

U

R

=

，关于这个公式的下列说法中，正确的是D
A．同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比

B．同一导体的电阻与通过它的电流成反比

C．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

D．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

7．（12湘西）在利用欧姆定律[image: image3.wmf]R

U

I
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的一次实验中，测得2Ω电阻的两端电压U=1V，则通过该电阻的电流是A
A．0.5A          B．0.1A            C．2A            D．1A

8．（12宜昌）根据欧姆定律可以导出公式R=U/I，下列说法正确的是D
A．当电压U增大为原来的2倍时，电阻R也增大为原来的2倍

B．当电流I增大为原来的2倍时，电阻R减小为原来的二分之一

C．当通过导体的电流为零时，电阻也为零

D．当导体两端的电压为零时，电阻不为零
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9．（11桂林）从2011年5月1日起，驾驶员酒醉后驾车要负刑事责任．酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图所示是它的原理图。图中R1为定值电阻，酒精气体传感器R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的

A．电压表示数不变 

B．电压表示数越大 

10．（11广安）从欧姆定律可以导出公式R= U/I ，下列说法正确的是  D
A．当电压U增大为原来的2倍时，电阻R也增大为原来的2倍

B．当电流I增大为原来的2倍时，电阻R减小为原来的二分之一

C．通过导体的电流若为零，电阻也为零

D．即使导体两端的电压为零，电阻也不为零
11．（11宜昌）关于导体中的电流跟导体两端的电压和导体的电阻之间的关系，下列说法正确的是C
A．导体中的电流跟导体两端的电压成正比

B．导体中的电流跟导体的电阻成反比

C．在电压一定时，导体中的电流跟这段导体的电阻成反比

D．导体的电阻与导体中的电流成反比，跟导体两端的电压成正比
12．（11滨州）由[image: image4.wmf]R
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变形得[image: image5.wmf]I
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，对此，下列说法正确的是C
A．加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大

B．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

C．导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

13．（10巴中）对欧姆定律的变形公式R=[image: image6.wmf]I

U

的理解正确的是C
  
A．R与U成正比    

B．R与I成反比
 

C．R与U、I无关    

D．以上说法都正确

14．（10乐山）某电流表刻度盘上除零刻度和最大刻度“3A”能辨认外，其他刻度都已模糊不清，只知道指针从零刻度到最大刻度之间转过的角度是120°。现将一只电阻R1与这只电流表串联后接在电源两端（电源电压恒定），电流表指针偏转的角度是96°；若在电路中再串联一只R2=3Ω的电阻，电流表指针偏转的角度是64°。则R1的阻值是：C
A．2Ω     


B．4.5Ω     

C．6Ω       


D．18Ω

15．（10自贡）如图所示电路，电源电压不变，滑动变阻器上标“2A  20Ω”字样，以下四个电路图中，能正确表示当开关闭合后，通过小灯泡L的电流I与滑动变阻器连入电路的电阻R的关系的是   D
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16．（10聊城）根据欧姆定律[image: image7.wmf]R
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，可变形得到[image: image8.wmf]I
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，对此，下列说法正确的是D
A．导体电阻的大小跟导体两端的电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中的电流成反比

C．当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体电阻的大小跟导体两端的电压和通过导体的电流无关
17．（09呼伦贝尔市）根据欧姆定律I=U/R，下列说法正确的是C
A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．导体两端的电压越高，这段导体的电阻就越大

C．导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比

D．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

18．(09广西玉林)某段导体两端的电压是4V时，通过导体的电流是1A；如果将该导体两端的电压减少到2V
时，通过导体的电流是B
  
A．0.25A    


B．0.5A        


C．2A        


D．3A

19．（09广安）一只定值电阻接在12V电压的电源上，通过的电流为2A，若把它接在9V的电路中，则通
过它的电流为    C
A．6Ω    



B．2A    



C.1.5A    



D.3V

20．（09凉山州）某导体接在电路中，如果把该导体两端电压减少到原来的一半，保持温度不变．则导体
的电阻和通过它的电流C
A．都减少到原来的一半                

B．都保持不变

C．电阻不变，电流减小到原来的半      

D．电阻不变，电流是原来的2倍
2、 填空题

1．（13重庆）科学家有着强烈的好奇心和执着的探究精神，德国物理学家


最先通过实验归纳出一段导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系，即：I=U/R 。为了纪念他作出的杰出贡献，人们将他的名字命名为


的单位。欧姆　　电阻

2．（13临沂）在测量小灯饱电阻的实验中．正确连接电路并闭合开关后，电压表和电流表的示数如图所示．则流过小灯泡的电流为　0.5　A，小灯饱的电阻为　5　Ω．
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3．（12广安）一导体两端电压为3V时，通过的电流为0.3A，则此导体的电阻为_______Ω；当该导体两端电压为0V时，导体的电阻为_______Ω。10   10
4．（12龙东）某导体两端电压为6V时，通过的电流为0.6A，那么该导体的电阻值为

Ω。该导体的两端不加电压时，其电阻值为


Ω。（不计温度对阻值影响）

   10   10 
5．（12盘锦）电阻是导体本身的一种性质。当加在某电阻两端的电压为6V时，它的电阻是20Ω，当电阻两端的电压变为0V时，它的电阻为


Ω。20

6．（12遂宁）某定值电阻两端电压增加1V，流过的电流就增大0.1A，该电阻阻值为____Ω，如果改变该电阻两端的电压，该电阻阻值将______。（选填“变大”、“不变”或“变小”）
10   不变
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7．（12岳阳）在相距20km的甲、乙两地之间有两条输电线，已知每1m输电线的电阻为0.01Ω。现输电线在某处发生短路，为确定短路位置，检测员用电压表、电流表和电源连成如图所示电路进行检测，电压表的示数为3V，电流表的示数为20mA。这是应用了

法测电阻从而确定短路位置离甲地


km。
伏安   7.5
8．（11丹东）当电阻两端的电压由8V变为10V时，通过电阻的电流增加了0.1A，该电阻的阻值为________Ω；若它两端电压变为0V，则该电阻中电流为_______A，此时电阻为_______Ω。  20   0  20 
9．（11上海）某导体两端的电压为3V，通过它的电流为0.3A．10s内透过导体横截面的电荷量为　　　________C，其电阻为　　　Ω。当通过该导体的电流为0.5A时，其电阻为　　　Ω。 3    10    10

10．（11枣庄）利用下面的电路图，在研究电流与电压、电阻关系时，若只改变滑动变阻器的阻值，可以用来探究电流与_______的关系；也可用于伏安法测电阻，实验时小明观察到两个电表的示数如下，则小明测得R的电阻是______Ω。电压    5
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11．（10无锡）在研究电路问题时，使用的电源电压为3V，学生实验使用的常规电流表电阻为0.3Ω，若将电流表和电源直接相连，则通过电流表的电流为_______A，这样操作的后果是          。
      10    电流表会被烧坏

12．（10河池）一个电阻，在它两端加10V的电压时，通过的电流为0.5A，则该电阻的阻值是        Ω；如果电阻两端电压为零，该电阻的阻值是        Ω．20  20 
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13．（10自贡）用电压表和电流表分别测定三个不同阻值的定值电阻R1、R2、R3所得出的电压与电流的关系图线分别如左图中的l、2、3三条直线所示。根据图线可判断三个电阻中_______阻值最大；白炽灯泡用久了灯丝会变细，是由于钨丝在高温下发生了_____________的缘故。
    R1  升华
14．（10天水）如图，电阻箱的示数是_______Ω，电源电压为12V，当电阻箱各旋钮转到图示位置时，电流表示数恰为1mA，则电阻R0的阻值为_______Ω。8425  3575
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15．（09湖北宜昌市）将一支铅笔芯接在3V电源两端，测出通过铅笔芯的电流是0.15A，则该铅笔芯的电
阻为______Ω；若将这支铅笔芯两端的电压增加到6V，则通过它的电流是______A。20    0.3  
16．（09湖北襄樊）．某定值电阻两端的电压由6V变为10V时，流过该电阻的电流增大了0.1A，那么这
个定值电阻的阻值是________Ω。40 
17．(09广西柳州)导体电阻的大小不仅跟材料有关，还与其______________和横截面积有关。当电阻两端
电压为3 V时，通过它的电流为0.3A，则该电阻的阻值是___________Ω。长度   10
18．（09上海）某导体电阻为20欧，若通过该导体的电流为0.3安，则10秒内通过该导体横截面的电荷量      ________库，该导体两端的电压为         伏。当该导体两端电压为3伏时，该导体电阻为      __________欧。3    6    20
19．（09山东平原县）人体安全电压不高于36V，当通过人体的电流接近 30 mA时就会有生命危险。据此
可以推断，人体是        （填“导体”或“绝缘体”），人体电阻约        Ω。

     导体   1200
20．（09江苏）某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，则照明灯的额定电流是     A。如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为      Ω的电阻。1.5  8
21．（09昆明）一个电阻，两端加1V的电压时，通过的电流是200mA，它的电阻值是       Ω；若在它两端加2V的电压，则它的电阻是       Ω，通过的电流是        A。 5    5     0.4

22．（09巴彦淖尔市）一根导体两端加2V电压时，通过的电流正好是0.1A，则导体的电阻是      ， 如果这根导体两端电压变为4V，则通过导体的电流是        A 。20   0.2

23．（09大连）潮湿时人体的电阻比干燥时______；通常，通过人体的电流超过30mA时就会有生命危险，若潮湿时人双手间的电阻为800Ω，此时人的安全电压不高于________。

24．（09天水）一段导体两端电压为10V，导体中的电流是2A，则此导体本身的电阻为__________Ω；如果电压降为0V，导体的电阻等于__________Ω(不考虑温度的影响)。　　5   5

