2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

                 第十五章第2节：电流和电路

1、 选择题
1．（13滨州）某学校保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会亮，表明门都关上了。下图中符合要求的电路图是A
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2．（13德州）LED灯带在装饰材料中被广泛应用．芳芳同学在研究其内部结构时发现，灯带中的LED灯串联后经电流适配器接入照明电路，如图所示．她取下一只LED灯接在电池两端，灯不亮，对调电池正负极后灯亮了，但用手触摸几乎不发热．以下推断符合上述事实的是D[image: image1.png]—
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A．
一只LED正常工作的电压是220V

　
B．灯带中一只LED灯断路后其它灯还亮

　
C．LED灯工作时主要是将电能转化为内能

　
D．LED灯具有单向导电性

3．(12黄冈)下列有关“电”的说法正确的是D
 
A．摩擦起电的实质是创造了电荷 

 
B．运动的电荷一定形成电流 

 
C．电路两端有电压就一定有电流 

 
D．电阻中有电流它的两端一定有电压 

4．（12天津）如图甲所示，验电器A带负电，B不带电。用带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间（如图乙所示），金属棒中B
A．电流方向由A到B　　　　　B．电流方向由B到A

C．有电流但方向无法确定　　　D．始终无电流

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5．（12日照）LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管是由下列哪种材料制成C
[image: image15.jpg]


A．纳米材料     
B．金属材料     
C．半导体材料     
D．超导材料

6．（12嘉兴）如图电路中，用导线连接下列两点后，会导致电路短路的是C
A． a、c          

B．b、c          

C．b、d          

D．d、e
7．（12莆田）如图所示的电路，闭台开关S1和S2后，下列分析正确的是C[image: image16.bmp]
A．小灯泡亮，电铃响

[image: image17.jpg]g



B．小灯泡亮，电铃不响

C．小灯泡不亮，电铃响

D．小灯泡不亮，电铃不响
8．（2011北海）下列不属于用电器的是 D
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9．（11三明）如图所示是一个能吹出冷热风的电吹风简化电路图，图中A是吹风机，B是电热丝，则下列分析正确的是D
A．只闭合开关S1，电吹风吹出冷风           B．只闭合开关S2，电吹风吹出热风

C．同时闭合开关S1、S2，电吹风吹出冷风     D．同时闭合开关S1、S2，电吹风吹出热风
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



10．（11北京）某种电脑键盘清洁器有两个开关，开关S1只控制照明用的小灯泡L，开关S2只控制吸尘用的电动机M。在如图所示的四个电路图中，符合上述要求的是D 
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



11．（11河池）下面列出白炽灯不亮的常见故障与对应的检修方法，其中错误的是 D
A．灯头接线松动——检查加固            B．灯泡的灯丝断了——换新灯泡
C．灯头内的电线断了——换新线并接好    D．连接灯泡的两条导线短路——换新灯泡
12．（11益阳）如图所示的电路图中与实物图对应是C
 SHAPE \* MERGEFORMAT 




A
B
C
D

[image: image18.jpg]


13．（11清远）如图所示，下列四个电路图与右边实物图对应的是A
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



14．（11泰州）小红发现教室里的一个开关可以同时控制两盏灯，下图中符合要求的电路图是A
    [image: image19.png]



15．（11娄底）上海世博会园区80%的夜景照明光源采用低碳节能的LED（发光二极管）照明技术。制作LED灯的核心材料是B
A．导体       

B．半导体       
C．绝缘体       
D．超导体

16．（11湖南怀化）关于电流与电源，下列说法中正确的是A 
A．规定正电荷定向移动的方向为电流方向

 
B．只有电路断开时，电路中才能有电流  

C．只要电路闭合，即使电路中没有电源，电路中也一定有电流  

D．只要电路中有电源，即使电路断开，电路中也一定有电
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17．（11重庆）在如图所示的电路中，闭合开关后两盏灯都可能发光的是B
     A.只闭合开关S1                                B．只闭合开关S2

     C．只闭合开关S1、S2                        D．开关S1、S2、S3都闭合
18．（11自贡）如图所示的电路，闭合开关S1和S2后，下列分析正确的是C
A．小灯泡亮，电铃响              B．小灯泡亮、电铃不响

[image: image21.png]


C．小灯泡不亮、电铃响            D．小灯泡不亮、电铃不响
[image: image22.png]


19．（11娄底）如图所示电路中，当两个开关都闭合时，关于电灯和电铃的工作状态分析正确的是B
A．电灯亮，电铃响

B．电灯亮，电铃不响

C．电灯不亮，电铃响

D．电灯不亮，电铃不响
20．（11长沙）如图所示是一种声光报警器电路，各元件均能正常工作。下列现象描述正确的是D
[image: image23.jpg]e



A．只闭合S2时，铃响灯不亮

B．只闭合S1时，灯亮铃不响

C．同时闭合S1、S2，铃响灯不亮

D．同时闭合S1、S2，灯亮铃不响

21．（11三明）如图所示是一个能吹出冷热风的电吹风简化电路图，图中.A是吹风机，B是电热丝，则下列分析正确的是D[image: image24.jpg]



A．只闭合开关S1，电吹风吹出冷风

B．只闭合开关S2，电吹风吹出热风

C．同时闭合开关S1、S2，电吹风吹出冷风

D．同时闭合开关S1、S2，电吹风吹出热风

22．（11怀化）关于电流与电源，下列说法中正确的是A
A．规定正电荷定向移动的方向为电流方向 

B．只有电路断开时，电路中才能有电流 

C．只要电路闭合，即使电路中没有电源，电路中也一定有电流 

D．只要电路中有电源，即使电路断开，电路中也一定有电流 

23．（11深圳）短路和断路是电路中常见的故障，下列四幅图有短路现象的是B

[image: image25.jpg]


[image: image8.jpg]51

3




24．（10厦门）一种声光报警器的电路如图所示，各元件均能正常工作，对可能出现的现象描述正确的是  B
A. 灯亮，铃一定响           B. 铃响，灯一定亮

C. 灯亮，铃一定不响         D. 铃响，灯一定不亮

25．（10乐山）如下电路图，电路正确而且有电流通过的是  D
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26．(10娄底)下图所示的四个电路中，开关s同时控制电灯和电铃的是  C
[image: image26.jpg]



27．（10广安)在图I所示的电路中，闭合开关后两盏灯都能发光的是 C 
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28．（10郴州）有一种高效节能的新型LED光源，其核心元件是发光二极管。二极管主要由下面哪种材料      制成D
A．金属材料    

B．陶瓷材料     C．超导体　   　
D．半导体

29．（10梅州）LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管是由下列哪种材料制成C
A． 陶瓷材料      
B．金属材料      C．半导体材料      D．超导材料

30．（10攀枝花）上海世博的场馆采用了大量的LED灯来照明。LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管由下列哪种材料制成的：D
   A.陶瓷材料         B.金属材料          C.超导材料    D.半导体材料

31．（10清远） LED发光二极管的主要材料是D
A． 纳米材料    

B．超导体     

C．导体     D．半导体

32．（10昆明）下列说法中，正确的是   B

A．电子定向移动的方向规定为电流方向 


B．与毛皮摩擦过的橡胶棒带负电 

C．电源的作用就是不断产生电荷 




D．用电器的作用就是消耗电荷 

33．（10阿坝州）关于电荷和电流的说法正确的是  A
A．电子定向移动的方向与电流的方向相反 


B．电荷定向移动的方向叫做电流的方向 

C．同种电荷互相吸引 


D．在电路中电流从电池的负极流出来，经过用电器流回电池正极 

34．(09河南)LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管由下列哪种材料制成C
    A.陶瓷材料    B.金属材料

    C.半导体材料  D.超导材料

35．（09兰州）如图2所示，当开关S闭合时，两只小灯泡能同时发光的正确电路是B

[image: image27.jpg]



36．（09湖南娄底）小张家的卫生间按如图所示的电路安装了照明灯和换气扇，它们D
[image: image28.jpg]


A．只能各自独立工作，而不能同时工作
B．只能同时工作，而不能各自独立工作
C．工作时通过的电流一定相等
D．工作时两端的电压一定相等
37．(09广东)如图所示的电路，闭合开关S1和S2后，下列分析正确的是C[image: image29.jpg]



A．小灯泡亮、电铃响    

B．小灯泡亮、电铃不响

C．小灯泡不亮、电铃响    

D.小灯泡不亮、电铃不响

38．（兰州）雷雨时，避雷针的尖端能不断向空中释放电子，关于避雷针中的电流方向，说法正确的是 B
A．从地面流向尖端      

B．从尖端流向地面 

C．没有电流           

D．由地面和空气带电多少决定的。

39.（13湘西）如果电路中出现如图所示的情形，物理学中称之为短路，这样的后果很严重，这时灯泡会
    
A．变暗 

B．变得更亮 

C．正常发光 

D．不能发光 [image: image30.jpg]



二、填空题

1．（13北京）电荷的定向移动形成                      。 电流
2．（13济宁市）二极管由       材料制成，在社会各领域应用广泛。小满在学习了二极管的相关知识后，将二极管与电流表串联起来（如图10所示），对电流表起保护作用，这是利用了二极管的[image: image31.png]AL 8T s



    特性。

    半导体     单向导电

[image: image32.png]


3．(12北京)物理学中规定：        定向移动的方向为电流的方向中。  正

4．（12内江）如图所示，是发光二级管的示意图。当电流从较长的接线脚流入时，发光二极管中有电流通过，使其发光；如果电流从较短接线脚流入，电流处于___________（选填“短路”或“开路”）状态，这说明发光二极管具有___________导电性。   开路   单向
[image: image33.jpg]


5．（11绵阳）如图是简化了的电冰箱的电路图。图中M是压缩机的电动机，L是电冰箱内  部的照晚灯。当电冰箱接入电路后，关闭了电冰箱的门时，开关S1与S2的状态是__________；当又打开正在工作的电冰箱门时，开关S1与S2的状态是__________。

S1闭合、S2断开    S1闭合、S2也闭合
6．（11岳阳）一个能吹冷热风的电吹风的简化电路如图所示。图中A是吹风机，B是电热丝。若闭合开关     ，吹出的是冷风；若闭合开关     ，吹出的热风。（两空均选填“S1 ”、“S2 ”或“S1 和S2”）
[image: image34.jpg]


 S1     S1 和S2
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7．（11南平）如图所示是一个能吹冷、热风的电吹风的简化电路，图中A是吹风机（电动机），B是电热丝。若只闭合开关S1吹出的是________风；若将S1、S2都闭合，吹出的是_____风。

      冷    热
8．（11舟山、嘉兴）汽车在转弯时，位于同侧的前后两个转向灯会同时闪亮，但偶尔也有车在转弯时只亮前灯或后灯。则位于汽车同侧的前后两个转向灯的连接方式为        。要打开转向灯，司机需拨动一下方向盘旁的一根杆子，这根杆子的作用相当于电路中的        。并联    开关　
9．（10威海）图12是一把既能吹冷风又能吹热风的电吹风简化电路图，图中A是吹风机，B是电热丝。将插头插入插座，当开关S1、S2同时闭合，电吹风吹出的是________风；若只闭合开关S1，电吹风吹出的是________风。
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    热  冷
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10．（09成都）如图所示是一把既能吹冷风，又能吹热风的电吹风的简化电路，图中A是吹风机，B是电热丝。将插头插入插座，若只闭合开关Sl，电吹风吹出的是____风；若将开关Sl、S2都闭合，电吹风吹出的是____风。（填“热”或“冷”）

    冷     热
3． 解答题：

1．（11六盘水）手电筒是生活中常用的照明工具，如图所示，是手电筒的实物图。请在虚线框内画出手电筒的电路图。

[image: image11.png]4
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如图[image: image12.png]
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2．（10菏泽）图11是某种手电筒的剖面图，请按照实物剖面图，在虚线框中画出这种手电筒的电路图。

[image: image40.png]



3．（09青岛）小雨连接了如图电路，请在方框内画出它的电路图。

[image: image41.png]
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4．(09广州)．在虚框内画出图13所示实物电路的电路图
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如图
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