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浠水县英才学校兰溪中学2013年秋季第一次月考九年级
物  理  试  题
命题人： 胡立群  审稿人：郭  勇
满分：75分    时间：60分钟

一、单项选择题（答案填在答题卡上，否则无效。3分×10=30分）
1. 被丝绸摩擦过的玻璃棒带上正电荷，这是因为

A．有电子发生了转移                  B．有原子核发生了转移

C．摩擦创造了正电荷                  D．摩擦创造了负电荷2
2. 甲、乙两种干燥的绝缘物体，甲的原子核对核外电子的束缚能力较强[image: image20.png]Lo




，将它们相互摩擦后分开．下列叙述正确的是

A．乙得到了电子带负电                B．甲失去了电子带正电

C．甲、乙靠近会相互吸                D．甲、乙靠近会相互排斥

3. 下图是用带电小球探究电荷间相互作用规律的实验装置，其中符合事实的是

[image: image2.png]



4. 导体容易导电是由于

A．导体中存在大量的自由电子           B．导体中存在大量的自由电荷

C．导体中存在大量的自由离子           D．导体中存在大量的带电粒子
5. 下列用品中，通常情况下属于绝缘体的是[image: image3.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)





A．金属勺                            B．瓷碗               

C．铅笔芯                            D．铁钉 

6. 如图所示，下列四个电路图中与右边实物图对应的是
[image: image12.png]
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7. 下列四个电路中，电流表能测量[image: image5.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




通过灯L1电流的是

[image: image6.png]



8. 某校中考试卷保密室有两把不同的钥匙，分别由两个人保管。只有当两把钥匙都插入钥匙孔（相当于闭合开关）电动门才会打开，单独使用某一把钥匙不能使门打开。下图中符合要求的电路图是
[image: image7.png]Q





9. 关于电路的知识，下列说法中不正确的是 

A．为使两灯同时亮，同时灭，两灯一定要串联

B．金属中的电流方向跟自由电子定向移动的方向相反

C．在电路中，电源是把其他形式的能转化为电能的装置

D．一般的电路是由电源、用电器、开关和导线组成的
10. 小轿车上大都装有一个指示灯，用它来提醒司机或乘客车门是否关好。四个车门中只要有一个车门没关好（相当于一个开关断开），该指示灯就会发光。下图为小明同学设计的模拟电路图，你认为最符合要求的是
[image: image13.png]


   
选择题答题卡
	题号
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二、填空题（每空1分，共18分）

[image: image14.png]


11. 如下左图所示，碳棒A、B立于硫酸铜溶液里，通电后，碳棒A上析出红色的铜。据此可以判定：电源的C端是______极。在导线BD中定向移动的电荷是_______，电流方向是_________。在溶液里定向移动的电荷是_________，电流方向是___________。(硫酸铜溶液中铜离子为正离子)

[image: image8.png]



12. 如上右图所示的电路，电流表A的示数是1.5A电流表A1的示数是0.8A，则流过灯泡L1的电流
是________A，L2的电流是_____A．

13. 如图13所示电路中：         

（1）若使L1、L2串联，则应闭合     ，断开     ；（2）若使L1、L2并联，则应闭合     ，断开     ；
[image: image15.jpg]


（3）如果只闭合S1而断开S2、S3，则灯     亮；（4）同时闭合开关         是不允许的.

[image: image16.png]



14. 如图14所示电路中，电流表A1与A2指针指示的位置如上右图所示，则电流表A1所使用的量程为         ，读数是        ；电流表A2所使用的量程是        ，读数是        ，灯L1电流是          。
三、作图题（每题4分，共12分）

15.英才学校九年级教室的照明电路中用两个开关控制六盏电灯，前面的开关控制前面三盏灯，后面的开关控制后面三盏灯，请在下面方框内画出教室照明电路的电路图（电源用电池组代替）。
[image: image17.png]A1

FRER | WA | /A | /A
1 0.1 0.2 0.3
2 0.4 0.2 0.6
3 0.8 0.2 1.0
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16. 如上右图所示电路的“○”中正确地填上电压表或电流表的符号，并标明表电流表和电压表的正、负接线柱。
[image: image18.png]A2

FERER | W/A | /A | /A
1 0.2 0.1 0.3
2 0.4 0.2 0.6
3 0.6 0.3 0.9
4 0.8 0.4 i2




17. 根据图所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路 (要求连线不能交叉)
四、实验与探究（每题5分，共10分）

18. 小明和小强在“探究并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系”时，利用一个开关、一个电流表、一个学生电源(有多个电压档位)、四个阻值不等的电灯以及若干条导线，进行了大胆地探究。如下图所示是他们的实验电路图。

(1)他们的猜想是：________________________ (只写一种猜想)。

[image: image19.jpg]



（2)小明按照电路图正确地进行实验，得到了表1中的实验数据。小明在实验中，是靠只改变________而得到实验数据的。
(3)小强也按照上述同样的器材和同样的电路进行了实验，却得到了表2中的数据。小强在实验中是靠只改变________而得到实验数据的。

(4)从表1、表2中的实验数据可以看出，并联电路电流的规律是：________________。
19. 在“组成串联电路和并联电路”的实验中

（1）连接串联电路的过程中，下列几点要求中没有必要的是（     ）

A．按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的

B．每处接线都必须接牢

C．必须从电池的正极开始依次连接开关S，灯L1和L2，最后连到电池负极

D．连接完毕，对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关

（2）在串联电路中开关的作用是                         。

（3）在并联电路中支路开关的作用是                        。

五、综合应用（每空1分，共5分）

20. 按照我国交通管理的规定，“红灯停、绿灯行、黄灯预备”。小明在科技活动中设计了一个实验电路，如图所示，用以模拟十字路口的红绿灯控制。请你认真分析后填空：

[image: image10.png]



    （1）当单刀多掷开关接通位置“1”时，有______个灯发光，发光灯的连接采用的是_______联方式；
    （2）当开关接通位置“3”时，允许_____方向的车辆通行（选填“东西”或“南北”）；
    （3）你认为小明的设计是否可行__________；（选填“可行”或“不可行”） 
（4）联系实际，对设计方案提一条改进性建议____________                          ____。
浠水县英才学校兰溪中学2013年秋季第一次月考九年级
物理试题答案
一、单项选择题（答案填在答题卡上，否则无效。3分×10=30分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	A
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	A
	A
	C


二、填空题（每空1分，共18分）

11. 负  自由电子（或电子、或负电荷）  由D到B   正负离子   由B到A

12. 0.8  0.7  13.（1）S2   S1S3 (2) S1S3   S2 (3) L2   (4) S2S3
14. 0-3A  2.2A   0-0.6A   0.44A  1.76A 
三、作图题（每题4分，共12分）
15.                                 16. 

                                                                        -  A +
                                                                            +  A   -
                                                             -   V   + 
17.

[image: image11]
四、实验与探究（18题的第（4）小题19题的（2）（3）小题每空2分其余每空1分，共10分）

18.(1)并联电路中干路电流等于各支路电流之和（2）不同的电灯（3）电源电压

（4）并联电路中干路电流等于各支路电流之和

19.（1）C （2）控制整个电路 （3）控制开关所在支路

五、综合应用（每空1分，共5分）

20.（1） 4  并  （2）东西 （3） 可行

（4）将手动开关改为自动控制（或加上倒计时显示，或加上左右转弯的箭头等合理就行）
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