第十五章电流和电路单元测试题

班级：            姓名：            得分：            
一、单项选择题（每小题3分，共27分）
 1、在晴朗的冬日，用塑料梳子梳干燥的头发，头发会越梳越蓬松，主要原因是（    ）

   A.梳头时，空气进入头发     B.头发和梳子摩擦后，头发因带同种电荷而相互排斥

   C.梳子对头发有吸引作用     D.头发和梳子摩擦后，头发因带异种电荷而相互吸引

2、某家用电器正常工作时，通过的电流大约为5 A，该用电器可能是(　　)
   A．电视机        B．空调       C．白炽灯        D．洗衣机
3、电路中的电流既看不见，也摸不着，但是它的许多特点和水流、车流类似，人们在研究电流特点时，多用水流来相比，这种科学思维方法可以叫做（    ）

  A．控制变量法       B．模型法       C．类比法       D．归纳法
4、下列四组物体中，都属于绝缘体的一组是   （    ）
A.碳棒、人体、大地          B.水银、铜丝、铁块
C.陶瓷、干木、塑料          D.大地、人体、陶瓷

5、如图所示的电路中，哪个电路是[image: image15.png]


正确的（    ）
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6、日常的生活经验告诉我们，家中的电灯、插座、彩色电视机、电冰箱等电器设备之间的连接方式是（   ）    
A.一定是并联        B.可以是串联，也可以是并联
C.一定是串联        D.电灯与插座应该串联，彩色电视机与电冰箱应该并联

7、如图所示的电路中，有可能造成电源和电流表都损坏的是（   ）[image: image2.png]



[image: image8]
8、电路中能产生持续电流的条件是（    ）

   A．电路中有用电器             B．电路中有电源   
C．电路中有开关               D．电路中有电源，还要形成通路
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9、居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着造成很大浪费。科研人员利用“光敏”材料制成“光控开关”，天黑时自动闭合，天亮时自动断开；利用“声敏”材料制成“声控开关”，当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时自动断开。若将这两种开关配合使用，就可以使楼道灯变得“聪明”，则这种“聪明”的电路是（   ）

二、双选题（每空4分，共12分）
10、关于电流的说法中正确的是（    ）

  A．带电微粒的运动方向就是电流的方向  

  B．金属中自由电子移动形成电流

  C．负电荷定向移动的方向与规定的电流方向相反 

  D．科学上规定正电荷运动的方向就是电流的方向
11、使用电池的时候，不允许用导线直接把电池的两极连接起来，这是因为（    ）
A.这样连接电路中电流太小，用电器无法工作    B.这样连接电路中电流会很大           
C.这样连接有触电危险                        D.这样连接会损坏电池
12、在同一个电源两端接两只灯泡，用电流表测得通过这两只灯泡的电流相等，则这两只灯泡的连接方式（     ）
   A、可能是串联     B、一定是串联    C、可能是并联    D、一定是并联
三、填空题(每空1分，共24分)

13、自然界中存在____________种电荷，电荷间的相互作用规律是：同种电荷相互___________，异种电荷相互____________。
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14、物体带电主要是由于电子从一个物体___________到另一个物体上，物体有了多余的___________而带负电，缺少了____________就带正电，因此，摩擦起电并不是创造了电，实质是电子____________的过程。

15、一个完整的电路是由提供电能的_______、消

耗电能的________、控制电路通断的_______

和提供电的流动路径的导线四部分组成的。
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16、如图15-3所示电路，当S1，S2都闭合时，能发光的灯泡是_____，它们是_____联，当S1，S2都断开时，能发光的灯泡是_____，它们是_____联.

17、电流是表示________________的物理量，电流用字母      表示，电流的单位是________，用符号______表示。
18、实验室里通常用____________来测量电路中的电流。测[image: image3.png]


量时，电流表必须和被测的用电器________联在电路里，使电流从它的________接线[image: image4.png]


柱流进，从________接线柱流出，并选择合适的__________，绝对不允许不经过__________而直接将它连接在电源的两极上。
四、作图题(每题4分，共8分)

19、根据图15-4所示的实际电路，在右面的虚线框内画出电路图.[image: image12.png]
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20、根据图15-5中的电路图，把电路元件连接起来。

[image: image13.png]


[image: image6.jpg]



五、实验题(4分+6分+6分+8分=24分)
21、如图15-6所示的电流表的读数甲是       A，乙是        A。
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22、甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处. 当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图15-7甲、乙、丙所示的三种情况. 请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上.


甲同学的问题：________________________________________；

甲同学的问题：________________________________________；

乙同学的问题：________________________________________；

    丙同学的问题：________________________________________；
23、在“组成串联电路和并联电路”的实验中。
（1）在连接串联电路的过程中，下列几点要求中没有必要的是（     ）
A.按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的
B.每处接线都必须接牢
C.必须从电池的正极开始依次连接开关S、灯，最后连到电池的负极
D.连接完毕，对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关
（2）在串联电路中开关的作用是____________________________________。
（3）在并联电路中支路开关的作用是________________________________。

24、如图所示，探究串联电路中各点电流的关系：

（1）提出问题：                                       

（2）猜想与假设：                                         
（3）设计实验：分别把 a,b,c各点断开，把         接入电路，测量流过的        ，看它们之间有什么关系。换上另外两只小灯泡，再次测量，看是否还有同样的关系。

（4）进行实验：略

（5）分析与论证：根据测量结果分析，得出结论：                          。

六、计算题（每小题5分）
25、如图15-9所示的电路中，闭合开关后三个电流表A1、A2、A示数分别为I1、I2、I，已知I=0.6A，I1=0.4A，则通过灯L2的电流是多少安？


第十五章 电流和电路检测题参考答案
一、选择题

1.B 2. B  3. C  4.C  5.A  6.A  7.A  8.D  9.D

二、双选题

10、BC  11、BD  12、AC
三、填空题

13、两，排斥，吸引。

14、转移，电子，电子，转移。

15、电源，用电器，开关 
16、L1 L2，并，L2 L3，串

17、电流强弱，I，安培，A

18、电流表，串，正，负，量程，用电器
四、作图题
19、略    
20、略

五、实验题
210.26，2.6

22、 （1）正负接线柱接反了

（2） 量程选大了 

（3） 量程选小了

23、（1）C，（2）控制所有用电器（3）控制所在支路的用电器

24、(1)串联电路中各点电流有何关系？

    (2)串联电路中各点电流可能相等。电流表，电流

(3)电流表，电流

(5）Ia=Ib=Ic

(6)串联电路中电流处处相等

六、计算题
25、已知  I = 0.6A   I1 = 0.4A  求I2
解：  因为L1与L2是并联的，
          所以I= I1 + I2 
              I2 = I - I1 = 0.6A–0.4A = 0.2A
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