广元市2015年初中学业及高中阶段学校招生考试

物 理 试 题
说    明：1.全卷满分90分，考试时间70分钟。考试结束后，将试题和答题卡一并交回。
2.本试题共两部分，其中第一部分为选择题，考生用2B铅笔答题；第二部分为非选择题，考生用0.5毫米的黑色墨迹签字笔答题。请考生在答题卡上答题，答在试题上的答案无效。
第一部分  选择题（共30分）
一．选择题：下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题意，不选、错选、多选均不得分。每小题3分，共30分。
1．下列关于热学知识的说法，正确的是（　　）

A．冰在熔化过程中吸收热量，温度不变，内能不变

B．水的温度越高，所含的热量越多

C．扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动

D．固体不容易被压缩，是因为分子间只有斥力

2．关于热机，下列说法中不正确的是（　　）

A．热机性能好坏的重要标志之一是热机效率

B．在四冲程内燃机中减少废气带走的大量热量可以大大提高热机的效率

C．柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大

D．在压缩冲程中内燃机将机械能转化为内能
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3．如图所示，甲、乙两个通草球用丝线悬挂着，当乙球靠近甲球时，两球互相排斥，则下列说法正确的是（　　）

A．甲球带正电，乙球不带电
B．甲球不带电，乙球带负电
C．甲球带正电，乙球带负电
D．甲、乙两球都带负电或都带正电
4．下列事例是通过热传递改变物体内能的是（　　）

A．夏天在饮料中放入冰块使饮料喝起来更凉爽
B．冬天在寒冷的室外互搓双手来使双手变暖
C．锯木头时锯条发热
D．陨石进入大气层后与空气摩擦而发光发热
5．下列各组物质中，通常情况下都属于绝缘体的一组是（　　）

A．人体、盐水、橡胶            B．玻璃、橡胶、陶瓷
C．人体、大地、塑料            D．金属、陶瓷、大地
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6．如图所示的电路中，闭合开关后发现两灯均不亮，电流表的指针几乎不动，而电压表的指针有明显的偏转，该电路的故障可能是（　　）

A．L1的灯丝断了
B．L2的灯丝断了
C．L1、L2的灯丝断了
D．电流表坏了
7．在图所示的四个电路中，哪个电路中三个电灯是并联的（　　）
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A                  B                 C                 D．

8．在如图所示的电路中，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向右端b滑动的过程中，正确的是（　　）
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A．电流表的示数增大，电灯L变亮
B．电压表的示数增大，电灯L变暗
C．电流表的示数不变，电灯L变亮
D．电压表的示数减小，电灯L变暗
9．下列关于欧姆定律（ I=U/R ）说法不正确的是（　　）

A．由I=U/R可知，当导体电阻R一定时，导体中电流I跟两端电压U成正比
B．由I=U/R可知，当导体两端电压U一定时，导体中电流I跟电阻R成反比
C．由I=U/R变形可得R=U/I，说明导体的电阻跟其两端电压成正比，跟通过它的电流成反比
D．由I=U/R变形可得R=U/I，说明导体的电阻R在数值上等于U跟I的比值，但由于电阻是导体本身的属性，其大小跟U、I无关
10．如图所示是一个能吹冷热风的电吹风简化电路，其中A是吹风机，B是电热丝．将它接入家庭电路，只闭合S1，电吹风吹冷风：若再将S2闭合，则此时该电路的（　　）

A．总电阻增大
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B．总功率增大
C．总电压减小
D．总电流减小
第二部分  非选择题（共60分）
二．填空题：把正确答案直接填写在答题卡对应题目的横线上方。每空1分，共20分。
11．如图所示是四冲程汽油机工作时的做功冲程，此汽油机某段时间内消耗汽油100g，这些汽油完全燃烧能放出热量4.6×106J．（汽油热值为4.6×107J/kg）
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12．图甲所示的实验现象说明分子不停地做无规则运动；图乙所示的实验现象说明分子间存在引力．
13．用两个相同的“热得快”，分别给质量、初温都相同的甲、乙两种液体同时加热，两液体的温度随时间变化关系的图象如图．根据图象可知，甲液体的比热容小于乙液体的比热容（选填“大于”、“小于”或“等于”）．如果乙液体是水，那么质量为500g，初温为20℃的乙液体吸收1.89×105J的热量，乙液体的温度升高了80℃（气压为一标准大气压）．

14．验电器的原理是同种电荷互相排斥；如图甲所示，验电器A不带电，B带负电．用带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间（如图乙所示），金属棒中电流的方向是A→B．
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15．如图所示，闭合开关S1和S3，两灯并联；为了避免短路，不能同时闭合开关S3S2．

16．在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成如图（a）所示的电路．当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置均为图（b）所示，则通过灯L2的电流为0.32A，通过灯L1的电流为1.28A．
17．如图的电能表应该在220V的电路中使用：图中电能表的示数为2014.6kW•h．
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18．在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示，由图可知，元件B的电阻是10Ω，将A、B串联后，接在电源电压为3V的电源两端，则通过A、B的电流是0.2A．  
19．同种材料制成的导体甲、乙，它们的长度相同，甲的横截面积大于乙的横截面积，甲的电阻小于乙的电阻；若将它们并联在电路中，则甲、乙两端的电压之比为1：1．

20．如图所示，电源电压为18V且保持不变，电压表的量程为0一15V，电流表的量程为0-0.6A，滑动变阻器的最大阻值100Ω，小灯泡L标有“6V3W”字样，闭合开关S，当灯泡正常发光时，滑动变阻器的功率为6    W，若灯泡的电阻不变．在保证电路各元件安全的情况下．滑动变阻器连入电路中的阻值变化范围为24Ω～60Ω．
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三．作图与实验探究题：每图、每空2分，共24分。

21．如图所示，甲、乙是电流表或电压表．当开关S闭合后，要使电阻R1、R2并联，甲表是电压表，乙表是电流表．
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22．火车在车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门的插销相当于一个开关），车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，提醒旅客两间厕所内部都有人，请你把图中的各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图．
23．为了探究影响电流热效应的因素，小宇设计了如图所示电路，烧瓶中盛有初温相同的煤油，R甲＞R乙．  
（1）在实验中应使两瓶中盛装的煤油质量相等（填“相等”或“不等”）．
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（2）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，选用煤油而不用水，主要是由于煤油的比热容比水小．
（3）通电一段时间后，比较两烧瓶中温度计的示数，是为了探究电流产生的热量与电阻大小的关系．
（4）要利用此装置来探究电流产生的热量与电流大小的关系，你还需要进行的操作是在电路中串联一个滑动变阻器，改变滑片的位置，使电路中的电流改变，在通电时间相同的情况下，比较两烧瓶中温度计示数的变化量．

24．小明利用如图甲所示电路测定小灯泡的功率．被测小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω左右．实验室有如下器材：电源（电压为6V）、电流表（0～0.6A  0～3A）、电压表（0～3V 0～15V）、开关各一个、导线若干、滑动变阻器三只：R1（20Ω 0.5A）、R2（50Ω 0.5A）、R3（500Ω 1A）．
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（1）实验前在检查仪器时，发现电流表指针如图乙所示，则接下来的操作是调零．
（2）排除电路故障后，闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，多次测量，小明画出了小灯泡中电流随其两端电压变化的关系图象（如图丙），则小灯泡的额定功率为0.625W．
（3）小明又取了一个规格、型号完全相同的旧灯泡进行实验，发现在额定电压下工作时，灯泡亮度明显偏暗，小明仔细观察，发现这只灯泡的玻璃内壁变黑．灯泡亮度偏暗的原因是灯丝发光时发生升华而变细，消耗的实际功率变小的缘故（选填“大、小）．
（4）灯泡的功率测量完毕，小明用5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω的定值电阻更换电路中的灯泡，探究电流跟电阻的关系，得到如图丁所示的电流I随电阻R变化的图象，则小明应选用滑动变阻器R2（选填“R1”、“R2”或“R3”）．若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为14Ω，则所选定值电阻的阻值为10Ω．

四．解答题：解答过程应写出必要的文字说明、公式、重要演算步骤、数值和单位。每小题8分，共16分。
25．一个标有“220V 100W”的灯泡，接到照明电路上，求：
（1）灯丝的电阻是多大？
（2）若正常工作时耗电1KW•h，用电时间多少h？
（3）若电源电压变成250V时其实际功率是多少？（得数保留整数）

26．如图（a）所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由a端移动到b端时，测得电阻R两端的电压U与通过R的电流I的变化关系如图（b）所示．求：
（1）电源电压为多少；
（2）变阻器的最大阻值是多少；
（3）电阻R的功率变化范围．
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