麓山国际实验学校2014—2015—1初三第一次限时训练
物 理 试 卷
一、选择题（每小题只有一个正确答案，每题3分，共42分）
1． 下列景象中，能说明分子在永不停息地运动的是 (      )

A．柳絮飞扬         B．荷花飘香       C．落叶飘零        D．烟波浩淼

2．图所示的四个实验现象中，能够说明分子间存在引力的是(      )
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3．关于温度、热量、内能，下列说法正确的是(    )  
A．物体的温度越高，放出的热量越多          

B．物体的内能增加，一定是外界对物体做了功

C．物体温度升高，内能一定增加
D．物体吸收了热量，它的温度一定升高

4．汽车、拖拉机的发动机常用水做冷却剂。是因为水具有(    )
A．较小的密度     B．较大的比热容     C．较低的凝固点      D．较高的沸点   

5．初春育水稻秧苗时，为了不使秧苗受冻，正确的做法是（　　）
A．早晨多灌水，傍晚多排水    B．早晨多排水，傍晚多灌水 
C．早晨和傍晚都要多灌水      D．早晨和傍晚都不要灌水 
6．由c=[image: image1.png]A CER)



，关于同一种物质的比热容c，下列说法正确的是（　　）

A．
若吸收的热量增大一倍，则比热容增大一倍

B．
若质量增大一倍，则比热容减至一半

C．
若加热前后的温度差增大一倍，则比热容增大一倍

D．
无论质量多大，比热容都一样

7．在四冲程汽油机工作过程中，将内能转化成机械能的冲程是（　　）

A．吸气冲程
     B．压缩冲程
     C．做功冲程      
D．排气冲程

8．柴油机压缩冲程中，汽缸中空气的温度、压强、体积的变化情况是（　　）

A．温度升高、压强减小、体积增大      B．温度降低、压强减小、体积减小

C．温度升高、压强增大、体积减小      D．温度降低、压强减小、体积增大

9．用铝壶在天然气灶上烧水的过程中（　　）

A．水的温度越高，水分子运动越剧烈         B．是通过做功的方式改变水的内能

C．铝的比热容比水小，铝的吸热能力比水强   D．天[image: image2.png]


然气燃烧越充分，热值越大

10．四个悬挂着的带电通草球，相互作用情况如图所示，那么D球（　　）
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A．带与A球不同种的电荷


B．带与B球不同种的电荷

C．带与C球不同种的电荷


D．一定带正电荷

11． 小青把以下物品分成两类：①铅笔芯、铜线、盐水；②塑料尺、橡皮擦、油．他分成两类后的物品分别属于（　　）

A．固体和液体     B．导体和绝缘体      C．金属和非金属     D．晶体和非晶体
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12．如图所示的电路中，当开关S闭合时，灯L1和L2均不亮。某同学用一根导线检查电路的故障，他将导线先并接在灯L1两端时，发现灯L2亮， L1不亮，然后并接在灯L2两端时，发现两灯均不亮。由此可判断 （    ）

A．灯L1短路            B．灯L1断路

C．灯L2短路            D．灯L2断路
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13．如图所示的四个电路中，属于并联电路的是(     ) 
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14．为保证司乘人员的安全，轿车上设有安全带未系提示系统。当乘客坐在座椅上时，座椅下的开关S1闭合，若未系安全带，则开关S2断开，仪表盘上的指示灯亮起；若系上安全带，则开关S2闭合，指示灯熄灭。下列设计最合理的电路图是（    ） 

二、填空题（每空2分，共22分）

15．人们把用丝绸摩擦过的有机玻璃棒所带的电荷叫做_________电荷，当该玻璃棒靠近用毛皮摩擦过的橡胶棒时，它们会相互______________。

16.火箭常用液态氢做燃料，是因为液态氢的热值__________； 所需的液态氢的体积小便于储存和运输。
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17.如图表示的是汽油机的_________冲程；在压缩冲程中，是通过___________方式增加气体内能的。
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18．如图所示是一种LED手电筒，它用两节干电池做电源，由5个LED并联组成，每只LED的额定电流为15 mA，则这种LED手电筒正常工作时的总电流为[]      75mA。
19．如上右图所示是电吹风的简化电路图，A是风扇的电动机、B是电热丝。要吹热风应闭合开关         ，此时A与B         联在电路中。
20．用某种合金制成的小球，体积为12cm3，当温度从10℃升高到20℃时，吸收的热量为340J，已知合金的密度为8.5×103kg/m3，比热容为0.5×103J/(kg·℃)，则该小球的质量是        g；如果是空心的，空心部分的体积是        cm3。
21．甲、乙两种液体，它们的比热容和质量分别为c1、c2和m1、m2，它们的初温度依次是t1、t2，若将甲、乙两种液体相混合，测混合的温度为              。(不计热损失)

三、实验探究题（每空2分，共20分）
22．在探究物质熔化特点的实验中，实验小组测得出了某物质的温度随时间变化的图像如图所示．设物质从热源吸热的功率恒定不变，根据图像解答下列问题：
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(1) 在AB段时，物质处于             状态，   
(2)该物质在t1时刻的内能        t2时刻的内能（填“大于”“小于”或“等于”）．

(3) 该物质在AB段的比热容        CD段的比热容（填“大于”“小于”或“等于”）．
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23．在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图．
（1）小明同学在测量A处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是：    

                                ；在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为       A．
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（2）分析表格中的数据可以得出结论：在并联电路中，干路电流                    。

24．如图甲，在探究“不同物质吸热能力”的实验中：
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（1）在两个相同的烧杯中加入初温相同、             相同的水和煤油（ρ水＞ρ煤油）．选用相同电加热器的目的是：                                     ．

（2）水和煤油温度随时间变化的图象如图乙所示，

①根据图甲可判断出a物质是               ．(选填“水”或“煤油”)

②根据图乙可判断出               吸热能力强．(选填“水”或“煤油”) 

四、综合题（4+6+6  共16分）

25．福建省气象台每天发布全省天气预报，如图中列出的是2013年4月22日某两个城市的气温情况，其中一个是沿海城市厦门，另一个是内陆城市南平，根据你所学的知识分析城市B可能是哪个城市？说出你判断的理由．
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26．随着生活条件的改善，小明家住上了新楼房，新楼使用的是天然气。小明想：将一壶水烧开究竟需要多少天然气呢？他通过实践收集如下数据：水壶里放入质量为2kg、温度为20℃的水，大火加热直至沸腾，用掉天然气1.68×10-2m3。又在物理书中查到天然气热值为8×107 J/m3。[气压为1标准大气压；c水=4.2×103J/（kg•℃）]

（1）烧开这壶水，水需要吸收多少热量？

（2）天然气完全燃烧放出的热量为多少？

（3）燃气灶的效率为多少？
27．国产165型单缸四冲程汽油机的汽缸横截面积为40cm2，活塞冲程长60mm，满负荷工作时做功冲程燃气的平均压强为1.0×106Pa，飞轮的转速是2400r/min。求：
（1）这种汽油机燃气对活塞的平均压力；
（2）这种汽油机满负荷工作时做功的功率（不计摩擦损失）；
（3）如果某小型汽车用4个缸的这种汽油机做为动力机（设每个缸提供的功率均相同），若该汽油机的效率为40%，当该汽车在平直公路上以36km/h的速度匀速行驶，通过46km的路程时，需消耗汽油多大kg？（汽油的热值为4.6×107J/kg）
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物 理 试 卷(参考答案)
1-5：B C C B B    6-10: D C C A A     11-14: B B C B

15、正    吸引
16、大  

17、做功   做功
18、75

19、S1    S2    并
20、68     4 

21、(c1m1t1+c2m2t2)/(c1m1+c2m2)

22、固体  小于   大于
23、（1）电流表的正负接线柱接反了    0.24

   （2）等于各支路电流之和
24、质量    是两种物质在相同的时间内吸收相同多的热量     水    水
25、厦门，因为厦门沿海，水的比热容比较大，吸收相同多的热量温度变化明显，从而使得昼夜温差不大。
26、（1） 6.72×105J

(2)  1.344×106J

(3)  50%

27、 (1)  4000N

     (2)  4800w

     (3)  0.48kg
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