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一、单项选择题（每小题3分，共24分）

1、两个悬挂着的通草球，相互作用情况如图1所示，
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那么A球一定是(      )                    
A  带正电荷

 B  .带负电荷

C.  不带电
    D. [image: image2.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




带与B球相同的电荷

2.生活经验告诉我们，家中的电灯、插座、电视机、电冰箱等电器设备之间的连接方法是   (    )
A．一定是串联       B．一定是并联  

 C．可以串联，也可以是并联    
D．电灯与插座应该串联，彩电与电冰箱应该并联

3．如图2所示，当闭合开关S后看到灯L1发光，灯L2不发光，则可能的原因是（    ）
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A. 灯L1断路    B. 灯L1短路    C. 灯L2断路    D. 灯L2短路

4．某档案馆的保密室进出门有下列要求：甲、乙两资料员必须同时用各自的钥匙（S甲、S乙分别表示甲、乙两资料员的钥匙）使灯亮才能进入保密室；而馆长只要用自己的钥匙（S馆长表示馆长的钥匙）使灯亮就可以进入保密室。如图3所示的电路图中符合上述要求的是（   ）
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5．在图4所示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，开关S1由断开到闭合，下列说法正确的是（   ）      

A．电流表A1示数变大，电流表A示数也变大
B．电流表A1示数变小，电流表A示数也变小
C．电流表A1示数不变，电流表A示数变小
D．电流表A1示数不变，电流表A示数变大
6．加油站规定：“严禁用塑料桶装汽油”，这样规定的理由是(      )
A．塑料和汽油会起化学变化，使汽油变质；
B．汽油会腐蚀塑料，造成漏油。
C．汽油与塑料桶壁不断摩擦，使塑料桶带电产生火花放电，引燃汽油造成火灾；
D．汽油与塑料桶壁不断[image: image3.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




摩擦，使塑料桶带电，人触桶外壳会造[image: image4.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




成触电伤害。
7．如图5所示电路中，各元件均能正常工作。下列描述正确的是（   ）
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A． 闭合S1、S2，灯亮铃不响
B．闭合S1、S2，灯灭铃不响
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C．闭合S1、S2，铃响灯不亮   

D．闭合S1、S2，灯亮铃也响
8．如图6所示电路中，当开关S1、S2均闭合后，则（     ）

A．L1、L2都能发光         
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B．L1、L2都不能发光

C．Ll能发光，L2不[image: image5.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




能发光    

D．Ll不能发光，L2能发光

二、填空题（每空2分，共36分）

9、完成下列单位换算

7.5A=           mA         20000 μA=           mA

     10．实验室常用来检验物体是否带电的仪器[image: image6.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




叫          ，它是利用同种电荷相互        的原理制成的。

11．A、B、C、D四个带电体，已知D带正电，A和C互相排斥，B和C互相吸引，B和D互相排斥，则A带     ，B带     。（均选填“正电”或“负电”）

12．电荷的          移动形成电流。人们把        移动的方向规定为电流的方向。
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13．用丝绸摩擦玻璃棒，玻璃棒带      电荷，用毛皮摩擦橡胶棒，橡胶棒带     电荷。若迅速用摩擦后的毛皮与丝绸靠近会出现         现象。(选填吸引或排斥) 
现用图7丝绸摩擦过的玻璃棒A，去接触验电器金属球B，

则瞬时的电流方向是从              （选填A流向B或B流向A）.。

14、我们知道，容易导电的物体叫做导体。下列给出的陶瓷、石墨、橡胶、盐的水溶液等材料中不是导体的有                  ；导体中有大量的         电荷，因此善于导电。
[image: image28.jpg]


15、如图8所示电路中                                
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（1）若使L1、L2串联，则应闭合            ，断开             ；
（2）若使L1、L2并联，则应闭合              ，断开             ；

三．作图与实验探究题（每[image: image8.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




图4分，每空2分，共28分）
16．（4分）画出图9所示的实物图的电路图。全品中考网
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17．（4分）根据图10甲所示的电路图，用笔画线代替导线，连接图10乙所示实物电路 (要求导线不能交叉，电流表选用大量程)。
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18．使用电流表测量时，将电流表和[image: image11.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




被测的用电器      联；

让电流从          接线柱流进去；从       接线柱流出来；在不知道被测电流大小的情况下，可用       法，看看指针的偏转是否在最大测量值之内， 如图11甲所示电路中，当开关S闭合后，两个电流表的指针偏转分别如图11乙所示，则通过L1的电流

是       A，通过L2的电流是   [image: image12.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




   A。   
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19．.在“探究串联电路中各点的电流有什么关系”  时，小明设计实验如下。把两个灯泡L1、L2串联起来接到如图所示电路中，分别把图12中A、B、C各点断开，把________接入，测量流过的电流，看看它们之间有什么关系.换上另外两个小灯泡，再次测量三点的_______，看看是否还有同样的关系。下表是两次测量的记录数据.
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分析和论证：

 (1)在拆接电路时，开关S必须处于________状态。

(2)结论：串联电路中各处__________相等。

四、计算题（6分+6分=12分）

20、.(6[image: image14.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




分)把一个外观体积为17.8cm3的空心铜球放入水中，它恰好处于悬浮状态，已知铜的密度是8.9×103kg/m3，g取10N/kg。求：
（1）空心铜球的重力；（2）铜球空心部分的体积。
21、. (6分)小[image: image15.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




明家新安装了一台容积为0.5m3的太阳能热水器，加满水后，经过4h阳光的照射，水温由原来的20℃升高到了40℃．
问：在这4h内水吸收了多少热量?若这些热量由效率为20％的火炉燃烧焦炭来提供，则需要燃烧多少千克焦炭?

[水的比热容C水＝4.2×10[image: image16.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




3J/(kg·℃)、焦炭的热值q＝3.0×107J/kg]

＝ρV＝1.0×103kg/m3×0.5m3＝500kg……….（1分）
需要吸收的热量：
Q吸＝cm△t

   ＝4.2×103J/(kg·℃)×500m3×(40℃－20℃)

                ＝4.2×107J                       （2分）
焦炭放出的热量
   Q吸＝m炭·q         （1分）
火炉的转化效率[image: image17.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7
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