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课时提升作业(十九)

家庭用电
(30分钟　40分)
一、选择题(本大题共4小题,每题3分,共12分)
1.(2014·赣州南康期末)关于安全用电,下列说法正确的是(　　)
A.有金属外壳的用电器的三脚插头,较长的脚与该用电器的外壳相连
B.用测电笔检查电路时,手不能接触笔尾金属体
C.控制家用电器的开关应与该用电器并联
D.家庭电路中的空气开关跳闸了,一定是发生了短路
【解析】选A。带有金属外壳的用电器,其金属外壳一定要通过三脚插头接地,以防用电器外壳带电危及人身安全,故A正确；使用测电笔辨别火线时,一定要用手触及笔尾金属体,不能用手触及测电笔前端的金属探头,否则会造成人身触电事故,故B错误；控制家用电器的开关应与该用电器串联,故C错误；空气开关跳闸的基本原因是所带负荷超限。一般情况是短路、漏电或负荷过重,故D错误。

2.(2013·长沙中考)某家庭电路的部分组成如图所示,下列说法正确的是(　　)
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A.图中三个插座是串联的
B.控制灯泡的开关S要接在火线上
C.三脚插头的用电器也可插入两孔插座
D.闭合开关S时,灯泡不亮,一定是零线某处断路
【解析】选B。本题考查家庭电路的连接和故障判断。家庭电路的连接应该是并联的,开关接在火线上。三孔插座的作用是外壳漏电时及时导入大地,防止发生触电事故,两孔插座没有这个作用,为了用电安全,三脚插头不能插入两孔插座。当灯的开关闭合,灯不亮时,原因很多,不一定是零线断路,只能说可能是零线断路。

3.如图所示的几种做法,正确的是(　　) 
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【解析】选C。本题综合考查安全用电知识。掰掉这个插头后,金属外壳不能与地接触,易发生触电事故,故A错误。当人发生触电时应立即切断电源或用干燥的木棍将电线挑开,用金属棒挑开,施救者也会发生触电事故,所以B错误,C正确。打雷时在树下避雨易发生触电事故,故D错误。

4.小茜家新购住房刚装修完毕,家中部分照明电路如图所示。验收工程时,小茜闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态),白炽灯L亮了一段时间后熄灭了。她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔,发现测电笔都发光。她断开开关S,再次用测电笔测试插座的两个孔,她将观察到(假设故障只有一处)(　　)
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A.测试两孔时测电笔都发光
B.测试两孔时测电笔都不发光
C.只有测试左边的孔时测电笔才发光
D.只有测试右边的孔时测电笔才发光
【解析】选D。本题考查家庭电路的连接和故障判断。闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态),白炽灯L亮了一段时间后熄灭了,说明灯泡、火线与零线不能构成通路。可能是火线断路,也可能是零线断路。灯泡熄灭后,用测电笔分别测试了图中插座的两个孔,发现测电笔都发光,说明左孔和右孔都和火线相连,故是因为图中的零线断路。当断开开关时,切断了左孔和火线的连接,所以测电笔接触左孔时,氖管不会再发光。测电笔接触右孔时,氖管照常发光。故选D。

【易错警示】(1)零线与火线接通时也有电压。

(2)灯不亮电路中没有电流,可能有电压,也会造成触电。
【变式训练】如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障,电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220V　40W”的灯泡L0,当只闭合开关S、S1时,灯泡L0和L1都呈暗红色(比正常发光状态暗得多)；当只闭合开关S、S2时,灯泡L0正常发光,L2不发光,由此可以确定(　　)
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A.L1灯头接线处断路　　　




B.L1灯头接线处短路
C.L2灯头接线处断路






D.L2灯头接线处短路
【解析】选D。本题考查家庭电路的故障分析。分析电路图知,仅闭合开关S、S1时,灯泡L0与L1串联,两灯的实际电压都小于额定电压,故灯泡都暗红,说明灯泡L1正常；仅闭合开关S、S2时,灯泡L0与L2串联,灯泡L0发光正常,说明灯泡L2处相当于导线,故L2出现短路。

二、填空题(本大题共3小题,每空2分,共16分) 
5.(2014·黔东南州锦屏中学期末)我国家庭电路中,电灯正常工作的电压为

　　　　V,电灯与电灯之间是　　　　(选填“串联”或“并联”)连接的。增加同时工作的家用电器个数,家庭电路总电阻　　　　(选填“增大”“不变”或“减小”)。
【解析】本题考查家庭电路的有关知识.电灯是一种家用电器,所以电灯正常工作的电压是220V。电灯和电灯之间是并联的,各电灯都可以正常工作,并且互不影响。家庭电路中并联的用电器越多,相当于并联电阻的横截面积越大,电阻越小,所以增加同时工作的家用电器个数,家庭电路总电阻减小。

答案：220　并联　减小

6.找出图中不符合安全用电原则的做法。
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(1)　_________________________________________________________；
(2)　_________________________________________________________；
(3)　__________________________________________________________。
【解析】本题考查安全用电。图中小孩在电线下放风筝会造成触电,电视机插头的绝缘皮磨损、用湿手拔开关也会造成触电,电灯的线在地毯下,会被踏得破损,故也存在不安全因素。

答案：(1)在电线下放风筝　(2)电视机插头的绝缘皮磨损　(3)用湿手拔开关

7.正在厨房洗菜的晓彤突然看到旁边电水壶的水烧开了,她立即伸手去找水壶的电源插头,她这样做安全吗?　　　　　。原因是　　　　　　　　　　　。
【解析】本题考查生活中安全用电常识问题。由于手上附有水(溶液),水(溶液)是导体且容易流动,故容易发生触电事故。

答案：不安全　水是导体,手上有水,容易发生触电事故

三、作图题(本大题共2小题,共7分)
8.(3分)(2013·白银中考)请用笔画线代替导线,将图中元件接入家庭电路,要求：
①开关控制电灯后接入；②三孔插座单独接入。
[image: image6.jpg]R

L

2k

ZFLHEE

&

BROATIE




【解析】本题考查了家庭电路中元件的连接方法。连接三孔插座时注意左孔接零线,右孔接火线,上孔接地线。开关控制灯泡,因此与灯泡串联,灯泡螺旋套连接零线。

答案：如图所示
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9.(4分)请在图中的虚线框内设计一电路图：连接导线,使护士看见L1灯亮知道1号病房有人呼叫,看见L2灯亮知道2号病房有人呼叫。(虚线框内导线不许交叉)
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【解析】本题考查电路的连接和电路的设计。由题意知,L1和1号病房开关串联,L2和2号病房开关串联,串联后它们再并联,且开关要接在火线上,灯泡接在零线上。

答案：
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四、简答题(5分)
10.王平晚上在家看书学习时,突然家里的电灯全部熄灭了。请你利用所学过的知识,猜想电灯熄灭的可能原因,并说明你怎样去直接证实你的猜想。(至少答出两点)
【解析】本题考查对电路故障的分析与检查。电灯熄灭,家庭电路中发生断路,故应从产生断路的原因思考。

答案：原因一：整个小区停电；

验证方法：观察小区其他家庭是否有电。

原因二：家里用电功率过大或某处电路短路,导致保险丝熔断或空气开关跳闸；

验证方法：查看保险丝是否完好或空气开关是否跳闸。

【培优训练】
如图所示,甲为一个“一开三孔”开关(即一个开关和一个三孔插座连在一起)的实物图,乙为背面接线示意图,“A”“B”是从开关接线柱接出的两根导线,请你将图乙中的电路连接完整,使开关控制电灯,又不影响插座供其他电器使用。
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【解析】本题主要考查家庭电路中元件的组合安装。家庭电路中,为保证安全,火线必须通过开关连接到电灯的顶端接触点；三孔插座必须有地线连接到插座最上面的孔。开关和插座互不影响,故开关和插座并联。

答案：如图所示
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