2014年春霞溪分校九年级第一次质量监控

物   理   学   科
(满分：100分；考试时间：90分钟)
友情提示：所有答案必须填写到答题卡相应的位置上。本试卷g取10N/㎏
班级_______    座号________    姓名___________   成绩____________

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。）

1. 以下估测中最接近事实的是（　　）

A．一张课桌桌面的宽度是5m，   B．某同学正常的体温是47℃，
C．人步行的速度是1.1m/s，     D．一个乒乓球的直径是4dm

2. LED灯是一种高效节能光源，它的核心元件是发光二极管，发光二极管主要是由下列哪种材料制成的（　　）

A．导体           B．绝缘体          C．超导体          D.半导体

3. 下列说法中正确的是（　　）

A．在城区禁止汽车鸣笛是为了在传播过程中减弱噪声
B．煤、石油、天然气都是可再生能源
C．汽车的散热水箱用水作冷却剂是因为水的比热容较大
D．建筑工人常用铅垂线检测墙面是否竖直是因为重力的方向是垂直向下的
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4. 如图1所示的四种现象中，属于光的反射现象的是（　　）

A.水中树的“倒影” B．地上树的影子C．手在墙上形成手影D．铅笔好像在水面处折断了
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5.  以下图2的做法中，符合用电安全的是（　 　）

A．开关和灯泡的连接   B．测电笔的握法  C．在高压线下放风筝   D．金属外壳接地

6. 小明坐在行驶公交车上，看到车外的景物飞驰而过，他所选的参照物是（     ）
A．路旁的树木        B．路边的房屋         C．路面         D．公交车
7. 下列设备中利用了通电导体在磁场中受到力的作用的是（     ）
A．发电机            B．电动机            C．动圈式话筒     D．电磁铁
8. 2013年3月，我市安溪县龙门风电场被国家能源局正式列入“十二五”第三批风电项目核准计划。对于风力发电，下列表述中正确的是（　 　）
A．风力发电是将电能转化为机械能          B．风力发电机的工作原理是电磁感应
C．风力发电虽节约常规能源但污染严重      D．风能属于不可再生能源
9. 下列实例中，属于增大摩擦的是（    ）
A．行李箱安装滚动的轮子                 B．轮胎上制有花纹

C．车轴加润滑油                         D．磁悬浮列车悬浮行驶

10. 如图3所示的四个装置，以下关于它们的说法中错误的是（    ）  
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A．图a可用来演示电磁感应现象 ；     B．图b可用来演示电流的磁效应；
C．图c可用来演示电磁铁中线圈匝数与磁性强弱的关系

D．图d可用来演示发电机的工作原理

11. 2013年4月20清晨，雅安芦山发生强烈地震，距灾区105km的某驻军部队接到命令立即驱车赶往灾区救援。出发50min后中途遇山体滑坡道路阻断，经2h抢通道路，继续前进40min到达指定地点。救援部队全程平均速度应为（    ）
A．126km/h         B．30km/h       C．52.5km/h        D．70km/h

12. 在图4所示的四幅小图中, 正确表示远视眼成像情况的是图, 其矫正做法是（     ）
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13. 关于光现象，以下说法正确的是（    ）
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A．上海世博会中国馆外观呈红色是因为中国馆吸收了红色光

B．小孔成像是由于光沿直线传播形成的

C．光发生漫反射时，不遵循光的反射定律

D．你在岸边看到水里的鱼，其实就是鱼的实际位置
14. 如图5所示，三个规格相同的杯子里分别装有质量相等的水、盐水和煤油(盐水的密度为1.2×103㎏/m3，煤油的密度为0.8×103㎏/m3)。根据杯中液面的位置可以判定（    ）
A．甲杯是水，乙杯是盐水；   B．甲杯是盐水，乙杯是煤油；
C．乙杯是盐水，丙杯是水；   D．乙杯是水，丙杯是煤油。
15. 一辆汽车在平直的公路上匀速行驶，下列属于平衡力的是：（     ）
    A、汽车的重力与路面对汽车的支持力
B、汽车受到的牵引力与汽车受到的重力
C、汽车的重力与汽车对路面的压力
D、汽车对路面的压力与路面对汽车的支持力
16. 正在水平面上滚动的小球，如果它受到的外力同时消失，那么它将（      ）

A．立即停下来   B．慢慢停下来      C．做匀速直线运动     D．改变运动方向
17. 小亮同学在研究凸透镜成像规律时作了如下的记录：当物距为30cm时，在光屏上出现倒立、缩小的像；当物距为20cm时，在光屏上出现倒立、放大的像；当物距为8cm时，在光屏上始终得不到像．由此可判断凸透镜的焦距可能是（　　）
A. 6cm             B. 12cm             C.16cm             D. 20cm
18. 鸡尾酒是由几种不同的酒调配而成的，经过调配后不同的酒界面分明，这是因为不同颜色的酒具有不同的（     ）
A．重力            B．质量             C．体积           D．密度
19. 在部分公交车后门两侧的扶手上，各装有一个按钮开关，想要下车的乘客只要按下任何一个按钮，装在驾驶台上的电铃都会发声，提醒司机有乘客需要下车．如图6所示的四个电路中符合设计要求的是：（　  　）
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A                    B                  C                 D

20. 在如图7中所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关S，在滑动变阻器的滑片P向右滑动的过程中，电压表、电流表示数的变化情况是（    ）
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A．电压表、电流表示数均变大

B．电压表、电流表示数均变小

C．电压表示数变大，电流表示数变小
D．电压表示数变小，电流表示数变大

二、填空、作图题（本大题共4小题，每空1分，共10分。）
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21. 据报道，我国科学家造出“世界上最轻材料—全碳气凝胶”，这种材料
密度仅为 0.16 mg/cm3，如图8为一块100cm3的“全碳气凝胶”放在一
朵花上，该“气凝胶”的质量为______g。研究表明，“全碳气凝胶”还
是吸油能力最强的材料之一，它最多能吸收自身质量900 倍的有机溶
剂，则 100cm3 的“全碳气凝胶”最多能吸收的有机溶剂重力为______ N。
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22. 如图9所示的电路中，R1=10Ω，R2=30Ω．开关S接1电流表的示
数为0.2A，开关S接2电流表的示数为0.1A，则电阻R0=___Ω，
电源电压U=_____V．

23. 一个空瓶子的质量是150g，当装满水时，瓶和水的总质量是400g；
当装满另一种液体时，瓶和液体的总质量是350g。则这个瓶子的容
积是_______cm3，液体的密度是____________kg/m3。
24. 作图题：
（1）画出图10甲光线经平面镜后的反射光线，并标出反射角的大小．
（2）如图10乙所示，忽略空气阻力，画出篮球在空中飞行时的受力示意图．
（3）请在图10丙中画出入射光线对应的折射光线。

（4）螺线管通电时，小磁针指向如图7所示，请在图中标出电源的正负极。
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三、简答题（本题4分。）
25. 2013年《新交法》规定坐在副驾驶座位上的乘客在车行驶的过程中也必须系安全带，小明及家人在出游乘车时也遵守了这一规定，小明同时还发现安全带做得很宽，请解释为什么要系安全带及安全带做得宽的原因。
    __________________________________________________________________；

__________________________________________________________________。
四、实验、探究题（本大题共6小题,每空1分，计28分）
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26. 图11中，物体的长度是=______ cm。
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27. 如图12所示是研究电磁感应现象的装置，闭合开关后，导体棒在_______ (填“水平”“竖直”)方向运动时，电流表指针会发生偏转。根据这一现象，制成了______ 机。
28. 在用焦距为10cm的凸透镜来探究凸透镜成像规律的实脸中:

（1）如图13所示，将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光其座上，点燃蜡烛后．调节凸透镜和光屏的高度，使它们的中心与烛焰中心大致在_____，其目的是使像成在_________。
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（2）当烛焰距凸透镜25cm时，移动凸透镜另一侧的光屏，光屏上
得到一个清晰的________（选填“正立’或“倒立”）、缩小
的实像，人们利用这个原理制成了__________。
（3）当烛焰距凸透镜6cm时，移动凸透镜另一侧的光屏，
光屏上____（选填“能”或“不能）得到一个清晰的像。

29. 小明妈妈“五一黄金周”买了一个精美绝伦的金冠，小明想：
金冠的密度是多少？于是，他取金冠进行如下测量：
（1）把天平放在水平桌面上，然后将游码移到标尺的“零”刻度线位置上，发现指针静止时指在分度盘中央刻度线的右侧，要使天平平衡，他应该（     ）
A．把横梁右端螺母向右旋出一些；    B．把横梁右端螺母向左旋进一些

C．把天平右盘的砝码减少一些；      D．向右移动游码

（2）用天平测出金冠的质量m1=490g；用天平测出装满水的溢水杯的总质量m2=360g；使金冠浸没在溢水杯中，当溢水杯停止排水后再取出金冠，接着测得溢水杯的总质量m3=320g．溢水杯中排出水的质量m4=______g；这个金冠的体积V=______cm3，密度ρ=____ g/cm3=_______kg/m3．用该方法测出金冠的密度比真实值______．
30. 小伟要探究“滑动摩擦力的大小与什么因素有关”，他猜想影响滑动摩擦力大小的因素可能有：①接触面所受的压力大小；②接触面的粗糙程度；③接触面积的大小．

接下来小伟通过如图14所示实验操作验证他的猜想：
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（1）实验中小伟应该用弹簧测力计水平__________拉动木块在长木板上滑动，这样做是根据__________的知识得出拉力等于摩擦力，从而测出木块所受的摩擦力的大小．

（2）如果小伟要探究猜想②，他应该选择_________两幅图所示的实验步骤来操作，根据弹簧测力计的示数可得出结论：在其他因素相同的情况下，_________，滑动摩擦力越大．

（3）小伟要探究猜想③，他将木块切去一半，重复甲的操作过程，如图丁所示．他比较甲和丁的实验结果，得出结论：滑动摩擦力的大小与接触面积的大小有关．你认为他的结论可靠吗？答：__________．小伟在实验中存在的问题是_______________________．
31. 在测定小灯泡电功率的实验中，选用的电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。
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    (1)连接电路时开关应_____，闭合开关前，图15中甲滑动变阻器的滑片P应位于_____ (选填“A”或“B”)端。

    (2)用笔画线代替导线，连接完整如图15甲所示的实物电路。

    (3)闭合开关，移动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数、电流表无示数，原因可能是_________ (写一种即可)。

    (4)排除故障后，闭合开关、移动滑片P至电压表的示数如图15乙所示，其读数为______ V；要获得小灯泡额定功率的数据，滑片P应向_______ (选填“A”或“B”)端移动。

(5)改变滑片P的位置，获得多组对应的电压、电流值，绘制得如图15丙所示的图象。由图象可知，小灯泡两端电压是1.5V时，其电阻是_____Ω；灯泡的额定功率是______W。

五、计算题（本大题共3小题，每小题6分。）
32. 如图16所示，是我国88式主战坦克，质量为40t，高2m，履带与地面的接触总面积
2m2，该坦克具有潜渡功能．请解答下列问题：
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（1）若该坦克在水平路面上匀速行驶10km所用时间为0.25h则它的速度是多少？
（2）该坦克受到重力是多少？
（3）该坦克在水平路面上时，对地面的压强为多大？
33. 如图17甲所示，额定电压为20V的灯泡L与滑动变阻器R串联接入点路，电源电压为24V．灯泡L的I-U图象如图乙所示,当灯泡正常发光时，求：
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    （1）通过灯泡的电流和灯泡所消耗的电功率 
（2）滑动变阻器接入电路的阻值． 

34. 某品牌家用电熨斗的电路如图18甲所示，额定电压为220V、最大功率为440W，发热部分由调温电阻R和定值电阻R0组成，调温电阻R是可变电阻，其最大阻值为110Ω。电阻值均不受温度影响。

（1）定值电阻R0的阻值是多大？(当调温电阻R=0Ω时电熨斗的电功率最大)
（2）该电熨斗工作时的最小功率多大？此时通过电路的电流是多大？
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（3）假设电熨斗每秒钟散发的热量Q跟电熨斗温度t的关系如图乙所示，请分析得出电熨斗工作时温度的调节范围。
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