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练基础·达标检测
1.(2014·宜昌实验月考)关于电流与电压的关系,下列说法中正确的是(　　)
A.电流与电压成正比
B.电压与电流成正比
C.通过导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比
D.通过导体中的电流与导体两端的电压无关
【解析】选C。本题考查导体中的电流跟电压的关系。只有在电阻一定时,电流才与电压成正比,电压是形成电流的原因,不能说电压与电流成正比；通过导体的电流与这一时刻导体两端的电压成正比,通过导体的电流等于导体两端的电压和导体电阻的比值,电流与电压有直接关系,故选C。

【易错警示】(1)理解电流与电压、电阻的关系时要注意一定要抓住结论的前提条件。

(2)注意电流与电压、电阻的因果关系,不能说电压与电流成正比。

(3)电流、电压、电阻是指同一时刻同一段导体的。  
2.(2014·嘉定期中)根据下列一组实验数据,可以得到的结论是(　　)
	导体两端电压
	导体的电阻
	通过导体的电流

	2 V
	5Ω
	0.4 A

	2 V
	10Ω
	0.2 A

	2 V
	20Ω
	0.1 A


A.导体电阻一定时,电压跟电流成正比
B.导体电阻一定时,电流跟电压成正比
C.电压一定时,电阻跟电流成反比
D.电压一定时,电流跟电阻成反比
【解析】选D。本题考查导体中的电流跟电阻的关系。分析表中数据信息可知,三次实验中导体两端的电压相同,导体的电阻不同,电路中电流随着电阻的增大而减小,并且倍数相同,所以可以得出：电压一定时,电流跟电阻成反比。
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3.(2013·株洲中考)把长短相同、粗细不同的两根镍镉合金线串联接入电路,电路如图所示,则电路中(　　)
A.粗导体的电阻大于细导体的电阻
B.粗导体的电阻等于细导体的电阻
C.粗导体两端电压大于细导体两端电压
D.粗导体两端电压小于细导体两端电压
【解析】选D。本题考查欧姆定律。在材料和长度都相同时,导体粗的电阻小,所以粗导体的电阻比细导体的电阻小。故A、B都不正确。由题意知,这两个电阻丝是串联的,由于串联电路各处的电流都相等,所以通过粗导体的电流和细导体的电流相等,根据U=IR可知,在电流相同的情况下,电阻大的两端分得的电压多。所以粗导体两端电压小于细导体两端电压。故C不正确,D正确。

4.已知某一导体两端的电压为6 V时,通过它的电流为0.2 A,则导体的电阻为　　　　　　；若电压为零时,通过它的电流为　　　　　　A,导体电阻为　　　　　　　。
【解析】本题考查欧姆定律。电阻R=[image: image2.png]
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=30Ω；若加在该导体两端的电压为0 V时,通过它的电流为0 A,导体的电阻不会受到电压、电流的影响,此时导体的电阻仍为30Ω。

答案：30Ω　0　30Ω

5.(1)在探究电流与电压、电流与电阻的关系时,常用如图所示的电路图。当电阻不变时,探究电流和电压的关系,滑动变阻器的作用是　　　　　　　　。
[image: image5.jpg]



(2)从实验记录表(下表)中的数据可以得出电流跟电阻的关系是　　　　　。根据记录表中的数据,若接入电路的定值电阻是10Ω、5Ω,则电流将是　　　　、　　　　　。
	U=2 V

	电阻R/Ω
	2
	4
	6
	8

	电流I/A
	1
	0.5
	0.33
	0.25


【解析】本题考查探究电流与电压、电阻的关系。(1)当电阻不变时,探究电流和电压的关系,滑动变阻器的作用是改变电阻R两端电压。(2)由表中实验数据可知,电压一定,电流与电阻的乘积一定。由此可知,在电压一定时,电流与电阻成反比。已知电流与电阻的乘积是定值,IR=2 V,则I=[image: image7.png]


,当R=10Ω时,I=[image: image9.png]v
100



=
0.2 A,当R′=5Ω时,通过电阻的电流I′=[image: image11.png]
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=0.4 A。

答案：(1)改变电阻R两端电压　(2)在电压一定时,电流与电阻成反比　0.2 A　0.4 A

6.在“探究电阻上的电流跟两端电压的关系”实验中,定值电阻R=5Ω,电源电压保持不变。
(1)小明根据电路图连接了如图甲所示的实验电路,检查时发现有一根导线连接有误。请在这根导线上打“×”,并用笔画线代替导线,画出正确的连线(导线不得交叉)。
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(2)电路改正后,开始进行实验,小明根据测出的数据,画出了电阻的U-I关系图像,如图乙所示,由图像可以得出结论：
　                                                                 ；
为了使结论更具有普遍性,小明还应该　                                。
【解析】本题考查了电流与电压关系的探究实验。

(1)研究电流和电压的关系时,定值电阻和滑动变阻器组成串联电路,电流表测干路电流,电压表测量定值电阻两端的电压；通过观察电路图不难发现电压表没有与定值电阻并联,而是与定值电阻和滑动变阻器并联。

(2)这是一个正比例函数图像,反映的信息是“在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比”,为了寻找普遍规律,应更换电阻进行多次测量。

答案：(1)如图所示
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(2)电阻一定时,通过电阻的电流与两端的电压成正比

　更换阻值不同的电阻继续实验(意思正确即可)

7.灯泡两端的电压为2.5 V时通过的电流为0.5 A,则灯泡的电阻值是多少欧?
【解析】本题考查欧姆定律的应用。已知灯泡的电压为2.5 V时,电流为0.5 A,所以由I=[image: image17.png]


可得,R=[image: image19.png]
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=5Ω。

答案：5Ω
【一点通】找找你容易错在哪里
如图所示电路中,电源电压为6 V,R1=4Ω,闭合开关S后,电压表读数为2 V,求：
(1)电流表的示数；
(2)电阻R2的阻值。
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【学生自答】
(1)I=[image: image24.png]
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=1.5 A,

(2)R2=[image: image28.png]
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=1.33Ω

答案：(1)1.5 A

(2)1.33Ω

【教师点评】
①正确之处：会用基本公式,计算过程中有单位。

②错误之处：没有注意I、U、R的对应性,解题时张冠李戴。

【正确答案】
电阻R1和R2串联,电流表在干路中,电压表测量R1两端电压,根据串联电路各处电流相等,知I=[image: image32.png]


=[image: image34.png]


=0.5 A,故U2=U-U1=6 V-2 V=4 V,

R2=[image: image36.png]
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=8Ω
答案：(1)0.5 A

(2)8Ω
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