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练基础·达标检测
1.以下交通工具中,常用汽油机作为动力装置的是(　　)
A.小轿车　　　　　　　　B.载重卡车
C.远洋轮船




D.动车
【解析】选A。本题考查汽油机的应用。汽油机比较轻巧,主要用于汽车、飞机、摩托车等；柴油机效率较高,比较笨重,主要用于载重卡车、火车、轮船等。

2.(2013·上海中考)四冲程汽油机在工作过程中,将内能转化为机械能的冲程是
(　　)
A.吸气冲程




B.压缩冲程
C.做功冲程




D.排气冲程
【解析】选C。本题考查汽油机工作过程。做功冲程是内能转化为机械能的冲程。燃料燃烧的化学能转化为内能,高温高压的燃气推动活塞做功。

3.(2014·花溪二中质检)单缸四冲程的汽油机和柴油机工作时,下面哪个说法是正确的(　　)
A.完成一个工作循环,曲轴旋转四周
B.吸气冲程中吸入气缸的物质,在汽油机中是汽油,在柴油机中是柴油
C.做功冲程中点火方式：汽油机是点燃式,柴油机是压燃式
D.压缩冲程中,汽油机的压缩程度要比柴油机的压缩程度大
【解析】选C。本题考查汽油机和柴油机的区别。一个工作循环,曲轴旋转两周,A错；吸气冲程中吸入气缸的物质,在汽油机中是汽油和空气的混合物,在柴油机中是空气,B错；做功冲程中点火方式：汽油机是点燃式,柴油机是压燃式,C对；压缩冲程中,汽油机的压缩程度要比柴油机的压缩程度小,D错。

【方法归纳】汽油机和柴油机的相同点

(1)燃料都必须在气缸内燃烧,都是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程构成一个循环。

(2)在做功冲程中都是内能转化为机械能；在压缩冲程,机械能转化为内能。

4.(2014·潜江质检)如图所示是内燃机的四个冲程,其中属于压缩冲程的是
(　　)
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【解析】选B。本题考查内燃机的四个冲程的识别。根据进气门、排气门的开关情况和活塞的运动方向来判断。压缩冲程的特点是进气门、排气门关闭,活塞向上运动。A项是吸气冲程,B项是压缩冲程,C项是做功冲程,D项是排气冲程。故选B。

5.(2014·郑州质检)运载“嫦娥三号”升空的“长征三号乙”增强型运载火箭相当于一个热机,它升空时的工作过程相当于内燃机工作循环中的　　　　　　
冲程。燃料燃烧转化为内能后再转化为　　　　　　　能。
【解析】本题考查热机的工作过程。火箭升空时的工作过程是将内能转化为机械能,相当于做功冲程,燃料燃烧,化学能转化为内能后再转化为机械能。

答案：做功　　机械

6.(2013·沈阳中考)如图所示,在试管内装些水,用橡皮塞塞住,加热使水沸腾,会看到塞子被弹出,在塞子被弹出的过程中,水蒸气的　　　　能转化成塞子的
　　　　能。
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【解析】本题考查内能的利用。加热后水蒸气内能增加,推动塞子做功,将水蒸气的内能转化为塞子的机械能。

答案：内　机械(动)

7.如图所示是四冲程汽油机工作的部分冲程示意图,其中　　　　图是做功冲程,　　　　图是依靠飞轮的惯性来完成的冲程。
[image: image3.jpg]



【解析】本题考查内燃机的工作过程。由图可知,乙图中的气门关闭,活塞下行,所以是做功冲程；甲图中的排气门打开,活塞上行,所以是排气冲程,该冲程是依靠飞轮的惯性来完成的。

答案：乙　甲

【试题备选】科学家发明了一款单缸六冲程内燃机,它每一个工作循环的前四个冲程与单缸四冲程内燃机相同,在第四冲程结束后,立即向气缸内喷水,水在高温气缸内迅速汽化成高温、高压水蒸气,推动活塞再次做功,水蒸气温度
　　　　(选填“升高”“降低”或“不变”),其内能　　　　(选填“增大”“减小”或“不变”),这样燃烧同样多的燃料获得了更多的机械能,提高了热机的　　　　　。为进入下一个工作循环,这款内燃机的第六冲程是　　　　冲程。  
【解析】本题考查内燃机的冲程。向气缸内喷水,水在高温气缸内迅速汽化成水蒸气,内能增加,温度升高,体积膨胀推动活塞做功,水蒸气的内能转化为活塞的机械能,内能减小,温度降低；这样燃烧同样多的燃料获得了更多的机械能,提高了热机的效率；第六冲程是这个循环的最后一个冲程,是排气冲程。

答案：降低　减小　效率　排气
【一点通】找找你容易错在哪里
汽油机一个工作循环有几次能量转化?怎么转化的?
【学生自答】
一次,在做功冲程,由内能转化为机械能。

【教师点评】
忽略了压缩冲程的能量转化。

【正确答案】
2次,一次是压缩冲程,机械能转化为内能；一次是做功冲程,由内能转化为机械能。
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