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单元评价检测(三)

第十四章
(45分钟　100分)
一、选择题(本大题共8小题,每题4分,共32分)
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1.在干燥的环境中,玻璃棒与丝绸摩擦后与轻小物体靠近,发生了互相吸引的现象,如图所示,根据这一情景可以判断(　　)
A.玻璃棒可能带负电
B.玻璃棒可能不带电
C.轻小物体可能带正电
D.轻小物体可能不带电
【解析】选D。玻璃棒与丝绸摩擦后,玻璃棒带正电,带电的玻璃棒能吸引轻小物体,说明轻小物体可能带负电,也可能不带电。故选D。

2.与如图所示的电路图相对应的实物图是(　　)
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【解析】选A。本题考查电路图和实物图的转化。由电路图知,L1、L2并联,S是干路中的开关,实物图A满足要求,实物图B中L1、L2串联,实物图C中L2被短路,实物图D中L1、L2并联,但是S在L1所在支路上。故选A。

3.(2014·永定二中期末)如图所示,L1和L2是两只完全相同的灯泡,当电流表A1的示数为0.4A时,电流表A2、A3的示数分别是(　　)
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D.0.8A,0.4A
【解析】选C。本题考查并联电路的电流特点。分析电路图知,电流表A1测通过L1的电流,电流表A2测通过L2的电流,电流表A3测干路电流。因为L1、L2并联且规格相同,则通过L1和L2的电流相等,因为并联电路中,干路电流等于各支路电流之和。电流表A1的示数为0.4A,则电流表A2的示数为0.4A,电流表A3的示数为0.4A+0.4A=0.8A。

4.(2013·泰州中考)有一种“浴霸”,具有照明、吹风和加热三个功能,其中照明灯和吹风机(用[image: image4.jpg]


表示)均可以单独控制,电热丝(用[image: image5.jpg]


表示)只有在吹风机启动后才可以工作。如图所示电路图中,符合上述要求的是(　　)
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【解析】选B。本题考查简单的电路。因为照明灯和吹风机可以单独工作,因此它们是并联的,又因为只有当吹风机启动后,电热丝才能工作,因此吹风机与电热丝之间是并联的,且它们的小干路上有一开关,控制其工作。故选B。
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5.如图所示,闭合开关后,电压表的示数为3.8V,灯L2比L1亮,下列分析错误的是(　　)
A.电压表使用的量程是0～15V  
B.电源的电压为3.8V
C.灯L2两端的电压比灯L1两端的电压大
D.灯L1两端的电压为3.8V
【解析】选C。本题考查并联电路的电压特点。由电压表的示数为3.8V,可知电压表使用的量程是0～15V,故A说法正确；两灯泡的连接方式是并联,电压表测电源两端的电压,则电源的电压为3.8V,故B说法正确；因为两灯泡是并联,故灯L2两端的电压等于灯L1两端的电压,都等于电源电压,故C说法错误,D说法正确。故选C。
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6.(2013·重庆中考)在如图所示的电路中,当开关S闭合后(　　)
A.若A表是电流表,B表是电压表,则电阻R1、R2并联

B.若A表是电流表,B表是电压表,则电阻R1、R2串联

C.若A表是电压表,B表是电流表,则电阻R1、R2并联

D.若A表是电压表,B表是电流表,则电阻R1、R2串联

【解析】选A。本题考查串、并联电路的识别。A和B项中,A表是电流表,B表是电压表,此时电阻R1、R2并联,A对、B错。在选项C和D中,A表是电压表,B表是电流表,电阻R1发生短路,没有电流通过,故选项C和D都是错误的。故选A。

7.如图所示,下列四个电路中,会烧坏电流表的错误接法是　　(　　)
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【解析】选D。本题考查电流表的使用方法。电流表相当于一根导线,不能直接接到电源两极上,分析电路图可知,选项A电流表测量干路中电流,不会被烧坏。选项B电流表和两只灯泡串联在电路中,也不会被烧坏。选项C两只电流表分别接在两条支路中且都与灯泡串联,也不会被烧坏。选项D电流表与两只灯泡并联在电路中,电流表直接接在了电源的两极上,会烧坏电流表。故选项D是错误的接法。

[image: image18.jpg]


8.(2014·南靖中学月考)如图所示,L1和L2是两只相同的小灯泡,a、b是电流表或电压表。闭合开关S后,若两灯都能发光,则(　　)

A. a、b均为电流表
B. a、b均为电压表
C. a为电流表,b为电压表
D. a为电压表,b为电流表
【解析】选C。本题考查电流表和电压表的正确使用。电流表等效为一根导线,电压表等效为开路。A中,若a、b都为电流表,则出现了短路,两灯都不亮。B中,若a、b都为电压表,L1亮、L2不亮。C中,a为电流表,b为电压表,L1、L2为并联,两灯都亮。D中,a为电压表,b为电流表,L1亮、L2不亮。

二、填空题(本大题共6小题,每空2分,共40分)
9.在日常生活中,我们习惯用“粘”字表述一些现象,例如,用干毛巾擦镜子,会有很多“毛毛”粘在镜子上；用湿毛巾擦冰箱的冷冻室,湿毛巾会粘在冰箱上。前者属于　　　　　　　　的现象,后者是由于水的　　　　造成的。
【解析】本题考查摩擦起电。干毛巾和镜子摩擦,使镜子带上电荷,吸引轻小的物体,所以会有很多“毛毛”粘在镜子上；用湿毛巾擦冰箱的冷冻室,水发生了凝固,湿毛巾粘在了冰箱上。

答案：摩擦起电　凝固

10.(2014·上饶四中期中)某新型手电筒由电池、开关和三粒相同的LED灯珠连接而成,工作时每粒灯珠都正常发光且电压都为U。为探究三粒灯珠的连接方式,小明从正在发光的手电筒中取下其中一粒灯珠,发现另外两粒灯珠不亮,则手电筒中三粒灯珠是　　　　联的,手电筒正常工作时通过三粒灯珠的电流

　　　　　(选填“相等”或“不相等”),手电筒电池的电压为　　　　　　。
【解析】本题考查电路串、并联的相关知识。取下一粒灯珠,另外两粒不亮,说明这三粒灯珠是串联的,工作时通过它们的电流相等,根据串联电路电压特点,每粒灯珠两端的电压都为U,则电源电压为3U。

答案：串　相等　3U

11.如图甲所示电路,当开关S闭合后,电灯L1和L2　　　联,电压表测的是

　　　　灯两端的电压。若电源电压为6V,电压表示数如图乙所示,那么L1灯两端的电压为　　　V,L2灯两端的电压为　　　V。
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【解析】本题考查串联电路的电压规律。由电路图可以看出,电灯L1与L2串联,电压表与电灯L2并联,显然电压表测的是电灯L2两端的电压。根据电压表所选量程及指针的指示可知,U2=2.4V,电源电压U=6V,那么电灯L1两端的电压U1=U-U2=6V-2.4V=3.6V。

答案：串　L2　3.6　2.4

12.(2014·南充白塔期中)如图所示,当开关由闭合到断开时,电压表和电流表的示数变化的情况是：
A1　　　　　；A2　　　　　；V　　　　　。
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【解析】本题考查并联电路的电流与电压特点。当开关S闭合时,两灯泡并联,电流表A1测L1支路的电流,电流表A2测干路电流,电压表测电源的电压；当开关断开时,电路为L1的简单电路,两电流表均测通过L1的电流,电压表被断开。开关断开前测电源的电压,断开后示数为0V,电压表的示数变小；并联电路中各支路独立工作、互不影响,此过程中通过L1支路的电流不变,即电流表A1的示数不变；并联电路中干路电流等于各支路电流之和,此过程中电流表A2的示数变小。

[image: image19.jpg]


答案：不变　变小　变为零

13.如图所示的电路中,若使两灯串联,应闭合开关　　　　　,断开开关　　　　　　　　；若使两灯并联,应闭合开关　_______________________,
断开开关　　　　　　　；若闭合开关S1和S2,断开S3,则灯　　　　　发光,若闭合开关S2和S3,则会出现电源　　　　　　　现象。
【解析】本题考查动态电路。若使两灯串联,电路中只有一条电流路径,电流从电源正极出发经过L2、L1、开关S2回到电源的负极。若使两灯并联,电流从电源正极出发分别经过L1和L2后会聚经过S1回到电源的负极。若闭合开关S2和S3,会发生电源短路现象。

答案：S2　S1、S3　S1、S3　S2　L2　短路
[image: image20.jpg]


14.在如图所示的电路中,电源电压保持不变。灯L1、L2可能出现了开路故障,闭合开关S后：
(1)若两灯均不发光,则三个电表中示数一定大于零的电表是　　　　。
(2)若两灯中有一灯不发光,则三个电表中示数一定大于零的电表是　　　　。
【解析】本题考查电路故障分析。由题图知两灯并联：(1)闭合开关,两灯都不发光时两灯都出现了开路,电压表测支路两端的电压,等于电源电压,有示数,电流表无示数；(2)两灯有一灯不发光,电压表的示数总不会为零,电流表A测干路电流,不管哪个灯完好,电流表A的示数都不会是零,如果L1开路,电流表A1示数是零。

答案：(1)电压表　(2)电压表、电流表A

三、作图题(本大题共2小题,共6分)
15.(3分)如图所示为一实物电路,请画出所对应的电路图。
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【解析】本题考查画电路图。要看清实物电路的连接方式,各元件的位置和开关所处的状态,在作电路图时注意要一一对应。

答案：
[image: image11.jpg]



16.(3分)有带风叶的小电动机一个,电热丝R一段,开关两只,插头一只,导线若干。利用这些器材可以连成一个有冷热两挡风的电吹风电路。
要求：只闭合S1时吹冷风,只闭合S2时既无风又不发热,同时闭合S1、S2时吹热风。
(1)请你在虚线框内画出电路图；
[image: image12.jpg]



(2)请你按要求将图中的元件连接起来。
【解析】本题考查设计电路图。电动机与电热丝能独立工作,它们是并联的；只闭合S1时吹冷风,只闭合S2时既无风又不发热,说明开关S1控制干路,开关S2控制电热丝所在支路,闭合S1、S2时吹热风。根据电路图连接实物电路图。
答案：(1)
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(2)
[image: image14.jpg]Si
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四、实验探究题(本大题共2小题,共22分)
17.(12分)将两盏相同的灯L1和L2串联或并联后,直接接在电压为6V的电源上,两灯都发光,请根据下列操作及观察到的现象,判断灯L1、L2的连接方式,并填入表格中。

	操作
	取下一盏灯
	取下一盏灯
	将电压表并联接在一盏灯的两端
	将电压表并联接在一盏灯的两端

	现象
	另一盏灯仍能发光
	另一盏灯不发光
	电压表的示数为3V
	电压表的示数为6V

	L1、L2
连接
方式
	
	
	
	


【解析】本题考查串、并联电路的特点。在串联电路中,各用电器同时工作,互相影响,各个用电器两端电压之和等于电源电压；在并联电路中,各个用电器互不影响,各用电器两端电压等于电源电压。根据以上特点确定答案。

答案：并联　串联　串联　并联

18.(10分)在探究“并联电路中电流规律”的实验中,如图甲所示,小明用电流表测得A、B、C三点电流示数分别是IA、IB、IC,实验中小明三次测量,测得不同的数据：

	
	A点电流
	B点电流
	C点电流

	第1次
	0.28A
	0.12A
	0.16A

	第2次
	0.8A
	
	0.38A

	第3次
	
	0.32A
	0.28A
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(1)小明在第2次实验数据测量中,电流表读数如图乙所示,则此时第2次B点的电流示数为　　　　　　　。
(2)在第3次记录数据过程中,粗心的小明忘记填写实验数据,根据其前面两次的实验数据,可以得出并联电路中电流规律：　_________________________；
根据这个规律可知第3次A点电流为　______________________________。
【解析】本题考查并联电路的电流规律。(1)由图乙所示电流表可知,电流表量程是0～0.6A,分度值是0.02A,电流表示数是0.42A。

(2)由表中前两次实验数据可知,在并联电路中,干路电流等于各支路电流之和；第3次A点电流：I3A=I3B+I3C=0.32A+0.28A=0.6A。

答案：(1)0.42A

(2)干路电流等于各支路电流之和　0.6A
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