2013学年奉贤区调研测试

           九年级理化试卷(2014.1.)
（满分：150分  考试时间：100分钟）
物理部分

考生注意：

1．答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效。

2．如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤。

一、选择题（共16分）
1.鉴定物质的方法之一是测定它的

A．体积                     B．质量
C．密度                     D．重力

2.将体积相同的木球和铜球浸没在水中，比较它们所受浮力的大小，则

A．铜球大                   B．木球大
C．一样大                   D．无法确定
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3.如图1所示，电路正常工作。当电键S由闭合到断开时，电压表V的示数将
A．变大                      B．变小
C．不变                      D．无法确定
4.在如图2所示的电路图中，正确的是
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5.有一艘轮船从东海缓慢驶入黄浦江中，关于轮船受到的作用力F和露出液面的体积V的说法，正确的是（已知ρ海水＞ρ江水）
A.F不变，V不变             B.F不变，V变小

C.F变小，V变小             D.F变小，V变大

6.用同种材料制成的横截面积相同的电阻丝甲和乙，已知乙的长度比甲大，将它们并联在电路中，则它们的电功率
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A．甲的较大                  B．乙的较大
C．一样大                    D．无法确定

7.如图3所示的电路中，电源两端电压保持不变。闭合电键S，将滑动变阻器的滑片由中点向左移动时，不变的是

A．电流表A示数与电流表A1示数的差值

B．电压表V示数与电流表A示数的比值
C．电压表V示数与电流表A示数的乘积

D．电压表V示数与电流表A1示数的乘积
8.甲、乙两个实心均匀正方体（已知ρ甲＞ρ乙）分别放在水平地面上。若在两正方体右侧沿竖直方向各截去相同的体积，它们剩余部分对地面的压强相等。则未截去前，两实心正方体对地面的压力F甲、F乙 的关系是

A.F甲一定大于F乙             B.F甲一定小于F乙

C.F甲可能大于F乙             D.F甲可能小于F乙
二、填空题(共26分)
9.上海地区家用照明电路的电压为  （1）  伏，白炽灯与它控制的电键之间是 （2） 连接的（选填“串联”或“并联”），使用的家用电器越多，电路中的总电流越 （3）  （选填“大”或“小”）。
10．水的密度为   （4）    千克/米3，读作  （5）      。1标准大气压下，相同体积的水和空气，  （6）   的质量小。
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11．如图4（a）所示，将重力为15牛，边长为0.1米的正方体放在水平地面上，则它对地面的压力为  （7）  牛，压强为   （8）    帕；如图4（b）所示，若将正方体放置于倾角为300的斜面上，则正方体静止时对斜面的压力将 （9）      15牛（选填“大于”、“等于”或“小于”）。
12．一艘远洋轮船在洋山深水港卸下一批货物，则该船受到的浮力将  （10）   ，船底受到水的压强将   （11）      (均选填“变大”、“变小”或“不变”)。若船底距水面10米，则船底受到海水的压强约为    （12）   帕（海水的密度约为1.0×103千克/米3）。
13.某导体两端的电压为3伏，10秒内通过其横截面的电量为3库，通过的电流为 （13）安，电流所做的功为      （14）       焦；若该导体两端的电压降为1伏时，它的电阻为    （15）   欧。
14.     （16）       半球实验验证了大气压存在且很大，    （17）    首先用实验测定了大气压的值。2013年12月2日，“嫦娥三号”月球探测器顺利升空，“嫦娥三号”发射升空的过程中受到的大气压会  （18）      （选填“变大”、“不变”或“变小”）。
15.在图5所示的电路中，闭合电键S，灯L不亮，已知电路中各处均接触良好，除灯L和电阻R外，其余元件均完好。
（1）请判断该电路中存在的故障可能是     （19）        （请将几种可能填写完整）。
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（2）若将一个电压表正确并联在灯的两端，闭合电键S,
若电压表有示数，说明故障是       （20）              ；
若电压表无示数，说明故障是       （21）              。
16.2013年12月的某一天，学习了电功率知识后，小郑同学回到家里查看了部分家电的额定功率和家电个数，并记录在下表中：
	家电名称
	额定功率（瓦）
	个数

	日光灯
	60
	8

	电视机
	80
	3

	电饭锅
	900
	1

	微波率
	1000
	1

	Ⅰ型空调
	输入制热功率：1300
	2

	Ⅱ型空调
	输入制热功率：1700
	1


（1）分析上表中的数据可得：在相同时间内，家用电器的功率越大，消耗的电能越 （22）   ，若电饭锅连续正常工作0.5小时，则消耗的电能为     （23）        千瓦时。
（2）从节能角度思考，请为小郑家考虑两条节能的措施：
①                     （24）                                               ，
②                     （25）                                               。
三、作图题（6分）请将图直接画在答题纸的相应位置，作图题必须使用2B铅笔。

17．如图6所示，静止在水平地面上的物体受到的重力为6牛，请用力的图示法画出地面对物体的作用力。
18.在图7中的〇里填上适当的电表符号，使之成为正确的并联电路图。
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四、计算题（24分）
19．一实心铜块质量为1.78千克，则铜块的体积为多少？如果把它浸没在水中,受到的浮力为多少?（ρ铜=8.9×103千克/米3）
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20.如图8所示，电源电压保持不变，电阻R2的阻值为15欧。闭合电键S后，电流表的示数为1安，通过电阻R2的电流为0.4安。求：

(1)电源电压U；
(2)电阻R1的阻值；
(3)通电10秒，电流通过电阻R1所做的功W1。

21．将2千克水倒入底面积为0.02米2的容器中，水深30厘米。容器重力为2牛，放在水平桌面中央。求：
（1）容器底部受到水的压力；

（2）容器对桌面的压力；

（3）容器对桌面的压强。
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22.如图9所示,电源电压为6伏保持不变,定值电阻R1的阻值为5欧,滑动变阻器R2标有“20Ω1Α”字样,闭合电键S后,电流表示数为0.4安。求:

（1）电阻R1两端的电压；

（2）此时滑动变阻器R2连入电路的阻值；
（3）现将一个表盘如图9所示的电压表接入电路,要求在移动变阻器滑片P的过程中电压表示数的变化量最大，则电压表应接在        两点之间(选填:“ab或ac”、“ab或bc”或“ac或bc”)；
（4）电压表示数的最大变化量ΔU最大。

五、实验题（18分）
23．如图10所示，(a)仪器名称是   （1）    。(b)是茶壶，它是根据   （2）    原理制成的。在“测定物质的密度”的实验中，用(c)仪器可以测量物体的    （3）     。(d)为滑动变阻器，是通过改变电阻丝的     （4）      来改变电路中的电阻。
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24.在“探究物质的质量与体积的关系”实验中，某同学填写的实验报告（部分）如下，请完成空格处的内容。
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25.图11是小明和小兰在“测定小灯泡的电功率”实验中连接的电路，所用小灯泡标有“2.5V”字样。
[image: image11.png]


（1）请指出电路连接中的两个不当之处：       （9）         ,       （10）      。
（2）改正电路后，闭合开关，移动变阻器滑片时，眼睛应注意观察   （11）    示数；当小灯正常发光时，电流表的示数如图12所示，小灯的额定功率为  （12）   瓦。
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26．在“探究并联电路的特点”实验中，某小组同学用电源、电键、若干已知阻值的电阻、几个电压表和电流表、若干根导线进行实验。先通过实验得到“并联电路各支路两端电压相等”的规律，然后按图13（a）所示的电路图连接电路继续实验。试接触后，发现表A的表盘如图13（b）所示，发生这一现象的原因是    （13）      。修正后，重新进行实验，并将实验数据记录在下表中。
（1）分析比较实验序号    （14）  中干路中电流与支路1、支路2中电流的数量关系，可得出的初步结论是：在并联电路中,干路电流等于各支路电流之和。
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（2）分析比较实验序号1、2与3中的支路1、支路2电阻阻值及相关条件，可得出的初步结论是：当支路2中的电阻一定时，并联电路的总电阻随着    （15）       。
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（3）为了研究并联电路总电阻和各电阻的关系，该组同学又利用原来的电源(电压仍为6伏)连接了如图14所示的电路，并用电阻R总替换上述实验中的R1和R2。则在实验序号2中应采用阻值为      （16）    欧的电阻作为R总；每次实验时，眼睛主要应该观察电路中的电流表示数,使它与原来并联电路   （17）     的示数相同。
（4）进一步分析比较表中的支路1电流I1和电阻R1的乘积与支路2电流I2和电阻R2的乘积的关系，可得到的结论是：

                             （18）                                          。
答案
	题  号
	答案及评分标准

	一、16分
（每题2分）
	1．C     2．C     3．A     4．C

5．B     6．A     7．D     8．B

	二、26分
	（每空1分，第15题第1空2分）

9．220    串联    大 

10.1.0×103    1千克每立方米   空气
11．15    1500    小于   12．变小  变小  9.8×104 

13．0.3；9；10     14．马德堡   托里拆利    小    

15．（1）L短路、 L断路、 R断路等

  （2）L断路；R断路、L短路等

16．①多；0.45千瓦时
②减小大功率家电的使用时间；使用节能型的家电等。

	三、6分
（每题3分）
	17．力的大小、方向和作用点各1分。
18．电路正确3分。

	四、

24分
	19.
（4分）
	①V铜＝m铜/ρ铜                                               1分
＝1.78千克/（8.9×103千克/米3）＝2.0×10－4米3              1分
②V排= V铜=2.0×10－4米3                                    
F浮＝ρ水g V排                                                                             1分
＝1.0×103×9.8牛/千克×2.0×10－4米3 ＝1.96牛        1分

	
	20.
（6分）
	①U= U1= U2＝I2 R2                                       1分
＝0.4安×15欧＝6伏                                 1分
②I1＝I－I2＝1.0安－0.4安＝0.6安                         1分 

 R1 ＝U1/I1=6伏/0.6安=10欧                             1分
③W1＝U1I1t                                               1分
＝6伏×0.6安×10秒＝36焦                           1分

	
	21

（7分）
	①p＝ρ水gh                                             1分
＝1.0×103千克/米3×9.8牛/千克×0.3米＝2.94×103帕    1分
F＝p S                                                 1分
＝2.94×103帕×0.02米2＝58.8牛                       1分

②G水＝m水g＝2千克×9.8牛/千克＝19.6牛                 

F桌＝G水+ G容=19.6牛+2牛=21.6 牛                       1分

③p桌＝F桌/S                                           1分
＝21.6牛/（0.02米2）＝1080帕                           1分             

	
	22.
（7分）
	① U1＝I1 R1                                              1分
＝0.4安×5欧＝2伏                                   1分
②U2= U-U1=6伏-2伏=4伏                                 1分
R2＝U2/I2=4伏/0.4安=10欧                             1分

③ ab或bc                                              1分
④I最小＝U/ R最大 =6伏/25欧=0.24安

  I最大＝1安   △I最大=0.76安                              1分

  △U最大=△I最大R1= 0.76安×5欧=3.8伏                    1分

	
	说明：在计算中，有关单位错写、漏写，总扣1分。

	五、

18分
	每空

1分
	23．U形管压强计     连通器      质量      长度

24．实验目的   量筒

同种液体，质量与体积成正比。

相同体积的不同种液体，质量不同。

25．电流表并联在了滑动变阻器两端，电压表所接量程太大了

电压表   0.6

26．电流表的正负接线柱接反了

1或2或3
支路1电阻的增大而增大

6欧     干路电流表

在并联电路中，各支路的电流与支路的电阻大小成反比。


