16.1电压
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1．电压的作用及其单位

 2．一些常见的电压值 

 3．电压表的使用方法
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1．在研究电压的作用时，我们可以引入“水路”同“电路”进行类比．如图16-1所示．将抽水机比作电源，则可将阀门比作          ，将涡轮比作        ，将水管比作         ，还可将水压比作       ，水流比作           ．
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 2． 国际上用字母________表示电压，电压的单位是________，符号是_______[image: image3.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




_，一节干电池的电压[image: image4.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




是______[image: image5.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




__，一节铅蓄电池的电压是________。

3．如图16-2所示，两只电压表所用的量程不明，但已知电压表V1的示数比电压表V2的示数要小一些，则V1所用的量程是     V，其示数为      V； V2所用的量程是     V，其示数为         V .

[image: image22.png]



[image: image23.png]



4．测量电路两端电压的仪表叫________，电路中的符号是________，要测量某部分电路两端的电压，必须把它跟这部分电路________起来，并使电流从______[image: image6.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




__接线柱流入，从________接线柱流出，还要注意被测电压不得超过它的________。

5．学校实验室里常用的电压表[image: image7.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




有       个接线柱，        个量程，一个量程是       V，分度值是       ；另一个量程是       V，分度值是       。

6．学生喜爱的便携式单放机通常需要的电压为 6V，它需要__  _节干电池___  [image: image8.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




联使用，对人体安全的电压不高于__      V，我国家庭电路的电压为__       　V．                                    

    7．下列有关电压的说法中，正确的是（   ）

A． 某电路中有电流，它的两端不一定有电压

B． 某电路两端有电压，电路中一定有电流

C． 自然界中，有的动物本身就可以产生电压，用来自卫

D.电源是提供电压的装置，不同的电源提供的电压一定是不相同的
    8．有一种新型太阳能公共卫生间，该卫生间的能源全部由位于顶部的太阳能电池板提供，它还能将多余的能量储存在[image: image9.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




蓄电池里。这种能量转化和储存的方式是(       ) 

  A．太阳能转化为内能，再转化为电能    B．太阳能转化为电能，再转化为化学能

  C．太阳能转化为内能，再转化为化学能  D．太阳能转化为电能，再转化为光能

9．在图16-3所示的电路中，当开关S断开时，下列说法中正确的是（    ）

A． 电源两端电压为零

B． 电灯两端电压为零

C． [image: image24.png]


开关两端电压为零

D． 以上说法都不正确
10．小红在有关资料中查找出了几种电压值，你认为其中最大的是（    ）

A.人体的安全电压             B.洗衣机正常工作的电压

C.手持移动电话电池的电压     D.发生闪电时,云层间的电压

11．图16-4是装有两节干电池的手电筒的结构示意图,要使手电筒正常工作,两节干电池正确的是(    )
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XK]
12．干电池是一种常用、方便的电源.以下关于电池的说法中，正确的是（     ）

A．有的干电池提供直流电，有的干电[image: image10.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




池提供交流电

B．常用的1号、2号、5号干电池的电压随号数的增大而增大

C．干电池是把电能转化成化学能的装置

D．多数干电池中有汞、镉等重金属，随便丢弃会污染环境.所以废弃的干电池应集中分类处理
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1．在“用电压表测电压”的实验中，某同学进行了以下的步骤

A．根据电路图正确连接电路；

B．正确读出所测量的电压数据，并记录；

C．了解电压表的量程，弄清每大格和每小格代表的电流值；

D．根据记录总结[image: image12.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




串联电路和并联电路的电压关系

以上步骤按合理的顺序排列是______          _．                      
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2．如图16-5所示是两只电压表的刻度盘，已知电压表V1的示数为4.5V,V2 的示数为2.3V,请在图中标出两电压表指针的位置.

3．如图16-6所示是某电池外壳上的说明，由说明可知，该电池的电压是       V。电池中含有汞（Hg）、镉（Cd）等多种重金属，电池的外壳锈蚀腐烂后会污染环境，危害公众健康，说明中右下角的图案表示打“×”的普通垃圾箱，它告诉我们：                                     。
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1．野营时，小红携带的手电筒不发光了，请你帮助找出原因。

  （1）请根据图16-7手电筒的结构示意图，将电路图补画完整。

  （2）写出手电筒不发光的三种可[image: image14.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




能原因。

    ①_______________________________________________；
    ②_______________________________________________；

③_______________[image: image15.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




________________________________。

2．如图16-8所示电路，将电灯和电动机组成串联电路，用电压[image: image16.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




表V1测量电灯两端的电压，V2测量电动机两端的电压，请把图中的实物连接好，并按连接好的实物图在右边虚线框中画出电路图.
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16-8
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参考答案

基础运用

1.开关、电灯、导线、电压、水流 ；2.U、伏特、V、1.5V、2V； 3.0～3V、1.8V 、0～15V、2.5V；4.电压表、 eq \o\ac(○,V)、并联、正、负、量程；5.三、两、0～15V、0.5V、0～3V、0.1V ；6.4 、串、36、220；

7.C 8.D 9.B 10.D 11.A 12.D

能力拓展

1. C、A、B、D          2.如图答—1所示
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3.3.[image: image18.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




7、电池应分类回收，不能扔入普通垃圾箱。

探究创新

1．（1）如图答-2所示；

[image: image19.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




（2）①电灯灯丝断了；②开关接触不良；③电池电压过低。

2．如图答-3所示
[image: image35.png]- 0]
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