分水中学2012级初三物理第二学月考试

2012级　　班　　　姓名:         .

一、选择题（请将各题正确的答案番号填在题后的表格内，每题2分，共40分）

1、下列说法中正确的是：

A、吸盘能牢牢吸在玻璃上，说明分子间存在引力；B、尘土飞扬，说明分子在不停地运动；

C、弹簧能够被压缩，说明分子间有空隙；
D、糖在热水中溶解得快，说明温度越高，分子的热运动越剧烈。
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2、下列四幅图中，属于利用热传递改变物体内能的是：
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3、如图2所示的电路中，开关S闭合时电压表所测得的电压是：　 

A、电灯L1两端的电压   B电灯L2两端的电压 

C、电灯L1和L2两端的电压　D、电源电压
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4、某同学在探究通过导体的电流与其两端的电压的关系时，将记录的实验数据作出了如图3所示的图像，下列说法错误的：

　A、通过导体a的电流与其两端的电压成正比
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　B、导体a的电阻大于导体b的电阻

　C、当在导体b两端加上1V的电压时，通过导体b的电流为0.1A

　D、通过导体a的电流为0.2A时，应在导体a两端加1V的电压

5、三个细线下悬挂的通草球A、B、C靠近时相互作用的情况如图4所示，那么下列说法中正确的是：

[image: image6.png]


A、若A球带正电，则C一定带正电B、若A带负电，则C一定带正电；
C、若A、B一定带同种电荷，C可能不带电；

D、若B带正电，则A一定带正电，C一定带负电。
　6、关于内能、热量、温度，下列说法正确的是（　　　）

　A、温度高的物体，内能一定大　B、物体的温度升高，一定吸收了热量

　C、物体吸收了热量，温度一定升高　D、一个物体温度升高，具有的内能增加
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7、在该汽车的四冲程工作循环中所示的四幅图中实现内能转化为机械能的是图5中的：
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8、甲、乙两物体比热容之比为2∶1，质量之比为2∶3，吸收的热量之比为2∶5，则它们升高的温度之比：

A、3∶10　　B、10∶3　　C、8∶15　　D、15∶8
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　9、如图6所示，通过灯泡L1、L2、L3的电流分别是0.1A、0.2A、0.4A，则电流表A1的示数为：　

A、0.2A　　B、0.7A　　C、0.6A　　D、0.4A

[image: image10.png]0 0510 15 20 25 300/V



[image: image11.png]o



  10、如图7所示，闭合开关，两个灯泡均发光，两电表均有示数。过一段时间后，发现电压表示数为0,电流表指针明显偏转，该电路故障可能是：

　A、L1断路  　B、灯L2短路 C、灯L1短路　D、灯L2断路

　11、根据欧姆定律公式I＝U/R可以导出的R＝U/I，关于这个导出公式，说法正确的是：

　A、导体电阻的大小跟导体两端的电压成正比

[image: image12.png]


　B、导体的电阻跟导体中的电流成反比

　C、导体电阻的大小跟导体两端的电压和通过的电流无关
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　D、当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

　12、如图8所示，在m、n两点间接一滑动变阻器来控制电灯的亮度，电路图的上方为滑动变阻器的结构示意图，要求变阻的滑片向右滑动时，电灯逐渐变亮，则变阻器连入电路的方式应采用　：                       
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　A、m接a，n接b 　B、m接d，n接b

B、m接b，n接a   D、m接c，n接d

13、一桶煤油用掉一半，剩下的煤油：　　　　

　A、密度和热值不变，比热容减为一半　B、比热容和密度不变，热值减为一半

C、热值和比热容不变，密度减为一半　D、密度、比热容、热值都不变

14、小东家有“PZ220-60”和”PZ220-15”的灯泡各一个，将它们串联在照明电路上消耗的功率分别为P1和P2，现将两只灯泡并联后再接入照明电路，此时它们消耗的电功率分别为P1／和P2／，则消耗的电功率从小到大排列顺序正确的是：
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  A、P1＜P2＜P2／＜P1／；  B、P1＜P2／＜P／1＜P2 ；

C、P2／＜P2＜P1＜P1／；  D、P／1＜P1＜P／2＜P2 。           
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15、质量相等，初温相同的a、b两种不同液体，分别用两个完全相同的加热器加热。加热过程中，温度随时间变化的图线如图9所示。根据图线比较，两液体的比热容是：

A、a液体比热容大   B、b液体比热容大   

C、两种液体比热容一样大   D、无法判断

16、下列现象中不能说明分子在不停做无规则运动的是：

A、在盛有热水的杯子中放几片茶叶，过一会儿整杯水都变成茶水
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B、春暧花开时，能闻到花的香味  

C、打开酒瓶盖能闻到酒的气味

D、空气中飘动的浮尘 

17.如图所示的实物电路中，当开关闭合时，甲电流表的示数为0.4A，乙电流表的示数为0.3A，则下列判断正确的是：
A．通过灯L1的电流为0.5 A； B．通[image: image24.png]


过灯L1的电流为0.3A

C．通过灯L2的电流为0.7 A； D．通过灯L2的电流为0.3 A
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  18、如图11所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片P向右移动时，两电表的示数和小灯泡的电功率变化情况是：

  A、电流表示数变小，电压表示数变大，灯的功率变小；
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B、电流表示数变大，电压表示数变小，灯的功率变大；

C、两电表的示数都变大，灯的功率变大；
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D、两电表的示数都变小，灯的功率变小。
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19.如上图12所示电路，电源电压保持不变，当闭合开关S，调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小，两个电阻的“U－I”关系图像如图13所示。则下列判断正确的是（    ）
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A．电源电压为10V                            

B．定值电阻R1的阻值为20Ω
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C．滑动变阻器R2的阻值变化范围为0～10Ω

D．变阻器滑片在中点时，电流表示数为0.3A
20、关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（    ）

A、物体的内能越多，放热一定越多；B、温度相同的物体，其内能一定相等；

C、物体的内能增加，一定是吸收了热量；D、物体的温度不变，其内能可能增加。

分水中学2010年初三物理第二学月考试

　　学号：　　　　　　　2011级　　班　　　姓名：　　　　　     总分：　　　　

一、选择：将正确答案的番号填入对应的表格内，每题2分，共40分。
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二、填空（每空1分，共21分）

　1、汽油机的工作过程是由吸气、　　　、做功、排气四个冲程组成。从结构上看，柴油机的汽缸顶部是　　　　　。

  2、冬天，双手反复摩擦，手会感到暖和，用嘴对着双手“呵气”，手也会感到暖和。前者是利用        方式增加了内能，后者是利用
        方式增加了内能。

　3、如图14所示，灯泡L1、L2电阻分别是6Ω、4Ω，若只闭合S2,则电路的等效电阻是      Ω；若S1、S3闭合，S2断开，则电路的等效电阻是      Ω；当开关S1、S2、S3同时闭合，会造成　　　现象。

　4、滑动变阻器是通过改变接入电路电阻丝的　　　来改变电阻的。如图15所示，当滑片P向右端滑动时，它连入电路的电阻　　　，电流表的示数　　　　（变大、变小或不变），灯变       （亮或暗）。
  5、家庭电路中，同时工作的用电器越多，电路的总电阻越      ，电路的总电流越      。（填：大或小）       
	3
	1
	4
	5
	2

	

	3
	2
	4
	3
	2


6、图16中上图是小丽家8月30日电能表显示的数字，下图是9月30日显示的数字，她家9月份消耗了         KW·h 的电能。1KW·h的电能可供“PZ220-40”的白炽灯正常发光         h。

  7、电功率表示                  的物理量。好学的小东回家让一只电饭煲单独工作30s，家中标有“1500r/KW·h”的电能表的表盘转了10转,该电饭煲的电功率是       W。 

  8.如图17所示，A灯标有“4V 4W”字样，B灯标有“4V 2W”字样，闭合开关，从左向右滑动变阻器的滑片，直到其中一盏灯恰好正常发光，此时电压表的示数为        V，通过滑动变阻器的电流是
       A，A灯消耗的功率是      W

  9. 如果电视机、电烙铁和电风扇上都标有“220V，60W”的字样，它们都在额定电压下工作相同时间，则三个用电器产生的热量最多的是          . 
三、实验探究与作图(共23分)

1：根据如图18所示的实物连线图，画出对应的电路图。（要求连线要横平竖直，尽量使电路图美观）（2分）

	物质
	质量/g
	初始温度/℃
	加热时间/min
	最后温度/℃

	水
	60
	20
	6
	45

	食用油
	60
	20
	6
	68


　2.为了比较水和食用油的吸热能力，小明用两个相同的装置做了如图19所示的实验。用温度计测量液体吸收热量后升高的温度值，并用钟表记录加热时间，实验数据记录如下表．（4分）
（1）在实验过程中控制加热时间相同，通过比较              来研究水和食用油吸热能力的差异．

（2）在此实验中，如果要使水和食用油的最后温度相同，就要给            加热更长的时间，此时水吸收的热量              (选填“大于”或“小于”或“等于”)食用油吸收的热量．

（3）通过实验可以得到不同的物质吸热能力不同，物质的这种特性用             这个物理量来描述．  
	实验

次数
	电　阻
	电压

U/V
	电流

I/A
	
	实验

次数
	电　压
	电阻

R/Ω
	电流

I/A

	 1
	R＝20Ω　　　　　　
	 2
	 0.1
	
	 1
	U＝4V
	 10
	0.4

	 2
	
	 4
	 0.2
	
	 2
	
	 20 
	0.2 

	 3
	
	 6
	 0.3
	
	 3
	
	 40
	0.1


 2、某同学在探究“电流与哪些因素有关”的实验时，得到了表1、表2数据：（4分）                        

①    ①、从表1数据中可得出结论：　　　　　　　　　　                        　　　　　
②、从表2数据中可得出结论：

                                                         。

	导体代号
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	导体长度L/m
	0.5
	1.5
	1.2
	1.0
	1.5
	0.5
	1.0

	导体横截面积S/㎜2
	1.2
	1.2
	1.2
	0.8
	1.2
	0.8
	3.2

	导体材料
	镍铬丝
	锰铜
	钨
	锰铜
	镍铬丝
	钨
	锰铜


3、在温度一定的条件下，做“探究导体电阻大小与哪些因素有关”的实验中所用到的导体情况：选择B、E两根导体对比，是为了研究导体电阻大小与    　是否有关；选择E和
　  　（代号）导体对比，是为了研究导体电阻与长度的关系；为了研究导体电阻与横截面积的关系，选择的两根导体是　　　　。这种研究方法叫　　　　　　　　　。（4分）

4、在“测小灯泡的额定功率”实验中，小灯泡的额定电压是3.8V,电源电压不变。（9分）

①、用笔画线代替导线将图19实物电路连接完整。（2分）

②、连接电路的过程中，出现的操作错误是：
                     （1分）

③、小明按电路图连接完电路，闭合开关快速试触的瞬间，电流表和电压表出现了如图20所示的情况，经检查，所有仪器、元件完好。请分析出现此现象的可能原因（2分）                                                                                

电流表：　　　　　　　　　　　　　  　　

电压表：　　　　　　　　　　　　　　　　
④、更正后，闭合开关，灯发光，两电表指针正常偏转，突然灯熄灭，电流表示数为0,电压表示数为3V,则电路故障是                             。（2分）

⑤、排除故障后移动滑片小灯泡正常发光时电流表的示数如图21所示，通过灯泡的电流是　　　A，则小灯泡的额定功率是
　　　W。（2分）

四、计算（共17分）

1、完全燃烧280g酒精能放出多少热量？假如这些热量全部被水吸收，可使多少千克20℃的水温度升高到60℃？【q=3.0×107J/㎏  C=4.2×103J/(㎏·℃) 】（5分）

2、将“6V,3W”的灯L与标有“1A，15Ω”的滑动变阻器串联在电压不变为9V的电源上，如图22所示。求:⑴闭合开关，当滑动变阻器连入电路的电阻为多大时小灯泡恰好正常发光？⑵、若将滑片P移至右端，则小灯泡的实际功率多大（忽略温度对灯丝电阻的影响）？通电1min，电流通过滑动变阻器产生的热量多大？（5分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


3、如图所示23电路中，R1=2Ω，R2=3Ω。当开关S1闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.6A；当开关S1、S2、S3都闭合时，电流表示数为1.5A，且灯泡正常发光。求：⑴、电源电压 ⑵、在S1闭合，S2、S3断开时，通电1min电流通过R2所消耗的电能是多少？⑶灯泡的额定功率多大？（6分）
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C．锯木材锯子发烫
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 D．钻木取火





A．双手摩擦能发热





B．烧水时水温升高
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