大连市第三十五中学
九年级物理  阶段质量抽测试卷    (2017.11)

一、选择题（本题共14小题，每小题2分，共28分） 

注意：第1~11题中，每题只有一个选项正确。
1．下列现象与分子热运动有关的是（　　）
A．春天，植物园百花争艳
         B．夏天，小清河波光粼粼
C．秋天，大明湖荷花飘香
         D．冬天，千佛山银装素裹
2．关于热量、温度、内能之间的关系，下列说法正确的是（　　）
A．物体温度不变，一定没有吸热     B．物体吸收热量，温度一定升高
C．物体温度升高，内能一定增加     D．物体温度升高，一定吸收热量
3．下列叙述中，不是通过做功来改变物体内能的是（   ） 
A、用锯锯木头，木头和锯条都变热       B、一根铁丝反复弯折，弯折处会热得烫手 
C、冬天用暖水袋取暖                          D、流星进入大气层由于摩擦而发光发热
4．以下用品中，在通常情况下属于导体的是（　　）
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A．塑料刻度尺
   B．橡胶轮胎
    C．绘画橡皮
     D．食盐水
5．如图，汽油机处于工作过程中的某个冲程，对此冲程下列叙述正确的是（　　）
A．压缩冲程，机械能转化为内能  B．压缩冲程，内能转化为机械能
C．做功冲程，机械能转化为内能  D．做功冲程，内能转化为机械能
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6．如图所示，取两个相同的不带电的验电器A和B，用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器A的金属球使之带电，再用带有绝缘手柄的金属棒把A和B的金属球连接起来，下列说法正确的是（　　）
A．A中正电荷通过金属棒流向B，A金属箔的张角减小
B．A中的自由电子通过金属棒流向B，B金属箔的张角增大
C．A中正电荷通过金属棒流向B，B中负电荷通过金属棒流向A

D．金属棒中瞬间电流的方向从A流向B，B金属箔的张角增大
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7．如图所示的电路中（灯L1、L2两端电压均未超过其额定电压），下列说法中正确的是（　　）
A．闭合开关S1、S2，灯L1亮、L2不亮  

B．闭合开关S1、S2，灯L1、L2都亮
ttp:// 
C．只闭合开关S1，灯L1亮、L2不亮   

D．只闭合开关S2，灯L1、L2都亮
8．交通路口安装着过斑马线的红、绿信号灯，下列符合红、绿信号灯工作情况的电路图是（　　）
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A．
               B．               
C．
              D．
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9．教室中有四盏灯用两个开关控制，每个开关控制两盏灯，如图所示的电路中，符合上述要求的是（　　）
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             D．
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10．如图所示，探究并联电路的电流规律时，用电流表测定A、B、C三处的电流，接下来所进行的操作合理的是（　　）
A．整理器材，完成实验    B．换用不同规格灯泡，获取多组数据
C．分析数据，得出结论    D．换用电流表的量程，重新测量一次
11．如图（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）
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A．1.8V、7.2V
B．7.2V、1.8V

C．1.8V、9V
    D．9V、1.8V

注意：第12~14题中，每题至少有两个选项正确。
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12．如图所示，在试管内装有少量的水，塞上塞子，用大号注射器向试管内打气，会观察到许多物理现象．下列说法正确的是（　　）
A．向试管内打气时，外界对试管内的气体做功
B．向试管内打气时，试管内的气体内能增大
C．塞子跳出时，看到试管内有白雾出现，是汽化现象
D．塞子跳出时，试管内的气体温度降低
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13．如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法 不正确 的是（　　）
A．电压表的示数减小，电流表的示数增大
B．电压表的示数增大，电流表的示数减小
C．电压表示数与电流表示数的比值不变    D．电压表的示数不变，电流表的示数增大
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14．在如图所示的电路中，电源电压保持不变．在灯泡L1或L2中有一个灯泡发生了短路故障．当开关S闭合时，下列现象 可能 出现的（　　）
A．电压表V无示数，灯泡L1不发光
B．电压表V有示数，灯泡L2不发光
C．电压表V和电流表A都有示数     

D．电压表V和电流表A都没有示数
二、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分）
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15．将煤堆放在墙角处一段时间，发现涂在墙角处的石灰变黑了，这是 _____现象，它说明了固体物质的分子在____________________________________   。
 16．如图所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部，放入一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，玻璃筒内的空气温度升高，空气的内能　   　（填“增加”或“减少”）；筒内的棉花由于温度升高到着火点而燃烧，棉花的内能是通过　   　方式改变的．
17．汽车发动机用水做冷却剂，这是利用了水的比热容　   　的性质，一瓶饮料倒出一半后，剩下饮料的比热容　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”）．
18．“长征五号”是我国运载能力最大的火箭，预计2016年下半年首飞．它有“冰箭”的称谓，源于其箭体内部推进剂首次全部使用低温的液氢和液氧，不仅实现了无毒无污染，还因为液氢　   　大，燃烧后释放的内能多，转化为飞船的　   　能多，运载能力是我国现役运载火箭的2.5倍，进入到世界先进水平之列．
19．教室内日光灯正常工作的电压为　   　V，日光灯与控制它的开关的连接方式是　   　________(选填“串联”或“并联”).
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20．如图，在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，这样就制成了一个盐水电池．观察电压表的接线情况和指针偏转可知：锌片是盐水电池的　   　极，电池的电压为　   　V．
21．某同学要用电流表测量通过灯L1的电流，连接的电路图如图所示．
闭合开关后，灯L1　   　，（“亮”或“不亮”），此时电流表测量的是
灯　   　的电流．
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22．如图所示的电路图中，要使灯泡L1和L2组成串联电路，应该只闭合开关　   　，若要使灯泡L1和L2组成并联电路，应该只闭合开关　   　．
23、在虚框内画出如图所示实物电路的电路图。
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24、根据电路图连接实物图。
三、计算题（本题共3小题，共18分）
25．天然气灶使用方便、经济环保，备受人们青睐．小明用天然气灶将一壶质量为3kg、温度为20℃的水加热至90℃．已知：天然气的热值为3.5×107J/m3，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）．求：
（1）这过程中水吸收多少热量；
（2）若这过程天然气完全燃烧放出的热量60%被水吸收，则需要多少m3的天然气．
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26．小林用一个电流表和一个阻值为10Ω的电阻R0来测某未知电阻Rx的阻值，设计了如图所示的电路，在只闭合S的情况下，电流表的示数为0.6A；再同时闭合S、S1时，电流表的示数为0.9A，电源电压不变，求：
（1）电源电压；
（2）电阻Rx的阻值．
27．有一灯泡上标有“ 3V ”字样，电阻为10Ω，现有电源的电压为4.5V ，要使灯泡正常发光，则应如何连接一个阻值是多少欧的电阻？
四、简答题（本题共2小题，每小题3分，共6分）
28．小丽随爸爸到某炼油厂参观，她发现每个油罐旁边装有喷水装置，如图所示．请你解释每个油罐旁边装有喷水装置的原因．
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29、将一根塑料绳一端扎紧，把绳尽可能撕成细丝，用手从上向下捋几下，观察到塑料绳向四周松散开来，向下捋的次数越多，塑料绳越松散，请你说明其中的道理．
五、综合题（本题共3小题，共18分）
30．某小组的同学做“比较不同物质的吸热能力”的实验，他们使用了如图所示的装置．
（1）在设计实验方案时，需要确定以下控制的变量，你认为其中多余的是　   　．
A．采用完全相同的加热方式          B．酒精灯里所加酒精量相同
C．取相同质量的水和另一种液体      D．盛放水和另一种液体的容器相同
（2）加热到一定时刻，水开始沸腾，此时的温度如图丙所示，则水的沸点是　   　℃，这表明实验时的大气压强　   　（选填“大于”、“小于”或“等于”）一个标准大气压．
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（3）而另一种液体相应时刻并没有沸腾，但是温度计的示数比水温要高的多．请你就此现象进行分析，本实验的初步结论为：不同物质的吸热能力　   　（选填“相同”或“不同”）．
31．在探究“串联电路电压规律”时，如图是某实验小组设计的电路图，并按以下环节完成实验．
[猜想与假设]串联电路总电压等于各用器两端的电压之和
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[设计与实验]
（1）按右图所示的电路图连接电路；
（2）闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；
（3）在测L2两端的电压时，甲同学为了节省实验时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上；
（4）测出AC间的电压．
[交流与评估]
（1）在连接电路时，开关必须　   　；
（2）甲同学用上面的方法不能测出L2两端的电压，理由是　 ___________________  　；
（3）方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中，分析甲同学的实验数据可以得出的结论是　   _______________________________________________　．
	UAB/V
	UBC/V
	UAC/V

	2
	1.8
	3.8


（4）这个实验在设计方案上还存在的不足之处是　 __________________________  　；
（5）细心的丁同学还发现：电压较大的那个灯泡比另一个亮，且更换了不同规格的灯泡总是这样，于是他得出了“不同灯泡的亮暗和电压有关，电压高的灯泡亮，电压低的灯光暗”的结论，你认为该结论　  ___ 　．（选填“正确”“错误”）
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32．在探究电流与电阻关系的实验中，所用器材如下：蓄电池（6V）、电流表、电压表、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω各一只）、开关、滑动变阻器（1.5A   20Ω）、导线若干．
（1）请你帮助小军按图甲所示的电路图连接图乙的实物电路，要求滑动变阻器的滑片移动到右端时接入电路中的阻值最大．
（2）小军在连接电路时，将滑动变阻器的滑片移到了阻值最大端，电流表选择了0～3A的量程．连接好电路后，为了确定电流表的量程选择是否合适，进行了相应的实验操作，从而选择了0～0.6A的量程。请问，他应进行怎样的实验操作？____________________

____________________________________________________________________________

（3）补接后，小军先将5Ω电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为2V，电流表示数如图丙．请读出示数：　   　A．
（4）当小军将10Ω电阻换接成15Ω电阻后，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，都不能使电压表示数仍为2V，分析其原因可能是　___________________   　（答出一种情况即可）．
（5）小军完成此实验后，想利用原有器材进行”伏安法测电阻“的实验．电路连接正确后闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数为6V，你认为发生故障的原因是　 ____________________  　．
（6）排除故障后，将滑片P移到某一位置时，两表读数如图丁所示，小军计算得出所测电阻的阻值R=　   　Ω．你认为这个结果可靠吗？　   　，理由是　  __________ 　
________________________________．
九年级物理  阶段质量抽测试卷答案  (2017.11)
一、CCCDA   DACBBB  ABD  ABD  ABC 

二、15、扩散 不停的运动 16、增加  热传递
17、大  不变  18、热值  机械能
19、220  串  20、负  0.6  21、不亮  L2  22、S2   S1S3
23、24略
三、25、(1)8.82×105 J  (2)0.42m3
26、(1)6V         (2)20Ω
27、串联一个5Ω的电阻
四、简答题
28、水蒸发吸热降温，油罐放热降温, 防止油的自燃
水的比热容大，根据Q=cmΔt ， 当质量和升高的温度相同时，比热容越大吸热越多，所以水吸收的热量多。
29、干燥的手捋塑料细丝时，出现摩擦起电现象，使塑料细丝带同种电荷，而同种电荷相互排斥，所以塑料绳会向四周散开，捋的次数越多，带的电荷越多，排斥现象越明显，塑料绳越松散．
四、综合题
30、（4分）B  97  小于 不相同 

31、（5分）
（1）断开
（2）电压表正负接线柱接反了
（3）串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和
（4）只做一次实验，得结论不具有普遍性
（5）错误
32、（9分）
（1）2分   略
（2）闭合开关，调节滑片从阻值最大端向最小端移动，观察电流表的示数始终小于0.6A

（3）0.4

（4）滑动变阻器最大阻值太小，或定值电阻阻值太大，或定值电阻两端电压太低或电源电压太高（叙述正确即可）
(5)电阻断路
(6)   5    不可靠  只做一次实验，误差大
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