2017-2018九上物理期末试卷1
（考试时间：60分钟；满分：70分）
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一、选择题（本大题有15小题，每小题2分，共30分）。

1.图示为常见的家用电器，关于它们正常工作时的电流，下列说法中合理的是 【   】
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A．电风扇约25A   B．电冰箱约1A   C．电饭煲约0.8A    D．微波炉约20A

2．关于欧姆定律变形公式R＝U/I，以下说法中正确的是                     【   】
A．导体的电阻与这段导体两端的电压成正比
B．导体的电阻与这段导体的电流成反比 
C．电压一定时，导体中的电流越大，导体的电阻越小 
D．利用这个公式可以计算电阻，但是电阻和电压、电流无关
3．如图所示的四种情景，下列说法中正确的是
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A.图甲所示说明分子之间只存在引力
B.图乙所示木塞被冲出时试管口出现“白雾”，说明水蒸气的内能增加  

C.图丙所示是汽油机的做功冲程，将内能转化为机械能
D.图丁所示水的温度必须达到100℃时，水才会沸腾

4、如图所示的做法符合安全用电原则的是（       ）
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5．下列四幅图中能说明电动机的工作原理的是                            【   】
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6．下列说法中正确的是（     ）
A．在远处能闻到花的香味，说明分子间有空隙
B．冬天很冷的时候搓手就感到暖和，是用热传递的方式改变内能
C．夏天在河岸边觉得沙子热得发烫而河水却不怎么热，是因为水的比热容大
D．四冲程汽油机标着600r/min，则每秒做功20次
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7．下列说法中正确的是（     ）
A．甲带电体吸引乙，则乙一定带电
B．磁体靠近物体丙，丙远离磁体，则丙一定是磁体
C．磁感线一定从磁体的北极出发到磁体的南极
D.导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中一定有电流
8．如下图所示四个电路中，电阻R的阻值和电源电压已知，根据已知条件和电表的示数能测出电阻Rx阻值的电路是 
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9．在右图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变．当滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是        【   】                                     
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A．电流表和电压表的示数都增大
B．电流表和电压表的示数都减小

C．电流表示数减小，电压表示数不变
D．电流表示数减小，电压表示数变大
10.一盏电灯接在恒定电压的电源上，其功率为100W。若将这盏电灯 先接在一段很长的导线后，再接在同一电源上，已知导线上损失功率是9 W，那么此时电灯实际消耗功率是【   】                                                                
A．91 
（5）当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为      W．小向同学做完该实验后，该电路还用来研究                                  实验．
（6）实验中发现小灯泡的亮度随它两端电压的增大而变亮，当小灯泡两端的电压为2V时，小灯泡的实际功率      （填“大于”“小于”或“等于”）额定功率
五、计算题： (第21题9分，第22题15分，共24分)

24、如图所示电路中，R1=20Ω，R2=30Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.3A。

（1）电源电压是多少？（2）通过R2的电流是多少？（3）电路中的总电阻是多少？
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25．图所示的电路中，S闭合，电源电压恒定为4.5V，电流表示数为0.5A，电压表V1的示数为3V。当把滑动变阻器的滑片移到最右端时，电流表示数变为0.3A。求：

（1）电压表V2的示数； （2）电阻R1的电阻值；
（3）滑动变阻器的最大电阻；

（4）滑片移到最右端时，V1的示数及此时电路消耗的总功率。
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26．如右图所示，电源电压恒定不变，电阻R1的阻值为5Ω，小灯泡上标有“12V  6W”字样，闭合开关S．
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当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器的滑片P移到最右端时，电流表的读数为1.7A，小灯泡恰能正常发光，求滑动变阻器的最大阻值。
（2）当开关S1、S2都断开，滑动变阻器的滑片P在最右端，求电流表的读数和滑动变阻器消耗的电功率。
27.电源电压为25V且保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，其上标有“50Ω　2A”的字样，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，灯泡L标有“5V　1W”的字样。

(1)灯泡L正常工作时的电流是多大？

(2)闭合S，断开S1、S2，灯泡恰好正常工作，求R1的阻值。

(3)S、S1、S2均闭合，求滑动变阻器R2连入电路的阻值为多大时电路功率最大？并求出此种情况下电路1min消耗的电能。

28. 图甲是由PTC新型的半导体材料制成的陶瓷电热水壶，该材料有一个设定温度，当它的温度低于设定温度时，其电阻值随温度升高而变小；当温度高于设定温度时，其电阻值随温度升高而变大。工作电路如图乙所示，R0是定值电阻，其阻值不受温度影响。Rr是PTC材料的电阻，Rr的阻值与温度的关系如图丙所示。该电热水壶在设定温度工作时，电路消耗的总功率为1100W.求：

(1)该电热水壶在设定温度工作时Rr的电阻值；
(2)该电热水壶在设定温度工作时的电流，R0的阻值；
(3)当Rr的温度为130 ℃时，电路中Rr的实际功率。
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29．柴电混合动力机，就是燃烧柴油的发动机、大容量的蓄电池及电动机的有机组合。它利用柴油机燃烧柴油产生动力，同时大容量的蓄电池又可以储备柴油机工作时剩余的能量，再通过电动机产生动力，这样也可以驱动小汽车运动，从而节约了能源。如图所示，一辆大众2013款小汽车在平直的路面上匀速前行36km。求：在这段平直的路面上

（1）若此时小汽车受到的阻力为1.0×103N，则牵引力所做的功是多少？

（2）若蓄电池的最大输出容量5A×6h表示工作电流为5A时，它最多可以提供电能6h。则该蓄电池工作时，最多可以向外提供多少J的电能？  
（3）若水箱内装有20kg的水，可以从20℃升高到70℃，则水吸收的热量是多少？

（4）若柴油的热值q＝4×107J/kg，柴电混合动力机将柴油完全燃烧放出的热量转化为机械功的效率为50%，则小汽车在这段平直的路面上消耗柴油的质量是多少？


	2013款大众牌汽车说明书

	自重
	1.6t

	2.0TFSI发动机
	最大输出功率10kW

	蓄电池
	工作电压48V，最大输出容量5A×6h

	电动机
	额定电压48V，额定功率1kW

	水箱
	最大容量30L


30．（10分）（2014•泰安）如图甲是某工厂生产流水线产品输送计数装置示意图（俯视图），立方体产品在水平传送带上与传送带以相同速度v=1m/s匀速运动，产品的质量m=0.8kg．计数器由电流表和电路计数元件组成（电流表和电路计数元件的电阻不计），通过电路中电流的变化计数产品，a为激光源，R1为光敏电阻，R2为保护电阻．当激光射向R1时，R1的阻值变小，每当产品运动通过a与R1之间时，射向R1的光线会被产品挡住，R1阻值变大．闭合开关，电路中计数器中电流的示数I随时间t的变化图象如图乙所示．（g取10N/kg）
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（1）不计空气阻力，求传送带匀速运送产品过程中对每一个产品的作用力大小和方向．

（2）求每个产品的边长L1和产品的间隔L2．每个产品对传送带的压强大小．

（3）已知电源电压U=3V，R2=1kΩ，求传送带匀速运输产品过程中1min内光敏电阻R1消耗的电能．
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第29题图 
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