绝密
2017-2018上学期期末考试

九年级物理模拟卷

一、选择题：（本大题共10小题，请将正确答案表格的相应位置，每小题3分，共30分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、与“热”相关的物理现象，解释正确的是

  A.扫地时，灰尘满屋，是由于分子做无规则运动的结果

  B.用水作为汽车冷却剂，是因为水的比热容较大 
  C.把冰放在手心，感到冷，是因为冰的内能为零

  D.冬天搓手，手心感到热，是通过热传递的方式改变内能

2、如图所示是汽油机工作时各种冲程的示意图，其中表示做功冲程的是（　　）
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     A                 B                  C                  D
3、把一个轻质的小球靠近用丝绸摩擦过的玻璃棒时，它们相互吸引，则这个小球（　　）

A．一定不带电      B．一定带负电      C．一定带正电       D．可能不带电 
[image: image20.png]


4、如图4所示的两个电路中，电源电压相等，闭合开关S，当甲图中滑动变阻器的滑片向[image: image5.png]


左滑动、乙图中的滑片向右滑动时，灯泡L1和L2的亮度的变化是（　　）

A．L1、L2都变暗    B．L1、L2都变亮
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C．L1变亮，L2变暗  D．L1变亮，L2的亮度不变

5、如图所示是家庭常用的电能表，下列说法不正确的是（　　）

A．这块电能表正常工作的电压为220V； 

B．同时使用的用电器的总电流不能超过20A； 

C．每消耗1kW•h的电能转盘转3000转； 

D．图中电能表指示的读数为35177J． 
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6、如图，开关S闭合后，灯L1发光，L2不发光，电压表有示数．该同学将电压表改接到BC两点，发现电压表无示数．产生这种现象的原因是（　　）

A．灯L2的灯丝断了    B．开关S处开路 

C．BC段之间发生短路   D．AB段之间发生短路

7、如图所示滑动变阻器的四种接线情况中，当滑片向右移动时，变阻器连入电路的阻值变大的是（　　）
	A．[image: image6.png]



	B．[image: image7.png]



	C．[image: image8.png]
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8、如图为路口交通指示灯的示意图．指示灯可以通过不同颜色灯光的变化指挥车辆和行人的交通行为．据你对交通指示灯的了解可以推断（　　）

A．红灯、黄灯、绿灯是串联的    B．红灯、黄灯、绿灯是并联的 

C．红灯与黄灯并联后再与绿灯串联D．绿灯与黄灯并联后再与红灯串联 
 9、如图所示，下列电器中不是应用电流热效应工作的是（　　）

	A．
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	B．[image: image11.png]



	C．
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10、甲、乙两只白炽灯的铭牌如图所示，下列说法正确的是（   ）
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A．甲灯灯丝比乙灯灯丝细

B．两灯都正常发光时，甲灯消耗的电能较少

C．两灯都正常发光时，甲灯电阻小于乙灯电阻

D．两灯串联后，接在220V电路中，甲灯比乙灯暗

11．图示为常见的家用电器，关于它们正常工作时的电流，下列说法中合理的是 【   】
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二、填空题：共26分(每空1分,请将下列各题中的正确答案填写在对应的空格内)

11、用煤气灶把1kg、初温为20℃的水烧到70℃，消耗了10g煤气．已知水的比热容是 4.2×103J/（ kg•℃），煤气的热值为 4.2×l07J/kg，则水吸收的热量为      J，煤气完全燃烧放出的热量为          J，煤气灶烧水的效率为           %．
12、有一电阻两端加上 9V电压时，通过的电流为 0.5A，可知它的电阻为18Ω    ，若给它加上 27V电压，导体中电流为      1.      ，此时导体电阻为 18               ，若导体两端电压为零，导体中电流为    0，导体电阻为         18Ω．
13、我国家庭电路的供电电压是     V，日光灯与饮水器是      的（选填“串联”或“并联”）；一节新干电池的电压是      V；学生喜爱的便携式单放机通常需要的电压为6V，它需要    节干电池       联使用。
[image: image25.png]


14、R1、R2的电阻分别为5Ω和10Ω，如果把它们串联在电路中．则R1和R2两端的电压之比是     ；通过R1、R2的电流之比是     ；在相同时间内，电流通过R1和R2产生的热量之比是    ．如果把它们并联在电路中．则R1和R2两端的电压之比是     ；通过R1、R2的电流之比是      ；在相同时间内，电流通过R1和R2产生的热量之比是       。
15、如图所示电路，断开开关S1、S2，闭合开关S3，灯L1与L2    联；断开开关S3，闭合开关S1、S2，灯L1与L2    联．（填“串”或“并”）．
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16、小刚自制了一只简易的“电驱蚊器”，其主要元件是一个阻值为1.0×104Ω的电阻，当两端的电压为220V时，流过元件的电流为        A，工作10min产生的热量为             J。
17、如图是文文家的电能表，在用电一个月后从图中可知本月他家用的电能为     kW•h，若电费的价格为0.50元/kW•h，则他家本月的电费为     元，他家现在正在使用1000W的电磁炉做饭，还能再接入功率为       W的用电器．
三、作图题： (18题5分，共5分) 
[image: image27.png]


18、根据如图所示的实物连线图，在虚线框内画出对应的电路图．（要求连线要横平竖直，尽量使电路图简洁美观）
[image: image18.png]



四、实验探究题：(第19题4分，第20题12分，共16分)
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19、为了比较水和食用油的吸热能力，小明用两个相同的装置做了如图所示的实验．用温度计测量液体吸收热量后升高的温度值，并用钟表记录加热时间．实验数据记录如下表．

	物质
	质量/g
	初始温度/℃
	加热时间/min
	最后温度/℃

	水
	60
	20
	6
	45

	食用油
	60
	20
	6
	68


（1）在实验过程中控制加热时间相同，通过比较       来研究水和食用油吸热能力的差异．
（2）在此实验中，如果要使水和食用油的最后温度相同，就要给    加热更长的时间，此时水吸收的热量       （选填“大于”或“小于”或“等于”）食用油吸收的热量．
（3）通过实验可以得到不同的物质吸热能力不同，物质的这种特性用     这个物理量来描述
20、在测定“小灯泡的电功率”的实验中，已知电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡的电阻约为10Ω，滑动变阻器上标有“20Ω 1A”字样．如图是小向同学没有连接完的实物电路．
（1）实验的原理是              ；
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（2）连接电路的过程中开关应        ；请你用笔画线代替导线，将实物电路连接完整；
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（3）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于     端（选填“A”或“B”）；．若闭合开关，灯不亮，电压表的示数为6V，电流表示数几乎为零．出现这一故障的原因可能是              ；
（4）故障排除后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到某一点，电压表的示数如图甲所示，为              

        V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向   端滑动（选填“A”或“B”）；
（5）当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为      W．小向同学做完该实验后，又思考该电路还是用来研究                                  实验．
（6）实验中发现小灯泡的亮度随它两端电压的增大而变亮，当小灯泡两端的电压为2V时，小灯泡的实际功率      （填“大于”“小于”或“等于”）额定功率
五、计算题： (第21题9分，第22题15分，共24分)

21、如图所示电路中，R1=20Ω，R2=30Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.3A。

（1）电源电压是多少？（2）通过R2的电流是多少？（3）电路中的总电阻是多少？
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22、如图所示是某型号的电热水壶及铭牌，请根据铭牌所提供的信息，求：
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（1）将1.5kg的水从20℃加热到90℃，水吸收的热量是多少？[c水=4.2×103J/（kg•℃）]
（2）电热水壶正常工作时电流多大？
（3）电热水壶正常工作时电热丝的电阻是多大？
（4）电热水壶正常工作5min产生的热量是多少焦？
（5）若夏天用电高峰时电热水壶的实际工作电压只有200V，不考虑电热丝电阻随温度的变化，则电热水壶的实际功率为多少瓦？（结果保留一位小数）
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