九年级物理试题

温馨提示：

1.试题分第Ⅰ、Ⅱ两卷，Ⅰ卷是单项选择题和多项选择题，Ⅱ卷是非选择题，满分100分，考试时间90分钟.

2.答卷前务必将密封线内的项目填写清楚.
第Ⅰ卷  选择题（50分）

一、单项选择题（本题共9个小题，共18分.每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的，选对的每小题得2分,选错或不选的得0分.请将正确答案前的字母填写在第Ⅱ卷上方的表格内）  
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1.如图所示，两表面磨平的铅块紧密接触后可吊起台灯，这说明

A.分子间存在斥力

B.分子间存在引力

C.分子间存在间隙

D.分子在不停地做无规则运动

2. [image: image3]汽车已经成为现代生活中不可缺少的一部分，现代汽车多数采用汽油机作为发动机，如图是四冲程汽油机的工作循环示意图，下列说法中正确的是

A. 甲冲程是把机械能转化为内能            

    B.乙冲程是把内能转化为机械能

C.丙冲程是把机械能转化为内能            

D.丁冲程是把内能转化为机械能

3.小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”．a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大．关于此实验，下列说法正确的是

[image: image4]    A.小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大

    B.利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系

    C.利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系
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D.为了准确比较两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电压表

[image: image6.png]


4.某兴趣小组为了研究电子温控装置，将热敏电阻R1、定值电阻R2以及电压表和电流表连入如图所示电路，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小．闭合开关，当温度升高时，电压表和电流表的示数变化情况是

A.电流表和电压表示数均变小


B.电流表和电压表示数均变大

C.电流表示数变小，电压表示数变大


D.电流表示数变大，电压表示数变小

5.如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为U1；接着只断开开关S2，此时电压表示数为U2，若已知U1∶ U2 = 5∶3，则电阻R1 和R2的阻值之比是

A.1∶2            B.2∶3            

C.3∶2            D.5∶3

6.如图所示，能正确表示通电螺线管极性的是
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 7.如图[image: image26.png]


所示是某科技小组设计的一种温度自动控制报警装置电路图，关于它的说法正确的是
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A.当温度低于90℃时，报警装置就会响铃，同时绿灯亮

B.当温度低于90℃时，报警装置就会响铃，同时红灯亮

C.当温度达到90℃时，报警装置就会响铃，同时红灯亮

D.当温度达到90℃时，报警装置就会响铃，同时绿灯亮

8.下列各种电路设备中，利用电磁感应原理工作的是
   A.动圈式话筒           B.扬声器            C.电动机          D.电炉子
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9.下列关于信息的传递和能量的利用说法正确的是

A.利用声波和电磁波传递信息时都需要介质
B.核能是指原子核发生分裂或聚合时所释放的能量
C.手机利用超声波传递信息
D.煤、石油、天然气、太阳能等都是不可再生能源
二、多项选择题（本题共8个小题，共32分.每小题给出的四个选项中，至少有两个是正确的，选对的每小题得4分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分.请将正确答案前的字母填写在第Ⅱ卷上方的表格内）  
10.下面关于热现象的说法，正确的是

A.物体温度升高一定是吸收了热量

B.物体的温度越高，所含的热量越多

C.冰在融化时温度不变内能增加

D.汽车发动机用水作冷却液是因为水的比热容较大

11.下列有关热机效率的说法中，正确的是

A.热机所用燃料的热值越大，效率越高

B.热机所用燃料的化学能转化成热机的机械能越多，效率越高

C.如果改进技术，汽油机的效率可以达到100%
D.蒸汽机、汽油机和柴油机的热机效率分别是ρ1、ρ2和ρ3，则有ρ1<ρ2<ρ3
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如图所示，是一科技创新小组同学们设计的水位计工作原理图，绝缘浮子随水位的升降带动滑动变阻器R的金属滑杆P升降，通过电压表显示的数据来反应水位升降情况．水位最低时，滑杆P位于R的a端处．L是一个指示灯，电路各部分接触良好，不计导线电阻．下列判断正确的是

    A.当水位不变时，则电压表示数不变，指示灯不亮

　
B.当水位下降时，则电压表示数变小，指示灯变亮

　
C.当电压表示数变大，指示灯变暗，则表明水位上升

　
D.若将电压表改装成水位计，则电压表零刻度线处应该标为最低水位

13.将“220V 15W”的灯泡L1和“220V 60W”的灯泡L2，串联在220V的电源上，组成闭合的回路(设灯丝电阻不变)，则

A.灯泡L1比灯泡L2亮

B.灯泡L2比灯泡L1亮
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C.两灯的总功率小于15W

D.两灯的实际功率都变为额定功率的一半

14.如图是研究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关的实验，下列分析正确的是

    A.甲、乙两次实验都应用了控制变量法

B.甲实验通电一段时间后，左侧容器内空气吸收的热量更多

C.乙实验是为了研究电流产生的热量与电阻的关系

D.乙实验通电一段时间后，右侧U形管中液面的高度差比左侧的小

15.关于安全用电，下列说法中正确的是

A.在使用测电笔时，手不要接触笔尾金属体 

B.雷雨天气里不要躲在大树底下避雨 
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C.选择保险丝时，应尽量选择粗的

D.有金属外壳的家用电器要使用三孔插座 

16.关于如图所示的磁场，下列说法正确的是
A.左端为磁铁的S极

B.a处的磁场比b处的磁场弱
C.a点所放小磁针静止时北极指向右
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D.如果将此磁体在教室中悬吊起来，静止时图示的右端指南
   17.如图可以说明巨磁电阻的特性．闭合开关S1、S2并使滑片P向左移动，观察到指示灯变亮，那么

　
A.电磁铁右端为S极


    B.巨磁电阻随磁场增强而变大　


    C.巨磁电阻随磁场增强而变小


    D.电磁铁磁性增强
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	题  号
	第Ⅰ卷
	第Ⅱ卷
	总  分
	等  级

	
	一
	二
	三
	四
	
	

	得  分
	
	
	
	
	
	


第Ⅰ卷  选择题（共50分）
第II卷   非选择题（共50分）
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说明：第Ⅱ卷共4页.用钢笔或者圆珠笔（作图可用铅笔）将解答直接写在试卷上．

三、实验探究题（本题共5个小题，共28分.按要求完成下列各题）
18.（7分）小明等3人实验小组用如图所示的电路来探究并联电路中电流的关系，其实验过程如下：

	
	a处电流
IA
	b处电流
IB
	c处电流
IC

	第一次测量
	0.1
	0.12
	0.22

	第二次测量
	0.2
	0.24
	0.44

	第三次测量
	0.25
	0.3
	0.55


（1）把电流表分别接入到电路中的a、b、c处，将第一次测出的电流填入上表：

（2）为了防止个别偶然因素的影响，他们采用了以下两种方法之一来重复实验，完成了第二次和第三次测量，并将测出的电流填入上表格中：
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方法一：改变电源电压；

方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同）.

请你根据他们的实验步骤和有关数据回答下列问题：
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①在拆接电路时，开关必须___________；

②上面设计的表格中存在的不足之处是___________；

③表格补充完整后，通过对上面数据的分析可知后面两次实验是采用方法___________来进行的；

④实验的结论是：                                  ．
19.（7分）如图是伏安法测电阻的实验器材，其中电池组电压为6V，RX的阻值约10Ω左右．

（1）老师提醒同学们，电压表选用0～3V的量程．那么，电流表应选用________的量程．这样做的优点是：

①____________________；

②以免实验时间过长因________而影响阻值．

（2）将图中器材连接成测定RX阻值的实验电路.

（3）小明同学已将前两次实验的数据记入了表中，第3次实验的电表指示如图所示．请将读数填入表中，并完成表中的有关计算．
	实验次数
	电压/V
	电流/A
	电阻/Ω

	1
	2.0
	0.20
	10.0

	2
	2.5
	0.24
	10.4

	3
	
	
	

	被测电阻值RX＝


20.（7分）在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压恒定为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时的电阻约为10Ω，所用滑动变阻器的规格为“50Ω 1A”.

(1)请在下面的方框内画出实验电路图；
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(2)连接电路后闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表无示数，电流表有示数，则电路中发生的故障是______________________（选填“小灯泡断路”或“小灯泡短路”）；

(3)排除故障后，继续进行实验：闭合开关后，移动滑片P使灯泡L正常发光，此时电流表的示数如图所示，则小灯泡的额定电功率是________W；
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    (4)某同学还想探究电流与电阻的关系，于是将小灯泡换成定值电阻R，并使电压表的示数始终保持2V不变，多次更换阻值不同的定值电阻R，记录各次电流表的示数，在不更换其他器材的情况下，为了能够完成实验，他更换的定值电阻R的阻值不能大于____Ω.

21.（4分）用如图所示的装置进行如下实验：闭合开关，让导体ab作左右运动，电流表的指针         ；闭合开关，让导体ab作竖直上下运动，电流表的指针         ；断开开关，再让导体ab作左右运动，电流表指针         .（选填“偏转”或“不偏转”）根据这些现象，可以得到产生感应电流的条件是：
                                                    .
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22.（3分）如图所示，是“探究磁场对通电导线的作用”的实验装置．当闭合开关S时，导线ab受到磁场力的作用而向左运动.现在，如果只将磁场方向变为与原来方向相反，那么导线ab将向     运动；如果只将电流方向变为与原来方向相反，那么导线ab将向     运动；如果同时将电流方向和磁场方向变为与原来方向相[image: image2.png]


反，那么导线ab将向      运动.（选填“左”或“右”）

四、计算题（本题共3个小题,共22分．解答时写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，物理量要说明数值和单位，只写出最后答案的不能得分）
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23.（6分）如图所示，电源电压恒定，R1=20Ω，闭合开关S，断开开关S1，电流表示数是0.3A；若再闭合S1，发现电流表示数变化了0.2A ,求：

（1）电源电压；

（2）R2的阻值. 
[image: image22.png]


24.（8分）如图是家用电热壶及铭牌，假设电热壶电阻丝电阻不变，水的比热容c水=4.2×103J/(kg.℃)，水的密度1.0×103kg/m3.求：

（1）电热壶电阻丝的电阻；

    （2）不考虑热量损失，电热壶正常工作时，把1L水从20℃加热到100℃所需要的时间；

    （3）当电压为198V时，电热壶的实际功率.

25.（8分）如图甲是家用插线板
（1）在乙图画出插线板内部开关和两插座的连线，并接入家庭电路，要求：

①插线板上的开关可同时控制两插座的通、断；②开关接通时两插座都能提供220V电压．

（2）把“220V  1100W”的电暖器插入插座，在额定电压下工作：

    ①流过电暖器的电流多大？

    ②电暖器多少小时消耗2.2kW•h的电能？

③电暖器通过导线连到电路，为什么电暖器工作时放出大量热，而与其连接的导线却几乎不发热？

（3）该插线板允许通过最大电流为10A，通过计算分析，插线板能否让“220V  750W”电吹风与上述电暖器同时工作？
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产品型号  XXXX


额定电压  220V


额定功率1000W


频率      50HZ


容量      1.0L
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