九年级物理期末模拟试题

       学校                  班级              姓名              得分              

一、选择题（10x2分=20分）

1.交警在查“酒驾”时，先请司机打开车窗，若闻到酒精气味，则要求司机必须接受酒精含量的测试。交警能闻到酒精气味是因为酒精(    )

A．分子间有空隙      B．分子很小       C．分子在不停的运动     D．分子可分

2．下列现象中，属于用热传递的方法改变物体内能的是(      )


A．刚从蒸笼里拿出的馒头，放一阵子变凉了B．冬天天冷，通过搓手发热取暖


C．用锤子敲打石头时，锤子发热       D．给自行车车胎打气，打气筒壁变热了

3. A、B、C三个轻质小球，已知A带负电，A和B互相吸引，C和A互相排斥，则（    ）

     A．B一定带正电，C带负电        B．B可能不带电，C带负电

 C．B可能带正电，C带正电         D．B一定不带电，C带正电

4．对一确定的导体，其电阻R＝U/I所表示的意思是  (     ) 
 A加在导体两端的电压越大，则电阻越大 B导体的电阻与电压成正比与电流成反比。

 C导体电阻等于导体两端电压与通过导体的电流之比D导体中电流越小则电阻越大

5、下列各电路图中，电压表能测L1灯两端电压的是 
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6、酒精测试仪可检测机动车驾驶员是否酒后驾车，如图是它的原理图.图中酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的增大而减小，R0为定值电阻.如果测试时电压表示数越大，表明（    ）            
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A．传感器的电阻越大              B．通过传感器的电流越小
C．测试到的酒精气体浓度越小      D．测试到的酒精气体浓度越大
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7、下列四种情况中，人相对安全的是（请同学们千万不要尝试做本实验）（　）
[image: image8.png]



8、如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关S，灯L1和L2均发光．一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯L1短路  
B．灯L1断路   C．灯L2短路    D．灯L2断路
9、小刚利用电能表测量某家用电器的电功率．当电路中只有这个用电器工作时，测得15min内，消耗电能0.3 KW·h，则这个用电器可能是（    ）

A．空调器       B．电冰箱      C．电视机     D．收音机
10．如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能。当开关Sl闭合、S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关Sl和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用。下列电路设计符合这种要求的是(   )
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11.如图3所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是（      ）
A．电流表示数变大，电压表示数变小
B．电流表示数变大，电压表示数变大
C．电流表示数变小，电压表示数变大
D．电流表示数变小，电压表示数变小
12、关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是(  )

A．家中保险丝烧断了，一定是发生了短路
B．用测电笔辨别火线与零线时，手不能接触测电笔上的任何金属

C．只有高压线路才会发生触电  

D．有人触电时，用干燥的竹竿或木棍将电线拨开

二、填空题（每空1分共30分）

13. 两个电阻R1=10Ω，R2=15Ω，串联起来接到某一电源上，两电阻的电流之比为______两电阻的电压之比为______。

14.电流通过导体放出的热量与_______成正比，与______成正比，与________成正比。

15．一个导体两端电压为6伏时，通过导体的电流是0.3安，导体的电阻是________欧, 导体两端电压为0时，导体的电阻是_______欧, 通过导体的电流是_______安。
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16、小华家电能表的铭牌如下表：小华家电能表4月底的示数如图所示，5月底的示数为[image: image2.png]


，则小华家5月份消耗的电能为       KW·h，应付电费      元(按每度电均价0．5元计算)．用这只电能表最多能让     盏“220V，40W”的电灯同时正常工作。
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17、如图甲所示，A、B分别是标有“6V  3.6W”字样的灯泡L和定值电阻R的U-I图像.则R的阻值为        Ω；若把它们接入电路，如图乙所示，当只闭合开关S1时，L正常发光,此时电流表的示数为        A；若再闭合开关S3，电流表的示数为           A；若只闭合开关S2，电路消耗的电功率为       W。

三、作图题(每题3分，共6分。)

18、按要求连接实物图，并画出电路图：

（1） 图甲要求：L1、L2并联，开关S1控制L1，开关S2控制L1、L2。

（2）请将如图所示元件，连接成符合安全用电要求的家庭电路
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四、实验题（共24分）                                                                       
20.用伏安法测小灯泡的电功率和正常发光时的电阻，已知灯的额定电压为2.5V。

（1）在图20中，已完成了一部分的电路连接，请你继续完成实验电路的连接。

（2）在闭合开关之前，图中滑动变阻器的滑片应放在________ 端。(选填A或B） 

（3）测电功率的原理是           ；测电阻的原理是                   。

（4）如果在调节滑动变阻器的时候，电压表的示数如图21所示，为了测定灯的额定功率，应将滑片向       调节。（A或B）

(5)调节滑变P，使灯正常发光时，电流表的示数如图22所示，则灯泡的额定功率

为           W，此时，灯泡的电阻为          Ω。
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21、用伏安法测定一只电阻的阻值，现给你一块电压表、一块电流表、一个电池组、滑动变阻器和开关各一个，未知阻值的电阻一只、导线若干。

（1）实验的原理是____________________；

（2）在右边的方框内画出实验电路图（标出电表的“+”、“--”接线柱）。

（3）在实验中电流表用0～0.6A量程、电压表用0～15V量程。根据你画的电路图，以笔画线代替导线，将下面图16中所给的实验器材连接起来（导线不要交叉）。

（4）在这次实验中，电流表和电压表的指示位置如图17所示，那么未知电阻Rx中的电流是______A，Rx两端的电压是__________V，Rx的阻值是___________Ω。


五、计算题（每题10分，共20分）

22．在图11所示的电路中，电源电压不变，灯标有“6V 3W”字样。当电键K闭合时，灯L正常发光，电流表的示数为O.6A。
求：(1)通过灯L的电流。   

 (2)电阻R2的阻值。

 (3)在10秒内，电流通过电阻R2所做的功。

23.下表为某饮水机铭牌的部分参数，其内部简化电路如图所示。当S闭合，S1断开时，饮水机处于保温状态，当S、S1同时闭合时，饮水机处于加热状态。求：[C水=4.2×l03J/kg·℃]
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（1）饮水机保温状态下正常工作时的电流。

（2）饮水机保温50min消耗的电能。

（3）若不计热损耗，该饮水机将2kg的水从30℃加热至90℃，需要多长时间？
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