2017——2018学年度上学期期末质量检测
九年级物理模拟试题（二）
一、选择题（下列各小题中1—10题为单项选择题，11—12题为多项选择题，每小题共36分。多项选择题选对但不全得2分，选错得零分。请将正确答案填入上表栏中）
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1．关于温度、比热容、热量、内能，以下说法正确的是：
A．一块0℃冰的分子不会运动                                     B．一个物体吸收了热量，它的温度一定会升高
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C．一个物体温度升高了，它的一定内能增加            D．用水作为汽车发动机散热器的冷却剂，其主要原因是水的比热容较小
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2．如图所示的四个实验现象中，下列分析错误的是：
A．扩散现象说明分子在不停地做无规则的运动
B．两个压紧的铅块能吊起钩码，是由于分子间同时存在引力和斥力
C．瓶口出现“白雾”说明物体对外做功，本身的内能减小
D．瓶塞冲出的能量转化形式与热机做功冲程能量转化相同
3．如图所示实验，试管口木塞冲出过程：
A．试管口出现的白雾是水蒸气                                        B．试管口出现白雾说明水蒸气内能增加
C．能量转化情况与内燃机压缩冲程相同                        D．水蒸气对木塞做功，水蒸气的内能减少
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4．对于自动电压力锅，当锅内压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作，压强过大时开关S过压自动断开，温度过高时开关S过热自动断开。图中反映了压力锅内部电路的是：
5．当温度降低到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种现象叫超导．常温超导体的应用有着十分诱人的前景．下面的几个电路元件可用超导体制作的是：
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A．电动机的线圈              B．电阻箱的电阻丝            C．电炉的电热丝                     D．白炽灯泡的灯丝
6．如图所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表，当S闭合后，为使两灯均能发光，则：
A．甲接电压表，乙接电流表                                    B．甲、乙均接电压表
C．甲、乙均接电流表                                                D．甲接电流表，乙接电压表
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7．如图所示，六根完全一样的电阻丝，电阻值均为R，依次连接构成一个正六边形，连接处接触良好并形成六个接线柱．任意两个接线柱之间都可以构成一个电阻．现在给你一个电阻值忽略不计的导线，要求你每次将其中的任意两个接线柱短接，在各种情况下，利用上述方法能得到的所有电阻中，最大值和最小值分别是：（不包括零电阻）
A．[image: image1.jpg]
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8．如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，当开关S闭合后，灯L不发光，电压表指针有明显偏转．若电路中只有一处故障，对于此电路可能故障的判断，下列说法中不正确的是：
A．灯L短路                                                                      B．灯L断路
C．滑动变阻器R2断路                                                     D．定值电阻R1断路
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9．小茜家新购住房刚装修完毕，家中部分照明电路如图所示．验收工程时，小茜闭合了开关S（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔都发光．她断开开关S，再次用测电笔测试插座的两个孔，她将观察到：（假设故障只有一处）
A．测试两孔时测电笔都发光                                           B．测试两孔时测电笔都不发光
C．只有测试左面的孔时测电笔才发光                            D．只有测试右面的孔时测电笔才发光
10．下列关于生活用电常识的认识中，符合要求的是：
A．发现有人触电时立即用手将触电者拉开                                     B．使用验电笔时，手指不能碰到笔尖金属体，以免触电
C．安装电路时，开关必须接在零线上                                             D．小王家的空气开关跳了闸，一定是电路中的总功率过大
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11．如图所示，两个相同的验电器A和B，A带正电，B不带电，用带有绝缘柄的金属棒把A和B连接起来，下列说法正确的是：
 A．A金属箔张角变小，说明它得到电子                          B．B金属箔张角变大，说明两金属箔带上同种电荷
 C．自由电子从B向A定向移动，形成瞬间电流            D．正电荷从A向B定向移动，形成瞬间电流
12．如图是一个油量表的示意图，滑动变阻器规格为“20Ω   1A”．闭合开关，当浮球最低时滑片P滑到a端，电流表示数为0.3A，当浮球最高时，滑片P滑到b端，电流表示数为0.5A．下列说法正确的是： 
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A．电阻R1的阻值为30Ω                                                                         B．电源电压为15V
C．在加满油后，1min内电阻R1产生的热量为450J                             D．电阻R1最小功率为7.5W
二、填空题（每空1分，共18分）
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13．“退热贴”属于物理降温用品，被广泛应用于小儿发热退烧、消夏及高温作业等情况，如图所示，退烧贴中的水分通过　　        （填物态变化名称）吸收体表的热，可以起到降温作用，退热贴在使用过程中还会散发出一股清新的薄荷香味，这种现象叫扩散现象，是由于　　         产生的．
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14．在做功改变内能的实验中，老师向装有少量水的瓶子内不断打气，使得瓶内的气压增大，水蒸气的内能             （填“增加”或“减少”），温度            （填“升高”或“降低”）。 当瓶塞跳起来时，可以看到瓶内出现白雾，这是因为水蒸气对瓶塞做功，内能           （填“增加”或“较少”），温度          （填“升高”或“降低”），水蒸气            而成小液滴。
 15．（1）验电器的金属箔片会张开是因为　　  种电荷互相排斥．（填“同”或“异”）
（2）自由电子的定向移动方向与电流的方向相反．当一大片带负电的云接近建筑物时，云层中的负电荷能通过避雷针经金属线导入大地，则此时金属线中的电流方向是从　　        流向　　     （选填“云层”或“大地”）．
16．在电路中，电源是把　　      能转化为电能的装置，对人体安全的电压不高于　　     V．
17．某些物质在很低的温度时，电阻就变成了0，叫做　　      ；太阳能汽车的电池板是用　　   材料制成的（选填“导体”、“半导体”或“超导体”）． 
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18．已知定值电阻R1：R2=2：3，若把它们并联在同一电路中，通电后．它们的电流之比I[image: image17.png]


1：I2=_______；若把它们串联在同一电路中，通电1分钟， R1、R2产生的热量之比Q1：Q2=_______。
19．用测电笔可辨别火线和零线，如果氖管发光，表明接触的是            ．小明同学在闭合开关后，发现电灯不亮，他用测电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，那么可能发生的故障是              。
三、作图、实验题（5分＋4分＋6分＋4分＋7分＝26分）
20．（2）（1分）如图所示的插座和电灯(带开关)是组成家庭电路的常用器件,请你用笔画线代替导线将器件分别正确连入电路中。
（2）（3分）请将如图的“光控开关”、“声控开关”、灯泡用笔画线代替导线正确连入电路，设计出只有在夜间且有声音时灯才亮的楼道灯自动控制电路，同时安装一个不受开关控制的三孔插座．
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21．小明同学利用如下图所示的装置探究电流产生的热量多少与哪些因素有关。他在两个相同的烧瓶中装满煤油，瓶中各放置一根电阻丝，并且RA小于RB   。
（1）（2分）这个实验是研究电流产生的热量与          关系，采用两电阻丝串联的连接方式目的是                          相同
（2）（2分）实验过程中电流产生热量的多少是通过               而知道的，实验的结果是：在相同的时间内
电阻丝           上产生的热量多。
22．在探究“比较不同物质吸热能力”的实验中：

（1）（1分）在两个完全相同的烧杯中分别装入　　   、初温都相同的水和煤油（选填“质量”或“体积”）．
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（2）（2分）实验中选择相同规格的电加热器，可以认为在相同时间内水和煤油　　    相同，然后比较　　           的方法来完成探究实验的．

（3）（2分）根据实验测得的数据分别描绘出了水和煤油两种液体的温度随加热时间变化的图象，如图所示，则　　  的吸热能力更强，因此“暖手宝”中装的储热液具有的比热容　　    ．（选填：“较大”或“较小”）

（4）（1分）由图象可得煤油的比热容为　　            J/（kg•℃）
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23小尧为探究“电流与电阻的关系”，设计了如图甲所示的电路，用到的器材有：电源(电压3 V不变)、标有“20 Ω　1 A”字样的滑动变阻器、电[image: image18.png]


流表、电压表、三个阻值分别为5 Ω、10 Ω、15 Ω的定值电阻、开关及导线若干．[image: image19.png]



(1) （1分）电路连接完毕，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于________(填“A”或“B”)端．

(2) （1分）闭合开关，发现电流表示数几乎为零，电压表示数不为零，出现这种现象的原因可能是定值电阻________(填“断路”或“短路”)．

(3) （2分）小尧排除故障后，电路中接入5 Ω电阻时，移动滑动变阻器的滑片使电压表示数为U，此时电流表的示数如图乙所示；接着用[image: image20.png]


10 Ω电阻替换5 Ω电阻接入电路再次实验，此时应将电压表的示数调为________V，再记录此时电流表的示数；然后用15 Ω电阻替换10 Ω电阻继续实验，她发现无论如何调节滑动变阻器的阻值，电压表示数都无法调至U，原因可能是________________________________(答一种情况即可)．

24．下列为“测量小灯泡电功率”的实验（小灯泡标有“2.5V”字样）  
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（1）（1分）请用笔画线代替导线按照图甲电路图将图乙电路连接完整．

（2）（1分）闭合开关后，无论怎样调节滑动变阻器，发现小灯泡不发光，电流表无示数，电压表有示数，则电路中发生的故障可能是　   　              （选填“小灯泡断路”、“小灯泡短路”或“滑动变阻器处断路”）．

（3）（2分）排除故障后，闭合开关，电压表示数为1V，小灯泡实际亮度偏　   　（选填“亮”或“暗”）；为了使小灯泡正常发光，则滑动变阻器滑片应向　   　移动（选填“C”或“D”）．

（4）（2分）灯泡正常发光时电流表的示数如图丙所示，其示数为　   　A，小灯泡的额定功率为　   　．

（5）（1分）利用图乙所示的装置，还能完成初中物理电学中的　   　                          实验．

四、计算题（6分＋7分＋7分＝20分）
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25．如图14是某太阳能热水器，向其中注入50kg水，阳光照射一段时间后，水温从10℃升高到50℃。水的比热容是4.2×103J/（kg·℃）。试求：
（1）（2分）这段时间该热水器中的水吸收的热量是多少？
（2）（2分）如果这段时间该太阳能热水器接收到太阳辐射的热量是2.8×107J，则这段时间该热水器的效率是多少？
（3）（2分）若用煤燃烧来提供2.8×107J的热量，需完全燃烧多少千克煤？（煤的热值约为3.5×107J/kg）。
。
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26．小刚观察了市场上的“测重仪”后，画出了如图所示的原理图：A为托盘，P为金属滑片且固定在托盘下的轻质弹簧上，并能随轻质弹簧一起上下滑动，当托盘中不放物体时，P位于R的最上端．已知R0=5Ω，R的最大阻值为25Ω，电源电压恒为3V．问：
（1）（2分）图中的质量表应该用什么电表改装？
（2）（2分）当开关S闭合，不称量物体时，通电5min电阻R消耗的电能是多少？
（3）（3分）当称量物体质量达到最大值时，R0消耗的功率是多少？
27．小明家的电饭锅如图甲，额定电压为220V，“煮饭”时额定功率为1210W，简化电路如图乙，S1为温控开关，发热电阻R1和R2的阻值不随温度变化，电阻R2在“保温”状态与“煮饭”状态时的功率之比为1：16，求：
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（1）（2分）正常“煮饭”状态，通过电饭锅的电流为多少安？

（2）（2分）电阻R1的阻值为多少欧？

（3）（3分）某天傍晚，小明关闭家里其它用电器，只让“保温”状态的电饭锅工作，发现自家电能表（如图丙）指示灯每闪烁4次所用的时间为48s．则R2两端的实际电压为多少伏？

