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九年级物理期末复习一
1. 学了电学知识后，大伟将电灯的开关断开，从开关内引出两根电线接在一个插座上，然后将录音机的插头插入插座。此时录音机----------------------------------------------------（    ）
A. 有电流通过，能正常工作             B. 有电流通过，不能正常工作
C. 没有电流通过，不能工作             D. 有时能正常工作，有时不能正常工作
2. 热机工作时能量的转化过程是----------------------------------------------------------（     ）
A. 内能化学能机械能          B. 化学能内能机械能
C. 化学能机械能内能          D. 内能机械能化学能
3. 在一个由电源、开关、导线和两个小灯泡组成的电路中，用电压表测量时发现，两灯泡两端电压相等，观察发现两灯泡的亮度不同。则两个小灯泡的连接---------------------（    ）
A. 一定是并联           B. 可能是串联，也可能是并联
C. 一定是串联           D. 无法判断
4. 小明看到插在酒精瓶中的一支温度计，心想，将温度计从瓶中取出后温度计的示数将怎样变化呢？下列判断中正确的是-------------------------------------------------------------（     ）
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A. 先降低，后升高      B. 先升高，后降低
C. 一直升高                D. 一直降低
5. 如图所示，要使两个灯泡并联，正确的连接方式是-（     ）
A. a与b相连                          

B. c与d相连
C. a与b相连，c与d相连           

 D. a与b相连，b与c相连
6. 下列关于电源的说法中，正确的是----------------------------------------------------------（    ）
A. 电源是提供电压的装置               B. 只要有电源，电路中就一定有电流
C. 1号和5号电池的电压不同            D. 发电机工作时把电能转化为机械能
7. 热机的效率越高，说明---------------------------------------------------------------------（    ）
A. 做的有用功越多                   B. 燃料的热值越大
C. 这台热机的功率越大               D. 机器对燃料的利用率越高
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8. 某型号学生用计算器的说明书提供了如图所示数据，则计算器正常工作时的电流为    μA，正常工作10min消耗的电能是           J。
9. 小萍家有许多用电器，如电视机、电冰箱、收录机等，其中使用三孔插座的用电器是     。这样做的好处是                             。
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10. 利用如图所示的电路进行实验，当开关S闭合时，发现灯不亮，电流表无示数，电压表有示数，则故障可能是                  ；排除故障后，再闭合开关S，得到电流表示数如图所示，则读数为              A。
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11. 上右图是王楠探究“串联电路中各点电流关系”的实验电路图。他连接好电路并检查无误后，合上开关，发现电流表A1的读数比A2的读数要稍大一些。于是他得出结论：串联电路中的电流不处处相等。
①他的结论正确吗？                          。②请你帮助分析造成他得出以上结论的原因。（写出1点即可）                                                                              。 
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12. （4分）下面是某同学利用滑动变阻器调节电灯亮度的电路图。实验中他发现当移动滑动变阻器时，电灯只能由亮到暗之间变化。他想通过移动变阻器使电灯在由亮到熄灭之间变化。请你帮他重新设计一个能够满足要求的电路图。
13. 在下图所示的电路中，电源电压恒定不变。当滑动变阻器R接入电路的电阻增大时，通过它的电流减小而它两端的电压却增大，它消耗的电功率是增大还是减小呢？
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小华为了探究这一问题，找到了上图中所示的各种器材。经过认真仔细的实验，他记录下在滑动变阻器R的电阻不断增大时的各组实验数据，并计算出了相应的电功率，如下表。
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①请用笔画线代替导线将图中的各种器材连成小华进行实验的电路。
②分析上表数据，写出小华能得出的结论：                                   。
14. 下面是两个额定电压为220V白炽灯L1和L2的电压与电流关系图像。
⑴请根据图像计算L2的额定功率为多少？
⑵现将L1和L2串联后接在220V的电源上（电源电压不变），请计算此时L2的实际功率约为多少？
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